## Configuration d'un réseau câblé

### Impression d’un rapport de configuration réseau

Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration réseau avec les paramètres réseau actuels de l’appareil à partir du panneau de commande. Cela vous aidera à configurer un réseau.

- Si la machine possède un écran d'affichage: appuyez sur la touche (Menu) sur le panneau de commande, puis sélectionnez Réseau > CONFIG RESEAU (Configuration réseau).

- Si la machine possède un écran tactile: appuyez sur Configuration dans l'écran principal > Réseau > Suite > Configuration réseau.

- Si l'appareil ne possède pas d'écran d'affichage: appuyez sur la touche (Annuler ou Arrêter/Suppr.) du panneau de commande pendant 4~5 secondes.

Ce Journal de configuration réseau permet de déterminer l’adresse MAC et l’adresse IP de votre appareil.

Par exemple :

- Adresse MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Adresse IP: 169.254.192.192

### Création d’une adresse IP

- Si l'appareil ne prend pas en charge l'interface réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir Vue arrière).

- TCP/IPv6 n’est pas pris en charge par ce programme.

Commencez par créer une adresse IP pour l’impression et la gestion réseau. Dans la plupart des cas, une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP (serveur de protocole DHCP) situé sur le réseau.

#### Définition d’adresse IPv4 à l’aide du programme SetIP (Windows)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans Panneau de configuration > Centre de sécurité > Pare-feu Windows.

1. Installez ce programme à partir du CD-ROM fourni en double-cliquant sur Application > SetIP > Setup.exe.

2. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d’installation.

3. Connectez l’appareil au réseau avec un câble réseau.

4. Mettez l’appareil sous tension.

5. À partir du menu Démarrer de Windows, sélectionnez Tous les programmes > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Cliquez sur l’icône (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

7. Saisissez les nouvelles informations de l’appareil dans la fenêtre de configuration, de la manière suivante. dans un intranet d’entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

   Recherchez l’adresse MAC de l’appareil dans le Rapport de configuration réseau (voir Impression d’un rapport de configuration réseau) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

8. Cliquez sur Appliquer, puis cliquez sur OK. L’appareil imprimera automatiquement le rapport de configuration réseau. Vérifiez que tous les paramètres sont corrects.

#### Définition d’adresse IPv4 à l’aide du programme SetIP (Macintosh)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans Préférences Système > Sécurité > Coupe-feu.

Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle.

1. Connectez l’appareil au réseau avec un câble réseau.

2. Insérez le CD d’installation, et ouvrez la fenêtre disque, puis sélectionnez MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Double-cliquez sur le fichier; Safari s’ouvre alors automatiquement. Sélectionnez ensuite Se fier. Le navigateur ouvrira la page SetIPapplet.html indiquant le nom et l’adresse IP de l’imprimante.

4. Cliquez sur l’icône (la troisième en partant de la gauche) dans la fenêtre SetIP pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

5. Saisissez les nouvelles informations de l’appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d’entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

   Recherchez l’adresse MAC de l’appareil dans le Rapport de configuration réseau (voir Impression d’un rapport de configuration réseau) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

6. Sélectionnez Appliquer, puis OK et OK de nouveau.

7. Quittez Safari.

#### Définition d’adresse IPv4 à l’aide du programme SetIP (Linux)

Avant d'utiliser le programme SetIP, désactivez le pare-feu de l'ordinateur dans System Preferences ou Administrator.

Les instructions suivantes peuvent varier selon le modèle ou les systèmes d'exploitation.

1. Ouvrez /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Double-cliquez sur le fichier SetIPApplet.html.

3. Cliquez pour ouvrir la fenêtre de configuration TCP/IP.

4. Saisissez les nouvelles informations de l’appareil dans la fenêtre de configuration. dans un intranet d’entreprise, ces informations peuvent devoir être affectées par un gestionnaire du réseau avant de poursuivre.

   Recherchez l’adresse MAC de l’appareil dans le Rapport de configuration réseau (voir Impression d’un rapport de configuration réseau) et saisissez-la sans les deux-points (:). Par exemple, 00:15:99:29:51:A8 devient 0015992951A8.

5. L’appareil imprimera automatiquement le rapport de configuration réseau.