## Kopiointivalikko

### Kopiointitoim.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

- Paina (kopio) > (Menu) > Kopiointitoim. ohjauspaneelista.

- Tai paina Asetus > Laitteen asetus > Oletusasetus > Kopiointi, oletus kosketusnäyttöruudulta.

- Tai paina Kopio > valitse haluamasi valikkokohta kosketusnäytöruudulta.

Kohde | Kuvaus
--- | ---

- Skannauskoko

- Alkuperäisen koko

Määrittää kuvakoon.

Kopiot | Voit syöttää kopioiden määrän numeronäppäimillä.

Pien./suur.

Pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa (katso Kopion pienennys tai suurennus).

Jos laite on asetettu Eko-tilaan, pienentämisen ja suurentamisen ominaisuudet eivät ole käytettävissä.

Tummuus | Säätää kirkkauden tasoa siten, että kopio on helpompi lukea, kun alkuperäinen sisältää vaaleita merkintöjä ja tummia kuvia (katso Tummuus)
Kontrasti | Säätää kontrastitason alkuperäiskappaleen skannaukseen lukemisen helpottamiseksi silloin, kun alkuperäisessä asiakirjassa on liian himmeää tai tummaa sisältöä (katso Kontrasti)
Alkup. tyyppi | Parantaa kopion laatua valitsemalla asiakirjan tyypin senhetkiselle kopiointityölle (katso Alkuperäinen )
Suunta | Asettaa alkuperäisen kuvan suunnan.
Asettelu | Säätää asettelun muodon, kuten juliste, klooni, ID-kopio, 2/4-ylös, vihko jne.

- Kopiolajittelu

- Lajittelukopiointi

Määrittää laitteen lajittelemaan kopiointityön. Jos esimerkiksi haluat kaksi kopiota kolmisivuisesta asiakirjasta, kolmisivuinen asiakirja kopioidaan ensin yhden kerran ja sitten toisen kerran.

- Paalla: Tulostaa tulosteet sarjoina alkuperäisten asiakirjojen järjestyksen mukaan.

- Pois: Tulostaa asiakirjat lajiteltuina yksittäisiin sivupinoihin.

- 2 s. arkille tai 4 s. arkille

- Useita sivuja arkille

Pienentää alkuperäisten kuvien kokoa ja tulostaa yhdelle paperiarkille 2 tai 4 sivua.

Kopiointiominaisuus on käytettävissä vain, kun alkuperäiset asiakirjat ladataan asiakirjojen syöttölaitteeseen.

Julistekopio

Tulostaa yksisivuisen asiakirjan neljälle (juliste 2x2), yhdeksälle (juliste 3x3) tai kuudelletoista (juliste 4x4) paperiarkille, minkä jälkeen arkit yhdistetään yhdeksi julisteen kokoiseksi asiakirjaksi.

- Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

- Alkuperäinen asiakirja jaetaan 9 osaan. Jokainen osa kopioidaan seuraavassa järjestyksessä:

Kloonauskopio

Tulostaa useita alkuperäisen kuvia samalle sivulle. Kuvien määrä määräytyy automaattisesti alkuperäisen kuvan koon ja paperikoon mukaan.

- Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

- Et voi säätää kopioiden kokoa käyttämällä Reduce/Enlarge -toimintoa Kloonauskopio-ominaisuudelle.

Kirjakopio

Kirjojen kopiointitoiminnolla voit kopioida kokonaisen kirjan. Jos kirja on liian paksu, nosta kantta, kunnes sen saranat pysähtyvät pysäytyskohtaan, ja sulje kansi. Jos kirja tai lehti on yli 30 mm paksu, aloita kopioiminen kansi avoinna.

- Pois: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.

- Vasen sivu: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan vasemman sivun.

- Oikea sivu: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan oikean sivun.

- Molemmat sivut: Tällä asetuksella voit tulostaa kirjan molemmat sivut.

Tätä kopiointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

Vihko

Laite tulostaa automaattisesti paperin toisen puolen tai molemmat puolet. Nämä taitetaan sitten vihoksi, jossa kaikki sivut ovat oikeassa järjestyksessä.

Laite pienentää ja säätää kunkin kuvan sijainnin oikein siten, että se mahtuu valitulle paperille.

Säädä taustaa

Tulostaa kuvan ilman taustaa. Tässä kopiointitoiminnossa taustaväri poistetaan. Tästä voi olla apua, jos kopioitavassa asiakirjassa on taustaväri. Tällaisia asiakirjoja voivat olla esimerkiksi sanomalehdet ja kuvastot.

- Pois: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.

- Automaattinen: Optimoi taustan.

- Paranna tas.1~2: Mitä suurempi arvo on, sitä voimakkaampi on tausta.

- Poista taso 1~4: Mitä suurempi arvo on, sitä vaaleampi on tausta.

Reun. siirto - kopiointi

Toiminnon avulla voit luoda asiakirjalle sidontareunan. Kuvaa voidaan siirtää sivulla ylös ja alas ja vasemmalle tai oikealle.

- Pois: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.

- Autom. keskit. Kopioidaan automaattisesti paperin keskelle. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

- Mukaut. reunus: Syötä vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset numeronäppäimistön avulla.

Reunan poisto - kopiointi

Sen avulla voit voit poistaa asiakirjan mistä tahansa neljästä reunasta täpliä, reikiä, taitoksia, niittien jälkiä tai muita kohteita.

- Pois: Poistaa tämän toiminnon käytöstä.

- Pieni alkup. poistaa alkuperäisen reunan, jos se on pieni. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

- Rei'itys: Poistaa kirjan sidonnan reikien jäljet.

- Kir. Keskik. Poistaa kirjaa kopioitaessa paperin keskellä olevan mustan vaakasuuntaisen osan. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, kun alkuperäinen asiakirja asetetaan skannerin lasitasolle.

- Reunan poisto: Syötä vasemmalla, oikealla, ylhäällä ja alhaalla olevat reunukset numeronäppäimistön avulla.

Harmaan par. - kopiointi | Kun teet kopion harmaasävynä, voit parantaa kopion laatua tällä ominaisuudella.

Vesileima - kopiointi

Vesileima-asetuksen avulla voit tulostaa tekstiä aiemmin luodun asiakirjan päälle. Voit käyttää vesileimaa, kun haluat tulostaa esimerkiksi suuret harmaat VEDOS- tai LUOTTAMUKSELLINEN-tekstit vinottain asiakirjan ensimmäiselle sivulle tai kaikille sivuille.

Kaksipuolinen

Voit määrittää laitteen tulostamaan kopioita paperin molemmille puolille.

- Ei käytössä: Tulostaa normaalissa tilassa.

- 1->2, lyhyt reuna

- 1->2, pitkä reuna

Kaksipuolinen (jatka)

- 2->1 p.

- 2->2 p.

- 2->1-puol., käänn. 2

### Kopiointiaset.

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Valikon vaihtoehtojen muuttaminen:

Paina (kopio) > (Menu) > Kopiointiaset. ohjauspaneelista.

Kohde | Kuvaus
--- | ---
Muuta oletus | Asettaa arvon tai asetuksen tilaan, jossa tulostin oli pakkauksesta otettaessa.