## Suppression des bourrages d’original

Lorsqu’un original se bloque en passant dans le chargeur de documents, un message d’avertissement s’affiche à l’écran.

Pour ne pas déchirer le document bloqué, retirez-le avec délicatesse et précaution.

Pour éviter les bourrages de document, utilisez la vitre d’exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.

### Bourrage du papier d’origine devant le scanner

- Les illustrations de ce mode d’emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir Vue avant).

- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités diverses).

### Bourrage du papier d’origine dans le scanner

- Les illustrations de ce mode d’emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir Vue avant).

- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités diverses).

### Bourrage du papier d’origine dans la zone de sortie du scanner.

- Les illustrations de ce mode d’emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle. Vérifiez le type de votre appareil (voir Vue avant).

- Cette solution peut ne pas être possible selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Vue avant).

1. Retirez toutes les pages restantes du chargeur de documents.

2. Retirez délicatement le papier bloqué du chargeur de documents.