## A kezelőpult áttekintése

- A kezelőpult kialakítása a modell függvényében eltérhet az Ön készülékétől. A következő típusú kezelőpultokkal találkozhat:

- Elképzelhető, hogy néhány funkció és opcionális elem a típustól vagy az országtól függően nem érhető el (lásd: Modellekre jellemző tulajdonságok).

### „A” típus

1 | Eco | Eco módba vált, így csökkenti a festékfogyasztást és a papírhasználatot számítógéppel való nyomtatáskor (lásd: Gazdaságos nyomtatás).
2 | WPS [a] |  | Egyszerűen, számítógép nélkül állíthatja be a vezeték nélküli kapcsolatot (lásd: A WPS gomb segítségével ).

Print Screen

A gombot megnyomva az Status LED villogni kezd. Ha csak az aktív oldalt szeretné kinyomtatni, engedje el a gombot, amikor az StatusLED villogása abbamarad. Ha a teljes oldalt ki szeretné nyomtatni, engedje el a gombot, amikor a LED villog.

- A Képernyőmentés funkció csak Windows és Macintosh operációs rendszereken használható.

- Ezt a funkciót csak USB-n csatlakoztatott készülékkel használhatja.

- Ha az aktív ablakot/teljes képernyőt a Print Screen gomb használatával nyomtatja ki, a készülék a kinyomtatott képernyőtartalomtól függően több festéket használhat fel.

- Ezt a funkciót csak akkor tudja használni, ha telepítette a Samsung Easy Printer Manager programot. Ha Macintosh rendszert használ, a képernyőmentési funkció használatához aktiválni kell ezt a Samsung Easy Printer Manager alkalmazás Screen Print Settings pontjában.

3 | Scan to | Beolvasott adatok küldése (lásd: Egyszerű lapolvasás).
4 | ID Copy | Segítségével egy igazolvány, például egy vezetői engedély mindkét oldalát egyetlen oldalra nyomtathatja (lásd: Igazolványmásolás).
5 | Power |  | Ki- vagy bekapcsolja a készüléket, vagy felébreszti alvó (energiatakarékos) állapotból. A készülék kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig.
6 | Front LED | A LED felvillanásánál helyezze az igazolványt előlapjával lefelé a lapolvasó üvegére (lásd: Igazolványmásolás).
7 | Back LED | A LED felvillanásánál helyezze az igazolványt hátoldalával lefelé a lapolvasó üvegére (lásd: Igazolványmásolás).

8

Stop/Clear

Bármikor leállít egy műveletet, és további funkciókkal is rendelkezik.

- Törli az aktuális feladatot.

- Konfigurációs jelentés nyomtatása: Tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 2 másodpercig, míg az állapotjelző LED lassan villogni nem kezd, majd engedje fel.

- Kellékinformációk jelentése: Nyomja meg és nagyjából 6 másodpercig tartsa lenyomva ezt a gombot.

- Hálózati konfigurációs jelentés[a]: Tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 4 másodpercig, míg az állapotjelző LED lassan villogni nem kezd, majd engedje fel.

9

+/- gombok

Segítségükkel növelhető/csökkenthető a példányszám. A +/- gombok megnyomásával megadhatja a példányszámot (legfeljebb 99 oldal). Az alapérték 1.

- A +/- gombok megnyomásával a példányszám egyesével növelhető/csökkenthető.

- A +/- gombok hosszú megnyomásával a példányszám tízesével növelhető/csökkenthető.

10 | Start |  | Feladat elindítása.
11 | Status LED | A készülék állapotát jeleníti meg (lásd: Tudnivalók az állapotjelző LED-ről).
12 | Toner LED | A festékkazetta állapotát mutatja (lásd: Tudnivalók az állapotjelző LED-ről).
13 | Kijelző | A másolandó oldalak számát mutatja.
[a] Csak a SCX-340xW Series típus esetén.

### „B” típus

1 | Eco | Eco módba vált, így csökkenti a festékfogyasztást és a papírhasználatot számítógéppel való nyomtatáskor és másoláskor (lásd: Gazdaságos nyomtatás).
2 | WPS [a] |  | Egyszerűen, számítógép nélkül állíthatja be a vezeték nélküli kapcsolatot (lásd: A WPS gomb segítségével ).

Print Screen

Ennek a gombnak a megnyomásakor a kijelzőn megjelenik a Kepernyo nyomt.? üzenet. Ha csak az éppen aktív ablak tartalmát szeretné kinyomtatni, válassza az Aktiv lehetőséget. Ha csak a képernyő teljes tartalmat ki szeretné nyomtatni, válassza a Teljes lehetőséget.

- A Képernyőmentés funkció csak Windows és Macintosh operációs rendszereken használható.

- Ezt a funkciót csak USB-n csatlakoztatott készülékkel használhatja.

- Ha az aktív ablakot/teljes képernyőt a Print Screen gomb használatával nyomtatja ki, a készülék a kinyomtatott képernyőtartalomtól függően több festéket használhat fel.

- Ezt a funkciót csak akkor tudja használni, ha telepítette a Samsung Easy Printer Manager programot. Ha Macintosh rendszert használ, a képernyőmentési funkció használatához aktiválni kell ezt a Samsung Easy Printer Manager alkalmazás Screen Print Settings pontjában.

3 | ID Copy | Segítségével egy igazolvány, például egy vezetői engedély mindkét oldalát egyetlen oldalra nyomtathatja (lásd: Igazolványmásolás).
4 | Power |  | Ki- vagy bekapcsolja a készüléket, vagy felébreszti alvó (energiatakarékos) állapotból. A készülék kikapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig.
5 | Fax |  | Átvált Fax módba.
6 | Másolás |  | Átvált Másolás módba.
7 | Olv. |  | Átvált Lapolvasás módba.
8 | Menu |  | Menü módba váltáshoz és az elérhető menük közötti navigálásra szolgál (lásd: A menük áttekintése).
9 | Bal/jobb nyílgombok |  | A kiválasztott menü opciói között történő navigációra, az értékek növelésére, csökkentésére szolgál.
10 | OK | A kijelzőn látható választás megerősítésére szolgál.
11 | Back |  | Segítségével a menüben egy szinttel feljebb jut.
12 | Start |  | Feladat elindítása.
13 | Stop/Clear |  | Az aktuális művelet leállítására szolgál.
14 | Status LED | A készülék állapotát jeleníti meg (lásd: Tudnivalók az állapotjelző LED-ről).
15 | Számbillentyűzet | Hívószám tárcsázásához, alfanumerikus karakterek beviteléhez (lásd: A billentyűzeten található betűk és számok).
16 | On Hook Dial |  | Ha megnyomja ezt a gombot, egy tárcsázási hangot hall. Ezután írja be a faxszámot. Ez a művelet hasonló ahhoz, amikor kihangosítóval tárcsáz egy számot (lásd: Kézi fogadás Telefon módban).
17 | Redial/Pause |  | Készenléti üzemmódban tárcsázza az a számot, amelyre utoljára faxot küldött vagy amelyről utoljára fax érkezett, vagy szerkesztés üzemmódban szünetet (-) illeszt a faxszámba (lásd: Faxszám újratárcsázása).
18 | Address Book |  | Lehetővé teszi a gyakran használt faxszámok tárolását és keresését (lásd: E-mail címek tárolása vagy A faxcímjegyzék beállítása).
19 | Kijelző | Az aktuális állapotot és a szükséges műveletet jelzi ki.
[a] Csak az SCX-340xFW/SCX-340xHW Series típus esetén.

### A kezelőpult beállítása

A felhasználói kézikönyvben szereplő illusztrációk a beállításoktól vagy modellektől függően kissé eltérhetnek az Ön által választott készüléktől. Ellenőrizze készüléke típusát (lásd: Elölnézet).