## Ohjaimen asennus verkosta

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Laite, joka ei tue verkkoliittymää, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso Näkymä takaa).

### Windows

1. Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että sen virta on kytketty. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä (katso IP-osoitteen määrittäminen).

   Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.

2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3. Valitse Asenna nyt.

   Mukautettu asennus antaa sinun valita laitteen yhteyden ja yksittäiset asennettavat osat. Noudata ikkunan ohjeita.

4. Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.

   Ohjelma etsii laitetta.

   Jos laitettasi ei löydy verkosta tai paikallisesti, virhesanoma tulee näyttöön. Valitse haluamasi vaihtoehto ja napsauta Seuraava.

5. Löytyneet laitteet näkyvät näytössä. Valitse käytettävä laite ja valitse sitten OK.

   Jos ohjain löysi vain yhden laitteen, näyttöön tulee vahvistusikkuna.

6. Noudata asennusikkunan ohjeita.

#### Hiljainen asennustila

Hiljainen asennustila on on asennusmenetelmä, joka ei vaadi toimenpiteitä käyttäjältä. Kun käynnistät asennuksen, laiteohjain ja ohjelmisto asennetaan automaattisesti tietokoneeseen. Voit käynnistää hiljaisen asennuksen kirjoittamalla komentoikkunaan /s tai /S.

##### Komentoriviparametrit

Seuraava taulukko näyttää komennot, joita voidaan käyttää komentoikkunassa.

Seuraavat komentorivit ovat voimassa ja niitä käytetään, kun komentoa käytetään /s:n tai /S:n kanssa. /h, /H tai /? ovat kuitenkin poikkeuksellisia komentoja, joita voidaan käyttää yksinään.

Komentorivi | Määritelmä | Kuvaus
--- | --- | ---
/s tai /S | Käynnistää hiljaisen asennuksen. | Asentaa laiteohjaimet pyytämättä käyttäjän toimenpiteitä.

/p”<portin nimi>” tai/P”<portin nimi>”

Määrittää tulostimen portin.

Verkkoportti luodaan käyttäen TCP/IP-vakioportinvalvojaa. Jos portti on paikallinen, tämän portin on oltava olemassa järjestelmässä, ennen kuin se määritetään komennolla.

Tulostimen portin nimi voidaan määrittää IP-osoitteena, isännän nimenä paikallisen USB-portin nimenä tai IEEE1284-portin nimenä.

Esimerkki:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, jossa “xxx.xxx.xxx.xxx” tarkoittaa verkkotulostimen IP-osoitetta. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”isäntänimi”

- Kun ohjain asennetaan hiljaisena asennuksena koreaksi, kirjoita Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<kohde_polku>” tai/A”<kohde_polku>”

Määrittää asennuksen kohdepolun.

Kohdepolun on oltava täysin kelvollinen polku.

Laiteohjaimet on asennettava käyttöjärjestelmäkohtaiseen paikkaan. Siksi tämä komento koskee vain ohjelmistoja.

/i”<komentotiedoston nimi>” tai/I”<komentotiedoston nimi>”

Määrittää mukautetun asennuskomentotiedoston mukautettua toimintoa varten.

Komentotiedoston nimen on oltava täysin pätevä tiedostonimi.

Mukautettu komentotiedosto voidaan määrittää mukautettua hiljaista asennusta varten. Komentosarjatiedosto voidaan luoda tai sitä voidaan muokata toimitetun asennusohjelman mukautusapuohjelman tai tekstieditorin avulla.

Tämä mukautettu komentotiedosto on ensisijainen oletusasennusohjelman asetukseen nähden asennuspaketissa, mutta se ei ole ensisijainen komentorivin parametreihin nähden.

/n”<Tulostimen nimi>” tai/N”<Tulostimen nimi>” | Määrittää tulostimen nimen. Tulostinilmentymä luodaan määritettynä tulostimen nimenä. | Tämän parametrin avulla voit lisätä tulostinilmentymiä toiveittesi mukaisesti.
/nd tai /ND | Komennot, joiden mukaan asennettua ohjainta ei määritetä oletuslaiteohjaimeksi. | Se ilmaisee, että asennettu laiteohjain ei ole järjestelmän oletuslaiteohjain, jos asennettuna on vähintään yksi muu tulostinohjain. Jos järjestelmässäsi ei ole laiteohjainta asennettuna, tätä asennusta ei käytetä, koska Windows OS -käyttöjärjestelmä määrittää asennetun tulostinohjaimen oletuslaiteohjaimeksi.
/x tai /X | Käyttää olemassa olevia laiteohjaimen tiedostoja tulostinilmentymän luomiseen, jos se on jo asennettu. | Tämä komento tarjoaa keinon asentaa tulostinilmentymän, joka käyttää asennetun tulostinohjaimen tiedostoja asentamatta lisäohjainta.
/up”<tulostimen nimi>” tai/UP”<tulostimen nimi>” | Poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän, ei ohjaimen tiedostoja. | Tämä komento tarjoaa keinon poistaa vain määritetyn tulostinilmentymän järjestelmästäsi vaikuttamatta muihin tulostinohjaimiin. Se ei poista tulostinohjaimen tiedostoja järjestelmästäsi.
/d tai /D | Poistaa kaikkien laiteohjainten ja sovellusten asennuksen järjestelmästäsi. | Tämä komento poistaa kaikki asennetut laiteohjaimet ja ohjelmat järjestelmästäsi.
/v”<jakamisnimi>” tai/V”<jakamisnimi>” | Jakaa asennetun laitteen ja lisää muita käytettävissä olevia ympäristöohjaimia Point & Print -tulostusta varten. | Se asentaa kaikki tuetut Windows-käyttöjärjestelmän laiteohjaimet järjestelmään ja jakaa sen määritetyllä point and print -tulostuksen <jakamisnimellä>.
/o tai /O | Avaa Tulostimet ja faksit -kansion asennuksen jälkeen. | Tämä komento avaa Tulostimet ja faksit -kansion hiljaisen asennuksen jälkeen.
/f”<lokitiedoston nimi>” tai/F”<lokitiedoston nimi>” | Määrittää lokitiedoston nimen. Oletuslokitiedosto luodaan järjestelmän väliaikaiseen kansioon, ellei kansiota määritetä. | Se luo lokitiedoston määritettyyn kansioon.
/h, /H tai /? | Näyttää Komentorivin käytön.

### Macintosh

1. Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta.

2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3. Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

4. Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X -kuvaketta

5. Valitse Continue.

6. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.

7. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.

8. Kun näyttöön tulee sanoma, jossa varoitetaan, että kaikki tietokoneessasi avoimina olevat sovellukset suljetaan, valitse Continue.

9. Napsauta Continue kohdassa User Options Pane.

   Jos et ole vielä asettanut IP-osoitetta, napsauta Aseta IP-osoite ja katso IPv4:n määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Macintosh). Jos haluat valita langattoman asetuksen, katso Asetus Macintoshia käyttäen.

10. Valitse Install. Kaikki laitteen toiminnoille välttämättömät osat asennetaan.

    Jos napsautat Customize, voit valita, mitkä osat haluat asentaa.

11. Anna salasana ja valitse OK.

12. Ohjelmiston asentaminen vaatii, että sinun pitää käynnistää tietokone uudestaan. Napsauta Continue Installation.

13. Kun asennus on valmis, napsauta Quit tai Restart.

14. Avaa Applications-kansio > Utilities > Print Setup Utility.

    - Mac OS X 10.5-10,7: Avaa Applications-kansio > System Preferences ja napsauta Print & Fax.

15. Napsauta Add-vaihtoehtoa Printer List -luettelossa.

    - Mac OS X 10.5-10,7: valitse “+” -kuvake Näyttöön avautuu ikkuna.

16. Mac OS X 10.4: valitse IP Printer.

    - Mac OS X 10.5-10,7: valitse IP.

17. Valitse HP Jetdirect - Socket kohteessa Protocol.

    Kun tulostat asiakirjan, jossa on useita sivuja, voit parantaa tulostusnopeutta valitsemalla Socket kohdassa Printer Type.

18. Syötä laitteen IP-osoite Address-kenttään.

19. Syötä jonon nimi Queue-kenttään. Jos et pysty määrittämään tulostinpalvelimen jononimeä, kokeile ensin oletusjonoa.

20. Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS X 10.4 -käyttöjärjestelmässä, valitse Print Using -kohdassa Samsung ja Model -kohdassa laitteesi nimi.

    - Jos automaattinen valinta ei toimi oikein Mac OS 10.5 - -10,7 -käyttöjärjestelmässä, valitse Select Printer Software -vaihtoehto ja Print Using -kohdassa laitteesi nimi.

21. Napsauta Add-painiketta.

    Laitteesi tulee näkyviin Printer List -luetteloon, ja se määritetään oletuslaitteeksi.

Asentaaksesi faksiohjaimen:

1. Avaa Sovellukset-kansio > Samsung > Fax Queue Creator.

2. 2. Laitteesi ilmestyy kohtaan Printer List.

3. Valitse käytettävä laite ja napsauta Create-painiketta

### Linux

Sinun täytyy ladata Linuxin ohjelmistopaketit Samsung -verkkosivustolta tulostinohjelmiston lataamiseksi (http://www.samsung.com > find your product > Support or Downloads).

Muiden ohjelmistojen asentaminen:

- Katso Smart Panel -ohjelman asentaminen.

- Katso Tulostimen asetukset -apuohjelman asentaminen.

#### Linux-ohjaimen asentaminen ja verkkotulostimen lisääminen

1. Varmista, että laite on liitetty verkkoon ja että siihen on kytketty virta. Laitteen IP-osoitteen on myös oltava määritettynä.

2. Lataa Unified Linux Driver -paketti Samsungin sivustosta.

3. Pura UnifiedLinuxDriver.tar.gz-tiedosto ja avaa uusi kansio.

4. Kaksoisnapsauta Linux-kansiota > install.sh -kuvaketta.

5. Samsung-asennusohjelman ikkuna avautuu. Napsauta Continue.

6. Näyttöön avautuu tulostimen lisäyksen ohjatun toiminnon ikkuna. Napsauta Next-painiketta.

7. Valitse verkkotulostin ja napsauta Search-painiketta.

8. Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.

9. Valitse tulostin ja valitse Next.

10. Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.

11. Kun laite on lisätty, napsauta Finish.

12. Kun asennus on valmis, valitse Finish.

#### Verkkotulostimen lisääminen

1. Kaksoisnapsauta kohtaa Unified Driver Configurator.

2. Valitse Add Printer..

3. Add printer wizard -ikkuna avautuu. Napsauta Next-painiketta.

4. Valitse Network printer ja napsauta Search-painiketta.

5. Tulostimen IP-osoite ja mallin nimi näkyvät luettelokentässä.

6. Valitse tulostin ja valitse Next.

7. Syötä tulostimen kuvaus ja valitse Next.

8. Kun laite on lisätty, napsauta Finish.

### UNIX

- Varmista, että laite tukee UNIX-käyttöjärjestelmää, ennen kuin asennat UNIX-tulostinohjaimen (katso Käyttöjärjestelmä).

- Komennot on merkitty merkinnällä “”, kun kirjoitat komentoja, älä kirjoita “”.

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso Käyttöjärjestelmä).

UNIX-tulostinohjaimen käyttämiseksi tulee ensiksi asentaa UNIX-tulostinohjainpaketti ja sen jälkeen asentaa tulostin. Voit ladata UNIX-tulostinohjaimen paketin Samsung-verkkosivustolta (http://www.samsung.com > find your product > Support or Downloads).

#### UNIX-tulostinohjaimen paketin asennus

Asennusohjeet koskevat kaikkia mainittuja UNIX OS -käyttöjärjestelmän versioita.

1. Lataa Samsungin sivustosta UNIX Printer Driver -paketti ja pura se tietokoneeseen.

2. Hanki root-käyttöoikeudet.

   “su -”

3. Kopioi oikea ohjainarkisto UNIX-kohdetietokoneeseen.

   Lisätietoja on UNIX OS -käyttöjärjestelmän hallintaoppaassa.

4. Pura UNIX-tulostinohjaimen paketti.

   Käytä esimerkiksi IBM AIX -käyttöjärjestelmässä seuraavia komentoja.

   “gzip -d < syötä pakkauksen nimi | tar xf -”

5. Mene pakkaamattomaan hakemistoon.

6. Aja asennuskomentosarja.

   “./install”

   Komentosarja install on asennusohjelman komentosarjatiedosto, jonka avulla UNIX-tulostinohjaimen paketin voi asentaa tai sen asennuksen poistaa.

   Myönnä oikeudet asennusohjelman komentosarjalle chmod 755 install -komennon avulla.

7. Tarkista asennuksen tulos suorittamalla ”. /install –c” -komento.

8. Aja komentoriviltä komento “installprinter”. Add Printer Wizard -ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:

   Joissakin UNIX OS -käyttöjärjestelmissä, esimerkiksi Solaris 10 -käyttöjärjestelmässä, juuri lisätty tulostin ei ehkä ole käytössä eikä hyväksy töitä. Aja tässä tapauksessa seuraavat kaksi komentoa root-päätteessä: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Tulostinohjaimen paketin asennuksen poistaminen

Järjestelmään asennettu tulostin tulee poistaa tulostimen asennuksen poistoapuohjelman avulla.

1. Aja päätteessä komento uninstallprinter.

   Uninstall Printer Wizard avautuu.

   Asennetut tulostimet näkyvät avattavassa luettelossa.

2. Valitse poistettava tulostin.

3. Poista tulostin järjestelmästä valitsemalla Delete.

4. Tarkista asennuksen tulos suorittamalla ”. /install –d” -komento.

5. Voit tarkistaa asennuksen poiston tuloksen suorittamalla ”. /install –c” -komennon.

Asenna se uudelleen käyttämällä komentoa ”. /install”, jolloin binaaritiedostot asennetaan uudelleen.

#### Tulostimen määrittäminen

Voit lisätä tulostimen UNIX-järjestelmään ajamalla komentorivillä komennon installprinter. Ohjatun Lisää tulostin -toiminnon ikkuna tulee näyttöön. Määritä tulostimen asetukset tässä ikkunassa noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Kirjoita tulostimen nimi.

2. Valitse malliluettelosta oikea tulostinmalli.

3. Kirjoita tulostimen tyyppiä vastaava kuvaus Type-kenttään. Kenttä on valinnainen.

4. Määritä tulostimen kuvaus Description-kenttään. Kenttä on valinnainen.

5. Määritä tulostimen sijainti Location-kenttään.

6. Kirjoita verkkoon kytketyn tulostimen IP-osoite tai DNS-nimi Device-tekstikenttään. IBM AIX -käyttöjärjestelmässä, jossa on käytössä Queue type jetdirect, vain DNS-nimi on käytössä. Numeromuotoiset IP-osoitteet eivät ole sallittuja.

7. Queue type -kohdassa yhteyden lajina näkyy lpd tai jetdirect vastaavassa luetteloruudussa. Sun Solaris -käyttöjärjestelmässä on käytettävissä yhteyden lajina lisäksi usb.

8. Määritä kopioiden määrä valitsemalla Copies.

9. Jos haluat saada kopiot valmiiksi lajiteltuina, valitse Collate-asetus.

10. Jos haluat saada kopiot käännetyssä järjestyksessä, valitse Reverse Order -asetus.

11. Määritä tulostin oletustulostimeksi valitsemalla Make Default -asetus.

12. Lisää tulostin napsauttamalla OK-painiketta.