## IPv6-määritys

IPv6-ympäristöä tuetaan oikein vain Windows Vistassa ja uudemmissa käyttöjärjestelmissä.

- Joidenkin toimintojen ja lisäominaisuuksien käytettävyys voi vaihdella malleittain ja maittain (katso Eri mallien ominaisuudet tai Valikoiden yleiskuvaus).

- Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki verkkoasetukset tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä uudelleen käyttämällä Tyhj. asetus.

Jos haluat käyttää IPv6-verkkoympäristöä, tee seuraavat toimet, jotta voit käyttää IPv6-osoitetta.

### Ohjauspaneelista

1. Kytke tietokone verkkoon verkkokaapelilla.

2. Käynnistä laite.

3. Tulosta Verkkomääritysraportti, josta voi tarkistaa IPv6-osoitteet (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).

4. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja faksit.

5. Napsauta Lisää tulostin-vaihtoehtoa Tulostimet ja faksit -ikkunan vasemmasta ruudusta.

6. Valitse Lisää paikallinen tulostin -ikkunoissa Lisää tulostin.

7. Ohjattu tulostimen asennus -ikkuna ilmestyy. Noudata ikkunan ohjeita.

Jos laite ei toimi verkkoympäristössä, ota käyttöön IPv6. Lisätietoja on seuraavassa osassa.

#### IPv6:n aktivoiminen

1. Paina ohjauspaneelin (Menu) -painiketta.

2. Paina Verkko > TCP/IP (IPv6) > IPv6-aktiv..

3. Valitse Paalla ja valitse sitten OK.

4. Katkaise laitteesta virta ja kytke se uudelleen.

5. Asenna tulostinohjain uudelleen.

#### IPv6-osoitteiden määrittäminen

Laite tukee seuraavia verkon tulostuksen ja hallinnan IPv6-osoitteita.

- Link-local Address: Itse määritetyt paikalliset IPv6-osoitteet (osoite alkaa merkeillä FE80).

- Stateless Address: Verkkoreitittimen automaattisesti määrittämä IPv6-osoite.

- Stateful Address: DHCPv6-palvelimen määrittämä IPv6-osoite.

- Manual Address: Käyttäjän manuaalisesti määrittämä IPv6-osoite.

##### DHCPv6-osoitteen määrittäminen (tilallinen)

Jos verkossa on DHCPv6-palvelin, voit määrittää jonkin seuraavista vaihtoehdoista DHCP-oletusarvoksi.

1. Paina ohjauspaneelin (Menu) -painiketta.

2. Paina Verkko > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6-määrit..

3. Paina OK haluamasi arvon valitsemiseksi.

   - DHCPv6-osoite: Käytä aina DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.

   - DHCPv6 ei k.: Älä koskaan käytä DHCPv6:ta reitittimen pyynnöstä riippumatta.

   - Reititin: Käytä DHCPv6:ta vain, jos reititin sitä pyytää.

### SyncThru™ Web Service -palvelusta

Malleissa, joissa ei ole ohjauspaneelin näyttöruutua, sinun tulee ensin päästä SyncThru™ Web Service -palveluun IPv4-osoitetta käyttäen ja seurata alla olevaa ohjetta, jotta pääset käyttämään IPv6:ta.

1. Käynnistä Windowsista selain, kuten Internet Explorer. Anna laitteen IP-osoite (http://xxx.xxx.xxx.xxx) osoitekenttään ja paina Enter-näppäintä tai valitse Mene.

2. Jos kirjaudut SyncThru™ Web Service -palveluun ensimmäistä kertaa, sinun tulee kirjautua järjestelmänvalvojana. Kirjoita alla oleva oletustunnus ja salasana.

   - ID: admin

   - Salasana: sec00000

3. Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna avautuu, siirrä kohdistin ylälaidan valikkorivin Settings-asetuksen päälle ja valitse Network Settings.

4. Napsauta TCP/IPv6-vaihtoehtoa sivuston vasemmassa ruudussa.

5. Aktivoi IPv6 valitsemalla IPv6 Protocol -valintaruutu.

6. Valitse Manual Address -valintaruutu. Address/Prefix-tekstiruutu otetaan käyttöön.

7. Kirjoita loput osoitteesta (esim.: 3FFE:10:88:194::AAAA. ”A” on heksadesimaali väliltä 0 - 9, A - F.)

8. Valitse DHCPv6-määritys.

9. Valitse Apply.

#### SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

1. Käynnistä Web-selain, esimerkiksi Internet Explorer, joka tukee IPv6-osoitetta URL-osoitteena.

2. Valitse jokin IPv6-osoitteista (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) kohdasta verkon kokoonpanoraportti (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).

3. Kirjoita IPv6-osoitteet (esimerkki: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Osoitteen täytyy olla hakasulkeissa ”[ ]”.