## Peruskopiointi

Katso erikoistulostusominaisuuksia varten Lisäasetukset-opas (katso Kopiointivalikko).

### Peruskopiointi

Jos laitteessasi on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa (katso Ohjauspaneelin yleiskuvaus):

1. Aseta yksi alkuperäinen asiakirja tekstipuoli alaspäin skannerin lasitasolle.

2. Jos haluat mukauttaa kopiointiasetuksia, mukaan lukien tummuutta, alkuperäisen tyyppiä ja lisää, tee se käyttämällä kohtaa Laitteen asetukset Samsung Easy Printer Manager -ohjelmasta tai Machine-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelma -ohjelmasta.

   - Katso Windows- tai Macintosh-käyttäjänä Laitteen asetukset.

   - Linux-käyttäjänä, katso Käyttäminen Smart Panel.

3. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä +/- -näppäimillä.

4. Paina (Start).

1. Valitse (kopiointi) ohjauspaneelissa.

2. Aseta asiakirja lasitasolle skannattava puoli alaspäin tai lisää asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen skannattava puoli ylöspäin (katso Alkuperäisten asiakirjojen lisääminen).

3. Jos haluat mukauttaa kopiointiasetuksia, mukaanlukien Pien./suur., Tummuus, Kontrasti, Alkup. tyyppi, ja lisää, käytä ohjauspaneelin painikkeita (katso Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti).

4. Syötä tarvittaessa kopioiden määrä nuolella tai numeronäppäimillä.

5. Paina (Start).

Jos sinun täytyy peruuttaa kopiointityö toiminnon aikana, paina (Stop/Clear), ja kopiointi loppuu.

### Asetusten vaihtaminen kopiokohtaisesti

Laitteessa on kopioinnin oletusasetukset, joilla kopiointi on nopeaa ja helppoa.

- Jos painat (Stop/Clear) -painiketta kaksi kertaa kopiointivaihtoehtoja asettaessasi, kaikki senhetkiselle kopiointityölle asettamasi vaihtoehdot peruutetaan ja palautetaan niiden oletustilaan. Määrittämäsi asetukset palautetaan niiden oletusasetuksiksi automaattisesti, kun laite on saanut kopiointityön valmiiksi.

- Valikkoihin pääsy saattaa poiketa mallista toiseen (katso Valikon avaaminen).

  Jos laitteessasi on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa:

  Jos haluat mukauttaa kopiointiasetuksia, mukaan lukien tummuutta, alkuperäisen tyyppiä ja lisää, tee se käyttämällä kohtaa Laitteen asetukset Samsung Easy Printer Manager -ohjelmasta tai Machine-osiosta Tulostimen asetukset -apuohjelma -ohjelmasta.

  - Katso Windows- tai Macintosh-käyttäjänä Laitteen asetukset.

  - Linux-käyttäjänä, katso Käyttäminen Smart Panel.

- Saattaa olla välttämätöntä painaa OK joidenkin mallien alemman tason valikoihin navigoimiseksi.

#### Tummuus

Jos alkuperäisessä asiakirjassa on hyvin vaaleita tai tummia kohtia, voit tehdä kopiosta helppolukuisemman säätämällä kirkkautta.

1. Valitse (kopiointi) > (Menu) > Kopiointitoim. > Tummuus ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   Esimerkiksi Vaalea+5 on vaalein ja Tumma+5 on tummin.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

#### Kontrasti

Kontrasti-valikko mahdollistaa kuvan kirkkaiden ja tummien alueiden eron lisäämisen tai vähentämisen.

1. Valitse (kopiointi) > (Menu) > Kopiointitoim. > Kontrasti ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   Valitse Tumma lisätäksesi kontrastia ja valitse Vaalea vähentääksesi sitä.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

#### Alkuperäinen

Alkuperäistä asetusta käytetään kopiointilaadun parantamiseen valitsemalla asiakirja senhetkiseen kopiointityöhön.

1. Valitse (kopioi) > (Menu) > Kopiointitoim. > Alkup. tyyppi ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

   - Teksti: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät enimmäkseen tekstiä.

   - Teksti/valok.: Käytä tätä asetusta kopioidessasi asiakirjoja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.

     Jos tulosteen teksti on epäselvä, valitse Teksti saadaksesi tarkan tekstin.

   - Valokuva: Käytä tätä asetusta kopioidessasi valokuvia.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

#### Kopion pienennys tai suurennus

Voit pienentää tai suurentaa kopioidun kuvan kokoa välillä 25% – 400% asiakirjojen syöttölaitteesta tai skannerin lasitasolta.

- Tämä ominaisuus ei ehkä ole saatavilla mallista tai lisäominaisuuksista riippuen (katso Valikoimaominaisuus).

- Jos laite on asetettu Eko-tilaan, pienentämisen ja suurentamisen ominaisuudet eivät ole käytettävissä.

##### Voit valita valmiin kopiokokoasetuksen seuraavasti:

1. Valitse (kopiointi) > (Menu) > Kopiointitoim. > Pien./suur. ohjauspaneelista.

2. Valitse haluamasi asetus ja paina OK.

3. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

##### Voit muuttaa kopion kokoa suoraan määrittämällä suhteen:

1. Valitse (kopiointi) > (Menu) > Kopiointitoim. > Pien./suur. > Mukautettu ohjauspaneelista.

2. Syötä haluamasi kopiokoko numeronäppäimistöllä.

3. Tallenna valinta painamalla OK.

4. Palaa valmiustilaan painamalla (Stop/Clear).

Kun pienennät kopioitavaa kuvaa, kopion alareunassa saattaa näkyä mustia viivoja.

### Henkilökortin kopioiminen

Laite voi tulostaa 2-puolisia alkuperäisiä asiakirjoja yhdelle arkille.

Laite tulostaa asiakirjan toisen puolen arkin yläosaan ja toisen puolen arkin alaosaan pienentämättä alkuperäistä asiakirjaa. Tämä on kätevä ominaisuus kopioitaessa pieniä asiakirjoja, esimerkiksi käyntikortteja.

- Tätä toimintoa käytettäessä alkuperäinen on asetettava skannerin lasitasolle.

- Jos laite on asetettu Eko-tilaan, tämä ominaisuus ei ole käytettävissä.

Toimintatapa voi vaihdella mallikohtaisesti.

1. Paina ID Copy ohjauspaneelista.

2. Aseta alkuperäisen asiakirjan etupuoli alaspäin skannerin lasille kuvassa olevien nuolten mukaisesti. Sulje skannerin kansi.

3. As. etupuoli ja paina [Start] -teksti tulee näyttöön.

   Jos laitteessa on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa, ohjauspaneelissa oleva Front-merkkivalo syttyy.

4. Paina (Start).

   Laite aloittaa etupuolen skannauksen ja näyttää tekstin As. kääntöp. ja paina [Start].

   Jos laitteessa on +/- -painikkeet ohjauspaneelissa, ohjauspaneelissa oleva Front-merkkivalo syttyy.

5. Käännä alkuperäinen asiakirja ja aseta se uudelleen skannerin lasille nuolien mukaisesti (ks. kuva). Sulje skannerin kansi.

6. Paina (Start)-painiketta.

- Jos et paina (Start) -painiketta, vain etupuoli kopioidaan.

- Jos alkuperäinen asiakirja on suurempi kuin alue, jolle tulostetaan, kaikki osat eivät ehkä näy tulosteessa.