## Bedienfeld – Übersicht

- Das Bedienfeld kann je nach Modell von Ihrem Gerät abweichen. Es gibt mehrere Arten von Bedienfeldern.

- Je nach Modell oder Land stehen nicht unbedingt alle Funktionen und optionale Komponenten zur Verfügung (siehe Funktionen nach Modell).

### Typ A

1 | Eco | Schaltet den Öko-Modus ein, so dass beim Drucken über einen PC weniger Toner und weniger Papier verbraucht wird (siehe Öko-Druck).
2 | WPS [a] |  | Konfiguriert auf einfache Weise die Drahtlosnetzwerk-Verbindung ohne Zuhilfenahme des Computers (siehe Die WPS-Taste verwenden ).

Druck

Drücken Sie diese Taste, bis die Status-LED zu blinken beginnt. Wenn Sie nur den aktiven Bildschirminhalt drucken möchten, lassen Sie die Taste los, sobald die Status-LED aufhört zu blinken. Wenn Sie den gesamten Bildschirminhalt drucken wollen, lassen Sie die Taste los, während die LED blinkt.

- Bildschirm drucken kann nur auf Windows- und Macintosh-Betriebssystemen verwendet werden.

- Diese Funktion ist nur bei einer Verbindung über den USB-Anschluss des Geräts nutzbar.

- Beim Drucken des aktiven Fensters bzw. des gesamten Bildschirminhalts mithilfe der Taste „Druck“ wird, je nach zu druckendem Inhalt, eventuell mehr Toner verbraucht.

- Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn das Programm Samsung Easy Printer Manager für das Gerät installiert ist. Wenn Sie ein Macintosh-Betriebssystem benutzen, müssen Sie Screen Print Settings im Samsung Easy Printer Manager aktivieren, um die Funktion zum Drucken von Screenshots nutzen zu können.

3 | Scannen an | Sendet gescannte Vorlagen (siehe Einfach Scannen).
4 | ID Copy | Ermöglicht Ihnen, die Vorder- und Rückseite eines Ausweises, z. B. eines Führerscheins, auf eine Seite zu kopieren (siehe Kopieren von Ausweisen).
5 | Power |  | Zum Ein-und Ausschalten des Geräts oder zum Beenden des Energie-Sparmodus. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, halten Sie die Taste für mindestens drei Sekunden gedrückt.
6 | Eco-Druck LED | Wenn die LED leuchtet, legen Sie den zu kopierenden Ausweis mit der Vorderseite nach unten auf das Vorlagenglas (siehe Kopieren von Ausweisen).
7 | Zurück LED | Wenn die LED leuchtet, legen Sie den zu kopierenden Ausweis mit der Rückseite nach unten auf das Vorlagenglas (siehe Kopieren von Ausweisen).

8

Stopp/Löschen

Bricht einen Vorgang jederzeit ab; bietet außerdem weitere Funktionen.

- Bricht den aktuellen Job (Druckauftrag) ab.

- Druckt Bericht über die Konfiguration des Geräts: Im Bereitschaftsmodus diese Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Status-LED langsam blinkt, und dann die Taste loslassen.

- Materialinformationen: Halten Sie die Taste für etwa 6 Sekunden gedrückt.

- Bericht über Netzwerkkonfiguration[a]: Im Bereitschaftsmodus diese Taste etwa 4 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Status-LED schnell blinkt, und dann die Taste loslassen.

9

+/- Tasten

Mit diesen Tasten können Sie die Anzahl der zu kopierenden Seiten erhöhen/verringern. Mithilfe der Tasten +/- können Sie die Anzahl der Kopien (bis zu 99) einstellen. Der Standardwert beträgt 1.

- Bei Drücken der +/- Tasten wird die festgelegte Anzahl der Kopien jeweils um 1 erhöht bzw. reduziert.

- Bei Drücken und Gedrückthalten der +/- Tasten wird die festgelegte Anzahl der Kopien jeweils um 10 erhöht bzw. reduziert.

10 | Start |  | Zum Starten eines Auftrags.
11 | Status LED | Zeigt den Gerätestatus an (siehe Erläuterung der Status-LED).
12 | Toner LED | Zeigt den Status der Toners an (siehe Erläuterung der Status-LED).
13 | Display-Anzeige | Zeigt die Anzahl der zu kopierenden Seiten an.
[a] nur SCX-340xW Series.

### Typ B

1 | Eco | Schaltet den Öko-Modus ein, so dass beim Drucken und Kopieren über einen PC weniger Toner und weniger Papier verbraucht wird (siehe Öko-Druck).
2 | WPS [a] |  | Konfiguriert auf einfache Weise die Drahtlosnetzwerk-Verbindung ohne Zuhilfenahme des Computers (siehe Die WPS-Taste verwenden ).

Druck

Drücken Sie diese Taste, und auf dem Display wird Bildsch.drucken? angezeigt. Wenn Sie den aktiven Bildschirm drucken möchten, wählen Sie Aktiv. Wenn Sie den gesamten Bildschirm drucken möchten, wählen Sie Voll.

- Bildschirm drucken kann nur auf Windows- und Macintosh-Betriebssystemen verwendet werden.

- Diese Funktion ist nur bei einer Verbindung über den USB-Anschluss des Geräts nutzbar.

- Beim Drucken des aktiven Fensters bzw. des gesamten Bildschirminhalts mithilfe der Taste „Druck“ wird, je nach zu druckendem Inhalt, eventuell mehr Toner verbraucht.

- Diese Funktion können Sie nur verwenden, wenn das Programm Samsung Easy Printer Manager für das Gerät installiert ist. Wenn Sie ein Macintosh-Betriebssystem benutzen, müssen Sie Screen Print Settings im Samsung Easy Printer Manager aktivieren, um die Funktion zum Drucken von Screenshots nutzen zu können.

3 | ID Copy | Ermöglicht Ihnen, die Vorder- und Rückseite eines Ausweises, z. B. eines Führerscheins, auf eine Seite zu kopieren (siehe Kopieren von Ausweisen).
4 | Power |  | Zum Ein-und Ausschalten des Geräts oder zum Beenden des Energie-Sparmodus. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, halten Sie die Taste für mindestens drei Sekunden gedrückt.
5 | Fax |  | Schaltet auf Faxmodus.
6 | Kopie |  | Schaltet auf Kopiermodus.
7 | Scan |  | Schaltet auf Scannermodus.
8 | Menü |  | Mit dieser Taste öffnen Sie das Menü und blättern durch die verfügbaren Menüs (siehe Überblick über die Menüs).
9 | Pfeiltasten nach links/rechts |  | Zum Blättern durch die verfügbaren Optionen des ausgewählten Menüs und zum Vergrößern bzw. Verkleinern von Werten.
10 | OK | Mit dieser Taste wird die Auswahl auf dem Bildschirm bestätigt.
11 | Zurück |  | Kehrt zum übergeordneten Menü zurück.
12 | Start |  | Zum Starten eines Auftrags.
13 | Stopp/Löschen |  | Zum Anhalten eines Vorgangs.
14 | Status LED | Zeigt den Gerätestatus an (siehe Erläuterung der Status-LED).
15 | Ziffernblock | Hiermit wählen Sie Rufnummern oder geben alphanumerische Zeichen ein (siehe Buchstaben und Zahlen auf der Tastatur).
16 | Mithören |  | Wenn Sie diese Taste drücken, hören Sie den Wählton. Geben Sie dann die Faxnummer ein. Es ist so ähnlich, als wenn Sie telefonieren und dabei die Freisprechfunktion benutzen (siehe Manueller Empfang im „Tel“-Modus).
17 | Ww/Pause |  | Zur Wiederholung der Anwahl der zuletzt gewählten Nummer im Bereitschaftsmodus oder zum Einfügen einer Pause in eine Faxnummer im Bearbeitungsmodus (siehe Faxnummer erneut wählen).
18 | Adressbuch |  | Mit dieser Taste können Sie häufig verwendete Faxnummern speichern oder nach gespeicherten Faxnummern suchen (siehe Speichern von E-Mail-Adressen oder Das Fax-Adressbuch einrichten).
19 | Display-Anzeige | Das Display zeigt den aktuellen Status und Eingabeaufforderungen während eines Vorgangs an.
[a] Nur SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Das Bedienfeld anpassen

Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können je nach Optionen und Modell von Ihrem Gerät abweichen. Ermitteln Sie Ihren Gerätetyp (siehe Vorderansicht).