## Options de base de la fonction Télécopie

- Cette fonction n'est pas prise en charge par les appareils SCX-340x/SCX-340xW Series (voir Vue d’ensemble du panneau de commande).

- Pour les fonctions spéciales de télécopie, consultez le Guive avancé (voir Fonctions de télécopie).

- Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil comme télécopieur via le téléphone par Internet. Pour plus d’informations, consultez votre fournisseur d’accès à Internet.

- Nous vous recommandons d’utiliser des services téléphoniques analogiques classiques (PSTN : réseau téléphonique public commuté) lors de la connexion des lignes téléphoniques pour utiliser le télécopieur. Si vous utilisez d’autres services Internet (DSL, ISDN, VolP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Le microfiltre élimine les signaux de bruit inutiles et améliore la qualité de la connexion ou d’Internet. Étant donné que le Micro-filtre DSL n’est pas fourni avec l’appareil, contactez votre fournisseur de services Internet pour l’utilisation sur le Micro-filtre DSL.

  1. Port de ligne

  2. Microfiltre

  3. Modem DSL/Ligne téléphonique

     (voir Vue arrière).

### Préparation à l’envoi de télécopie

Avant d’envoyer ou de recevoir un fax, vous devez raccorder le cordon fourni à la prise téléphonique murale (voir Vue arrière). Reportez-vous au Guide d'installation rapide pour la procédure de connexion. La mise en place d’une connexion téléphonique varie d’un pays à un autre.

### Envoi d’une télécopie

Vous pouvez utiliser le chargeur de documents tout comme la vitre d’exposition pour charger les originaux. Si les originaux sont placés à la fois dans le chargeur de documents et sur la vitre d’exposition, l’appareil lit d’abord les documents du chargeur de documents, qui est prioritaire en matière de numérisation.

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Appuyez sur la touche (télécopier) du panneau de commande.

3. Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l’original (voir Configuration des paramètres de document).

4. Saisissez le numéro de télécopie du destinataire (voir Lettres et chiffres du clavier).

5. Appuyez sur le bouton (Départ ) du panneau de commande. L’appareil lance la numérisation et envoie le fax aux destinataires.

- Si vous souhaitez envoyer une télécopie directement à partir de votre ordinateur, utilisez Samsung Network PC Fax (voir Envoi d'une télécopie depuis l'ordinateur).

- Lorsque vous souhaitez annuler un fax, appuyez sur (Arrêter/Suppr.) avant que l’appareil ne lance la transmission.

- Si vous avez utilisé la vitre d’exposition, un message vous invite à charger une autre page.

#### Envoi manuel d’une télécopie

Suivez les instructions suivantes pour envoyer une télécopie à l’aide du bouton (Ligne) du panneau de commande.

Si votre appareil comporte un combiné, vous pouvez l'utiliser vous envoyer un fax (voir Fonctionnalités diverses).

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Appuyez sur la touche (télécopier) du panneau de commande.

3. Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l’original (voir Configuration des paramètres de document).

4. Appuyez sur le bouton (Ligne) du panneau de commande ou soulevez le combiné.

5. Saisissez un numéro de télécopie à l’aide du clavier numérique du panneau de configuration.

6. Appuyez sur (Départ ) sur le panneau de commande lorsque vous percevez le signal sonore aigu du télécopieur distant.

#### Envoi d’une télécopie vers plusieurs destinataires

Vous pouvez utiliser la fonction d'envoi multiple pour envoyer une télécopie vers plusieurs destinataires. Les originaux sont automatiquement enregistrés dans la mémoire et envoyés à un système distant. Une fois transmis, les documents sont automatiquement effacés de la mémoire.

Vous ne pouvez pas envoyer de télécopies à l'aide de cette fonction si vous avez choisi le réglage super fin ou si la télécopie est en couleur.

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Appuyez sur la touche (FAX) du panneau de commande.

3. Vous pouvez ajuster la résolution et le contraste de l’original (voir Configuration des paramètres de document).

4. Appuyez sur (Menu) > FAX > ENVOI MULTIPLE sur le panneau de commande.

5. Introduisez le numéro du premier télécopieur de réception, puis appuyez sur OK.

   Vous pouvez appuyer sur les numéros abrégés ou sélectionner un numéro de groupe à l’aide de la touche (Répertoire).

6. Saisissez le deuxième numéro de télécopie, puis appuyez sur OK.

   Un message vous invite à saisir un autre numéro de télécopie auquel envoyer le document.

7. Pour entrer des numéros de télécopie suplémentaires, appuyez sur OK lorsque OUI apparaît, puis répétez les étapes 5 et 6.

   - Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 numéros de fax.

   - Dès que vous aurez saisi un numéro de composition de groupe, vous ne pourrez plus saisir d’autres numéros de composition de groupe.

8. Lorsque vous avez terminé la saisie des numéros de télécopie, appuyez sur NON à l’invite AUTRE NO.?, puis appuyez sur OK.

   L’appareil commence à envoyer la télécopie aux numéros indiqués, en suivant l’ordre dans lequel vous les avez saisis.

   Un journal d'envoi multiple est imprimé après l'envoi des télécopies.

### Réception d’une télécopie

Votre appareil est programmé sur le mode Fax en usine. Lorsque vous recevez une télécopie, l’appareil répond à l’appel au bout d’un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique.

### Configuration des paramètres de document

Avant d’envoyer une télécopie, modifiez les paramètres suivants en fonction de votre document original, afin d’obtenir la meilleure qualité.

Il peut être nécessaire d'appuyer sur OK pour accéder aux sous-menus, pour certains modèles.

#### RESOLUTION

Les paramètres par défaut donnent de très bons résultats avec les documents originaux classiques contenant du texte. Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.

1. Sélectionnez (FAX) > (Menu) > FAX > RESOLUTION sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

   - STANDARD : originaux comportant des caractères de taille normale.

   - SUPERIEURE : originaux contenant de petits caractères ou des lignes fines ou originaux imprimés à l’aide d’une imprimante matricielle.

   - OPTIMALE : originaux contenant des détails extrêmement fins. Le mode OPTIMALE n’est activé que si l’appareil avec lequel vous communiquez prend également en charge la résolution de type super fin.

     - Le mode OPTIMALE n’est pas disponible lors de l’envoi de documents mémorisés. La résolution est automatiquement réglée sur SUPERIEURE.

     - Si la résolution de votre appareil est réglée sur OPTIMALE et que le télécopieur avec lequel vous communiquez ne prend pas en charge la résolution OPTIMALE, l’appareil transmet les données en appliquant la résolution la plus élevée acceptée par ce télécopieur.

   - FAX PHOTO : originaux contenant des niveaux de gris ou des photographies.

   - FAX COULEUR : originaux comportant des couleurs.

     - La multidiffusion n'est pas disponible dans ce mode.

     - Vous ne pouvez envoyer un fax couleur que si l’appareil avec lequel vous communiquez prend également en charge la réception de fax couleurs et que vous envoyez le fax manuellement.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.

#### LUMINOSITE

Vous pouvez sélectionner le niveau de contraste du document original.

Le paramètre de contraste est appliqué à la tâche de télécopie en cours. Pour modifier les paramètres par défaut (voir Menu Télécopier).

1. Sélectionnez (FAX) > (Menu) > FAX > LUMINOSITE sur le panneau de commande.

2. Sélectionnez le niveau de luminosité souhaité.

3. Appuyez sur (Arrêter/Suppr.) pour revenir au mode prêt.