## Fonctions de numérisation

- Pour les fonctions basiques de numérisation, consultez le Guide basique (voir Numérisation de base).

- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

- La résolution maximale que vous pouvez obtenir dépend de plusieurs facteurs, notamment la rapidité de votre ordinateur, l’espace disque disponible, la taille de la mémoire et celle de l’image à numériser, ainsi que le paramétrage de la profondeur de bit. Ainsi, selon votre système et l’objet que vous souhaitez numériser, vous ne pourrez pas utiliser certaines résolutions, surtout si vous faites appel à la fonctionnalité de résolution avancée.

### Méthode de numérisation de base

Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités diverses).

Vous pouvez numériser les originaux avec votre appareil via un câble USB ou le réseau. Les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour numériser vos documents :

- NUMER. VERS PC: numérisez les originaux à partir du panneau de commande. Ensuite, les données numérisées seront stockées dans le dossier Mes documents de l’ordinateur connecté (voir Numérisation de base).

- TWAIN : TWAIN est l’une des applications de gestion d’images prédéfinies. La numérisation d’une image lance l’application sélectionnée, vous permettant ainsi de contrôler le processus de numérisation. Vous pouvez utiliser cette fonction via la connexion locale ou réseau (voir Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images).

- Assistant de numérisation Samsung/SmarThru 4/SmarThru Office: vous pouvez utiliser ce programme pour numériser des images ou des documents.

  - Voir Numérisation avec l'Assistant de numérisation Samsung.

  - Voir Numérisation avec SmarThru 4.

  - Voir Numérisation avec SmarThru Office.

- WIA : WIA signifie Windows Images Acquisition. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être directement connecté à l’appareil via un câble USB (voir Numérisation avec le pilote WIA).

- Mémoire USB: vous pouvez numériser un document puis enregistrer l’image numérisée sur un périphérique de stockage USB.

- E-mail: vous pouvez envoyer l’image numérisée comme pièce jointe à un e-mail (voir Numérisation vers un e-mail).

- FTP/SMB: vous pouvez numériser une image et la transférer vers un serveur FTP/SMB (voir Numérisation vers un serveur FTP/SMB).

### Configuration des paramètres de numérisation sur l'ordinateur

Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

1. Ouvrez Samsung Easy Printer Manager (voir Utilisation de Samsung Easy Printer Manager ).

2. Sélectionnez l’appareil approprié dans la Liste des imprimantes.

3. Sélectionnez le menu Paramètres Numériser vers PC.

4. Sélectionnez l’option de votre choix.

   - Activation du scanner: détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.

   - Onglet Standard: contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.

   - Onglet Image: contient les paramètres concernant la modification des images.

5. Appuyez sur Enregistrer > OK.

### Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau

Si l'appareil ne prend pas en charge l'interface réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir Vue arrière).

Vérifiez que le pilote d’impression a été installé sur votre ordinateur à l’aide du CD de logiciels fourni, le pilote d’impression incluant le programme de numérisation (voir Installation locale du pilote).

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Sélectionnez (Numériser) > NUMER. VERS PC > PC RESEAU sur le panneau de commande.

   Ou sélectionnez Num > PC réseau sur l'écran tactile.

   Si vous voyez le message INDISPONBLE, vérifiez la connexion du port.

3. Sélectionnez l’ID de votre ordinateur enregistré et, au besoin, saisissez le MOT DE PASSE.

   - L'ID est le même identifiant que celui de numérisation enregistré dans Samsung Easy Printer Manager > Basculer vers le mode Avancé > Paramètres Numériser vers PC.

   - Le MOT DE PASSE est le mot de passe à 4 chiffres enregistré dans Samsung Easy Printer Manager > Basculer vers le mode Avancé > Paramètres Numériser vers PC.

4. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur OK.

5. La numérisation commence.

   L'image numérisée est enregistrée sur l'ordinateur dans C:\Utilisateurs\Nom de l'utilisateur\Mes documents. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d’exploitation ou l’application utilisée.

### Numérisation vers un e-mail

Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

#### Configuration d’un compte e-mail

1. Accédez à SyncThru™ Web Service (voir Utilisation de l’alerte SyncThru™ Web Service).

2. Sélectionnez Paramètres > Config. réseau et Serveur de messagerie pour courrier sortant(SMTP).

3. Saisissez l’adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d’un nom d’hôte.

4. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535.

5. Cochez la case à côté de SMTP requiert une authentification pour exiger une authentification.

6. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe du serveur SMTP.

7. Appuyez sur Appliquer.

   - Si la méthode d’authentification du serveur est POP3 avant SMTP, cochez SMTP requiert POP avant l’authentification SMTP.

   - Entrez l'adresse IP et le numéro de port.

#### Numérisation et envoi d’un e-mail

1. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

2. Sélectionnez (Num) > NUM. -> E-MAIL sur le panneau de commande.

   Ou sélectionnez Num > Envoy e-mail sur l'écran tactile.

3. Entrez le nom de connexion et le mot de passe si vous avez effectué la configuration dans SyncThru™ Web Service (voir Utilisation de l’alerte SyncThru™ Web Service).

4. Saisissez l’adresse électronique de l’expéditeur et du destinataire.

   Vous pouvez vous envoyer un e-mail en activant l’option Envoi auto à soi-même dans Paramètres > Numériser > Numériser vers E-mail sur le Service Web SyncThru™.

5. Saisissez un objet, puis appuyez sur OK.

6. Sélectionnez le format du fichier de numérisation, puis appuyez sur OK.

7. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe du serveur SMTP.

8. L’appareil commence la numérisation et envoie ensuite l’e-mail.

### Numérisation vers un serveur FTP/SMB

Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

#### Configuration d'un serveur FTP/SMB

1. Accédez à SyncThru™ Web Service (voir Utilisation de l’alerte SyncThru™ Web Service).

2. Cliquez sur Carnet d’adresses > Personne > Ajouter.

3. Cochez la case située en regard du champ Ajouter FTP ou Ajouter SMB.

4. Saisissez l’adresse IP en notation décimale séparée par des points ou sous la forme d’un nom d’hôte.

5. Saisissez le numéro de port du serveur, compris entre 1 et 65535.

6. Cochez la case en regard de Anonyme : le serveur autorise alors l’accès aux personnes non autorisées.

7. Saisissez le nom de connexion et le mot de passe.

8. Entrez le nom de domaine si votre serveur est lié à un certain domaine, sinon entrez simplement le nom de votre ordinateur, enregistré sur le serveur SMB.

9. Saisissez le chemin de sauvegarde de l’image numérisée.

   - Le dossier dans lequel l'image numérisée sera sauvegardée doit être à la racine.

   - Les propriétés du dossier doivent être réglées sur Partagé.

   - Votre nom d'utilisateur doit avoir l'autorisation de lire et d'écrire dans le dossier.

10. Appuyez sur Appliquer.

#### Numérisation et envoi vers un serveur FTP/SMB

1. Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Sélectionnez (Num) > NUM. VS SMB ou NUM. VS FTP sur le panneau de commande.

   Ou sélectionnez Num > SMB ou FTP sur l'écran tactile.

4. Sélectionnez un serveur et le format de numérisation souhaité.

5. L’appareil lance la numérisation puis envoie l’image numérisée vers le serveur spécifié.

### Numérisation à partir d'un programme de retouche d'images

Vous pouvez numériser et importer des documents dans un logiciel de retouche d'images comme Adobe Photoshop, si le logiciel est compatible avec TWAIN. Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.

4. Cliquez sur Fichier > Importer, puis sélectionnez le scanner.

5. Définissez les paramètres de numérisation.

6. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

### Numérisation avec le pilote WIA

L’appareil prend en charge le pilote WIA (Windows Image Acquisition) de numérisation d’images. WIA est l’un des composants standard fournis par Microsoft Windows 7 ; il fonctionne avec les appareils photo numériques et les scanners. Contrairement au pilote TWAIN, le pilote WIA permet de numériser des images et de les ajuster facilement sans avoir recours à d’autres logiciels.

Le pilote WIA fonctionne uniquement sous les systèmes d’exploitation Windows, sur le port USB, à l’exception de Windows 2000.

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes.

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du pilote de l’appareil dans Imprimantes et télécopieurs > Démarrer l’analyse.

5. L’application Nouvelle numérisation apparaît.

6. Choisissez des options de numérisation et cliquez sur Aperçu pour obtenir un aperçu de votre image en fonction des options choisies.

7. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

### Numérisation avec l'Assistant de numérisation Samsung

- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

- Vous pouvez utiliser la fonction de ROC (reconnaissance optique de caractères) de l'Assistant de numérisation Samsung.

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Imprimante Samsung, puis lancez Assistant de numérisation Samsung.

   Sélectionnez le menu Aide ou cliquez sur le bouton dans la fenêtre et cliquez sur l'option que vous voulez connaître.

4. Définissez les paramètres de numérisation.

5. Cliquez sur Numériser.

### Numérisation avec SmarThru 4

- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

- Vous pouvez utiliser la fonction de ROC (reconnaissance optique de caractères) du programme SmarThru 4.

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Double-cliquez sur l'icône SmarThru 4.

4. SmarThru s’affiche.

   - Numériser vers: Vous pouvez numériser une image et l’enregistrer dans une application ou un dossier, l’envoyer par messagerie électronique ou la publier sur un site Web.

   - Image: Vous pouvez modifier une image et l’ennvoyer vers une application ou un dossier, l’envoyer par messagerie électronique ou la publier sur un site Web.

   - Imprimer: pour imprimer des images enregistrées.

   Sélectionnez le menu Aide ou cliquez sur le bouton dans la fenêtre et cliquez sur l'option que vous voulez connaître.

5. Cliquez sur Numériser vers.

6. Sélectionnez la destination parmi Application, E-mail, Dossier, OCR, ou Web.

7. Si besoin, cliquez sur Paramètres pour personnaliser les réglages.

8. Cliquez sur Numériser.

### Numérisation avec SmarThru Office

- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir Fonctionnalités par modèle).

- Pour utiliser SmarThru Office, vous devez installer le programme manuellement à partir du CD fourni. Sélectionnez Installation avancée > Installation personnalisée, puis choississez l'option SmarThru Office pour installer ce programme.

- Vous pouvez utiliser la fonction de ROC (reconnaissance optique de caractères) du programme SmarThru Office.

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Double-cliquez sur l'icône SmarThru Office.

4. SmarThru Office apparaît.

   Cliquez sur Aide ou sur le bouton dans la fenêtre, puis sur l'option que vous voulez connaître.

5. Cliquez sur l’icône SmarThru Office () dans la zone de notification de la barre des tâches Windows pour activer le lanceur SmarThru Office.

6. Cliquez sur l’icône de numérisation () pour ouvrir la fenêtre de numérisation.

7. La fenêtre Paramètres de numérisation s’ouvre.

8. Définissez les paramètres de numérisation et cliquez sur Numériser.

### Numérisation sous Macintosh

#### Numérisation à partir d'un appareil connecté au port USB

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Démarrez Applications et cliquez sur Transfert d'images.

   Si le message Aucun appareil de transfert d'images apparaît, déconnectez le câble USB et reconnectez-le. Si le problème persiste, reportez-vous à l’aide de Transfert d'images.

4. Sélectionnez l’option de votre choix.

5. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

   Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d'images, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version. Transfert d'images fonctionne correctement dans Mac OS X 10.4.7 ou ultérieur.

#### Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau

Modèle avec carte réseau ou sans fil uniquement (voir Fonctionnalités par modèle).

1. Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.

2. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

3. Démarrez Applications et cliquez sur Transfert d'images.

4. Selon le système d'exploitation, suivez les instructions ci-dessous.

   - Version 10.4

     - Cliquez sur Appareils > Parcourir le contenu des appareils sur la barre de menu.

     - Sélectionnez votre appareil dans l’option des périphériques Twain. Assurez-vous que la case Utiliser le logiciel TWAIN est cochée.

     - Cliquez sur Se connecter.

       Si un message d'avertissement apparaît, cliquez sur Modifier port pour sélectionner le port, ou si l'IU TWAIN apparaît, cliquez sur Modifier port dans l'onglet Préférences, puis sélectionnez un nouveau port.

   - Version 10.5

     - Cliquez sur Appareils > Parcourir le contenu des appareils sur la barre de menu.

     - Vérifiez que la case Connecté est cochée en regard de votre appareil dans Appareils Bonjour.

     - Si vous souhaitez numériser à l’aide de TWAIN, reportez-vous à la procédure ci-dessus pour MAC OS X 10.4.

   - Sous les versions 10.6 et 10.7, sélectionnez votre appareil sous PARTAGÉS.

5. Définissez les options de numérisation sur ce programme.

6. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

   - Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d’image, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version. Transfert d’images fonctionne correctement sur Mac OS X 10.4.7 ou ultérieur.

   - Pour plus d'informations, consultez l'aide de Transfert d'images.

   - Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.

### Numérisation sous Linux

#### Numérisation

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

2. Double-cliquez sur l’icône Unified Driver Configurator du bureau.

3. Cliquez sur le bouton pour accéder à Scanners configuration.

4. Sélectionnez le scanner dans la liste.

5. Cliquez sur Properties.

6. Placez un document individuel sur la vitre d’exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir Chargement des originaux).

7. Dans la fenêtre Scanner Properties, cliquez sur Preview.

8. Le document est numérisé et l’aperçu de l’image apparaît dans le Preview Pane.

9. Faites glisser le pointeur afin de définir la zone de l’image à numériser dans le Preview Pane.

10. Sélectionnez l’option de votre choix.

11. Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

    Pour un usage ultérieur, vous pouvez enregistrer ces paramètres de numérisation et les ajouter à la liste déroulante Job Type.

#### Modification d'une image à l'aide du Gestionnaire d'images

Le gestionnaire d'image permet de modifier les images numérisées, à l'aide de commandes de menu et d'outils.