## Installation locale du pilote

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l’aide du câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l’installation du pilote de l’appareil connecté à un réseau (voir Installation du pilote sur le réseau).

- Si vous utilisez les systèmes d'exploitation Macintosh ou Linux, reportez-vous à Installation sur un Macintosh ou à Installation sous Linux.

- La fenêtre d’installation présentée dans ce Mode d’emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l’appareil et de l’interface utilisés.

- Installation personnalisée vous permet de choisir les programmes à installer.

- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

### Windows

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre ordinateur et qu’il est sous tension.

   Si la fenêtre « Assistant Matériel détecté » s’affiche durant la procédure d’installation, cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

2. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

   Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > exéc.

   Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur, puis cliquez sur OK.

3. Sélectionnez Installer maintenant.

4. Lisez le Contrat de licence et sélectionnez J’accepte les dispositions du contrat de licence. Ensuite, cliquez sur Suivant.

5. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d’installation.