## מידע תקינה

מכשיר זה מיועד לסביבת עבודה רגילה והוא מאושר בהתאם למספר הצהרות של רשויות הפיקוח.

### הצהרת בטיחות לייזר

המדפסת נבדקה ונמצאה כתואמת בארה"ב לדרישות DHHS 21 CFR, פרק 1, תת-פרק J עבור מוצרי לייזר (1) ‎Class I‏. במקומות אחרים, המדפסת נבדקה ונמצאה כתואמת לדרישות IEC 60825-1: 2007 עבור מוצרי לייזר Class I‏.

מוצרי לייזר מסוג I סוג אינם נחשבים למסוכנים. מערכת הלייזר והמדפסת בנויות כך שבני אדם לעולם אינם נחשפים לקרינת לייזר גבוהה יותר מרמת הקרינה של Class I בעת שימוש רגיל, בעת תחזוקה על-ידי המשתמש, או בהתאם לתנאי השירות המומלצים.

#### אזהרה

לעולם אין להפעיל את המדפסת או לטפל בה אם מכסה המגן הוסר ממערך הלייזר/סורק. הקרן המשתקפת, על אף שאינה נראית, עלולה לגרום נזק לעיניים.

בעת שימוש במוצר זה, יש לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים הבאים כדי להקטין את הסיכון לשריפה, התחשמלות ופגיעה באנשים:

### בטיחות אוזון

| דירוג פליטת האוזון של מוצר זה היא מתחת ל-‏‎0.1 ppm. מאחר שאוזון כבד מאוויר, שמור על המוצר במקום מאוורר היטב.

### בטיחות כספית

| מכיל כספית, יש להשליך על פי החוקים המקומיים או הפדרליים (בארה"ב בלבד)

### חיסכון בחשמל

מדפסת זו מכילה טכנולוגיית שימור אנרגיה מתקדמת המפחיתה את צריכת החשמל כאשר המדפסת אינה בשימוש פעיל.

כאשר המדפסת אינה מקבלת נתונים במשך פרק זמן ארוך, צריכת החשמל מופחתת באופן אוטומטי.

ENERGY STAR והסימן של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב.

למידע נוסף על תוכנית ENERGY STAR ראה http://www.energystar.gov.

עבור דגמים הנושאים אישור ENERGY STAR, תווית ENERGY STAR תהיה מודבקת על ההתקן. בדוק אם ההתקן שלך נושא אישור ENERGY STAR.

### מיחזור

| מחזר או השלך את חומרי האריזה של מוצר זה באופן שאינו פוגע באיכות הסביבה.

### סין בלבד

### השלכה נאותה של המוצר (פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני)

#### (ישים באיחוד האירופי ובמדינות אחרות באירופה שפועלות בהן מערכות איסוף נפרדות)

סימון זה על המוצר, האביזרים או הספרות, מציין שאין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שלו (כגון מטען, אוזניות, כבל USB) יחד עם אשפה ביתית אחרת בסוף חיי העבודה שלהם. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הסובבים בשל השלכה לא מבוקרת של פסולת, אנא הפרד פריטים אלה מסוגי פסולת אחרים ומחזר אותו באופן אחראי המקדם את השימוש החוזר ובר הקיימא במשאבים חומריים.

על משתמשים פרטיים לפנות למשווק שממנו רכשו את המוצר, או לרשויות המקומיות, לקבלת פרטים אודות אופן המיחזור של פריט זה באופן בטיחותי לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את תנאי חוזה הרכישה. אין לערב בין מוצר זה והאביזרים האלקטרוניים שלו לבין פסולת מסחרית אחרת להשלכה.

#### (ארצות הברית בלבד)

השלך מוצרים אלקטרוניים לא רצויים באמצעות ממחזר נושא אישור. לאיתור מיקום המיחזור הקרוב אליך, בקר באתר האינטרנט שלנו: www.samsung.com/recyclingdirect או התקשר, ‎(877) 278 - 0799

### טייוואן בלבד

### פליטות תדרי רדיו

#### מידע של ה-FCC (רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב) עבור המשתמש

התקן זה עומד בדרישות של סעיף 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה, וכן

- התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט, כולל הפרעה שעשויה לגרום לפעולה לא רצויה.

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג I סוג בהתאם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעות שעלולות לגרום נזק בהתקנה בסביבות מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו, וכן עשוי לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת רדיו, אם לא הותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות. עם זאת, לא מובטח שלא תתרחש הפרעה בתנאי התקנה מסוימים. אם הציוד אכן מחולל הפרעות המזיקות לקליטת שידורי רדיו או טלוויזיה, דבר שאותו ניתן לקבוע על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו לסירוגין, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעות באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.

- הגדלת המרחק שבין הציוד והמקלט.

- חיבור הציוד לשקע במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

- היוועצות במשווק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

שינויים או התאמות שאינם מאושרים במפורש על-ידי היצרן האחראי לתאימות עלולים לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד.

#### תקנות בנוגע להפרעות רדיו בקנדה

התקן דיגיטלי זה אינו חורג ממגבלות I סוג בנוגע לפליטות רעשי רדיו מהתקן דיגיטלי, כפי שנקבע בתקן "Digital Apparatus"‏, ICES-003 של Industry and Science Canada הנוגע לציוד גורם הפרעה.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

### ארצות הברית

#### רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC)

##### פליטה מכוונת לפי סעיף 15 של ה-FCC

התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית (LAN) (התקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו (RF)) בעלי הספק נמוך, הפועלים בתדר ‎2.4/5 GHz, עשויים להימצא (להיות מוטבעים) במערכת המדפסת שלך. יש להתייחס לפרק זה רק אם התקנים אלה מצויים במערכת. עיין בתווית המערכת כדי לוודא שהתקנים אלחוטיים קיימים במערכת.

התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת שלך מאושרים לשימוש בארצות הברית רק אם מופיע מספר זיהוי של ה-FCC על תווית המערכת.

מרחק ההפרדה בין ההתקן והגוף, כפי שנקבע בהנחיות הכלליות של ה-FCC, הוא 20 ס"מ בעת שימוש בהתקן אלחוטי ליד הגוף (לא כולל גפיים). בעת השימוש בהתקן, יש לשמור על מרחק של מעל 20 ס"מ בין ההתקן לבין הגוף כשהתקנים אלחוטיים מופעלים. תפוקת המתח של ההתקן האלחוטי (או ההתקנים האלחוטיים), שעשוי להיות מוטבע במדפסת שלך, נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו כפי שנקבע על-ידי ה-FCC‎‏‏‏‎‎‏‎‏.

אין לחבר או להפעיל משדר זה יחד עם אנטנה או משדר אחרים כלשהם.

הפעלת התקן זה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, (2) התקן זה חייב לקלוט כל הפרעה המתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי-רצויה של ההתקן.

משתמשים אינם רשאים לטפל בהתקנים אלחוטיים. אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים. שינוי שיבוצע בהתקן אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן. לקבלת שירות, יש ליצור קשר עם היצרן.

#### הצהרת ה-FCC אודות שימוש ברשת תקשורת מקומית (LAN) אלחוטית:

בעת התקנה והפעלה של שילוב זה בין משדר ואנטנה, ייתכן שתהיה חריגה ממגבלות החשיפה המותרת של תדר רדיו 1‎ mW/cm2 בקרבת האנטנה המותקנת. לפיכך, המשתמש חייב לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ מהאנטנה בכל עת. אין לחבר התקן זה עם משדר ואנטנת שידור אחרים.

### רוסיה בלבד

### גרמניה בלבד

### תורכיה בלבד

### קנדה בלבד

מוצר זה תואם למפרטים הטכניים היישימים של Industry Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.

מספר שקילות הצלצול (REN) מציין את מספר ההתקנים המרבי שניתן לחבר לממשק טלפון. הפסקת הממשק יכולה להיות מורכבת מכל צירוף שהוא של התקנים שעליהם חלה הדרישה שהסכום של מספק שקילות הצלצול של כל ההתקנים הללו לא יחרוג מעל 5. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.

### סימון פקס

בהתאם לחוק Telephone Consumer Protection Act משנת 1991, שימוש במחשב או התקן אלקטרוני אחר לשיגור הודעה מכל סוג שהוא באמצעות התקן פקס טלפוני אינו חוקי, אלא אם מופיעה הודעה בשוליים העליונים או התחתונים של כל עמוד, או בעמוד הראשון של השידור, הכוללת את המידע הבא:

1. תאריך ושעת השידור.

2. זהות העסק, הישות העסקית או האדם המשדר את ההודעה.

3. מספר הטלפון של ההתקן, העסק, הישות העסקית או האדם המבצע את השידור.

חברת הטלפונים עשויה לבצע שינויים במתקני התקשורת, בהפעלת הציוד או בנהלים שלה כאשר פעולה זו דרושה להפעלת העסק, ואינה נוגדת את התקנות והחוקים המופיעים בפרק 68 של חוקי ה-‏FCC‏. אם ייתכן ששינויים אלה עלולים לגרום לאי-תאימות בין ציוד המסוף של הלקוח ולבין מתקני התקשורת של חברת הטלפונים, או שיהיה צורך בשינוי ציוד המסוף, או שהשימוש או הביצועים ייפגעו, על חברת הטלפונים לספק ללקוח הודעה מראש, ובכתב, על מנת לאפשר ללקוח הזדמנות להתארגנות לקבלת שירות ללא הפרעות

### מספר שקילות צלצול

מספר שקילות הצלצול (REN) ומספר רישום ה-FCC להתקן זה מופיעים על התווית שנמצאת בחלקו התחתון או האחורי של ההתקן. במקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לספק מספרים אלה לחברת הטלפונים.

מספר שקילות הצלצול (REN) הנו כמות העומס החשמלי על קו הטלפון, וניתן להשתמש בו על מנת לקבוע אם קיים "עומס יתר" בקו. ההתקנה של סוגי ציוד שונים על אותו קו טלפון עלולה לגרום לבעיות בביצוע ובקבלת שיחות, ובמיוחד בצלצול כשמתקבלת שיחה בקו שלך. סכום כל מספרי שקילות הצלצול (REN) של הציוד המחובר לקו הטלפון שלך צריך להיות פחות מ-‏5 על מנת להבטיח קבלת שירות הולם מחברת הטלפונים. במקרים מסוימים, לא ניתן יהיה להשתמש בסכום של 5 בקו. אם חלק כלשהו מציוד הטלפון שלך אינו פועל כראוי, עליך לנתקו מיד מקו הטלפון שלך, מכיוון שהציוד עלול לגרום נזק לרשת הטלפונים.

ציוד זה תואם לפרק 68 של תקנות ה-FCC ולדרישות שאומצו על-ידי ACTA‏‎. בצידו האחורי של הציוד הזה ממוקמת תווית שמכילה, בין השאר, מזהה מוצר בתבנית US:AAAEQ##TXXXX. במידת הצורך, עלייך לספק מספר זה לחברת הטלפון.

תקנות ה-FCC קובעות ששינויים או שיפורים לציוד זה, שלא אושרו במפורש על ידי היצרן, עשויים לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל ציוד זה. במקרה שבו ציוד המסוף גורם נזק לרשת הטלפונים, על חברת הטלפונים להודיע ללקוח על הפסקה אפשרית של השירות. אולם, כאשר לא ניתן לתת הודעה מראש, החברה יכולה להפסיק את השירות באופן זמני בתנאי שהחברה:

1. תודיע באופן מיידי ללקוח.

2. תיתן ללקוח הזדמנות לתקן את בעיית הציוד.

3. תודיע ללקוח על זכותו להתלונן בפני רשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב בהתאם לנהלים שנקבעו בתקנות ובחוקי ה-FCC בפרק 68, פרק משנה E‏.

#### עליך לדעת בנוסף:

- ההתקן שלך לא נועד לחיבור למערכת PBX דיגיטלית.

- אם אתה מתכוון להשתמש במודם מחשב או מודם פקס באותו קו טלפון שבו נמצא ההתקן שלך, ייתכן שתיתקל בבעיות שידור וקליטה בכל הציוד. מומלץ שלא לחבר ציוד נוסף, למעט טלפון רגיל, לאותו קו שבו משתמש ההתקן שלך.

- אם סופות ברקים או עליית מתח פתאומית (נחשול) שכיחים באזורך, אנו ממליצים שתתקין מגיני נחשול עבור קווי החשמל והטלפון. ניתן לרכוש מגיני נחשול אצל המשווק שלך או בחנויות המתמחות ברכיבי טלפון וברכיבים אלקטרוניים.

- בעת תכנות מספרי חירום ו/או ביצוע שיחות ניסיון למספרי חירום, עליך להשתמש במספר רגיל, שלא נועד למצב חירום, על מנת להודיע למוקדן שירות החירום על כוונותיך. המוקדן יספק לך הוראות נוספות על האופן שבו ניתן לבדוק את מספר החירום.

- אין להשתמש בהתקן זה בשירות שיחות באמצעות מטבעות (אסימונים) או בקווים משותפים.

- התקן זה מספק קישור מגנטי למכשירי שמיעה.

ניתן לחבר ציוד זה באופן בטיחותי לרשת הטלפונים באמצעות תקע מודולרי תקני מסוג USOC RJ-11C‏.

### החלפת תקע מותאם (בריטניה בלבד)

#### חשוב

כבל החשמל הראשי של התקן זה מצויד בתקע תקני (BS 1363) של 13 אמפר ובנתיך של 13 אמפר. בעת החלפה או בדיקה של הנתיך, עליך להתקין מחדש את הנתיך המתאים של 13 אמפר. לאחר מכן, עליך להחזיר את מכסה הנתיך למקומו. אם איבדת את מכסה הנתיך, אל תשתמש בתקע עד שיהיה ברשותך מכסה נתיך אחר.

אנא צור קשר עם האנשים שמהם רכשת את ההתקן.

התקע בעוצמת 13 אמפר הוא הנפוץ ביותר בבריטניה ואמור להתאים. עם זאת, במבנים מסוימים (במיוחד ישנים) אין שקעים עבור תקעים רגילים בעוצמת 13 אמפר. עליך לרכוש מתאם תקע מתאים. אין להסיר את התקע הקבוע.

אם חתכת את התקע המעוצב, השלך אותו מייד. לא תוכל לחזור ולחווט את התקע ואתה עלול להתחשמל אם תתקע אותו לתוך שקע חשמלי.

#### אזהרה חשובה:

יש צורך בהארקה עבור התקן זה.

החוטים בכבל החשמל הראשי מסומנים בצבעים הבאים:

- ירוק וצהוב : אדמה

- כחול: ניטרלי

- חום : חי

אם החוטים בכבל החשמל הראשי אינם מתאימים לצבעים המסומנים בתקע שלך, בצע את הפעולות הבאות:

חבר את החוט הירוק והצהוב לפין המסומן באות E‏, בסמל הבטיחות "הארקה" או הצבוע בירוק וצהוב או בירוק.

חבר את החוט הכחול לפין המסומן באות N או הצבוע בשחור.

חבר את החוט החום לפין המסומן באות L או הצבוע באדום.

נתיך בעוצמת 13 אמפר חייב להיות מורכב בתקע, במתאם או בלוח החשמל.

### הצהרת תאימות (מדינות באירופה)

#### אישורים

Samsung Electronics מצהירה בזאת כי [SCX-340x Series] תואמות לדרישות הבסיסיות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיית המתח הנמוך (‎2006/95/EC), הנחיית EMC ‏(‎2004/108/EC).

Samsung Electronics‏ מצהירה בזאת שסדרת [SCX-340xW Series/SCX-340xF Series/SCX-340xFH Series/SCX-340xFW Series/SCX-340xHW Series] זו תואמת לדרישות החיוניות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיית R&TTE 1999/5‎/EC.

ניתן לעיין בהצהרת התאימות באתר האינטרנט www.samsung.com, עבור ל-Support‏ > Download center, והזן את שם המדפסת (MFP) שלך כדי לעיין ב-EuDoC.

1 בינואר, 1995‏: הנחיית מועצה ‎2006/95/EC, הערכה של חוקי המדינות החברות הקשורים לציוד בעל מתח נמוך.

1 בינואר, 1996‏: הנחיית מועצה ‎‎2004/108/EC ‏, הערכה של חוקי המדינות החברות הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית.

9 במרץ, 1999‏: הנחיית מועצה ‎‎1999/5/EC בנוגע לציוד רדיו וציוד מסוף לטלקומוניקציה וההכרה ההדדית בתאימות שלהם. הצהרה מלאה, המגדירה את ההנחיות הרלבנטיות ואת התקנים המתאימים, זמינה מנציג ‎Samsung Electronics Co., Ltd.‎‏.

#### אישור EC

אישור להנחיה ‎‎1999/5/EC בנוגע לציוד רדיו וציוד מסוף לטלקומוניקציה (FAX)

מוצר זה של Samsung אושר על-ידי Samsung עצמה לחיבור מסוף יחיד ברחבי אירופה לרשת הטלפונים הממותגת הציבורית (PSTN), בהתאם להנחיה ‎1999/5/EC. המוצר תוכנן לפעול עם רשתות ה-PSTN הלאומיות ומרכזיות ה-PBX התואמות של המדינות האירופאיות:

במקרה של בעיות, פנה אל Euro QA Lab של Samsung Electronics Co., Ltd.‎ עם התעוררותן של הבעיות.

המוצר נבדק בהתאם ל-TBR21. כדי לסייע בשימוש וביישום של ציוד מסוף התואם לתקן זה, הנפיק המכון האירופי לתקני טלקומוניקציה (ETSI) מסמך המלצה (EG 201 121), המכיל הערות ודרישות נוספות, להבטחת תאימות רשת של מסופי TBR21. המוצר תוכנם בהתאם ותואם באופן מלא להמלצות הרלוונטיות הכלולות במסמך זה.

#### מידע אודות אישור רדיו אירופי (למוצרים המצויידים בהתקני רדיו המאושרים ע"י האיחוד האירופי)

ייתכן והתקני רדיו ברשת תקשורת מקומית ((LAN) התקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו) ,בעלי הספק נמוך, הפועלים בתדר 2.4‎ GHz/5 GHz נמצאים (מוטבעים) במערכת המדפסת שלך. יש להתייחס לפרק זה רק אם התקנים אלה מצויים במערכת. עיין בתווית המערכת כדי לוודא שהתקנים אלחוטיים קיימים במערכת.

| התקנים אלחוטיים שעשויים להימצא במערכת שלך כשירים לשימוש באיחוד האירופי או באזורים השייכים לו, רק כאשר סימון CE הנושא מספר רישום וסמל התראה, מופיעים על תווית המערכת.

תפוקת המתח של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים שעשויים להיות מוטבעים במדפסת שלך נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו שנקבעו על-ידי האיחוד האירופי באמצעות הנחיית R&TTE‎‏‏‏‎‎‏‎‏‏.

##### מדינות אירופיות בעלות אישור אלחוטי:

מדינות האיחוד האירופי

##### מדינות אירופיות המגבילות את השימוש:

האיחוד האירופי

בצרפת, טווח התדר מוגבל ל - 2454.5‎-2483.5 MHz בהתקנים, כגון אלחוט, שכוח השידור שלהם מעל 10‎ mW

מדינות EEA/EFTA

ללא הגבלות בזמן זה.

### ישראל בלבד

### הצהרות תאימות לתקינה

#### הנחיות בנוגע לאלחוט

התקני רדיו ברשת תקשורת מקומית (LAN) (התקני תקשורת אלחוטית בתדר רדיו (RF)) בעלי הספק נמוך, הפועלים בתדר ‎2.4/5 GHz, עשויים להימצא (להיות מוטבעים) במערכת המדפסת שלך. הסעיף הבא מציג סקירה כללית של שיקולים בעת הפעלת התקן אלחוטי.

מגבלות נוספות, התראות וחששות הקיימים במדינות מסוימות מופיעים בסעיפי המדינות המסוימות (או קבוצות המדינות המסוימות). ההתקנים האלחוטיים המצויים במערכת שלך כשירים לשימוש רק במדינות המזוהות באמצעות "סימוני אישור רדיו" המופיעים על תווית דירוג המערכת. אם המדינה שבה בכוונתך להשתמש בהתקן האלחוטי אינה מופיעה ברשימה, פנה לסוכנות אישור הרדיו המקומית לקבלת הדרישות. התקנים אלחוטיים נמצאים תחת פיקוח צמוד וייתכן שהשימוש בהם לא יורשה.

תפוקת המתח של ההתקן או ההתקנים האלחוטיים שעשויים להיות מוטבעים במדפסת שלך נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדרי רדיו המוכרות כיום. הואיל וההתקנים האלחוטיים (שעשויים להיות מוטבעים במדפסת שלך) פולטים פחות אנרגיה מהמותר על פי התקנות וההמלצות של בטיחות תדרי רדיו, היצרן מאמין שהתקנים אלה בטוחים לשימוש. מבלי להתחשב ברמות המתח, יש להקפיד לצמצם את המגע בין האדם וההתקן בעת הפעלה רגילה.

כהנחיה כללית, רצוי בדרך כלל לשמור על מרחק הפרדה של 20 ס"מ בין ההתקן האלחוטי לגוף, בעת שימוש בהתקן אלחוטי ליד הגוף (לא כולל גפיים). בהתקן זה, יש לשמור על מרחק של מעל 20 ס"מ בין ההתקן לבין הגוף כשהתקנים אלחוטיים מופעלים ומשדרים.

אין לחבר או להפעיל משדר זה יחד עם אנטנה או משדר אחרים כלשהם.

נסיבות מסוימות מחייבות הגבלות על התקנים אלחוטיים. דוגמאות של הגבלות נפוצות מופיעות בהמשך:

| תקשורת אלחוטית בתדר רדיו עלולה לגרום להפרעות במיכשור במטוסים. תקנות התעופה הנוכחיות מחייבות את הכיבוי של התקנים אלחוטיים בעת הטיסה במטוסים. התקני תקשורת IEEE 802.11 (אתרנט אלחוטי) ו-Bluetooth הם דוגמאות להתקנים המספקים תקשורת אלחוטית.
| בסביבות שבהן הסכנה של הפרעות להתקנים או שירותים אחרים היא מזיקה, או נחשבת כמזיקה, אפשרות השימוש בהתקן אלחוטי עשויה להיות מוגבלת או מבוטלת. נמלי תעופה, בתי חולים וסביבות עשירות בחמצן או בגזים דליקים מהווים כמה דוגמאות למקומות שבהם השימוש בהתקנים אלחוטיים עשוי להיות מוגבל או מבוטל. כאשר אתה נמצא בסביבה שאינך בטוח אם ניתן להשתמש בה בהתקנים אלחוטיים, עליך לבקש אישור מהרשות המתאימה לפני השימוש בהתקן האלחוטי או הפעלתו.
| מגבלות שונות הנוגעות לשימוש בהתקנים אלחוטיים קיימות בכל מדינה ומדינה. הואיל והמערכת שלך מצוידת בהתקן אלחוטי, לפני נסיעות למדינות אחרות, בדוק עם רשויות אישור הרדיו המקומיות לגבי מגבלות כלשהן על השימוש בהתקנים אלחוטיים במדינת היעד.
| אם המערכת שלך מצוידת בהתקן אלחוטי פנימי מוטבע, יש להפעיל את ההתקן האלחוטי רק כאשר כל המכסים והמגינים נמצאים במקומם והמערכת מורכבת במלואה.
| משתמשים אינם רשאים לטפל בהתקנים אלחוטיים. אין לבצע שינויים כלשהם בהתקנים. שינוי שיבוצע בהתקן אלחוטי יגרום לביטול הרשאת השימוש בהתקן. לקבלת שירות, יש ליצור קשר עם היצרן.
| השתמש רק במנהלי התקנים המאושרים במדינה שבה ייעשה שימוש בהתקן. לקבלת מידע נוסף, עיין בערכת שחזור המערכת או צור קשר עם מחלקת התמיכה הטכנית של היצרן.

### סין בלבד