## Langattoman verkon asetukset

- Varmista, että laite tukee langatonta verkkotoimintoa. Langaton verkkotoiminto ei ehkä ole käytettävissä mallista riippuen (katso Eri mallien ominaisuudet).

- Jos IPv6-verkko ei vaikuta toimivan, määritä kaikki verkkoasetukset tehtaan oletusasetuksiksi ja yritä uudelleen käyttämällä Tyhj. asetus.

### Aloittaminen

#### Verkkotyypin merkitys

Tavallisesti tietokoneen ja laitteen välillä voi olla samanaikaisesti vain yksi yhteys.

| Infrastruktuuritila Tätä ympäristöä käytetään yleisesti kodeissa sekä pien- ja kotitoimistoissa. Tämä tila käyttää tukiasemaa tietoliikenteeseen langattoman laitteen kanssa.
| Ad-Hoc-tila Tässä tilassa ei käytetä tukiasemaa. Langaton tietokone ja langaton laite ovat suorassa yhteydessä keskenään.

#### Langattoman verkon nimi ja verkkoavain

Langattomat verkot vaativat lankaverkkoja paremman suojauksen, joten verkolle luodaan tukiaseman ensimmäisen määrittämisen yhteydessä verkkonimi (SSID), käytettävän suojauksen tyyppi ja verkkoavain. Kysy verkkosi ylläpitäjältä näitä tietoja ennen laitteen asentamisen jatkamista.

### Langattomien asetusmenetelmien esittely

Voit asettaa langattomia asetuksia joko laitteesta tai tietokoneesta. Valitse asetusmenetelmä alla olevasta taulukosta.

Langaton verkko ei ehkä ole käytettävissä mallista tai maasta riippuen.

Asetusmenettely | Yhdistämismenetelmä | Kuvaus ja käyttöopas
--- | --- | ---

Laitteen ohjauspaneelista

WPS:n käyttö (suositellaan)

()

- Katso Laitteet, joissa on näyttöruutu.

- Katso Laitteet ilman näyttöruutua.

Valikko-painikkeen käyttö

()

- Katso Valikko-painikkeen käyttö.

Tietokoneesta

Tukiasema USB-kaapelin välityksellä (suositellaan)

()

- Windows-käyttäjänä, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

- Macintosh-käyttäjänä, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USB-kaapelin liitäntää)

( , )

- Windows-käyttäjänä, katso Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USB-kaapelin liitäntää).

- Macintosh-käyttäjänä, katso Tukiaseman asetus WPS-painiketta käyttämällä.

Ad hoc USB-kaapelin välityksellä

()

- Windows-käyttäjänä, katso Ad hoc USB-kaapelin välityksellä.

- Macintosh-käyttäjänä, katso Ad hoc USB-kaapelin välityksellä.

Verkkokaapelin käyttäminen

- Katso Verkkokaapelin käyttäminen.

Muita asetusmenetelmiä

Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen

- Katso Wi-Fi Directin asettaminen.

Jos ongelmia ilmenee langattoman asetuksen tai laiteohjaimen asennuksen aikana, katso Vianmääritys-luku (katso Vianmääritys).

### WPS-painikkeen käyttö

Jos laitteesi ja tukiasema (tai langaton reititin) tukevat WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™), voit määrittää langattoman verkon asetukset helposti painamalla ohjauspaneelin (WPS) -painiketta ilman tietokonetta.

- Jos haluat käyttää langatonta verkkoa infrastruktuuritilassa, varmista, että verkkokaapeli on irrotettu laitteesta. WPS (PBC)-painikkeen käyttäminen tai PIN-numeron antaminen tietokoneesta yhteyden tukiasemaan muodostamista varten vaihtelee käytettävän tukiaseman (tai langattoman reitittimen) mukaan. Perehdy käytettävän tukiaseman (tai langattoman reitittimen) käyttöoppaaseen.

- Kun WPS-painiketta käytetään langattoman verkon asetukseen, turva-asetukset voivat muuttua. Tämän estämiseksi lukitse WPS-valinta nykyisille langattomille turva-asetuksille. Vaihtoehdon nimi voi poiketa riippuen tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), jota olet käyttämässä.

#### Valmisteltavat kohteet

- Tarkista, tukeeko tukiasema (tai langaton reititin) WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™).

- Tarkista, tukeeko laitteesi WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™).

- Verkkoon liitetty tietokone (vain PIN-tila)

#### Tyypin valinta

Laitteen voi yhdistää langattomaan verkkoon kahdella menetelmällä käyttäen ohjauspaneelin (WPS) -painiketta.

Push Button Configuration (PBC) -menetelmän avulla voit yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon painamalla sekä laitteen ohjauspaneelin (WPS)-painiketta että WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™) tukevan tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta tässä järjestyksessä.

Personal Identification Number (PIN) -menetelmän avulla voit yhdistää laitteesi langattomaan verkkoon antamalla annetut PIN-tiedot WPS:ää (Wi-Fi Protected Setup™) tukevassa tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä).

Laitteesi tehtaan oletusasetus on PBC-tila, jota suositellaan tavalliselle langattomalle verkkoympäristölle.

Voit vaihtaa WPS-tilan ohjauspaneelista ( (Menu) > Verkko > Langaton > OK > WPS-asetus).

#### Laitteet, joissa on näyttöruutu

##### Yhteys PBC-tilassa

1. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2 sekunnin ajan.

   Laite odottaa painamisen jälkeen enintään kaksi minuuttia, kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

   Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

   1. Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

   2. Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

   3. SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät näytössä.

##### Yhteys PIN-tilassa

1. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2 sekunnin ajan.

2. Kahdeksannumeroinen PIN-numero tulee näyttöön.

   Sinun on kirjoitettava kahdeksannumeroinen PIN-numero kahden minuutin kuluessa tietokoneeseen, joka on yhdistetty tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

   Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

   1. Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon.

   2. Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

   3. SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät LCD-näytössä.

#### Laitteet ilman näyttöruutua

##### Yhteys PBC-tilassa

1. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta noin 2 - 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.

   Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon. Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBC-painiketta.

2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

   1. WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

   2. Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

##### Yhteys PIN-tilassa

1. PIN-koodin sisältävä verkon kokoonpanoraportti on tulostettava (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).

   Paina valmiustilassa ohjauspaneelin (Cancel tai Stop/Clear) -painiketta ja pidä sitä painettuna noin 5 sekunnin ajan. Näet laitteen PIN-koodin.

2. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta yli 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo syttyy.

   Laite alkaa muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

3. Sinun on kirjoitettava kahdeksannumeroinen PIN-numero kahden minuutin kuluessa tietokoneeseen, joka on yhdistetty tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

   Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes annat kahdeksannumeroisen PIN-koodin.

   WPS:n merkkivalo vilkkuu seuraavassa järjestyksessä:

   1. WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

   2. Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, langattoman verkon merkkivalo jää palamaan.

#### Yhteyden muodostaminen uudelleen verkkoon

Kun langaton toiminto ei ole käytössä, laite yrittää automaattisesti muodostaa uuden yhteyden tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) aikaisemmin käytetyn langattoman yhteyden asetuksilla ja osoitteella.

Seuraavissa tapauksissa laite muodostaa automaattisesti uuden yhteyden langattomaan verkkoon:

- Laitteen virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.

- Tukiaseman (tai langattoman reitittimen) virta katkaistaan ja kytketään uudelleen.

#### Yhdistämisen peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa langattomaan verkkoon yhdistämisen, kun laite on muodostamassa yhteyttä langattomaan verkkoon, paina ohjauspaneelissa olevaa (Cancel or Stop/Clear) -painiketta ja vapauta se. Sinun on odotettava 2 minuuttia, ennen kuin langattomaan verkkoon muodostetaan yhteys uudelleen.

#### Yhteyden katkaisu verkkoon

Voit katkaista langattoman verkkoyhteyden painamalla ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta yli kahden sekunnin ajan.

- Kun Wi-Fi-verkko on odotustilassa: Laite katkaisee välittömästi langattoman verkkoyhteyden ja WPS:n LED-merkkivalo sammuu.

- Kun Wi-Fi-verkko on käytössä: WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti, kun laite odottaa käynnissä olevan työn suorittamista loppuun. Sen jälkeen langaton verkkoyhteys irrotetaan automaattisesti ja WPS LED-merkkivalo sammuu.

### Valikko-painikkeen käyttö

Kaikki valikot eivät ehkä näy näytössä vaihtoehdoista tai malleista riippuen. Jos on näin, tämä ei päde laitteeseesi (katso Valikoiden yleiskuvaus).

Ennen kuin aloitat, sinun on tiedettävä langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso Ohjaimen asennus verkosta).

1. Paina ohjauspaneelin (Menu) -painiketta.

2. Paina Verkko > Langaton > WLAN-asetukset.

3. Paina OK valitaksesi haluamasi asetusmenetelmän.

   - Ohjattu toim. (suositellaan): Tässä tilassa asetus on automaattinen. Laite näyttää luettelon kaikista käytettävissä olevista valittavista verkoista. Verkon valinnan jälkeen tulostimeen tulee kehotus antaa ao. turvakoodi.

   - Mukautettu: Tässä tilassa käyttäjät voivat antaa tai muokata manuaalisesti heidän omaa SSID:tä, tai valita turvavalinta yksityiskohtaisesti.

### Asetus Windowsilla

Pikavalinta Langaton asetus -ohjelmaan ilman CD:tä: Jos olet asentanut tulostinohjaimen, voit mennä Langaton asetus -ohjelmaan ilman CD:tä. Valitse Käynnistä-valikosta Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung Printers > tulostinohjaimen nimi > Langattoman verkon asetuksen ohjelma.

#### Tukiasema USB-kaapelin välityksellä

##### Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

- USB-kaapeli

##### Infrastruktuuriverkon luominen

1. Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2. Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

3. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4. Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.

5. Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.

6. Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

   Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata ikkunassa näkyviä ohjeita.

   - Jos langattoman verkon asetus on asetettu aikaisemmin, Langattoman verkon asetuksen tiedot -ikkuna ilmestyy.

     Jos haluat palauttaa langattomat asetukset, rastita valintaruutu ja napsauta Next.

   - WPS-painiketta tukeville malleille (ilman USB-kaapeliliitäntää) alla oleva ikkuna ilmestyy.

     - USB-kaapelilla: Liitä USB-kaapeli ja napsauta Seuraava, sen jälkeen mene vaiheeseen 7.

     - WPS-painikkeella: Katso Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USB-kaapelin liitäntää).

7. Valitse langattoman asetusmenetelmän ikkunasta käytettävä menetelmä.

   - Määritä langattomat asetukset manuaalisesti.: Mene vaiheeseen 8.

   - Määritä langattomat asetukset painamalla tukiaseman WPS-painiketta.: Yhdistä langattomaan verkkoon painamalla WPS-painiketta tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä).

     - Noudata ikkunan ohjeita. Kun olet tehnyt langattomien verkkoasetusten asetuksen, siirry vaiheeseen 11.

8. Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse Seuraava.

   Jos et pysty selvittämään sen verkon nimeä, jonka haluat valita, tai haluat määrittää langattoman yhteyden asetukset manuaalisesti, valitse Lisäasetus.

   - Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).

   - Toimintatila: Valitse Infrastrukt.

   - Todennus: Valitse todennustyyppi.

     Avoin järj. Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

     Jaettu av. Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

     WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.

   - Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES).

   - Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.

   - Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.

   - WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen WEP-avainindeksi.

   Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

   Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA) mukaan.

   - WEP

     Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja anna WEP-suojausavain. Napsauta Seuraava-painiketta.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

   - WPA

     Anna jaettu WPA-avain ja napsautaSeuraava.

     WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard) tietojen salaukseen.

9. Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten oikeellisuus. Napsauta Seuraava-painiketta.

   - DHCP-määritystapa

     Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static), valitse Muuta TCP/IP:tä ja valitse määritystavaksi DHCP.

   - Staattinen määritystapa

     Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen, tarkista, näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite verkonvalvojalta.

     Esimerkki:

     Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä,

     - IP-osoite: 169.254.133.42

     - Aliverkon peite: 255.255.0.0

     Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

     - IP-osoite: 169.254.133.43

     - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä).

     - Yhdyskäytävä: 169.254.133.1

10. Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.

    Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen, kun langatonta verkkoa määritetään.

11. Langattoman verkon asetus on valmis. Tulostaaksesi Wi-Fi Direct -tuetusta mobiililaitteesta aseta Wi-Fi Direct -vaihtoehto (katso Wi-Fi Directin asettaminen).

    Wi-Fi Direct -asetus:

    - Wi-Fi Direct -valinta ilmestyy näyttöruudulle vain, jos tulostimesi tukee tätä ominaisuutta.

    - Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct -muodostamisen (katso Wi-Fi Directin asettaminen).

    - Verkkonimi (SSID): Oletusverkkonimi on mallin nimi ja maksimipituus 22 merkkiä (ei sisällä "Direct-xx-").

    - Verkkoavain on numeerinen jono ja koko on 8 ~ 64 merkkiä.

12. Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota tietokoneen ja laitteen välillä oleva USB-kaapeli. Napsauta Seuraava-painiketta.

13. Valitse Seuraava, kun Vahvista tulostinyhteys -ikkuna tulee näyttöön.

14. Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraava-painiketta.

16. Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse Tulosta testisivu.

    Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen 18.

17. Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.

    Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.

18. Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos ei, napsauta Valmis.

#### Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USB-kaapelin liitäntää)

Malleille, joissa on WPS-painike, voit asettaa langattoman verkon käyttämällä WPS-painiketta (ilman USB-liitäntää) ja tukiaseman (tai reitittimen) WPS-painiketta.

##### Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema (tai langaton reititin)

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- Laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD

- Laite, jolle on asennettu langaton verkkoliittymä

##### Infrastruktuuriverkon luominen

1. Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3. Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.

4. Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot. Napsauta sen jälkeen Seuraava.

5. Valitse WPS-painikkeella ja napsauta Seuraava.

   - Malleissa, jotka tukevat WPS-painiketta, ilmestyy yllä oleva ikkuna.

   - Jos laitteesi liitetään USB-kaapelilla, yllä oleva ikkuna ei ilmesty. Irrota USB-kaapeli, jos haluat asettaa langattoman verkon WPS-painiketta käyttäen.

   - Jos haluat asettaa langattoman verkon USB-kaapelia käyttäen, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

6. Seuraava ikkuna pyytää tarkistamaan tukeeko tukiasemasi (tai langaton reititin) WPS:ää vai ei.

   Jos tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä) on WPS-painike, valitse Kyllä ja napsauta Seuraava.

7. Noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon asettamiseksi.

   - Sellaisten mallien tapauksessa, joissa on näyttöruutu, noudata alla olevia ohjeita.

     1. Paina (WPS)-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2 sekunnin ajan.

        Laite odottaa enintään 2 minuuttia, että tukiasemassa (tai reitittimessä) olevaa WPS-painiketta painetaan.

     2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

        Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

        - Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

        - Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.

        - SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät näytössä.

   - Sellaisten mallien tapauksessa, joissa ei ole näyttöruutua, noudata alla olevia ohjeita.

     1. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta noin 2 - 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.

        Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon. Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBC-painiketta.

     2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

        - Valo vilkkuu WPS LED-merkkivalolla sen ollessa yhdistettynä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

        - Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.

8. Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis -ikkuna. Napsauta Next-painiketta.

9. Valitse Seuraava, kun Vahvista tulostinyhteys -ikkuna tulee näyttöön.

10. Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.

11. Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, määrittää laitteen jaettavaksi verkossa, määrittää laitteen oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraava-painiketta.

12. Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse Tulosta testisivu.

    Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen 14.

13. Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.

    Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.

14. Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos ei, napsauta Valmis.

#### Ad hoc USB-kaapelin välityksellä

Jos sinulla ei ole tukiasemaa, voit silti yhdistää laitteen langattomasti tietokoneeseen määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon tekemällä seuraavat yksinkertaiset toimet.

##### Valmisteltavat kohteet

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

- USB-kaapeli

##### Ad-Hoc-verkon luominen Windowsissa

1. Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2. Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon laitteeseen.

3. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4. Valitse Langaton asetus ja asennus -vaihtoehto.

5. Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.

6. Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

   Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata ikkunassa näkyviä ohjeita.

7. Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen löytämistä langattomista verkoista.

   Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko, jonka, Verkkonimi (SSID) on Portthru ja Signaali on Tulostimen omaverkko.

   Valitse sitten Seuraava.

   Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen langaton verkko.

   Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse Lisäasetus -painike.

   - Anna langattoman verkon nimi: Kirjoita haluamasi SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).

   - Toimintatila: Valitse ad-hoc.

   - Kanava: Valitse kanava. (Aut. asetus tai 2 412 – 2 467 MHz.)

   - Todennus: Valitse todennustyyppi.

     Avoin järj. Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

     Jaettu av. Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

   - Salaus: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).

   - Verkkoavain: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.

   - Vahvista verkkoavain: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.

   - WEP-avainindeksi: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen WEP-avainindeksi.

   Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.

   Valitse todennukseksi Avoin järj. tai Jaettu av. ja napsauta Seuraava.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

8. Langattoman verkon asetuksen sisältävä ikkuna tulee näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta Seuraava.

   Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla Staattinen.

   Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.

   - DHCP-määritystapa

     Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy Staattinen, valitse Muuta TCP/IP:tä ja valitse määritystavaksi Vastaanota IP-osoite automaattisesti (DHCP).

   - Staattinen määritystapa

     Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkasta, näkyykö Staattinen Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot.

     Esimerkki:

     Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

     - IP-osoite: 169.254.133.42

     - Aliverkon peite: 255.255.0.0

     Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

     - IP-osoite: 169.254.133.43

     - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä).

     - Yhdyskäytävä: 169.254.133.1

9. Näyttöön tulee Langattoman verkon asetus on valmis -ikkuna. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta. Napsauta Seuraava-painiketta.

    Jos Muuta tietokoneen verkkoasetusta -ikkuna ilmestyy, noudata ikkunassa olevia ohjeita. Valitse Seuraava, jos olet saanut tietokoneen langattoman verkon asetusten määrittämisen valmiiksi. Jos määrität tietokoneen langattoman verkon DHCP-verkoksi, IP-osoitteen saaminen kestää muutamia minuutteja.

11. Valitse Seuraava, kun Vahvista tulostinyhteys -ikkuna tulee näyttöön.

12. Valitse asennettavat osat. Napsauta Seuraava-painiketta.

13. Kun olet valinnut osat, voit myös muuttaa laitteen nimeä, asettaa laitteen jaettavaksi verkossa, asettaa laitteen oletuslaitteeksi ja muuttaa kunkin laitteen portin nimeä. Napsauta Seuraava.

14. Kun asennus on valmis, näyttöön tulee ikkuna, jossa sinua kehotetaan tulostamaan testisivu. Jos haluat tulostaa testisivun, valitse Tulosta testisivu.

    Napsauta muutoin yksinkertaisesti Seuraava ja siirry vaiheeseen 16.

15. Jos testisivu tulostuu oikein, valitse Kyllä.

    Jos testisivu ei tulostu oikein, tulosta se uudelleen valitsemalla Ei.

16. Jos haluat rekisteröidä laitteesi Samusng-websivustolla ja vastaanottaa hyödyllisiä tietoja, napsauta Online-rekisteröinti. Jos ei, napsauta Valmis.

### Asetus Macintoshia käyttäen

#### Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

- USB-kaapeli

#### Tukiasema USB-kaapelin välityksellä

1. Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2. Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

3. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4. Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

5. Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X -kuvaketta.

6. Npsauta Continue.

7. Lue käyttöoikeussopimus ja valitse Continue.

8. Hyväksy käyttöoikeussopimus valitsemalla Agree.

9. Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen sovellukset suljetaan, napsauta Continue.

10. Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdasta User Options Pane.

11. Ohjelmisto hakee langattoman verkon.

    Jos ohjelmisto ei onnistu etsimään verkkoa, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata ikkunassa näkyviä ohjeita.

    - Jos langattoman verkon asetus on asetettu aikaisemmin, Wireless Network Setting Information -ikkuna ilmestyy.

      Jos haluat palauttaa langattomat asetukset, rastita valintaruutu ja napsauta Next.

    - WPS-painiketta tukeville malleille (ilman USB-kaapeliliitäntää) alla oleva ikkuna ilmestyy.

      - With a USB Cable: Liitä USB-kaapeli ja napsauta Seuraava, sen jälkeen mene vaiheeseen 7.

      - Using the WPS Button: Katso Tukiasema WPS-painikkeella (ilman USB-kaapelin liitäntää).

12. Valitse langattoman asetusmenetelmän ikkunasta käytettävä menetelmä.

    - Configure the wireless settings manually.: Mene vaiheeseen 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Yhdistä langattomaan verkkoon painamalla WPS-painiketta tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä).

      - Noudata ikkunan ohjeita. Kun olet tehnyt langattomien verkkoasetusten asetuksen, siirry vaiheeseen 16.

13. Kun haku on suoritettu, langattoman verkon laitteet näkyvät ikkunassa. Valitse käyttämäsi tukiaseman nimi (SSID) ja valitse Next.

    Jos haluat määrittää langattoman verkon asetukset manuaalisesti, valitse Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi tukiaseman SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).

    - Operation Mode: Valitse Infrastructure

    - Authentication: Valitse todennustyyppi.

      Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

      Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

      WPA Personal tai WPA2 Personal: Kun tämä asetus on valittuna, tulostuspalvelin todennetaan esijaetulla WPA-avaimella. Tässä käytetään jaettua salaista avainta (Pre-Shared Key -tunnuslause), joka määritetään tukiasemassa ja kaikissa sen asiakkaissa manuaalisesti.

    - Encryption: Valitse salaus. (Ei mitään, WEP64, WEP128, TKIP, AES tai TKIP AES)

    - Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.

    - Confirm Network Key: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.

    - WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen WEP Key Index.

    Langattoman verkon suojaus-ikkuna tulee näyttöön, kun tukiasemalle on määritetty suojausasetus.

    Langattoman verkon suojauksen ikkuna tulee näyttöön. Ikkunan ulkoasu saattaa vaihdella suojaustavan (WEP tai WPA) mukaan.

    - WEP

      Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key ja anna WEP-suojausavain. Napsauta Next-painiketta.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

    - WPA

      Anna jaettu WPA-avain ja napsauta Next.

      WPA valtuuttaa ja tunnistaa käyttäjät salaisella avaimella, joka vaihtuu automaattisesti tietyin väliajoin. WPA käyttää myös TKIP:tä (Temporal Key Integrity Protocol) ja AES:ää (Advanced Encryption Standard) tietojen salaukseen.

14. Varmista ikkunassa näkyvien langattoman verkon asetusten oikeellisuus. Napsauta Next-painiketta.

    - DHCP-määritystapa

      Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkista, näkyykö ikkunassa DHCP. Jos ikkunassa näkyy Staattinen (Static), valitse Change TCP/IP ja valitse määritystavaksi DHCP.

    - Staattinen määritystapa

      Jos IP-osoitteen määritystapa on staattinen (Static), tarkista, näkyykö ikkunassa Staattinen. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Change TCP/IP ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot. Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen asetuksena on DHCP, pyydä kiinteä IP-osoite verkonvalvojalta.

      Esimerkki:

      Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

      - IP-osoite: 169.254.133.42

      - Aliverkon peite: 255.255.0.0

      Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

      - IP-osoite: 169.254.133.43

      - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä).

      - Yhdyskäytävä: 169.254.133.1

15. Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.

    Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen, kun langatonta verkkoa määritetään.

16. Langattoman verkon asetus on valmis. Tulostaaksesi Wi-Fi Direct -tuetusta mobiililaitteesta aseta Wi-Fi Direct -vaihtoehto (katso Wi-Fi Directin asettaminen).

    Wi-Fi Direct -asetus:

    - Wi-Fi Direct -valinta ilmestyy näyttöruudulle vain, jos tulostimesi tukee tätä ominaisuutta.

    - Samsung Easy Printer Manager:in avulla voit käynnistää Wi-fi Direct -muodostamisen (katso Wi-Fi Directin asettaminen).

    - Verkkonimi (SSID): Oletusverkkonimi on mallin nimi ja maksimipituus 22 merkkiä (ei sisällä "Direct-xx-").

    - Network Key on numeerinen jono ja koko on 8 ~ 64 merkkiä.

17. Kun langattoman verkon asetukset on määritetty, irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja tulostimesta.

18. Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis, napsauta Quit.

    Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso Asennus Macintoshiin).

#### Tukiaseman asetus WPS-painiketta käyttämällä

Malleille, joissa on WPS-painike, voit asettaa langattoman verkon käyttämällä WPS-painiketta (ilman USB-liitäntää) ja tukiaseman (tai reitittimen) WPS-painiketta.

##### Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema (tai langaton reititin)

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- Laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

##### Infrastruktuuriverkon luominen

1. Kytke virta tietokoneeseen, tukiasemaan ja laitteeseen.

2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

3. Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällä näkyvää CD-ROM-symbolia.

4. Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X -kuvaketta.

5. Napsauta Continue.

6. Lue käyttöoikeussopimus ja napsauta Continue.

7. Hyväksy käyttöoikeussopimus napsauttamalla Agree.

8. Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen sovellukset suljetaan, napsauta Continue.

9. Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdassa User Options Pane.

10. Valitse Using the WPS button ja napsauta Next.

    - Malleissa, jotka tukevat WPS-painiketta, ilmestyy yllä oleva ikkuna.

    - Jos laitteesi liitetään USB-kaapelilla, yllä oleva ikkuna ei ilmesty. Irrota USB-kaapeli, jos haluat asettaa langattoman verkon WPS-painiketta käyttäen.

    - Jos haluat asettaa langattoman verkon USB-kaapelia käyttäen, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

11. Seuraava ikkuna pyytää tarkistamaan tukeeko tukiasemasi (tai langaton reititin) WPS:ää vai ei.

    Jos tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä) on WPS-painike, valitse Kyllä ja napsauta Seuraava.

12. Noudata ikkunassa olevia ohjeita langattoman verkon asettamiseksi..

    - Sellaisten mallien tapauksessa, joissa on näyttöruutu, noudata alla olevia ohjeita:

      1. Paina (WPS)-painiketta ja pidä sitä painettuna yli 2 sekunnin ajan.

         Laite odottaa enintään 2 minuuttia, että tukiasemassa (tai reitittimessä) olevaa WPS-painiketta painetaan.

      2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

         Sanomat näkyvät näyttöruudussa seuraavassa järjestyksessä:

         - Yhdistetaan: Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

         - Yhdistetty: Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.

         - SSID-tyyppi: Kun langattoman verkon yhteyden muodostamisprosessi on tehty loppuun, tukiaseman SSID-tiedot näkyvät näytössä.

    - Sellaisten mallien tapauksessa, joissa ei ole näyttöruutua, noudata alla olevia ohjeita:

      1. Paina ohjauspaneelissa olevaa (WPS) -painiketta noin 2 - 4 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu nopeasti.

         Laite alkaa muodostaa yhteyttä langattomaan verkkoon. Merkkivalo vilkkuu hitaasti enintään kahden minuutin ajan, kunnes painat tukiaseman (tai langattoman reitittimen) PBC-painiketta.

      2. Paina tukiaseman (tai langattoman reitittimen) WPS (PBC) -painiketta.

         - WPS:n merkkivalo vilkkuu nopeasti. Laite muodostaa yhteyttä tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

         - Kun laite on muodostanut yhteyden langattomaan verkkoon, WPS:n merkkivalo jää palamaan.

13. Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis, napsauta Quit.

    Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso Asennus Macintoshiin).

#### Ad hoc USB-kaapelin välityksellä

Jos tukiasemaa ei käytetä, voit silti luoda laitteen ja tietokoneen välille langattoman yhteyden määrittämällä langattoman ad-hoc-verkon näiden yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti.

##### Valmisteltavat kohteet

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

- USB-kaapeli.

##### Ad-hoc-verkon luominen Macintoshissa

1. Tarkista, onko USB-kaapeli kytketty laitteeseen.

2. Kytke virta tietokoneeseen ja langattoman verkon laitteeseen.

3. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

4. Kaksoisnapsauta Macintosh-työpöydällesi ilmestyvää CD-ROM -kuvaketta.

5. Kaksoisnapsauta MAC_Installer-kansion > Installer OS X -kuvaketta.

6. Napsauta Continue.

7. Lue käyttöoikeussopimus ja napsauta Continue.

8. Hyväksy käyttöoikeussopimus napsauttamalla Agree.

9. Kun näyttöön tulee ilmoitus, joka varoittaa, että kaikki tietokoneen sovellukset suljetaan, napsauta Continue.

10. Napsauta Wireless Network Setting -painiketta kohdasta User Options Pane.

11. Ohjelmisto etsii langattoman verkon laitteet.

    Jos etsintä epäonnistuu, varmista, että tietokone ja laite on liitetty oikein toisiinsa USB-kaapelilla, ja noudata sitten ikkunassa näkyviä ohjeita.

12. Kun langattomat verkot on etsitty, näyttöön tulee luettelo laitteen löytämistä langattomista verkoista.

    Jos haluat käyttää Samsungin oletusarvon mukaista ad-hoc-asetusta, valitse luettelossa viimeisenä oleva langaton verkko, jonka Network Name(SSID) on Portthru ja Signal on Printer Self Network.

    Valitse sitten Next.

    Jos haluat käyttää muita ad-hoc-asetuksia, valitse luettelosta toinen langaton verkko.

    Jos haluat muuttaa ad-hoc-asetuksia, valitse Advanced Setting -painike.

    - Enter the wireless Network Name: Kirjoita haluamasi SSID-nimi (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan siinä eri merkeiksi).

    - Operation Mode: Valitse ad-hoc.

    - Channel: Valitse kanava (Auto Setting tai 2 412 MHz - 2 467 MHz).

    - Authentication: Valitse todennustyyppi.

      Open System: Todennus ei ole käytössä, eikä salausta välttämättä käytetä sen mukaan, tarvitaanko tietojen suojausta.

      Shared Key: Todennus on käytössä. Laite, jolla on kelvollinen WEP-avain, voi käyttää verkkoa.

    - Encryption: Valitse salaus (ei mitään, WEP64 tai WEP128).

    - Network Key: Anna salauksen verkkoavaimen arvo.

    - Confirm Network Key: Vahvista salauksen verkkoavaimen arvo.

    - WEP Key Index: Jos käytät WEP-salausta, valitse asianmukainen WEP Key Index.

    Langattoman verkon suojaus -ikkuna tulee näyttöön, kun ad-hoc-verkolle on määritetty suojausasetus.

    Valitse todennukseksi Open System tai Shared Key ja napsauta Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) on suojausprotokolla, joka estää luvattoman pääsyn langattomaan verkkoon. WEP salaa jokaisen langattomassa verkossa siirtyvän paketin tieto-osan käyttäen 64- tai 128-bittistä WEP-salausavainta.

13. Langattoman verkon asetukset sisältävä ikkuna tulee näyttöön. Tarkista asetukset ja napsauta Next.

    Ennen laitteen IP-osoitteen antamista sinun on tiedettävä tietokoneen verkon määritystiedot. Jos tietokoneen verkkoasetus on DHCP, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla DHCP. Vastaavasti jos tietokoneen verkkoasetus on Staattinen, myös langattoman verkon asetuksen tulee olla Staattinen.

    Jos tietokoneen asetus on DHCP ja haluat käyttää langattoman verkon asetusta Staattinen, sinun on ensin otettava yhteyttä verkonvalvojaan ja hankittava kiinteä eli staattinen IP-osoite.

    - DHCP-määritystapa

      Jos IP-osoitteen määritystapa on DHCP, tarkasta, näkyykö DHCP Wireless Network Setting Confirm -ikkunassa. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy Staattinen, valitse Change TCP/IP ja valitse määritystavaksi Receive IP address automatically (DHCP).

    - Staattinen määritystapa

      Jos IP-osoitteen määritystapa on Staattinen, tarkasta, näkyykö Staattinen Langattoman verkon asetuksen vahvistaminen -ikkunassa. Jos ikkunassa kuitenkin näkyy DHCP, valitse Muuta TCP/IP:tä ja anna laitteen IP-osoite ja muut verkon kokoonpanon arvot.

      Esimerkki:

      Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

      - IP-osoite: 169.254.133.42

      - Aliverkon peite: 255.255.0.0

      Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

      - IP-osoite: 169.254.133.43

      - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä).

      - Yhdyskäytävä: 169.254.133.1

14. Kun ikkuna kertoo sinulle, että verkkokaapelin liitäntä on vahvistettu ilmestyy, irrota verkkokaapeli ja napsauta Seuraava.

    Jos verkkokaapeli on liitetty, sillä voi olla ongelma löytää laitteen, kun langatonta verkkoa määritetään.

15. Langaton verkkoyhteys muodostetaan verkon kokoonpanon mukaisesti.

16. Langattoman verkon asetus on valmis. Kun asennus on valmis, napsauta Quit.

    Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso Asennus Macintoshiin).

### Verkkokaapelin käyttäminen

Laitteet, jotka eivät tue verkkoporttia, ei voi käyttää tätä ominaisuutta (katso Näkymä takaa).

Laitteesi on yhteensopiva verkon kanssa. Jos haluat määrittää laitteesi toimimaan verkkosi kanssa, sinun on tehtävä joitakin määrityksiä.

- Verkkoyhteyden muodostamisen jälkeen sinun on asennettava laiteohjain sovelluksesta tulostamista varten (katso Ohjaimen asennus verkosta).

- Lisätietoja verkkosi kokoonpanosta saat verkonvalvojaltasi tai langattoman verkkosi määrittäneeltä henkilöltä.

#### Valmisteltavat kohteet

- Tukiasema

- Verkkoon yhdistetty tietokone

- laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy

- Laite asennettu langattoman verkkoliitännän kanssa

- verkkokaapeli

#### Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen

Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon määritysraportin.

Katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen.

#### IP-osoitteen määrittäminen SetIP-ohjelman avulla (Windows)

Ohjelma on tarkoitettu laitteen IP-osoitteen määrittämiseen manuaalisesti. Yhteys laitteeseen muodostetaan laitteen MAC-osoitteen avulla. MAC-osoite on laitteen verkkokortin sarjanumero, joka näkyy verkon määritysraportista.

Katso IP-osoitteen määrittäminen.

#### Laitteen langattoman verkon määrittäminen

Ennen kuin aloitat, sinun täytyy tietää langattoman verkkosi nimi (SSID) ja verkkoavain, jos verkko on salattu. Nämä tiedot määritettiin, kun tukiasema (tai langaton reititin) asennettiin. Jos et tiedä langattoman ympäristösi tietoja, kysy niitä henkilöltä, joka määritti verkon asetukset.

Voit määrittää langattoman verkon parametrit SyncThru™ Web Service -ohjelman avulla.

#### SyncThru™ Web Service -ohjelman käyttäminen

Ennen kuin aloitat langattoman verkon parametrien määrittämisen, tarkista langallisen yhteyden tila.

1. Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.

2. Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

   Esimerkki:

3. Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.

4. Kirjoita ID- ja Password-tiedot ja valitse sitten Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön, valitse Network Settings.

6. Valitse Wireless > Wizard.

   Wizard auttaa sinua määrittämään langattoman verkon määritykset. Voit myös määrittää langattoman verkon asetukset suoraan valitsemalla Custom.

7. Valitse luettelossa näkyvä Network Name(SSID).

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) -nimi on langattoman verkon tunniste. Tiettyyn langattomaan verkkoon yhteyden muodostamista yrittävien tukiasemien ja langattomien laitteiden on käytettävä samaa SSID-tunnusta. SSID-tunnuksessa isot ja pienet kirjaimet tulkitaan eri merkeiksi.

   - Operation Mode: Operation Mode viittaa langattomien yhteyksien tyyppiin (katso Langattoman verkon nimi ja verkkoavain).

     - Ad-hoc: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja suoraan toistensa kanssa vertaistenvälisessä ympäristössä.

     - Infrastructure: antaa langattomien laitteiden vaihtaa tietoja keskenaan tukiaseman kautta.

   Jos verkon Operation Mode on Infrastructure, valitse tukiaseman SSID-tunnus. Jos Operation Mode on Ad-hoc, valitse laitteen SSID-tunnus. Huomaa, että laitteen SSID-oletustunnus on “portthru”.

8. Napsauta Next-painiketta.

   Jos näyttöön tulee langattoman ympäristön suojausasetuksen valintaikkuna, anna rekisteröity salasana (verkkoavain) ja napsauta Next.

9. Vahvistusikkuna tulee näyttöön. Tarkista langattoman verkon asetukset. Jos asetukset ovat oikein, valitse Apply.

   Irrota verkkokaapeli (tavallinen tai verkko). Laitteen tulisi nyt muodostaa verkkoyhteys langattomasti. Jos käytössä on Ad-hoc-tila, voit käyttää langatonta ja langallista lähiverkkoa samanaikaisesti.

### Wi-Fi-verkon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Jos laitteessasi on näyttölaite, voit myös kytkeä Wi-Fin päälle/pois päältä laitteen ohjauspaneelilta käyttämällä Network-valikkoa.

1. Tarkista, onko verkkokaapeli kytketty laitteeseen. Jos se ei ole, liitä laite tavallisen verkkokaapelin avulla.

2. Käynnistä selain, kuten Internet Explorer, Safari tai Firefox, ja kirjoita laitteen uusi IP-osoite selainikkunaan.

   Esimerkki:

3. Valitse Login-vaihtoehto SyncThru™ Web Service -sivuston oikeasta yläkulmasta.

4. Kirjoita ID ja Password, sen jälkeen napsauta Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kun SyncThru™ Web Service -ikkuna tulee näyttöön, valitse Network Settings.

6. Valitse Wireless > Custom.

   Voit myös ottaa Wi-Fi-verkon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

### Wi-Fi Directin asetus mobiilitulostukseen

Wi-Fi Direct on helposti asetettava vertaisyhdistämismenetelmä tulostimellesi ja mobiililaitteellesi, joka tarjoaa varman yhteyden ja paremman välityskyvyn kuin Ad Hoc -tila.

Wi-Fi Directillä voit liittää tulostimesi Wi-Fi Direct -verkkoon ollessasi samanaikaisesti yhdistettynä tukiasemaan. Voit käyttää myös johdollista verkkoa ja Wi-Fi Direct -verkkoa samanaikaisesti, jolloin useat käyttäjät voivat päästä sisään ja tulostaa asiakirjoja sekä Wi-Fi Directistä että johdollisesta verkosta.

- Et voi yhdistää internetiin tulostimen Wi-Fi Directin kautta.

- Tuettu protokollaluettelo voi poiketa mallistasi, Wi-Fi Direct -verkot EIVÄT tue IPv6:ta, verkkosuodatusta, IPSec:iä, WINS:iä tai SLP-palveluja.

#### Wi-Fi Directin asettaminen

Voit ottaa Wi-Fi Direct -ominaisuuden käyttöön jollakin seuraavista menetelmistä.

##### USB-kaapelilla liitetyltä tietokoneelta käsin (suositellaan)

- Katso mukana toimiteltulta ohjelmisto-CD:ltä käsin asettaessasi tukiasema USB-kaapelin kautta.

  - Windows-käyttäjänä, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

  - Macintosh-käyttäjänä, katso Tukiasema USB-kaapelin välityksellä.

- Sen jälkeen, kun ohjaimen asennus on valmis, Samsung Easy Printer Manager voidaan asettaa, ja Wi-Fi Directiin kohdistuvat muutokset voidaan suorittaa.

  Samsung Easy Printer Manager on käytettävissä vain Windows- ja Macintosh -käyttöjärjestelmien käyttäjille.

  - Valitse Käynn -valikko, valitse Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Laiteasetukset > Verkko.

    - Wi-Fi Direct käytössä/ei käytössä: Valitse Käytössä käyttöön ottamiseksi.

    - Laitteen nimi: Anna tulostimen nimi tulostimesi hakemiseen langattomassa verkossa. Laitteen nimi on oletuksena mallin nimi.

    - IP-osoite: Anna tulostimen IP-osoite. Tätä IP-osoitetta käytetään vain paikallista verkkoa varten, eikä langallista tai langatonta infrastruktuuriverkkoa varten. Suosittelemme oletuksena olevan paikallisen IP-osoitteen käyttöä (Wi-Fi Directin tulostimen oletuksena oleva paikallinen IP-osoite on 192.168.3.1 )

    - Ryhmän omistaja: Aktivoi tämä vaihtoehto määrittääksesi tulostimen Wi-Fi Directin ryhmän omistajalle. Ryhmän omistaja toimii samalla tavalla kuin langaton tukiasema. Suosittelemme tämän vaihtoehdon aktivoimista.

    - Verkkoavain: Jos tulostimesi on Ryhmän omistaja, Verkkoavain vaaditaan muiden mobiililaitteiden yhdistämiseen tulostimeesi. Voit määrittää Verkkoavaimen itse tai muistaa annetun Verkkoavaimen, joka luodaan satunnaisesti oletuksena.

##### Laitteelta (Laitteet, joissa on näyttöruutu)

- Valitse Verkko > Langaton > Wi-Fi Direct ohjauspaneelista.

- Ota Wi-Fi Direct käyttöön.

##### Verkkoon yhdistetyltä tietokoneelta

Jos tulostimesi käyttää verkkokaapelia tai langatonta tukiasemaa, voit ottaa Wi-Fi Directin käyttöön ja määrittää sen suoraan SyncThru™ Web Serviceltä.

- Mene kohtaan SyncThru™ Web Service, valitse Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Ota Wi-Fi Direct käyttöön tai poista käytöstä ja aseta muut vaihtoehdot.

- Jos olet Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä,

  - Tulosta IP-verkkomääritysraportti tulosteen tarkastamista varten (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).

  - Mene kohtaan SyncThru Web Service, valitse Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Ota Wi-Fi Direct käyttöön tai poista käytöstä.

#### Mobiililaitteen asettaminen

- Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin tulostimelta, katso käyttämäsi mobiililaitteen käyttöohjetta sen Wi-Fi Directin asettamiseen..

- Sen jälkeen, kun olet asettanut Wi-Fi Directin, sinun täytyy ladata mobiilitulostussovellus (Esimerkiksi: Samsung Mobile printer) tulostaaksesi älypuhelimestasi.

- Kun olet löytänyt tulostimen, johon haluat yhdistää mobiililaitteeltasi, valitse tulostin, ja tulostimen LED vilkkuu. Paina tulostimen WPS-painiketta, ja se yhdistetään mobiililaitteellesi.

- Jos mobiililaitteesi ei tue WPS:ää, sinun täytyy antaa tulostimen "Verkkoavain" WPS-painikkeen painamisen sijaan.

### Vianmääritys

#### Ongelmat asetusten tai ohjaimen asennuksen aikana

##### Tulostimia ei löytynyt

- Laitteen virta ei ehkä ole kytkettynä. Kytke virta tietokoneeseen ja laitteeseen.

- USB-kaapelia ei ole liitetty tietokoneen ja laitteen välille. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- Laite ei tue langatonta verkkoa. Tarkastele laitteen mukana toimitetulla ohjelmisto-CD-levyllä olevaa laitteen käyttöopasta ja valmistele langattoman verkon laite.

##### Yhdistämisvirhe - SSID:tä ei löytynyt

- Laite ei pysty läytämään valittua tai annettua verkkonimeä (SSID-nimeä). Tarkista verkkonimi (SSID) tukiasemassa ja yritä luoda yhteys uudelleen.

- Tukiasemaan ei ole kytketty virtaa. Kytke virta tukiasemaan.

##### Yhdistämisvirhe - Tietosuoja ei riitä

- Turvallisuus ei ole oikein määritetty. Tarkista tukiaseman ja laitteen suojausasetukset.

##### Yhdistämisvirhe - Yleinen yhteysvirhe

- Tietokone ei saa signaalia laitteesta. Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein ja että laitteeseen on kytketty virta.

##### Yhdistämisvirhe - Yhdistetty kiinteä verkko

- Laite on kytketty lankaverkon kaapelilla. Irrota lankaverkon kaapeli laitteesta.

##### Tietokoneen yhteysvirhe

- Määritetyn verkko-osoitteen avulla ei voi muodostaa yhteyttä tietokoneen ja laitteen välille.

  - DHCP-verkkoympäristö

    Saa IP-osoitteen automaattisesti (DHCP), kun tietokoneen asetuksena on DHCP.

  - Staattinen verkkoympäristö

    Laite käyttää kiinteää osoitetta, kun tietokoneelle on määritetty kiinteä osoite.

    Esimerkki:

    Jos tietokoneen verkkoasetukset ovat nämä:

    - IP-osoite: 169.254.133.42

    - Aliverkon peite: 255.255.0.0

    Laitteen verkkotiedoiksi tulee määrittää seuraavat:

    - IP-osoite: 169.254.133.43

    - Aliverkon peite: 255.255.0.0 (käytä tietokoneen aliverkon peitettä).

    - Yhdyskäytävä: 169.254.133.1

#### Muita ongelmia

Jos ilmenee ongelmia käytettäessä laitetta verkossa, tarkista seuraavat seikat:

Tietoja tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä) on sen omassa käyttöoppaassa.

- Tietokoneeseen, tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen) tai laitteeseen ei ehkä ole kytketty virtaa.

- Tarkista langaton vastaanotto laitteen ympärillä. Jos reititin on kaukana laitteesta tai on jokin este, signaalin vastaanottamisessa voi olla ongelmia.

- Katkaise virta tukiasemasta (tai langattomasta reitittimestä), laitteesta ja tietokoneesta. Kytke sitten virta uudelleen. Joskus virran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen voi palauttaa verkon tietoliikenteen toimintakuntoon.

- Tarkista, estääkö palomuuriohjelmisto (V3 tai Norton) tietoliikenteen.

  Jos tietokone ja laite on yhdistetty samaan verkkoon, eikä sitä voi etsiä, palomuuriohjelmisto saattaa estää tietoliikenteen. Poista ohjelmisto käytöstä sen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja yritä sitten etsiä laitetta uudelleen.

- Tarkista, onko laitteen IP-osoite varattu oikein. Voit tarkistaa IP-osoitteen tulostamalla verkon määritysraportin.

- Tarkista, onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessä) määritetty suojaus (salasana). Jos sille on määritetty salasana, kysy lisätietoja tukiaseman (tai langattoman reitittimen) järjestelmänvalvojalta.

- Tarkista laitteen IP-osoite. Asenna laitteen ohjain uudelleen ja muuta asetuksia niin, jotta yhteys muodostetaan laitteeseen verkossa. DHCP:n ominaisuuksien vuoksi varattu IP-osoite voi muuttua, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai jos tukiasema on nollattu.

  Rekisteröi tuotteen MAC-osoite, kun määrität DHCP-palvelimen tukiasemalla (tai langattomalla reitittimellä). Sen jälkeen voit aina käyttää IP-osoitetta, joka on asetettu MAC-osoitteella. Voit tunnistaa laitteesi verkkoasetukset tulostamalla verkon määritysraportin (katso Verkon kokoonpanoraportin tulostaminen).

- Tarkista langaton ympäristö. Et ehkä pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon infrastrukt. ympäristössä, jossa sinun on kirjoitettava käyttäjän tiedot ennen yhteyden muodostamista tukiasemaan (tai langattomaan reitittimeen).

- Tämä laite tukee vain seuraavia: IEEE 802.11 b/g/n ja Wi-Fi. Muita langattomia yhteystyyppejä (esim., Bluetooth) ei tueta.

- Kun ad-hoc-tila on käytössä, saatat joutua määrittämään langattoman yhteyden asetuksen aina langatonta laitetta käyttäessäsi esimerkiksi Windows Vista -käyttöjärjestelmässä.

- Et voi käyttää infrastruktuuritilaa ja ad-hoc-tilaa langattomille Samsung-verkkolaitteille samanaikaisesti.

- Laite on langattoman verkon alueella.

- Laitteen lähellä ei ole esteitä, jotka saattavat estää langattoman signaalin.

  Poista suuret metalliesineet tukiaseman (tai langattoman reitittimen) ja laitteen väliltä.

  Varmista, että laitteen ja langattoman tukiaseman (tai langattoman reitittimen) välissä ei ole pylväitä, seiniä tai tukipilareita, jotka sisältävät metallia tai betonia.

- Laite ei ole muiden sellaisten elektronisten laitteiden lähellä, jotka saattavat häiritä langatonta signaalia.

  Monet laitteet saattavat häiritä langatonta signaalia. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouuni ja jotkin Bluetooth-laitteet.

- Aina kun tukiasemasi (tai langattoman reitittimesi) määritys muuttuu, sinun täytyy tehdä tuotteen langattoman verkon asetus uudestaan.