## הגדרת ספר כתובות הפקס

באפשרותך להגדיר מספר חיוג מהיר עם מספרי הפקס שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר באמצעות SyncThru™ Web Service ולאחר מכן להזין בקלות ובמהירות מספרי פקס באמצעות הזנת מספרי המיקומים שהוקצו להם בספר הכתובות.

### רישום מספר חיוג מהיר

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > New&Edit‏ > Speed Dial בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Setup‏‏ > Machine Setup‏‏ > Next‏‏ > Address Book‏ > Phone Book ‏> View List ‏> Individual‏ ‏> (אפשרויות) > Add במסך המגע.

2. הזן מספר חיוג מהיר ולחץ על OK.

   אם כבר אוחסן מספר מפקס תחת המספר שבחרת, תראה לך התצוגה הודעה המאפשרת לך לשנות אותו. כדי להתחיל שוב עם מספר חיוג מהיר אחר, לחץ על (חזור).

3. הזן את השם המבוקש ולחץ OK.

4. הזן את מספר הפקס המבוקש ולחץ OK.

5. לחץ על הלחצן (ביטול או בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

### השימוש במספרי חיוג מהיר

כאשר עליך להזין מספר יעד בעת שיגור פקס, הזן את מספר החיוג המהיר שבו אחסנת את המספר הרצוי.

- עבור מספר חיוג מהיר בן ספרה אחת (0-9), לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הספרה המתאים בלוח המקשים המספרי במשך יותר מ-‏2 שניות.

- אם מספר החיוג המהיר הוא בן שתיים או שלוש ספרות, לחץ על לחצן הספרה הראשונה ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הספרה האחרונה במשך יותר מ-‏2 שניות.

- באפשרותך להדפיס את רשימת ספר הכתובות על-ידי בחירה ב- (פקס) > (ספר כתובות) > Print.

### עריכת מספרי חיוג מהיר

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > New&Edit‏ > Speed Dial בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Setup‏‏ > Machine Setup‏‏ > Next‏ ‏> Address Book‏ > Phone Book‏ > View List‏ > Individual במסך המגע.

2. הזן את מספר החיוג המהיר שברצונך לערוך ולחץ OK.

3. שנה את השם ולחץ OK.

4. שנה את מספר הפקס ולחץ OK.

5. לחץ על (ביטול או בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

### רישום מספר חיוג קבוצתי

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > New&Edit‏ > Group Dial בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Setup ‏> Machine Setup‏‏ > Next ‏> Address Book‏ > Phone Book ‏> View List‏ > Group‏> (אפשרויות) > Add במסך המגע.

2. הזן מספר חיוג קבוצתי ולחץ על OK.

   אם כבר אוחסן מספר מפקס תחת המספר שבחרת, תראה לך התצוגה הודעה המאפשרת לך לשנות אותו. כדי להתחיל שוב עם מספר חיוג מהיר אחר, לחץ על (חזור).

3. חפש על-ידי הזנת האותיות הראשונות של שם החיוג המהיר שברצונך להוסיף לקבוצה.

4. בחר את השם והמספר הרצויים ולחץ OK.

5. בחר Yes כאשר תופיע ההודעה Add?‎.

6. חזור על שלב 3 כדי לכלול מספרי חיוג מהיר אחרים בקבוצה.

7. כאשר תסיים, בחר No כאשר תופיע ההודעה Another No.?‎ ולאחר מכן לחץ על OK.

8. לחץ על (ביטול או בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

### עריכת מספרי חיוג קבוצתי

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > New&Edit‏ > Group Dial בלוח הבקרה.

   לחלופין, בחר Setup‏ > Machine Setup > ‏Next ‏> Address Book‏ > Phone Book‏ > View List‏ > Group במסך המגע.

2. הזן את מספר החיוג הקבוצתי שברצונך לערוך ולחץ OK.

3. הזן מספר חיוג מהיר חדש להוספה ולחץ על OK, ולאחר מכן תופיע השאלה Add?‎.

   הזן מספר חיוג מהיר שכבר מאוחסן בקבוצה, ולחץ על OK. ההודעה Delete?‎ תופיע.

4. לחץ OK כדי להוסיף או למחוק את המספר.

5. חזור על שלב 3 כדי להוסיף או למחוק מספרים נוספים.

6. בחר No כאשר תופיע השאלה Another No.?‎ ולחץ על OK.

7. לחץ על (ביטול או בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

### חיפוש רשומה בפנקס כתובות

קיימות שתי דרכים לחפש מספר בזיכרון. תוכל לסרוק ברצף מ-א עד ת, או שתוכל לחפש באמצעות הזנת האותיות הראשונות של השם הקשור למספר.

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > Search&Dial‏ > Speed Dial או Group Dial בלוח הבקרה.

2. הזן All או ID ולחץ על OK.

3. לחץ על השם והמספר או על לחצן לוח המקשים שעליו האות שברצונך לחפש.

   כך למשל, אם ברצונך למצוא את השם "MOBILE", לחץ על לחצן 6 הנושא את התווית "MNO".

4. לחץ על (ביטול או בטל/הפסק) כדי לחזור למצב מוכן.

### הדפסת ספר כתובות

באפשרותך לבדוק את ההגדרות של (ספר כתובות) על-ידי הדפסת רשימה.

1. בחר (פקס) > (ספר כתובות) > Print בלוח הבקרה.

2. לחץ OK.

   ההתקן מתחיל להדפיס.