## Scan-Menü

### Scan-Funktion

Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt (siehe Überblick über die Menüs).

Um Menü-Optionen zu ändern:

- Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Scan) > (Menü) > Scan-Funktion.

- Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Setup > Geräte-Setup > Standardeinstellung > Scan Standard.

- Oder Sie drücken auf Scan > und wählen dann auf dem Touchscreen den gewünschten Menübefehl.

Funktion | Beschreibung
--- | ---

- USB-Standard

- USB

Legt USB als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Das heißt, die Abbilder eingescannte Vorlagen werden als Bilddateien auf dem angeschlossenen USB-Speichermedium gespeichert.

- EMail-Standard

- Email senden

- Benutzerdefinierte E-Mail

Legt E-Mail als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Die Abbilder eingescannter Vorlagen werden als Bilddateien an E-Mails angefügt, die Sie an das jeweilige Ziel senden (siehe Scannen zu E-Mail).

- FTP-Standard

- FTP

Legt einen FTP-Server als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Die Abbilder eingescannter Vorlagen werden zu einem FTP-Server hochgeladen (siehe Scannen zu einem FTP/SMB-Server).

- SMB-Standard

- SMB

Legt einen SMB-Server als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Die Abbilder eingescannter Vorlagen werden zu einem SMB-Server hochgeladen (siehe Scannen zu einem FTP/SMB-Server).

Sendequittung | Druckt einen Bestätigungsbericht mit der Angabe, ob die Übertragung erfolgreich verlaufen ist.
Lok. PC | Legt einen am USB-Anschluss angeschlossenen PC als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Sie scannen die Vorlagen, und die durch den Scanvorgang erzeugten Abbilder werden in einem Ordner des PCs gespeichert, z. B. Eigene Dokumente (siehe Einfach Scannen).
Netzw.-PC | Legt einen am Netzwerk-Anschluss angeschlossenen PC als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Sie scannen die Vorlagen, und die durch den Scanvorgang erzeugten Abbilder werden in einem Ordner des PCs gespeichert, z. B. Eigene Dokumente (siehe Von einem per Netzwerk angeschlossenen Gerät scannen).
Dokumentfach | Legt ein Dokumentfach als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Sie scannen die Vorlagen und senden die durch den Scanvorgang erzeugten Abbilder in einen Speicherbereich in der Maschine, der Dokumentfach genannt wird.
Gem Boxes | Legt einen freigegebenen Ordner als Ziel für das Einscannen von Vorlagen fest. Sie können einen gemeinsamen Ordner anlegen, ihn freigeben und verwenden (siehe Gemeinsamen Ordner verwenden).

### Scaneinrichtung

Je nach Optionen und Modell werden einige Menüs möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt (siehe Überblick über die Menüs).

Um Menü-Optionen zu ändern:

- Auf dem Bedienfeld wählen Sie (Scan) > (Menü) > Scanner-Setup.

- Oder wählen Sie auf dem Touch-Screen Setup > Geräte-Setup > Standardeinstellung > Scan Standard.

Funktion | Beschreibung
--- | ---

- Scangroesse

- Originalgröße

Legt die Bildgröße fest.

Vorlagentyp | Legt den Typ des Originaldokuments fest.
Auflösung | Legt die Bildauflösung fest.
Farbmodus | Legt den Farbmodus fest.
Dateiformat | Legt das Dateiformat fest, in dem das Bild gespeichert werden soll. Wenn Sie BMP, JPEG, TIFF oder PDF auswählen, können Sie mehrere Seiten scannen.
Helligkeit | Passt die Helligkeitsstufe an, damit die Kopie der eingescannten Vorlage deutlicher wird.
Kontrast | Passt den Kontrast an, damit das Abbild der eingescannten Vorlage deutlicher ist.