## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

Les caractéristiques techniques indiquées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Voir le site www.samsung.com pour les informations à jour.

Eléments | Description
--- | ---
Dimensions | Largeur x Longueur x Hauteur | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Poids | Appareil et consommables inclus | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg
Niveau sonore[b] | Mode prêt | Moins de 26 dB (A)
Mode d’impression | Moins de 50 dB(A)
Mode copie | Vitre d’exposition | Moins de 50 dB (A)
Chargeur de documents | Moins de 52 dB (A)
Mode Numérisation | Vitre d’exposition | Moins de 52 dB (A)
Chargeur de documents | Moins de 54 dB (A)
Température | Opération | 10 à 32 ℃
Stockage (emballé) | -20 à 40 ℃
Humidité | Opération | 20 à 80 % HR
Stockage (emballé) | 10 à 90% HR
Alimentation[c] | Modèles 110 volts | CA 110 – 127 V
Modèles 220 volts | CA 220 – 240 V
Consommation électrique | Mode de fonctionnement moyen | inférieure à 310 W
Mode prêt | inférieure à 30 W

Mode économie d’énergie

- SCX-340x Series: inférieure à 1,2 W

- SCX-340xW Series: inférieure à 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: inférieure à 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: inférieure à 2,1 W

Mode hors tension | inférieure à 0,45 W
Sans fil[d] | Module | T77H262

[a] Les dimensions et le poids sont mesurés sans combiné.

[b] Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée: installation de base de l’appareil, papier A4, impression simple face.

[c] Pour plus d’informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l’appareil, reportez-vous à l’étiquette de spécifications sur l’appareil.

[d] Modèles sans fil uniquement (cf. Fonctionnalités par modèle).

### Spécifications des supports d’impression

Type | Taille | Dimensions | Grammage du support d’impression/capacité[a]
--- | --- | --- | ---
Bac | Chargement manuel dans le bac[b]

Papier ordinaire

Letter

216 x 279 mm

71 à 85 g/m2

- 150 feuilles de 80 g/m2

71 à 85 g/m2

- 1 feuille

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 × 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Enveloppe

Enveloppe Monarch

98 x 191 mm

75 à 90 g/m2

- 10 feuilles

75 à 90 g/m2

- 1 feuille

Enveloppe No.10 | 105 x 241 mm
Enveloppe DL | 110 x 220 mm
Enveloppe C5 | 162 x 229 mm

Papier épais

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

86 à 120 g/m2

- 50 feuilles de 120 g/m2

86 à 120 g/m2

- 1 feuille

Papier fin

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

60 à 70 g/m2

- 160 feuilles de 60 g/m2

60 à 70 g/m2

- 1 feuille

Papier en coton

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

75 à 90 g/m2

- 150 feuilles de 80 g/m2

75 à 90 g/m2

- 1 feuille

Papier couleur

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

75 à 90 g/m2

- 150 feuilles de 80 g/m2

75 à 90 g/m2

- 1 feuille

Papier pré-imprimé

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

75 à 90 g/m2

- 150 feuilles de 80 g/m2

75 à 90 g/m2

- 1 feuille

Papier recyclé

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

60 à 90 g/m2

- 150 feuilles de 80 g/m2

60 à 90 g/m2

- 1 feuille

Étiquettes[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

120 à 150 g/m2

- 10 feuilles

120 à 150 g/m2

- 1 feuille

Papier cartonné

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Carte postale 4x6

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

121 à 163 g/m2

- 10 feuilles

121 à 163 g/m2

- 1 feuille

Papier de luxe

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

- 10 feuilles

- 1 feuille

Papier archive

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

Reportez-vous à la section Papier ordinaire

- 100 feuilles

- 1 feuille

Format minimal (personnalisé) | 76 x 127 mm | 60 à 163 g/m2
Format maximal (personnalisé) | 216 x 356 mm
[a] La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l’épaisseur des supports, ainsi que de l’environnement d’utilisation. [b] 1 feuille pour l’alimentation manuelle. [c] Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

### Configuration requise

#### Microsoft® Windows®

Système d’exploitation | Configuration (recommandée)
--- | ---
Processeur | Mémoire vive (RAM) | Espace disque disponible
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 Mo (128 Mo) | 600 Mo
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 Mo (256 Mo) | 1,5 Go
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 Mo (512 Mo) | 1,25 Go à 2 Go
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 Mo (2 Go) | 10 Go
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 Mo (1 Go) | 15 Go
Windows® 7 | Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur | 1 Go (2 Go) | 16 Go

- Prise en charge de DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero).

- Lecteur de DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Processeurs Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide) | 512 Mo (2 Go) | 10 Go

- Pour tous les systèmes d’exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l’ordinateur.

- Les utilisateurs qui disposent des droits d’administrateur peuvent installer le logiciel.

- Windows Terminal Services est compatible avec votre appareil.

- Pour Windows 2000, le Service Pack 4 ou version ultérieure est requis.

#### Mac OS

Système d’exploitation | Configuration (recommandée)
--- | ---
Processeur | Mémoire vive (RAM) | Espace disque disponible

Mac OS X 10.4

- Processeurs Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 Mo pour un Mac équipé d’un processeur PowerPC (512 Mo)

- 512 Mo pour un Mac équipé d’un processeur Intel (1 Go)

1 Go

Mac OS X 10.5

- Processeurs Intel®

- Processeur PowerPC G4/G5 867 MHz ou plus rapide

512 Mo (1 Go)

1 Go

Mac OS X 10.6

- Processeurs Intel®

1 Go (2 Go)

1 Go

Mac OS X 10.7

- Processeurs Intel®

2 Go

4 Go

#### Linux

Eléments | Configuration requise
--- | ---

Système d’exploitation

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits)

Fedora 5 à 13 (32/64 bits)

SuSE Linux 10.1 (32 bits)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bits)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bits)

Processeur | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Mémoire vive (RAM) | 512 Mo (1 Go)
Espace disque disponible | 1 Go (2 Go)

### Environnement réseau

Modèle avec carte réseau et sans fil uniquement (cf. Fonctionnalités par modèle).

Vous devez configurer les protocoles réseau de l’appareil pour pouvoir l’utiliser comme appareil réseau. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l’appareil.

Eléments | Caractéristiques techniques
--- | ---

Interface réseau

- Réseau local câblé Ethernet 10/100 Base TX

- Réseau sans fil 802.11 b/g/n

Système d’exploitation réseau

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Différents systèmes d’exploitation Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protocoles réseau

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Sécurité sans fil

- Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES