## Ohjaimen asennus paikallisesti

Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita seuraavat alla esitetyt vaiheet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso Ohjaimen asennus verkosta).

- Jos olet Macintosh- tai Linux-käyttöjärjestelmän käyttäjä, katso Asennus Macintoshiin tai Asennus Linuxiin.

- Tässä Käyttöopas näkyvä asennusikkuna saattaa näyttää erilaiselta, sillä sen ulkoasu vaihtelee käytettävän laitteen ja liittymän mukaan.

- Valitsemalla Mukautettu asennus voit valita asennettavat ohjelmat.

- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.

### Windows

1. Varmista, etta laite on liitetty tietokoneeseen ja että virta on kytketty.

   Jos Uusi laite löydetty -ikkuna tulee näyttöön asennuksen aikana, sulje ikkuna valitsemalla Peruuta.

2. Aseta laitteen mukana toimitettu ohjelmisto-CD-levy CD-asemaan.

   Jos asennusikkuna ei ilmesty, napsauta Kaynn > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Suorita.

   X:\Setup.exe korvaten “X”:n CD-ROM -asemaasi vastaavalla kirjaimella ja napsauta OK.

3. Valitse Asenna nyt.

4. Lue Käyttöoikeussopimus ja valitse Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot. Valitse sitten Seuraava.

5. Noudata asennusikkunan ohjeita.