## Problèmes d’alimentation papier

Problème | Solutions proposées
--- | ---
Bourrages papier en cours d’impression. | Supprimez le bourrage papier.

Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.

- Vérifiez la capacité papier maximale du bac.

- Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat.

- Retirez le papier du bac d’alimentation, courbez-le ou déramez-le.

- Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres.

Impossible d’insérer plusieurs feuilles de papier. | Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d’alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.

Le papier n’est pas entraîné dans l’appareil.

- Retirez tout élément qui fait obstruction à l’intérieur de l’appareil.

- Le papier n’a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d’alimentation et rechargez-le correctement.

- Il y a trop de papier dans le bac d’alimentation. Enlevez le surplus de papier.

- Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l’appareil.

Le papier ne cesse de se bloquer.

- Il y a trop de papier dans le bac d’alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le chargement manuel du bac.

- Le type de papier utilisé n’est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l’appareil.

- Des particules se sont accumulées dans l’appareil. Ouvrez le capot supérieur de l’imprimante et les débris éventuels.

Les enveloppes s’impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement. | Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.