## Alapvető másolás

A különleges nyomtatási funkciók leírását a Speciális útmutató találhatja (lásd: Másolás menü).

### Alapvető másolás

Ha készüléke kezelőpultján vannak +/- gombok (lásd: A kezelőpult áttekintése):

1. Helyezzen egyetlen eredetit írással lefelé a szkennerüvegre.

2. A másolási beállításokat, így például a sötétítést, az eredeti típusát és más beállításokat a Samsung Easy Printer Manager alkalmazás Eszköz beállításai vagy a Printer Settings Utility alkalmazás Machine menüjében állíthatja be.

   - Windows és Macintosh rendszerek esetén lásd: Eszköz beállításai.

   - Linux rendszerek esetén lásd: A Smart Panel használata.

3. Szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát a +/- gombok segítségével.

4. Nyomja meg az (Start) gombot.

1. Nyomja meg a kezelőpulton a (Másolás) gombot.

2. Helyezze a beolvasandó dokumentumot lefele fordítva a lapolvasó üveglapjára, vagy helyezze be a dokumentumokat felfele fordítva a dokumentumadagolóba (lásd: Eredeti dokumentumok behelyezése).

3. A másolási beállítások, például Kicsiny./Nagy., Sotetites, Kontraszt, Eredeti tipusa stb. testreszabásához használja a kezelőpult gombjait (lásd: Beállítások módosítása az egyes másolati példányoknál).

4. A nyíllal vagy a számbillentyűzeten szükség esetén adja meg a kívánt másolatok számát.

5. Nyomja meg az (Start) gombot.

Ha meg szeretné szakítani a másolási feladatot, ezt a (Stop/Clear) gombbal teheti meg.

### Beállítások módosítása az egyes másolati példányoknál

A gép a másoláshoz alapértelmezett beállításokkal rendelkezik, így könnyen és gyorsan készíthet másolatokat.

- Ha megnyomja a (Stop/Clear) gombot a másolási beállítások módosítása közben, az aktuális feladat összes beállítását törli, és visszaállítja az alapértelmezett beállításokat. Egyes esetekben az értékek automatikusan visszaállnak az alapértelmezett állapotra, amikor a készülék befejezi a folyamatban lévő másolást.

- A menük elérése az adott típustól függően eltérő lehet (lásd: A menü megnyitása).

  Ha készüléke kezelőpultján vannak +/- gombok:

  A másolási beállításokat, így például a sötétítést, az eredeti típusát és más beállításokat a Samsung Easy Printer Manager alkalmazás Eszköz beállításai vagy a Printer Settings Utility alkalmazás Machine menüjében állíthatja be.

  - Windows és Macintosh rendszerek esetén lásd: Eszköz beállításai.

  - Linux rendszerek esetén lásd: A Smart Panel használata.

- Bizonyos típusok esetében az alsóbb menüszintek megjelenítéséhez meg kell nyomnia az OK gombot.

#### Sötétítés

Ha az eredeti dokumentum halvány foltot és sötétebb képeket tartalmaz, a másolat könnyebb olvasása érdekében állítson a fényerőn.

1. A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas > Sotetites lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

   Így például a Vilagos+5 a legvilágosabb, a Sotet+5 pedig a legsötétebb.

3. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

#### Kontraszt

A Kontraszt menüben növelheti vagy csökkentheti a kép sötét és világos területei között fennálló különbséget.

1. A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas > Kontraszt lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

   A kontraszt növeléséhez válassza a Sotet, míg csökkentéséhez a Vilagos lehetőséget.

3. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

#### Eredeti

Az eredeti beállításokkal javítható a másolási minőség; ehhez csak ki kell választani a aktuális másolási feladat dokumentumtípusát.

1. A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas > Eredeti tipusa lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

   - Szoveg: Túlnyomórészt szöveget tartalmazó eredeti esetén javasolt használni.

   - Szoveg/Foto: Szöveget és képeket nagyjából egyenlő arányban tartalmazó eredeti esetén javasolt használni.

     Ha a nyomaton a szöveg elmosódott, válassza a Szoveg lehetőséget a betűk élesebbé tételéhez.

   - Foto: Akkor célszerű használni, ha az eredeti dokumentumok fényképek.

3. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

#### Csökkentett vagy nagyított méretű másolat

A másolt kép 25% és 400% között kicsinyíthető és nagyítható, ha az eredeti dokumentumokat dokumentumadagolóból vagy a lapolvasó üvegéről másolja.

- Elképzelhető, hogy ez a funkció a készülék típusától vagy a választható lehetőségektől függően nem érhető el (lásd: Váltogatási funkció).

- Amennyiben a készüléke Eco módban van, a méretnövelés/-csökkentés funkció nem használható.

##### Ha az előre meghatározott másolási méretekből kíván választani

1. A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas > Kicsiny./Nagy. lehetőséget.

2. Válassza ki a kívánt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

##### A másolat méretezése az átméretezési arány közvetlen megadásával

1. A kezelőpulton válassza a (Másolás) > (Menu) > Masolas > Kicsiny./Nagy. > Egyedi lehetőséget.

2. Adja meg a másolat nagyságát a számbillentyűzet segítségével.

3. Az OK gombbal mentse el a beállítást.

4. Nyomja meg a (Stop/Clear) gombot a készenléti módba való visszatéréshez.

Kicsinyített másolat készítésekor fekete csíkok jelenhetnek meg a másolat alsó részén.

### Igazolványmásolás

A készülék képes arra, hogy a kétoldalas eredeti dokumentumokat egy lapra nyomtassa ki.

A készülék az eredeti egyik oldalát a lap felső felére, a másik oldalát pedig az alsó felére nyomtatja az eredeti dokumentum méretének csökkentése nélkül. Ez a szolgáltatás kisebb lapok, például névjegykártya másolásakor bizonyulhat hasznosnak.

- Ennek a funkciónak a használatához az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegére kell helyezni.

- Amennyiben a készüléke Eco módban van, ez a funkció nem használható.

A modell függvényében a működés módja eltérő lehet.

1. Nyomja meg az ID Copy gombot a kezelőpanelen.

2. Helyezze a dokumentumot beolvasandó oldalával lefelé az üveg nyilakkal jelzett felületére, ahogy az ábra mutatja. Zárja le a lapolvasó fedelét.

3. Az Felso oldal be es [Start] gomb felirat jelenik meg a képernyőn.

   Amennyiben a készülék kezelőpanelén van +/- gomb, a kezelőpanelen lévő elülső LED kigyúl.

4. Nyomja meg a (Start) gombot.

   A kijelzőn megjelenik a Hatso oldal be es [Start] gomb felirat.

   Amennyiben a készülék kezelőpanelén van +/- gomb, a kezelőpanelen lévő hátsó LED kigyúl.

5. Ezután fordítsa meg a dokumentumot, és másik oldalával lefelé helyezze hasonló módon az üvegre. Zárja le a lapolvasó fedelét.

6. Nyomja meg a (Start) gombot.

- Ha nem nyomja meg a (Start) gombot, csak az első oldalt fogja lemásolni.

- Ha az eredeti nagyobb, mint a nyomtatható terület, akkor nem minden része kerül nyomtatásra.