## Ohjelmiston asennus

Tämä luku sisältää olleellisen ja hyödyllisen ohjelmiston asennuksen käyttöohjeita ympäristössä, jossa laite liitetään kaapelilla. Paikallisesti liitetty laite on kaapelilla tietokoneeseen suoraan liitetty laite. Jos laitteesi on liitetty verkkoon, ohita jäljempänä esitetyt vaiheet ja asenna seuraavaksi verkkoon yhdistetyn laitteen ohjain (katso Ohjaimen asennus verkosta).

- Asennus Macintoshiin

- Uudelleenasennus Macintoshiin

- Asennus Linuxiin

- Uudelleenasennus Linuxiin

- Jos olet Windows OS:n käyttäjä, katso perusopasta laiteohjaimen asentamiseen (katso Ohjaimen asennus paikallisesti).

- Käytä enintään 3 metriä pitkää USB-kaapelia.