## Installation du pilote sur le réseau

- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir Fonctionnalités par modèle).

- Si l'appareil ne prend pas en charge l'interface réseau, il ne pourra pas utiliser cette fonction (voir Vue arrière).

### Windows

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté au réseau et qu’il est sous tension. L’adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie (voir Création d’une adresse IP).

   Si la fenêtre « Assistant Matériel détecté » s’affiche durant la procédure d’installation, cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre.

2. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

3. Sélectionnez Installer maintenant.

   L’Installation personnalisée vous permet de sélectionner la connexion de l’appareil et de choisir les composants individuels à installer. Suivez les instructions qui s’affichent.

4. Lisez le Contrat de licence et sélectionnez J’accepte les dispositions du contrat de licence. Ensuite, cliquez sur Suivant.

   Le programme recherche l’appareil.

   Si l’appareil n’est pas détecté dans le réseau ou localement, un message d’erreur s’affiche. Sélectionnez le port à utiliser, puis cliquez surSuivant.

5. Les appareils détectés s’afficheront à l’écran. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur OK.

   Si le pilote n’a trouvé qu’un seul appareil, la fenêtre de confirmation s’affiche.

6. Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d’installation.

#### Installation en mode silencieux

L’installation en mode silencieux est une méthode d’installation qui n’exige pas d’intervention de l’utilisateur. Une fois l’installation démarrée, le pilote et le logiciel de l’appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l’installation en mode silencieux en saisissant /s ou /S dans la fenêtre de commande.

##### Paramètres de ligne de commande

Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.

Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec /s ou /S. Mais /h, /H ou /? sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande | Définition | Description
--- | --- | ---
/s ou /S | Démarre l’installation en mode silencieux. | Installe les pilotes de l’appareil sans présenter d’interface ou demander d’intervention de l’utilisateur.

/p« <nom de port> » ou /P« <nom de port> »

Spécifie le port d’imprimante.

Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d’être spécifié par la commande.

Le nom du port d’imprimante peut être spécifié sous forme d’adresse IP, de nom d’hôte, de nom de port local USB ou de nom de port IEEE1284.

Par exemple :

- /p« xxx.xxx.xxx.xxx » où, « xxx.xxx.xxx.xxx » signifie l’adresse IP de l’imprimante réseau. /p« USB001 », /P« LPT1: », /p« nom d’hôte »

- Lors de l'installation du pilote en mode silencieux en coréen, saisissez -Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a« <chemin_dest> » ou /A« <chemin_dest> »

Spécifie le chemin d’accès de destination pour l’installation.

Le chemin d’accès de destination doit être un chemin d’accès complet.

Comme les pilotes de l’appareil doivent être installés à l’emplacement spécifique du système d’exploitation, cette commande s’applique uniquement au logiciel.

/i« <nom de fichier script> » ou /I« <nom de fichier script> »

Spécifie le fichier script d’installation personnalisé pour une opération personnalisée.

Le nom de fichier script doit être un nom de fichier complet.

Le fichier script personnalisé peut être affecté à une installation en mode silencieux personnalisée. Ce fichier script peut être créé ou modifié au moyen de l’utilitaire de personnalisation de programme d’installation fourni ou au moyen d’un éditeur de texte.

ce fichier script personnalisé est prioritaire sur les paramètres du programme d’installation par défaut du package d’installation, mais n’est pas prioritaire sur les paramètres de ligne de commande.

/n« <Nom d’imprimante> » ou /N« <Nom d’imprimante> » | Spécifie le nom d’imprimante. L’instance d’imprimante sera créée sous le nom d’imprimante spécifié. | Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.
/nd ou /ND | Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l’appareil par défaut. | Indique que le pilote installé de l’appareil ne sera pas le pilote de l’appareil par défaut sur votre système, s’il y a un ou plusieurs pilotes d’impression installés. S’il n’y a pas de pilote de l’appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d’impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X | Utilise les fichiers de pilote de l’appareil existants pour créer une instance d’imprimante si elle est déjà installée. | Cette commande permet d’installer une instance d’imprimante qui utilise les fichiers de pilote d’impression installés sans installer de pilote supplémentaire.
/up« <nom d’imprimante> » ou /UP« <nom d’imprimante> » | Supprime uniquement l’instance d’imprimante spécifiée et pas les fichiers de pilote. | Cette commande permet de supprimer uniquement l’instance d’imprimante spécifiée de votre système sans toucher aux autres pilotes d’impression. Elle ne supprimera pas les fichiers de pilote d’impression de votre système.
/d ou /D | Désinstalle tous les pilotes de périphérique et toutes les applications de votre système. | Cette commande supprimera tous les pilotes de périphérique installés et le logiciel d’application de votre système.
/v« <nom de partage> » ou /V« <nom de partage> » | Partage l’appareil installé et ajoute d’autres pilotes de plate-forme disponibles pour Point & Print. | Elle installera tous les pilotes d’appareil pris en charge de la plate-forme Windows au système et les partages avec un <nom de partage> spécifié pour point and print.
/o ou /O | Ouvre le dossier Imprimantes et télécopieurs après l’installation. | Cette commande permet d’ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs après l’installation en mode silencieux.
/f« <nom de fichier journal> » ou /F« <nom de fichier journal> » | Spécifie le nom de fichier journal. Le fichier journal par défaut est créé dans le dossier temp du système s’il n’est pas spécifié. | Elle créera un fichier journal dans un dossier spécifié.
/h, /H ou /? | Indique l’utilisation de la ligne de commande.

### Mac OS

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre réseau et qu’il est sous tension.

2. Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

3. Double-cliquez sur l’icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Macintosh.

4. Double-cliquez sur le dossier MAC_Installer > icône Installer OS X.

5. Cliquez sur Continuer.

6. Lisez le contrat de licence et cliquez sur Continuer.

7. Cliquez sur Accepter pour accepter le contrat de licence.

8. Lorsqu’un message avertissant de la fermeture de toutes les applications en cours d’exécution sur votre ordinateur apparaît, cliquez sur Continuer.

9. Cliquez sur Continuer on the Volet des options d'utilisateur.

   Si vous n'avez pas encore défini l'adresse IP, cliquez sur Définir l'adresse IP et consultez Définition d’adresse IPv4 à l’aide du programme SetIP (Macintosh). Si vous souhaitez procéder à la configuration du réseau sans fil, consultez Configuration sous Macintosh.

10. Cliquez sur Installer. Tous les composants nécessaires aux opérations de l’appareil seront installés.

    Si vous sélectionnez Personnaliser, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.

11. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

12. L'installation de logiciels nécessite un redémarrage de votre ordinateur. Cliquez sur Poursuivre l’installation.

13. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Quitter ou sur Redémarrer.

14. Ouvrez le dossier Applications > Utilitaires > Configuration d’imprimante.

    - Sous Mac OS X 10.5 à 10.7, ouvrez le dossier Applications > Préférences Système et cliquez sur Imprimantes et fax.

15. Cliquez sur Ajouter dans Liste des imprimantes.

    - Sous Mac OS X 10.5 à 10.7, cliquez sur l’icône « + ». Une fenêtre d’affichage s’ouvre.

16. Sous Mac OS X 10.4, cliquez sur IP de l'imprimante.

    - Sous Mac OS X 10.5 à 10.7, cliquez sur IP.

17. Sélectionnez HP Jetdirect - Socket dans Protocole.

    Lors de l’impression d’un document contenant de nombreuses pages, vous pouvez améliorer le niveau de performance d’impression en choisissant Socket pour l’option Type.

18. Saisissez l’adresse IP de l’appareil dans le champ de saisie Addresse.

19. Saisissez le nom de la file d’attente dans le champ de saisie File d’attente. Si vous n’arrivez pas à déterminer le nom de la file d’attente du serveur de votre appareil, commencez par essayer d’utiliser la file d’attente par défaut.

20. Sous Mac OS X 10.4, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez Samsung dans Imprimer via et votre nom d’appareil dans Modèle.

    - Sous Mac OS X 10.5 à 10.7, si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, sélectionnez dans Sélectionner le logiciel d’imprimante et votre nom d’appareil dans Imprimer via.

21. Cliquez sur Ajouter.

    Votre appareil apparaît dans Liste des imprimantes et est défini comme imprimante par défaut.

Pour installer le pilote de télécopie :

1. Ouvrez le dossier Applications > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Votre appareil apparaît dans la Liste des imprimantes.

3. Sélectionnez un appareil à utiliser, puis cliquez sur le bouton Créer.

### Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d’impression (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > assistance ou téléchargements).

Pour installer un autre logiciel:

- voir Installation de Smart Panel.

- voir Installation de Printer Settings Utility.

#### Installation du pilote Linux et ajout d’une imprimante réseau

1. Assurez-vous que l’appareil est connecté à votre réseau et qu’il est sous tension. L’adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.

2. Téléchargez le package Unified Linux Driver du site Web de Samsung.

3. Extrayez le fichier UnifiedLinuxDriver.tar.gz et ouvrez le nouveau répertoire.

4. Double-cliquez sur le dossier Linux > icône install.sh.

5. La fenêtre du programme d’installation Samsung s’ouvre. Cliquez sur Continuer.

6. La fenêtre de l’assistant d’ajout d’imprimante s’ouvre. Cliquez sur Next.

7. Sélectionnez imprimante réseau et cliquez sur le bouton Search.

8. L’adresse IP et le nom de modèle de l’appareil apparaissent dans le champ de liste.

9. Sélectionnez l’appareil, puis cliquez sur Next.

10. Saisissez la description de l’imprimante et Next.

11. Une fois l'appareil ajouté, cliquez sur Finish.

12. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Finish.

#### Ajout d’une imprimante réseau

1. Double-cliquez sur Unified Driver Configurator.

2. Cliquez sur Add Printer.

3. La fenêtre Add printer wizard s’ouvre. Cliquez sur Next.

4. Sélectionnez Network printer et cliquez sur le bouton Search.

5. L’adresse IP et le nom de modèle de l’imprimante apparaissent dans le champ de liste.

6. Sélectionnez l’appareil, puis cliquez sur Next.

7. Saisissez la description de l’imprimante et cliquez sur Next.

8. Une fois l'appareil ajouté, cliquez sur Finish.

### UNIX

- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir Système d’exploitation ).

- Les commandes sont indiquées par “”, mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas “”.

- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir Système d’exploitation ).

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d’impression UNIX, puis configurer l’appareil. Vous pouvez télécharger package du pilote d’impression UNIX sur le site Internet Samsung (http://www.samsung.com > rechercher votre produit > assistance ou téléchargements).

#### Installation du package du pilote d’impression UNIX

La procédure d’installation est commune pour toutes les variantes de système d’exploitation UNIX mentionné.

1. Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d’impression UNIX sur votre ordinateur.

2. Effectuez l’acquisition des privilèges de racine.

   “su -”

3. Copiez l’archive de pilote appropriée vers l’ordinateur UNIX cible.

   Voir le guide d’administration de votre système d’exploitation UNIX pour plus de détails.

4. Extraire le package du pilote d’impression UNIX.

   Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.

   “gzip -d < saisissez le nom du package | tar xf -”

5. Accédez au répertoire non décompilé.

6. Exécutez le script d’installation.

   “./install”

   install est le fichier script du programme d’installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d’impression UNIX.

   Utilisez la commande « chmod 755 install » pour donner l’autorisation au script du programme d’installation.

7. Exécutez la commande « . /install –c » pour vérifier le résultat de l’installation.

8. Exécutez “installprinter” à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l’appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.

   Sur certains systèmes d’exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d’être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

   “accept <printer_name>”

   “enable <printer_name>”

#### Désinstallation du package du pilote d’impression

L’utilitaire doit être utilisé pour supprimer l’imprimante installée sur le système.

1. Exécutez la commande « uninstallprinter » depuis le terminal.

   Ceci ouvre l’Uninstall Printer Wizard.

   Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.

2. Sélectionnez l’imprimante à supprimer.

3. Cliquez sur Delete pour supprimer l’imprimante du système.

4. Exécutez la commande « . /install –d » pour désinstaller le package complet.

5. Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande « . /install –c ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « . /install » pour réinstaller les binaires.

#### Configuration de l’imprimante

Pour ajouter l’imprimante à votre système UNIX, exécutez « installprinter » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l’imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

1. Saisissez le nom de l’imprimante.

2. Sélectionnez le modèle d’imprimante approprié dans la liste des modèles.

3. Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l’imprimante dans le champ Type. Cette option est facultative.

4. Spécifiez une description éventuelle de l’imprimante dans le champ Description. Cette option est facultative.

5. Spécifiez l’emplacement de l’imprimante dans le champ Location.

6. Saisissez l’adresse IP ou le nom de DNS de l’imprimante dans la zone de texte Device pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec jetdirect Queue type, seul le nom d’hôte est possible, une adresse IP numérique n’est pas permise.

7. Queue type indique la connexion en tant que lpd ou jetdirect dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type usb est disponible sous Sun Solaris OS.

8. Sélectionnez Copies pour définir le nombre de copies.

9. Cochez l’option Collate pour recevoir les copies déjà triées.

10. Cochez l’option Reverse Order pour recevoir les copies dans l’ordre inverse.

11. Cochez l’option Make Default pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.

12. Cliquez sur OK pour ajouter l’imprimante.