## מבט כללי על לוח הבקרה

- איור זה עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך, בהתאם לדגם שלו. ישנם סוגים שונים של לוחות בקרה.

- ייתכן שתכונות ומוצרים אופציונליים מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לדגם או לארץ (ראה מאפיינים על פי דגמים).

### סוג א'

1 | חסכוני | מעביר את ההתקן למצב חיסכון, כדי להפחית את צריכת הטונר והשימוש בנייר בזמן הדפסה ממחשב בלבד (ראה הדפסה חסכונית).
2 | ‏‏WPS‏ [a] |  | הגדרת חיבור הרשת האלחוטית בקלות, ללא מחשב (ראה שימוש בלחצן WPS ).

הדפס מסך

לחץ על לחצן זה ונורית המצב תתחיל להבהב. אם ברצונך להדפיס את המסך הפעיל בלבד, שחרר את הלחצן כאשר נורית המצב תפסיק להבהב. אם ברצונך להדפיס את המסך כולו, שחחרר את הלחצן בשעה שהיא מהבהבת.

- הדפסת מסך יכולה לשמש רק במערכות ההפעלה של Windows ו-Macintosh.

- תוכל להשתמש בפונקציה זו רק עם התקן המחובר ב-USB.

- בעת הדפסת החלון הפעיל/מסך הצג המלא באמצעות לחצן הדפסת מסך, המכשיר עשוי להשתמש בכמות גדולה יותר של טונר, בהתאם להדפסה.

- ניתן להשתמש בפונקציה זו רק אם הותקנה התוכנית Samsung Easy Printer Manager של ההתקן. אם אתה משתמש ב-Macintosh OS, עליך להפעיל את Screen Print Settings מתוך Samsung Easy Printer Manager כדי להשתמש במאפיין Print Screen.

3 | סריקה אל | שולח נתונים סרוקים (ראה סריקה בסיסית).
4 | צילום ID | מאפשר להעתיק את שני הצדדים של תעודה מזהה, כגון רישיון נהיגה, על-גבי צד אחד של גיליון נייר (ראה העתקת תעודת זהות).
5 | הפעלה |  | הפעלה או כיבוי של החשמל, או הערת ההתקן ממצב חיסכון בחשמל. אם ברצונך לכבות את ההתקן, לחץ על לחצן זה במשך יותר משלוש שניות.
6 | נורית חזית | כאשר הנורית נדלקת, הנח את הצד הקדמי של תעודה מזהה עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק (ראה העתקת תעודת זהות).
7 | נורית חזור | כאשר הנורית נדלקת, הנח את הצד האחורי של תעודה מזהה עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק (ראה העתקת תעודת זהות).

8

בטל/הפסק

עוצר פעולה בכל עת וקיימות גם פונקציות נוספות.

- מבטל את העבודה הנוכחית.

- מדפיס דוח תצורה: לחץ על לחצן זה במשך כ-‏2 שניות עד שנורית המצב תהבהב באיטיות, ושחרר.

- דוח מידע שסופק: לחץ על לחצן זה במשך כ-‏6 שניות ושחרר.

- דוח תצורת רשת[a]: לחץ על לחצן זה במשך כ-‏4 שניות עד שנורית המצב תהבהב במהירות, ושחרר.

9

לחצני +/-

מאפשרים לך להגדיל/להקטין את מספר העמודים להעתקה. באפשרותך לקבוע את מספר העותקים (עד 99 עותקים) להעתקה על-ידי לחיצה על הלחצנים +/-. ערך ברירת המחדל הוא 1.

- אם תלחץ על הלחצנים +/-, מספר העותקים יגדל/יקטן באחד.

- אם תלחץ על הלחצנים +/- לחיצה ממושכת, מספר העותקים יגדל/יקטן בעשרה.

10 | התחל |  | להתחלת משימה.
11 | נורית מצב | ציון מצב המכשיר (ראה הבנת נורית המצב).
12 | נורית טונר | מציגה את מצב הטונר (ראה הבנת נורית המצב).
13 | מסך תצוגה | מציג את מספר העמודים שברצונך להעתיק.
[a] ‏‏SCX-340xW Series בלבד.‏‏

### סוג ב'

1 | חסכוני | מעביר את ההתקן למצב חיסכון, כדי להפחית את צריכת הטונר והשימוש בנייר בזמן הדפסה והעתקה ממחשב בלבד (ראה הדפסה חסכונית).
2 | ‏WPS‏ [a] |  | הגדרת חיבור הרשת האלחוטית בקלות, ללא מחשב (ראה שימוש בלחצן WPS ).

הדפס מסך

לחץ על לחצן זה וההודעה Print Screen?‎ תוצג במסך התצוגה. אם ברצונך להדפיס את המסך הפעיל בלבד, בחר באפשרות Active. אם ברצונך להדפיס את המסך כולו, בחר Full.

- הדפסת מסך יכולה לשמש רק במערכות ההפעלה של Windows ו-Macintosh.

- תוכל להשתמש בפונקציה זו רק עם התקן המחובר ב-USB.

- בעת הדפסת החלון הפעיל/מסך הצג המלא באמצעות לחצן הדפסת מסך, המכשיר עשוי להשתמש בכמות גדולה יותר של טונר, בהתאם להדפסה.

- ניתן להשתמש בפונקציה זו רק אם הותקנה התוכנית Samsung Easy Printer Manager של ההתקן. אם אתה משתמש ב-Macintosh OS, עליך להפעיל את Screen Print Settings מתוך Samsung Easy Printer Manager כדי להשתמש במאפיין Print Screen.

3 | צילום ID | מאפשר להעתיק את שני הצדדים של תעודה מזהה, כגון רישיון נהיגה, על-גבי צד אחד של גיליון נייר (ראה העתקת תעודת זהות).
4 | הפעלה |  | הפעלה או כיבוי של החשמל, או הערת ההתקן ממצב חיסכון בחשמל. אם ברצונך לכבות את ההתקן, לחץ על לחצן זה במשך יותר משלוש שניות.
5 | פקס |  | מעבר למצב פקס.
6 | העתקה |  | מעבר למצב העתקה.
7 | סריקה |  | מעבר למצב סריקה.
8 | תפריט |  | פתיחת מצב תפריט וגלילה בין התפריטים הזמינים (ראה סקירת התפריטים).
9 | חיצים שמאלה/ימינה: |  | לגלילה בין האפשרויות הזמינות בתפריט הנבחר ולשם הגדלה או הקטנה של ערכים.
10 | OK | לאישור הבחירה המופיעה בתצוגה.
11 | חזור |  | לחזרה לרמת התפריט העליונה.
12 | התחל |  | להתחלת משימה.
13 | בטל/הפסק |  | לעצירת פעולה בכל שלב.
14 | נורית מצב | ציון מצב המכשיר (ראה הבנת נורית המצב).
15 | לוח מקשים מספרי | לחיוג מספרים או להזנת תווים אלפאנומריים (ראה אותיות ומספרים בלוח המקשים).
16 | חיוג טלפוני |  | בעת לחיצה על לחצן זה, תוכל לשמוע צליל חיוג. לאחר מכן, הזן מספר פקס. הדבר דומה לביצוע שיחה באמצעות רמקול (ראה קבלה ידנית במצב טלפון).
17 | השהה/ח. חוזר |  | לחיוג מספר הפקס האחרון שאליו בוצעה שליחה או מזהה המתקשר שהתקבל במצב מוכן, או להוספת השהיה (-) למספר פקס במצב עריכה (ראה חיוג חוזר של מספר הפקס).
18 | ספר כתובות |  | מאפשר לאחסן מספרי פקס הנמצאים בשימוש תדיר או לחפש מספרי פקס שאוחסנו (ראה אחסון כתובת דוא"ל או הגדרת ספר כתובות הפקס).
19 | מסך תצוגה | מציג את הסטטוס הנוכחי והנחיות במהלך פעולה.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series בלבד.

### כוונון לוח הבקרה

האיורים במדריך זה למשתמש עשויים להיות שונים מהמכשיר שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגמים שלו. בדוק את סוג ההתקן שברשותך (ראה מבט מלפנים).