## Menu Numérisation

### Fonction de numérisation

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Num) > (Menu) > Fction de num. sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Paramètre par défaut > Numérisation par défaut sur l'écran tactile.

- Ou appuyez sur Num > sélectionnez l'élément du menu souhaité sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---

- PAR DÉFAUT USB

- USB

Permet de définir un périphérique USB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous sauvegardez l'image numérisée sur un périphérique USB.

- PAR DÉFT EMAIL

- Envoy e-mail

- E-mail personnalisé

Permet de définir un e-mail comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez par e-mail l'image numérisée (voir Numérisation vers un e-mail).

- PAR DÉFAUT FTP

- FTP

Permet de définir un serveur FTP comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez l'image numérisée vers un serveur FTP (voir Numérisation vers un serveur FTP/SMB).

- PAR DÉFAUT SMB

- SMB

Permet de définir un serveur SMB comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les originaux et vous envoyez l'image numérisée vers un serveur SMB (voir Numérisation vers un serveur FTP/SMB).

ENVOI JOURNAL | Permet d'imprimer un rapport de confirmation indiquant si l'envoi de l'image numérisée a bien été effectué.
PC local | Permet de définir un ordinateur connecté par USB comme destination d'une numérisation. Vous pouvez numériser les documents originaux et enregistrer l'image numérisée dans un répertoire comme Mes documents (voir Numérisation de base).
PC réseau | Permet de définir un ordinateur connecté au réseau comme destination d'une numérisation. Vous pouvez numériser les documents originaux et enregistrer l'image numérisée dans un répertoire comme Mes documents (voir Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau).
Dossier de doc. | Permet de définir un Dossier de doc. comme destination d'une numérisation. Vous numérisez les documents originaux et envoyez l'image numérisées vers l'emplacement de stockage qui a appelé le Dossier de doc. dans l'appareil.
Doss. partag. | Permet de définir des dossiers partagés comme destination d'une numérisation. Vous pouvez créer et utiliser les dossiers partagés (voir Utilisation des fonctions de dossiers partagés).

### Configuration de la numérisation

Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s’affichent pas à l’écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge (voir Présentation des menus).

Pour modifier les options du menu :

- Appuyez sur (Num) > (Menu) > CONFIG NUMER. sur le panneau de commande.

- Ou appuyez sur Configurat > Configuration de la machine > Paramètre par défaut > Numérisation par défaut sur l'écran tactile.

Élément | Description
--- | ---

- TAILLE NUMER.

- Format d'origine

Définit la taille de l’image.

TYPE DOC. | Définit le type du document original.
RESOLUTION | Définit la résolution de l’image.
Mode Couleur | Définit le mode couleur.
Format fichier | Définit le format de fichier sous lequel l’image sera enregistrée. Si vous sélectionnez BMP, JPEG, TIFF ou PDF, vous pourrez choisir de numériser plusieurs pages.
LUMINOSITE | Permet de régler le niveau de luminosité de la numérisation.
CONTRASTE | Réglez le contraste pour que la numérisation soit plus claire ou plus foncée que l'original.