## Überblick über die Menüs

Das Bedienfeld ermöglicht Ihnen den Zugriff auf zahlreiche Menüs, mit denen Sie Ihr Gerät einrichten oder dessen Funktionen nutzen können.

- Diese Funktion wird von Geräten der SCX-340x/SCX-340xW Series nicht unterstützt (siehe Bedienfeld – Übersicht).

- Je nach Optionen und Modell werden einige Menüpunkte möglicherweise nicht angezeigt. In diesem Fall werden die entsprechenden Optionen von Ihrem Gerät nicht unterstützt.

- Einige Menüoptionen können abhängig von den Funktionen des Geräts oder abhängig vom Modell variieren.

- Eine Beschreibung der Menüs finden Sie im Benutzerhandbuch, Erweitert (siehe Menübefehle für nützliche Einstellungen).

### Aufrufen des Menüs

1. Je nach gewünschter Funktion auf dem Bedienfeld die Taste Fax, Kopieren oder Scannen drücken.

2. Drücken Sie (Menü), bis das gewünschte Menü in der unteren Displayzeile erscheint, und drücken Sie dann OK.

3. Drücken Sie gegebenenfalls mehrmals auf die Pfeile, bis die gewünschte Menüoption angezeigt wird. Drücken Sie dann OK.

4. Verfügt das gewählte Element über Untermenüs, wiederholen Sie Schritt 3.

5. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu speichern.

6. Drücken Sie (Stopp/Löschen), um in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Elemente | Optionen
--- | ---
Faxfunktion | Helligkeit | Normal Dunkel+1- Dunkel+5 Hell+5- Hell+1
Kontrast | Normal Dunkel+1- Dunkel+5 Hell+5- Hell+1
Auflösung | Standard Fein Extrafein Fotofax Farbfax
Scangroesse
Multi-Senden
Verzoeg senden
Faxfunktion (Weiter) | Vorrang senden
Weiterleiten | Fax PC
Vertraul. Empf | Anzeige Aus Anzeige Ein Drucken
Seite hinzuf.
Auftrag abbr.

Fax-Setup

Senden

Zeit f. Wahlw.

WW-Intervall

Amtsvorwahl

ECM-Modus

Sendequittung

Bild S. 1

Waehlmodus [a]

Fax-Setup (Weiter)

Empfangen

Empfangsmodus

Rufann. nach

Empf.-Kennung

Fernstartcode

Autom. Verkl.

Groesse loesch

Unerwuen. Fax

DRPD-Modus [a]

Grundeinst. | Auflösung Helligkeit Kontrast Scangroesse
Auto. Bericht | Anzeige Ein Anzeige Aus
Kopierfunktion | Scangroesse
Vergroe./Verkl
Helligkeit | Normal Dunkel+1- Dunkel+5 Hell+5- Hell+1
Kopierfunktion (Weiter) | Kontrast | Normal Dunkel+1- Dunkel+5 Hell+5- Hell+1
Vorlagentyp | Text Text/Foto Foto

Layout

Normal

2 auf 1

4 auf 1

Ausweiskopie

Poster kop.

Klonen

Hintergr. anp. | Anzeige Aus Auto Verbess. St.1 Verbess. St.2 Löschen St. 1- Löschen St. 4

Kopier-Setup

Grundeinst.

Scangroesse

Exemplare

Kopien sort.

Vergroe./Verkl

Helligkeit

Kontrast

Vorlagentyp

Hintergr. anp.

System-Setup

Geräte-Setup

Faxkennung

Faxnummer

Datum+Uhrzeit

Zeitformat

Sprache

Stromsparmodus

Rückholereig.

System-Timeout

Hoehenkorr.

Auto. Forts. [b]

Falsch. Papier

Ersatzpapier [b]

Toner-Sparbet.

Öko-Einst.

Papier-Setup | Papierformat Papierart Margin
System-Setup (Weiter) | Toneinst. | Tastenton Alarmton Lautsprecher Rufzeichen

Bericht

Alle Berichte

Konfiguration

Verbr.Info

Adressbuch

Fax senden

Fax gesendet

Fax empfangen

Gesp.Auftraege

Unerw. Fax

Netzw.-Konfig. [c]

Nutzungszähler

Faxoptionen

Wartung | Leer-Mldg. AUS [d] Verbr. Dauer. Serien-Nr. WenigTonrWarng

System-Setup (Weiter)

Einst. loesch

Alle Einstell.

Fax-Setup

Kopier-Setup

System-Setup

Netzwerk einr. [c]

Adressbuch

Fax gesendet

Fax empfangen

Netzwerk [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Statisch
TCP/IP (IPv6) | IPv6 aktiv. DHCPv6 konfig.
EthernetGschw. | Autom. 10Mb/s halb 10Mb/s voll 100Mb/s halb 100Mb/s voll

Netzwerk [c] (Weiter)

Drahtlos

Wi-Fi EIN/AUS

Wi-Fi Direct

WPS-Einst.

WLAN-Einst.

WLAN Standard

WLAN-Signal

Einst. loesch
Netzw.-Konfig.
[a] Je nach Land ist diese Option möglicherweise nicht verfügbar. [b] Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Funktion Falsch. Papier aktiviert ist. [c] Nur SCX-340xFW/SCX-340xHW Series. [d] Diese Option wird nur angezeigt, wenn sich nur noch wenig Toner in der Kartusche befindet.