## Vezeték nélküli hálózat beállítása

- Ellenőrizze, hogy készüléke támogatja-e a vezeték nélküli kapcsolatot. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a vezeték nélküli kapcsolat nem használható (lásd: Modellekre jellemző tulajdonságok).

- Ha az IPv6-hálózat nem működik, állítsa a hálózati beállításokat a gyári alapértelmezett beállításokra a Beall. torlese lehetőséggel, és próbálkozzon újra.

### Kezdeti lépések

#### A hálózat működésének ismertetése

Általában egyszerre csak egy kapcsolat lehet a számítógép és a készüléke között.

| Infrastruktúra mód Ezt a környezetet általában otthoni és kisméretű irodai hálózatokhoz használják. Ez az üzemmód hozzáférési pontot használ a vezeték nélküli készülékkel folytatott kommunikációhoz.
| Ad-hoc mód Ez az üzemmód nem használ hozzáférési pontot. A vezeték nélküli kapcsolatot használó számítógép és a készülék közvetlenül kommunikál egymással.

#### A vezeték nélküli hálózat neve és a hálózati kulcs

A vezeték nélküli hálózatok nagyobb biztonságot követelnek meg, így a hozzáférési pont beállítása után létre kell hozni a hálózathoz egy hálózatnevet (SSID) és egy hálózati kulcsot, valamint meg kell adni a használt biztonság típusát. Mielőtt folytatná a nyomtató telepítését, kérdezze meg ezeket a hálózat rendszergazdájától.

### A vezeték nélküli hálózat beállítási módjainak bemutatása

A vezeték nélküli kapcsolatot a készüléken vagy a számítógépen állíthatja be. Válassza ki a kívánt beállítási módot az alábbi táblázatból.

Elképzelhető, hogy valamelyik beállítási mód a készülék típusától vagy országától függően nem érhető el.

Beállítási mód | Csatlakozási mód | Leírás és referencia
--- | --- | ---

A készülék kezelőpultjának a segítségével

A WPS gomb segítségével (ajánlott)

()

- Lásd: Kijelzővel rendelkező készülékek.

- Lásd: Kijelzővel nem rendelkező készülékek.

A Menü gomb segítségével

()

- Lásd: A Menü gomb segítségével.

A számítógépről

Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül (ajánlott)

()

- Windows felhasználók esetén lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

- Macintosh felhasználók esetén lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

A hozzáférési ponton a WPS gomb segítségével (USB-kábel nélkül)

( , )

- Windows felhasználók esetén lásd: A hozzáférési ponton a WPS gomb segítségével (USB-kábel nélkül).

- Macintosh felhasználók esetén lásd: A hozzáférési pont beállítása a WPS gombbal.

Ad-hoc kapcsolat létesítése USB kábel segítségével

()

- Windows felhasználók esetén lásd: Ad-hoc kapcsolat létesítése USB kábel segítségével.

- Macintosh felhasználók esetén lásd: Ad-hoc kapcsolat létesítése USB kábel segítségével.

Hálózati kábellel

- Lásd: Hálózati kábellel.

Egyéb beállítási módok

A Wi-Fi Direct beállítása a hordozható készülékekről való nyomtatáshoz

- Lásd: A Wi-Fi Direct beállítása.

Amennyiben problémák lépnek fel a vezeték nélküli kapcsolat beállítása vagy az illesztőprogram telepítése során, tekintse meg a Hibaelhárítás fejezetet (lásd: Hibaelhárítás).

### A WPS gomb segítségével

Ha a készülék és a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli router) támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkciót, a vezeték nélküli hálózati beállításokat egyszerűen, a kezelőpult (WPS) gombjának lenyomásával, számítógép nélkül végezheti el.

- Ha a vezeték nélküli hálózatot Infrastruktúra módban akarja használni, győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel ki van húzva a készülékből. A WPS (PBC) gomb használata vagy a PIN-kód megadása a számítógépen a hozzáférési ponthoz való csatlakozáshoz a használt hozzáférési ponttól (vagy vezeték nélküli routertől) függ. Tekintse meg a használt hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) használati útmutatóját.

- Amikor a WPS gombbal állítja be a vezeték nélküli kapcsolatot, a biztonsági beállítások módosulhatnak. Ennek megelőzéséhez zárolja a WPS funkciót az aktuális vezeték nélküli beállításokban. A funkció neve a használt hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztótól) függően eltérhet.

#### Előkészítendő elemek

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) támogatja-e a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) szolgáltatást.

- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) szolgáltatást.

- Hálózatba kötött számítógép (csak PIN mód)

#### A típus kiválasztása

A készülék a kezelőpulton található (WPS) gomb segítségével két módon csatlakozhat a vezeték nélküli hálózathoz.

A Konfiguráció gombnyomásra (PBC) mód lehetővé teszi a készülék vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatását a készülék kezelőpultján található (WPS) gomb és a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) szolgáltatást támogató hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) WPS (PBC) gombjának lenyomásával.

A Személyes azonosítószám (PIN) módszer használatával a készüléket az előre meghatározott PIN információknak a WPS (Wi-Fi Protected Setup™) szolgáltatást támogató hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) történő megadásával csatlakoztathatja a vezeték nélküli hálózathoz.

A készülék gyári alapértelmezett üzemmódja a PBC mód, ezt célszerű tipikus vezeték nélküli hálózati környezetben használni.

A WPS mód megváltoztatásához a kezelőpulton válassza a ( (Menu) > Hálózat > Vez.nelkuli > OK > WPS beallitas lehetőséget.

#### Kijelzővel rendelkező készülékek

##### Csatlakozás PBC módban

1. Nyomja meg a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

   A készülék két percig vár a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) WPS (PBC) gombjának lenyomására.

2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

   A kijelzőn az alábbi üzenetek jelennek meg ebben a sorrendben:

   1. Csatlakozas: A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

   2. Csatlakoztatva: Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

   3. SSID tipus: A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás befejezésekor a készülék kijelzőjén megjelenik a hozzáférési pont SSID-je.

##### Csatlakozás PIN módban

1. Nyomja meg a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

2. A kijelzőn megjelenik a nyolc számjegyű PIN-kód.

   A hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozó számítógépen két percen belül meg kell adnia a nyolcjegyű PIN-kódot.

   A kijelzőn az alábbi üzenetek jelennek meg ebben a sorrendben:

   1. Csatlakozas: A készülék csatlakozik a a vezeték nélküli hálózathoz.

   2. Csatlakoztatva: Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

   3. SSID tipus: A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás befejezésekor a készülék LCD-kijelzőjén megjelenik a hozzáférési pont SSID-je.

#### Kijelzővel nem rendelkező készülékek

##### Csatlakozás PBC módban

1. Nyomja le a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 2-4 másodpercig, amíg az állapotjelző LED villogni nem kezd.

   A készülék csatlakozni kezd a vezeték nélküli hálózathoz. A LED lassan villog két percig, míg meg nem nyomja a PBC gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

   1. A WPS LED fénye gyorsan villog. A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

   2. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

##### Csatlakozás PIN módban

1. Ki kell nyomtatni a PIN-kódot tartalmazó hálózati konfigurációs jelentést (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása).

   Készenléti módban nyomja meg a kezelőpult (Cancel vagy Stop/Clear) gombját, és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig. Megkeresheti a készülék PIN-kódját.

2. Nyomja meg a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva legalább 4 másodpercig, amíg az állapotjelző LED kigyúl.

   A készülék csatlakozik a hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz).

3. A hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozó számítógépen két percen belül meg kell adnia a nyolcjegyű PIN-kódot.

   A LED lassan villog két percig, amíg be nem írja a nyolcjegyű PIN-kódot.

   A WPS LED az alábbi sorrendben villog:

   1. A WPS LED fénye gyorsan villog. A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

   2. Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

#### Ismételt csatlakozás a hálózathoz

A vezeték nélküli funkció kikapcsolt állapotában a készülék automatikusan megpróbál ismét csatlakozni a hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) a korábban használt vezeték nélküli csatlakozási beállításokkal és címmel.

Az alábbi esetekben a készülék automatikusan újra csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz:

- A készülék ki- majd ismételt bekapcsolásakor.

- A hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) ki- majd ismételt bekapcsolásakor.

#### A csatlakozás megszakítása

A csatlakozási folyamat megszakításához nyomja meg, majd engedje el a kezelőpulton található (Cancel vagy Stop/Clear) gombot, mialatt a készülék csatlakozni próbál. A vezeték nélküli hálózathoz történő ismételt csatlakozáshoz 2 percet kell várnia.

#### A hálózati kapcsolat megszakítása

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat megszakításához nyomja le a kezelőpult (WPS) gombját két másodpercnél hosszabb ideig.

- Ha a Wi-Fi hálózat készenléti módban van: A készülék kapcsolata a vezeték nélküli hálózattal azonnal megszakad, és a WPS LED kialszik.

- Ha a Wi-Fi hálózat használatban van: Miközben a készülék az aktuális feladat befejezésére vár, a WPS LED fénye gyorsan villog. Ezután a vezeték nélküli kapcsolat automatikusan megszakad, és a WPS LED kialszik.

### A Menü gomb segítségével

A beállításoktól és a típustól függően előfordulhat, hogy néhány menü nem jelenik meg. Ebben az esetben ez nem alkalmazható az Ön készülékére (lásd: A menük áttekintése).

A kezdés előtt ismernie kell a vezeték nélküli hálózatának nevét (SSID) és a hálózati kulcsot, ha a hálózat titkosított. Ezen információ beállítása a vezeték nélküli elérési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) telepítésekor történt. Ha nem rendelkezik információkkal a vezeték nélküli környezetre vonatkozóan, forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.

Miután befejezte a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítását, telepítenie kell a készülék illesztőprogramját, hogy nyomtatni tudjon az alkalmazásokból (lásd: Illesztőprogram telepítése a hálózaton keresztül).

1. Nyomja meg a (Menu) gombot a kezelőpulton.

2. Nyomja meg: Hálózat > Vezetéknélküli > WLAN beállítások.

3. A használni kívánt beállítási mód kiválasztásához nyomja meg az OK gombot.

   - Képolvasás SMB (ajánlott): Ebben a módban a konfigurálás automatikusan megy végbe. A készülék megjeleníti az elérhető hálózatok listáját. Miután kiválasztja a hálózatot, a készülék kéri a biztonsági kulcsot.

   - Egyéni: Ebben a módban a felhasználó adhatja meg és szerkesztheti az SSID-t, vagy kézzel választhatja ki a biztonsági beállításokat.

### Beállítás Windows segítségével

A Vezeték nélküli beállítások elérése CD nélkül: Ha már telepítette a nyomtató illesztőprogramját, a Vezeték nélküli beállítások programot CD nélkül is elérheti. A Start menüben válassza a Programok vagy Összes program > Samsung Printers > illesztőprogram neve > Vezeték nélküli beállítás program lehetőség.

#### Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül

##### Előkészítendő elemek

- Hozzáférési pont

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

- USB kábel

##### Infrastrukturális hálózat létrehozása

1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez.

2. Kapcsolja be a számítógépet, a hozzáférési pontot és a nyomtatót.

3. Helyezze be a mellékelt szoftver CD-t a CD-ROM meghajtóba.

4. Válassza a Vezeték nélküli beállítás és telepítés lehetőséget.

5. Olvassa el a Licencszerződés szövegét, majd jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit lehetőséget. Ezután kattintson a Tovább gombra.

6. A szoftver keresést végez a vezeték nélküli hálózaton.

   Ha a szoftver nem tud keresni a hálózaton, ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztatta-e a számítógéphez és a készülékhez, majd kövesse az ablakban megjelenő utasításokat.

   - Amennyiben a vezeték nélküli hálózatot korábban már beállította, megjelenik a Vezeték nélküli hálózati beállítás információk ablak.

     Ha vissza szeretné állítani a vezeték nélküli beállításokat, jelölje be a négyzetet, és kattintson a Tovább gombra.

   - Olyan típus esetében, amelyen van WPS gomb (és nem USB kábellel van csatlakoztatva), az alábbi ablak jelenik meg.

     - USB kábellel: Csatlakoztassa az USB kábelt, és kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 7. lépéssel.

     - A WPS gomb használata: Lásd: A hozzáférési ponton a WPS gomb segítségével (USB-kábel nélkül).

7. A vezeték nélküli kapcsolat beállítási módjának ablakából válassza ki a használni kívánt beállítási módot.

   - A vezeték nélküli beállítások manuális konfigurálása.: Folytassa a 8. lépéssel.

   - A vezeték nélküli beállítások konfigurálása a hozzáférési ponton található WPS gomb segítségével.: Csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) található WPS gomb megnyomásával.

     - Kövesse az ablakban megjelenő utasításokat. Amikor befejezte a vezeték nélküli beállítások konfigurálását, folytassa a 11. lépéssel.

8. A keresési folyamat végén az ablakban megjelennek a vezeték nélküli hálózati eszközök. Válassza ki a használt hozzáférési pont nevét (SSID), majd kattintson a Tovább gombra.

   Ha nem találja a hálózat nevét, vagy ha kézzel szeretné beállítani a vezeték nélküli hálózatot, kattintson a Speciális beállítások lehetőségre.

   - Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét: Adja meg a hozzáférési pont SSID-jét (az SSID megadásánál ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére).

   - Működési mód: Válassza az Infrastruktúra lehetőséget.

   - Hitelesítés: válasszon egy hitelesítési típust.

     Ny. rendsz. Hitelesítés nincs, a titkosítás használata pedig az adatbiztonsági igényektől függ.

     Mego. kul. Van hitelesítés. A hálózatot csak a megfelelő WEP-kulccsal rendelkező eszköz érheti el.

     WPA Personal vagy WPA2 Personal: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtatószerver hitelesítését előre megosztott WPA kulcs alapján szeretné végezni. Ez a módszer megosztott titkos kulcsot használ (általános elnevezése: előre megosztott kulcsú jelszó), amely a hozzáférési ponton és minden egyes kliensnél manuálisan kerül beállításra.

   - Titkosítás: Válassza ki a titkosítást (nincs, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Hálózati kulcs: adja meg a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

   - Hálózati kulcs megerősítése: adja meg ismét a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

   - WEP kulcsok indexe: Ha WEP titkosítást használ, válassza ki a megfelelő WEP kulcsok indexe beállítást.

   A vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka akkor jelenik meg, ha a hozzáférési pont rendelkezik biztonsági beállítással.

   Megjelenik a vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka. Ez az ablak a biztonsági módnak megfelelően eltérő lehet. WEP vagy WPA.

   - WEP

     A hitelesítéshez válassza a Ny. rendsz. vagy Mego. kul. lehetőséget, majd adja meg a WEP biztonsági kulcsot. Kattintson a Tovább gombra.

     A WEP (Wired Equivalent Privacy) a vezeték nélküli hálózat jogosulatlan elérését megakadályozó biztonsági protokoll. A WEP a vezeték nélküli hálózaton áthaladó minden csomag adatrészét 64 bites vagy 128 bites WEP titkosító kulccsal kódolja.

   - WPA

     Adja meg a WPA megosztott kulcsot, majd kattintson a Tovább gombra.

     A WPA a felhasználókat rendszeres időközönként automatikusan változó titkos kulccsal hitelesíti és azonosítja. A WPA az adatok titkosítására TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) és AES (Advanced Encryption Standard) módszert is használ.

9. Az ablak megjeleníti a vezeték nélküli hálózat beállításait, és ellenőrzi, hogy a beállítások helyesek-e. Kattintson a Tovább gombra.

   - DHCP mód esetén

     Ha az IP-cím hozzárendelési módja DHCP, ellenőrizze, hogy a DHCP elem megtalálható-e az ablakban. Ha a mód Statikus, a hozzárendelési mód DHCP-re való módosításához kattintson a TCP/IP módosítása lehetőségre.

   - Statikus mód esetén

     Ha az IP-cím hozzárendelési módja Statikus, ellenőrizze, hogy a Statikus elem megtalálható-e az ablakban. Ha az érték DHCP, kattintson a TCP/IP módosítása lehetőségre az IP-cím megadásához és a készülék egyéb hálózati konfigurációs értékeinek módosításához. Mielőtt megadná a nyomtató számára az IP-címet, ismernie kell a számítógép hálózati konfigurációs információit. Ha a számítógép DHCP értékre van állítva, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától a statikus IP-címet.

     Például

     Ha a számítógép hálózati adatai a következők:

     - IP-cím: 169.254.133.42

     - Alhálózati maszk: 255.255.0.0

     Ekkor a készülék hálózati adatainak a következőknek kell lenniük:

     - IP-cím: 169.254.133.43

     - Alhálózati maszk: 255.255.0.0 (használja a számítógép alhálózati maszkját).

     - Átjáró: 169.254.133.1

10. Amikor megjelenik a hálózati kábeles csatlakozást megerősítő ablak, húzza ki a hálózati kábelt, és kattintson a Tovább gombra.

    Amennyiben a hálózati kábel csatlakoztatva van, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat konfigurálásakor a számítógép nem találja meg a nyomtatót.

11. A vezeték nélküli beállítások konfigurálása véget ért. Ha a Wi-Fi Direct funkciót támogató hordozható eszközről szeretne nyomtatni, állítsa be a Wi-Fi Direct lehetőséget (lásd: A Wi-Fi Direct beállítása).

    A Wi-Fi Direct beállítás:

    - A Wi-Fi Direct lehetőség csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha nyomtatója támogatja ezt a funkciót.

    - A Samsung Easy Printer Manager segítségével elkezdheti használni a Wi-Fi Direct funkciót (lásd: A Wi-Fi Direct beállítása).

    - Hálózat neve (SSID): A hálózat alapértelmezett neve a készülék típusának neve (legfeljebb 22 karakter, leszámítva a „Direct-xx-” karaktersort).

    - Hálózati kulcs: 8–64 karakter hosszúságú karaktersor.

12. Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött, húzza ki a számítógépet és a készüléket összekötő USB kábelt. Kattintson a Tovább gombra.

13. A Nyomtató csatlakozásának megerősítése ablak megjelenésekor kattintson a Tovább gombra.

14. Válassza ki a telepítendő összetevőket. Kattintson a Tovább gombra.

15. Az összetevők kiválasztása után módosíthatja a készüléknevet, megoszthatja a készüléket a hálózaton, beállíthatja a készüléket alapértelmezettként, és módosíthatja az egyes készülékek portnevét is. Kattintson a Tovább gombra.

16. A telepítés befejezése után megjelenik egy tesztoldal nyomtatását kérő párbeszédablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, kattintson a Tesztoldal nyomtatása gombra.

    Ellenkező esetben csak kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 18. lépéssel.

17. Ha a kinyomtatott tesztoldal megfelelő, kattintson az Igen gombra.

    Ha nem, az újranyomtatáshoz kattintson a Nem gombra.

18. Ha regisztrálni szeretné a készülékét a Samsung webhelyén, és hasznos tanácsokat olvasni, kattintson az On-line regisztráció elemre. Ha nem, kattintson a Befejezés gombra.

#### A hozzáférési ponton a WPS gomb segítségével (USB-kábel nélkül)

Olyan típusok esetében, amelyeken van WPS gomb, a vezeték nélküli kapcsolatot úgy is beállíthatja, hogy megnyomja a készülék WPS gombját (amikor a készülék nem USB kábellel van csatlakoztatva) és a hozzáférési pont (vagy útválasztó) WPS gombját.

##### Előkészítendő elemek

- Hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó)

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati interfésszel telepített készülék

##### Infrastrukturális hálózat létrehozása

1. Kapcsolja be a számítógépet, a hozzáférési pontot és a nyomtatót.

2. Helyezze be a mellékelt szoftver CD-na CD-ROM meghajtóba.

3. Válassza a Vezeték nélküli beállítás és telepítés lehetőséget.

4. Olvassa el a Licencszerződés szövegét, majd jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit lehetőséget. Ezután kattintson a Tovább gombra.

5. Válassza A WPS gomb használata lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

   - Olyan típusok esetében, amelyeken van WPS gomb, megjelenik a fenti ablak.

   - Ha a készüléke USB kábellel van csatlakoztatva, a fenti ablak nem jelenik meg. Ha a vezeték nélküli kapcsolatot a WPS gombbal szeretné beállítani, húzza ki az USB-kábelt.

   - Ha USB-kábel segítségével szeretné beállítani a vezeték nélküli kapcsolatot, lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

6. A következő ablak azt kéri, hogy ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) támogatja-e a WPS funkciót.

   Ha a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) van WPS gomb, válassza az Igen lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

7. A vezeték nélküli hálózat beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   - Olyan típusok esetében, amelyeken van kijelző, kövesse az alábbi lépéseket.

     1. Nyomja meg a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

        A készülék legfeljebb 2 percet vár arra, hogy megnyomja a hozzáférési ponton (vagy útválasztón) a WPS gombot.

     2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

        A kijelzőn az alábbi üzenetek jelennek meg ebben a sorrendben:

        - Csatlakozas: A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

        - Csatlakoztatva: Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

        - SSID tipus: A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás befejezésekor a készülék kijelzőjén megjelenik a hozzáférési pont SSID-je.

   - Olyan típusok esetében, amelyeken nincs kijelző, kövesse az alábbi lépéseket.

     1. Nyomja le a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 2-4 másodpercig, amíg az állapotjelző LED villogni nem kezd.

        A készülék csatlakozni kezd a vezeték nélküli hálózathoz. A LED lassan villog két percig, míg meg nem nyomja a PBC gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

     2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

        - Miközben a készülék a hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik, a WPS LED gyorsan villog.

        - Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

8. Megjelenik a Vezeték nélküli hálózati beállítások befejeződtek ablak. Kattintson a Next gombra.

9. A Nyomtató csatlakozásának megerősítése ablak megjelenésekor kattintson a Tovább gombra.

10. Válassza ki a telepítendő összetevőket. Kattintson a Tovább gombra.

11. Az összetevők kiválasztása után módosíthatja a készüléknevet, megoszthatja a készüléket a hálózaton, beállíthatja a készüléket alapértelmezettként, és módosíthatja az egyes készülékek portnevét is. Kattintson a Tovább gombra.

12. A telepítés befejezése után megjelenik egy tesztoldal nyomtatását kérő párbeszédablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, kattintson a Tesztoldal nyomtatása gombra.

    Ellenkező esetben csak kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 14. lépéssel.

13. Ha a kinyomtatott tesztoldal megfelelő, kattintson az Igen gombra.

    Ha nem, az újranyomtatáshoz kattintson a Nem gombra.

14. Ha regisztrálni szeretné a készülékét a Samsung webhelyén, és hasznos tanácsokat olvasni, kattintson az On-line regisztráció elemre. Ha nem, kattintson a Befejezés gombra.

#### Ad-hoc kapcsolat létesítése USB kábel segítségével

Ha nincs hozzáférési pontja (Access Point, AP), akkor is csatlakoztatni tudja a készüléket vezeték nélkül a számítógéphez, ha alkalmi (ad-hoc) vezeték nélküli hálózatot hoz létre az alábbi egyszerű lépéseket követve.

##### Előkészítendő elemek

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

- USB kábel

##### Alkalmi hálózat létrehozása Windows rendszerben

1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez.

2. Kapcsolja be a számítógépet, majd a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott készüléket.

3. Helyezze be a mellékelt szoftver CD-t a CD-ROM meghajtóba.

4. Válassza a Vezeték nélküli beállítás és telepítés lehetőséget.

5. Olvassa el a Licencszerződés szövegét, majd jelölje be az Elfogadom a licencszerződés feltételeit lehetőséget. Ezután kattintson a Tovább gombra.

6. A szoftver keresést végez a vezeték nélküli hálózaton.

   Ha a szoftver nem tud keresni a hálózaton, ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztatta-e a számítógéphez és a készülékhez, majd kövesse az ablakban megjelenő utasításokat.

7. A vezeték nélküli hálózatokon végzett keresés után megjelenik azoknak a vezeték nélküli hálózatoknak a listája, amelyeken a készülék keresést végzett.

   Amennyiben a Samsung alapértelmezett ad-hoc beállításait szeretné használni, válassza ki a legutolsó vezeték nélküli hálózatot a listából: Hálózat neve (SSID) Portthru, a Jel pedig Nyomtató saj. hálóz..

   Ezután kattintson a Tovább gombra.

   Ha egyéb ad-hoc beállításokat szeretne használni, válasszon ki másik vezeték nélküli hálózatot a listából.

   Ha módosítani szeretné az ad-hoc beállításokat, kattintson a Speciális beállítások gombra.

   - Adja meg a vezeték nélküli hálózat nevét: Adja meg a kívánt SSID-nevet (az SSID megadásánál ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére).

   - Működési mód: Válassza az ad-hoc lehetőséget.

   - Csatorna: Válassza ki a csatornát. (Auto. beáll. vagy 2412 – 2467 MHz.)

   - Hitelesítés: válasszon egy hitelesítési típust.

     Ny. rendsz. Hitelesítés nincs, a titkosítás használata pedig az adatbiztonsági igényektől függ.

     Mego. kul. Van hitelesítés. A hálózatot csak a megfelelő WEP-kulccsal rendelkező eszköz érheti el.

   - Titkosítás: Válassza ki a titkosítást (nincs, WEP64, WEP128).

   - Hálózati kulcs: adja meg a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

   - Hálózati kulcs megerősítése: adja meg ismét a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

   - WEP kulcsok indexe: Ha WEP titkosítást használ, válassza ki a megfelelő WEP kulcsok indexe beállítást.

   A vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka akkor jelenik meg, ha az ad-hoc hálózat rendelkezik biztonsági beállítással.

   A hitelesítéshez válassza az Mego. kul. vagy Ny. rendsz. lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

   - A WEP (Wired Equivalent Privacy) a vezeték nélküli hálózat jogosulatlan elérését megakadályozó biztonsági protokoll. A WEP a vezeték nélküli hálózaton áthaladó minden csomag adatrészét 64 bites vagy 128 bites WEP titkosító kulccsal kódolja.

8. Megnyílik a vezeték nélküli hálózati beállításokat megjelenítő ablak. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.

   Mielőtt megadná a nyomtató számára az IP-címet, ismernie kell a számítógép hálózati konfigurációs információit. Ha a számítógép hálózati konfigurációja DHCP-re van állítva, a vezeték nélküli hálózat beállításának is DHCP-nek kell lennie. Ehhez hasonlóan, ha a számítógép hálózati konfigurációja statikusra van állítva, a vezeték nélküli hálózat beállításának is statikusnak kell lennie.

   Ha a számítógép DHCP-re van állítva, és a Statikus vezeték nélküli hálózati beállítást szeretné használni, a statikus IP-cím meghatározásához forduljon a hálózati rendszergazdához.

   - DHCP mód esetén

     Ha az IP-cím hozzárendelési módszer DHCP, ellenőrizze, hogy a DHCP beállítás jelenik-e meg a Vezeték nélküli hálózati beállítások megerősítése ablakban. Ha a mód Statikus, a hozzárendelési mód megváltoztatásához az IP-cím automatikus lekérése (DHCP) beállításhoz kattintson a TCP/IP módosítása lehetőségre.

   - Statikus mód esetén

     Ha az IP-cím hozzárendelési módszer Statikus, ellenőrizze, hogy a statikus beállítás jelenik-e meg a Vezeték nélküli hálózati beállítások megerősítése ablakban. Ha az érték DHCP, kattintson a TCP/IP módosítása lehetőségre az IP-cím megadásához és a készülék egyéb hálózati konfigurációs értékeinek módosításához.

     Például

     Ha a számítógép hálózati adatai a következők:

     - IP-cím: 169.254.133.42

     - Alhálózati maszk: 255.255.0.0

     A készülék hálózati információinak a következőknek kell lenniük:

     - IP-cím: 169.254.133.43

     - Alhálózati maszk: 255.255.0.0 (használja a számítógép alhálózati maszkját).

     - Átjáró: 169.254.133.1

9. Megjelenik a Vezeték nélküli hálózati beállítások befejeződtek ablak. Kattintson a Tovább gombra.

10. Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött, húzza ki a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt. Kattintson a Next gombra.

    Amikor megjelenik a Számítógép hálózati beállításainak módosítása ablak, kövesse annak lépéseit. Kattintson a Tovább gombra, ha elkészült a számítógép vezeték nélküli beállításainak megadásával. Ha DHCP-kiosztásra állítja a számítógép vezeték nélküli hálózatát, az IP-cím lekérése néhány percet is igénybe vehet.

11. A Nyomtató csatlakozásának megerősítése ablak megjelenésekor kattintson a Tovább gombra.

12. Válassza ki a telepítendő összetevőket. Kattintson a Tovább gombra.

13. Az összetevők kiválasztása után módosíthatja a készüléknevet, megoszthatja a készüléket a hálózaton, beállíthatja a készüléket alapértelmezettként, és módosíthatja az egyes készülékek portnevét. Kattintson a Tovább gombra.

14. A telepítés befejezése után megjelenik egy tesztoldal nyomtatását kérő párbeszédablak. Ha szeretne tesztoldalt nyomtatni, kattintson a Tesztoldal nyomtatása gombra.

    Ellenkező esetben csak kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 16. lépéssel.

15. Ha a kinyomtatott tesztoldal megfelelő, kattintson az Igen gombra.

    Ha nem, az újranyomtatáshoz kattintson a Nem gombra.

16. Ha regisztrálni szeretné a készülékét a Samsung webhelyén, és hasznos tanácsokat olvasni, kattintson az On-line regisztráció elemre. Ha nem, kattintson a Befejezés gombra.

### Beállítás Macintosh segítségével

#### Előkészítendő elemek

- Hozzáférési pont

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

- USB kábel

#### Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül

1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez.

2. Kapcsolja be a számítógépet, a hozzáférési pontot és a nyomtatót.

3. Helyezze be a mellékelt szoftveres CD-t a CD-ROM meghajtóba.

4. Kattintson duplán a Macintosh asztalon megjelenő CD-ROM ikonra.

5. Kattintson kétszer a MAC_Installer mappa Installer OS X ikonjára.

6. Kattintson a Continue gombra.

7. Olvassa el a licencszerződést, és kattintson a Continue gombra.

8. Kattintson az Agree gombra a licencszerződés elfogadásához.

9. Ha a számítógépen megjelenik az összes alkalmazás bezárására vonatkozó üzenet, kattintson a Continue gombra.

10. A User Options Pane részen kattintson a Wireless Network Setting gombra.

11. A szoftver keresést végez a vezeték nélküli hálózaton.

    Ha a szoftver nem tud keresni a hálózaton, ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztatta-e a számítógéphez és a készülékhez, majd kövesse az ablakban megjelenő utasításokat.

    - Amennyiben a vezeték nélküli hálózatot korábban már beállította, megjelenik a Wireless Network Setting Information ablak.

      Ha vissza szeretné állítani a vezeték nélküli beállításokat, jelölje be a négyzetet, és kattintson a Next gombra.

    - Olyan típus esetében, amelyen van WPS gomb (és nem USB kábellel van csatlakoztatva), az alábbi ablak jelenik meg.

      - With a USB Cable: Csatlakoztassa az USB kábelt, és kattintson a Tovább gombra, majd folytassa a 7. lépéssel.

      - Using the WPS Button: Lásd: A hozzáférési ponton a WPS gomb segítségével (USB-kábel nélkül).

12. A vezeték nélküli kapcsolat beállítási módjának ablakából válassza ki a használni kívánt beállítási módot.

    - Configure the wireless settings manually.: Folytassa a 13. lépéssel.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) található WPS gomb megnyomásával.

      - Kövesse az ablakban megjelenő utasításokat. Amikor befejezte a vezeték nélküli beállítások konfigurálását, folytassa a 16. lépéssel.

13. A keresési folyamat végén az ablakban megjelennek a vezeték nélküli hálózati eszközök. Válassza ki a használt hozzáférési pont nevét (SSID), majd kattintson a Next gombra.

    Ha kézileg állítja be a vezeték nélküli konfigurációt, kattintson az Advanced Setting lehetőségre.

    - Enter the wireless Network Name: Adja meg a hozzáférési pont SSID-jét (az SSID megadásánál ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére).

    - Operation Mode: Válassza az Infrastructure lehetőséget.

    - Authentication: válasszon egy hitelesítési típust.

      Open System: Hitelesítés nincs, a titkosítás használata pedig az adatbiztonsági igényektől függ.

      Shared Key: Van hitelesítés. A hálózatot csak a megfelelő WEP-kulccsal rendelkező eszköz érheti el.

      WPA Personal vagy WPA2 Personal: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a nyomtatószerver hitelesítését előre megosztott WPA kulcs alapján szeretné végezni. Ez a módszer megosztott titkos kulcsot használ (általános elnevezése: előre megosztott kulcsú jelszó), amely a hozzáférési ponton és minden egyes kliensnél manuálisan kerül beállításra.

    - Encryption: válassza ki a titkosítást. (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

    - Network Key: adja meg a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

    - Confirm Network Key: adja meg ismét a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

    - WEP Key Index: Ha WEP titkosítást használ, válassza ki a megfelelő WEP Key Index beállítást.

    A vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka akkor jelenik meg, ha a hozzáférési pont rendelkezik biztonsági beállítással.

    Megjelenik a vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka. Ez az ablak a biztonsági módnak megfelelően eltérő lehet. WEP vagy WPA.

    - WEP

      A hitelesítéshez válassza az Open System vagy Shared Key lehetőséget, majd adja meg a WEP biztonsági kulcsot. Kattintson a Next gombra.

      A WEP (Wired Equivalent Privacy) a vezeték nélküli hálózat jogosulatlan elérését megakadályozó biztonsági protokoll. A WEP a vezeték nélküli hálózaton áthaladó minden csomag adatrészét 64 bites vagy 128 bites WEP titkosító kulccsal kódolja.

    - WPA

      Adja meg a WPA megosztott kulcsot, majd kattintson a Next gombra.

      A WPA a felhasználókat rendszeres időközönként automatikusan változó titkos kulccsal hitelesíti és azonosítja. A WPA az adatok titkosítására TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) és AES (Advanced Encryption Standard) módszert is használ.

14. Az ablak megjeleníti a vezeték nélküli hálózat beállításait, és ellenőrzi, hogy a beállítások helyesek-e. Kattintson a Next gombra.

    - DHCP mód esetén

      Ha az IP-cím hozzárendelési módja DHCP, ellenőrizze, hogy a DHCP elem megtalálható-e az ablakban. Ha a mód Statikus, a hozzárendelési mód DHCP-re való módosításához kattintson a Change TCP/IP lehetőségre.

    - Statikus mód esetén

      Ha az IP-cím hozzárendelési módja Statikus, ellenőrizze, hogy a Statikus elem megtalálható-e az ablakban. Ha az érték DHCP, kattintson a Change TCP/IP lehetőségre az IP-cím megadásához és a készülék egyéb hálózati konfigurációs értékeinek módosításához. Mielőtt megadná a nyomtató számára az IP-címet, ismernie kell a számítógép hálózati konfigurációs információit. Ha a számítógép DHCP értékre van állítva, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától a statikus IP-címet.

      Például

      Ha a számítógép hálózati adatai a következők:

      - IP-cím: 169.254.133.42

      - Alhálózati maszk: 255.255.0.0

      A készülék hálózati adatainak a következőknek kell lenniük:

      - IP-cím: 169.254.133.43

      - Alhálózati maszk: 255.255.0.0 (használja a számítógép alhálózati maszkját).

      - Átjáró: 169.254.133.1

15. Amikor megjelenik a hálózati kábeles csatlakozást megerősítő ablak, húzza ki a hálózati kábelt, és kattintson a Tovább gombra.

    Amennyiben a hálózati kábel csatlakoztatva van, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat konfigurálásakor a számítógép nem találja meg a nyomtatót.

16. A vezeték nélküli beállítások konfigurálása véget ért. Ha a Wi-Fi Direct funkciót támogató hordozható eszközről szeretne nyomtatni, állítsa be a Wi-Fi Direct lehetőséget (lásd: A Wi-Fi Direct beállítása).

    A Wi-Fi Direct beállítás:

    - A Wi-Fi Direct lehetőség csak akkor jelenik meg a képernyőn, ha nyomtatója támogatja ezt a funkciót.

    - A Samsung Easy Printer Manager segítségével elkezdheti használni a Wi-Fi Direct funkciót (lásd: A Wi-Fi Direct beállítása).

    - Hálózat neve (SSID): A hálózat alapértelmezett neve a készülék típusának neve (legfeljebb 22 karakter, leszámítva a „Direct-xx-” karaktersort).

    - Hálózati kulcs: 8–64 karakter hosszúságú karaktersor.

17. Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása befejeződött, húzza ki a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábelt.

18. A vezeték nélküli beállítások konfigurálása véget ért. Ha a telepítés véget ért, kattintson a Quit gombra.

    Miután befejezte a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítását, telepítenie kell a készülék illesztőprogramját, hogy nyomtatni tudjon az alkalmazásokból (lásd: Telepítés Macintosh operációs rendszerre).

#### A hozzáférési pont beállítása a WPS gombbal

Olyan típusok esetében, amelyeken van WPS gomb, a vezeték nélküli kapcsolatot úgy is beállíthatja, hogy megnyomja a készülék WPS gombját (amikor a készülék nem USB kábellel van csatlakoztatva) és a hozzáférési pont (vagy útválasztó) WPS gombját.

##### Előkészítendő elemek

- Hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó)

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

##### Infrastrukturális hálózat létrehozása

1. Kapcsolja be a számítógépet, a hozzáférési pontot és a nyomtatót.

2. Helyezze be a mellékelt szoftver CD-na CD-ROM meghajtóba.

3. Kattintson duplán a Macintosh asztalon megjelenő CD-ROM ikonra.

4. Kattintson kétszer a MAC_Installer mappa Installer OS X ikonjára.

5. Kattintson a Continue gombra.

6. Olvassa el a licencszerződést, és kattintson a Continue gombra.

7. Kattintson Agree gombra a licencszerződés elfogadásához.

8. Ha a számítógépen megjelenik az összes alkalmazás bezárására vonatkozó üzenet, kattintson a Continue gombra.

9. A User Options Pane részen kattintson a Wireless Network Setting gombra.

10. Válassza Using the WPS button lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.

    - Olyan típusok esetében, amelyeken van WPS gomb, megjelenik a fenti ablak.

    - Ha a készüléke USB kábellel van csatlakoztatva, a fenti ablak nem jelenik meg. Ha a vezeték nélküli kapcsolatot a WPS gombbal szeretné beállítani, húzza ki az USB-kábelt.

    - Ha USB-kábel segítségével szeretné beállítani a vezeték nélküli kapcsolatot, lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

11. A következő ablak azt kéri, hogy ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) támogatja-e a WPS funkciót.

    Ha a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) van WPS gomb, válassza az Igen lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.

12. A vezeték nélküli hálózat beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

    - Olyan típusok esetében, amelyeken van kijelző, kövesse az alábbi lépéseket.

      1. Nyomja meg a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva legalább két másodpercig.

         A készülék legfeljebb 2 percet vár arra, hogy megnyomja a hozzáférési ponton (vagy útválasztón) a WPS gombot.

      2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

         A kijelzőn az alábbi üzenetek jelennek meg ebben a sorrendben:

         - Csatlakozas: A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

         - Csatlakoztatva: Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

         - SSID tipus: A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozás befejezésekor a készülék kijelzőjén megjelenik a hozzáférési pont SSID-je.

    - Olyan típusok esetében, amelyeken nincs kijelző, kövesse az alábbi lépéseket:

      1. Nyomja le a kezelőpulton található (WPS) gombot, és tartsa lenyomva körülbelül 2-4 másodpercig, amíg az állapotjelző LED villogni nem kezd.

         A készülék csatlakozni kezd a vezeték nélküli hálózathoz. A LED lassan villog két percig, míg meg nem nyomja a PBC gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

      2. Nyomja meg a WPS (PBC) gombot a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón).

         - A WPS LED fénye gyorsan villog. A készülék hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) csatlakozik.

         - Ha a készülék sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a WPS LED folyamatosan világít.

13. A vezeték nélküli beállítások konfigurálása véget ért. Ha a telepítés véget ért, kattintson a Quit gombra.

    Miután befejezte a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítását, telepítenie kell a készülék illesztőprogramját, hogy nyomtatni tudjon az alkalmazásokból (lásd: Telepítés Macintosh operációs rendszerre).

#### Ad-hoc kapcsolat létesítése USB kábel segítségével

Ha nincs hozzáférési pontja (Access Point, AP), akkor is csatlakoztatni tudja a készüléket vezeték nélkül a számítógéphez, ha eseti vezeték nélküli hálózatot hoz létre az alábbi egyszerű lépéseket követve.

##### Előkészítendő elemek

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

- USB kábel

##### Eseti hálózat létrehozása Macintosh rendszerben

1. Ellenőrizze, hogy az USB-kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez.

2. Kapcsolja be a számítógépet, majd a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott készüléket.

3. Helyezze be a mellékelt szoftver CD-na CD-ROM meghajtóba.

4. Kattintson duplán a Macintosh asztalon megjelenő CD-ROM ikonra.

5. Kattintson kétszer a MAC_Installer mappa Installer OS X ikonjára.

6. Kattintson a Continue gombra.

7. Olvassa el a licencszerződést, és kattintson a Continue gombra.

8. Kattintson Agree gombra a licencszerződés elfogadásához.

9. Ha a számítógépen megjelenik az összes alkalmazás bezárására vonatkozó üzenet, kattintson a Continue gombra.

10. A User Options Pane részen kattintson a Wireless Network Setting gombra.

11. A szoftver megkeresi a vezeték nélküli hálózati eszközöket.

    Ha a keresés sikertelen, ellenőrizze, hogy az USB kábelt megfelelően csatlakoztatta-e a számítógéphez és a készülékhez, majd kövesse az ablakban megjelenő utasításokat.

12. A vezeték nélküli hálózatokon végzett keresés után megjelenik azoknak a vezeték nélküli hálózatoknak a listája, amelyeken a készülék keresést végzett.

    Amennyiben a Samsung alapértelmezett ad-hoc beállításait szeretné használni, válassza ki a legutolsó vezeték nélküli hálózatot a listából: Network Name(SSID) (hálózati neve) Portthru, a Signal pedig Printer Self Network.

    Ezután kattintson a Next gombra.

    Ha egyéb ad-hoc beállításokat szeretne használni, válasszon ki másik vezeték nélküli hálózatot a listából.

    Ha módosítani szeretné az ad-hoc beállításokat, kattintson a Advanced Setting gombra.

    - Enter the wireless Network Name: Adja meg a kívánt SSID-nevet (ügyeljen a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére).

    - Operation Mode: Válassza az ad-hoc lehetőséget.

    - Channel: Válassza ki a csatornát (Auto Setting vagy 2412 MHz – 2467 MHz).

    - Authentication: válasszon egy hitelesítési típust.

      Open System: Hitelesítés nincs, a titkosítás használata pedig az adatbiztonsági igényektől függ.

      Shared Key: Van hitelesítés. A hálózatot csak a megfelelő WEP-kulccsal rendelkező eszköz érheti el.

    - Encryption: Válassza ki a titkosítást (nincs, WEP64, WEP128).

    - Network Key: adja meg a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

    - Confirm Network Key: adja meg ismét a titkosítás hálózati kulcsának értékét.

    - WEP Key Index: Ha WEP titkosítást használ, válassza ki a megfelelő WEP Key Index beállítást.

    A vezeték nélküli hálózati biztonság ablaka akkor jelenik meg, ha az eseti (ad-hoc) hálózat rendelkezik biztonsági beállítással.

    A hitelesítéshez válassza az Open System vagy Shared Key lehetőséget, majd kattintson a Next gombra.

    - A WEP (Wired Equivalent Privacy) a vezeték nélküli hálózat jogosulatlan elérését megakadályozó biztonsági protokoll. A WEP a vezeték nélküli hálózaton áthaladó minden csomag adatrészét 64 bites vagy 128 bites WEP titkosító kulccsal kódolja.

13. Megnyílik a vezeték nélküli hálózati beállításokat megjelenítő ablak. Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Next gombra.

    Mielőtt megadná a nyomtató számára az IP-címet, ismernie kell a számítógép hálózati konfigurációs információit. Ha a számítógép hálózati konfigurációja DHCP-re van állítva, a vezeték nélküli hálózat beállításának is DHCP-nek kell lennie. Ehhez hasonlóan, ha a számítógép hálózati konfigurációja statikusra van állítva, a vezeték nélküli hálózat beállításának is statikusnak kell lennie.

    Ha a számítógép DHCP-re van állítva, és statikus vezeték nélküli hálózati beállításokat szeretne használni, a statikus IP-cím meghatározásához forduljon a hálózati rendszergazdához.

    - DHCP mód esetén

      Ha az IP-cím hozzárendelési módszer DHCP, ellenőrizze, hogy a DHCP beállítás jelenik-e meg a Wireless Network Setting Confirm ablakban. Ha a mód Statikus, a hozzárendelési mód megváltoztatásához az Receive IP address automatically (DHCP) beállításhoz kattintson a Change TCP/IP lehetőségre.

    - Statikus mód esetén

      Ha az IP-cím hozzárendelési módszer Statikus, ellenőrizze, hogy a statikus beállítás jelenik-e meg a Vezeték nélküli hálózati beállítások megerősítése ablakban. Ha az érték DHCP, kattintson a TCP/IP módosítása lehetőségre az IP-cím megadásához és a készülék egyéb hálózati konfigurációs értékeinek módosításához.

      Például

      Ha a számítógép hálózati adatai a következők:

      - IP-cím: 169.254.133.42

      - Alhálózati maszk: 255.255.0.0

      A készülék hálózati adatainak a következőknek kell lenniük:

      - IP-cím: 169.254.133.43

      - Alhálózati maszk: 255.255.0.0 (használja a számítógép alhálózati maszkját).

      - Átjáró: 169.254.133.1

14. Amikor megjelenik a hálózati kábeles csatlakozást megerősítő ablak, húzza ki a hálózati kábelt, és kattintson a Tovább gombra.

    Amennyiben a hálózati kábel csatlakoztatva van, előfordulhat, hogy a vezeték nélküli hálózat konfigurálásakor a számítógép nem találja meg a nyomtatót.

15. A vezeték nélküli hálózat a hálózati konfigurációnak megfelelően kapcsolódik.

16. A vezeték nélküli beállítások konfigurálása véget ért. Ha a telepítés véget ért, kattintson a Quit gombra.

    Miután befejezte a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítását, telepítenie kell a készülék illesztőprogramját, hogy nyomtatni tudjon az alkalmazásokból (lásd: Telepítés Macintosh operációs rendszerre).

### Hálózati kábellel

Ha a készülék nem támogatja a hálózati csatlakozást, nem fogja tudni használni ezt a funkciót (lásd: Hátulnézet).

Az Ön által vásárolt nyomtató hálózathoz csatlakoztatható. A készülék hálózaton keresztül történő használatához el kell végeznie bizonyos konfigurációs beállításokat.

- Miután befejezte a vezeték nélküli hálózati kapcsolat beállítását, telepítenie kell a készülék illesztőprogramját, hogy nyomtatni tudjon az alkalmazásokból (lásd: Illesztőprogram telepítése a hálózaton keresztül).

- A hálózati konfigurációval kapcsolatos információkért forduljon a hálózati rendszergazdáshoz, vagy a vezeték nélküli hálózatot beállító személyhez.

#### Előkészítendő elemek

- Hozzáférési pont

- Számítógép hálózati kapcsolattal

- Készülékhez kapott szoftver CD

- Vezeték nélküli hálózati képességgel rendelkező készülék

- Hálózati kábel

#### Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása

A számítógép hálózati beállításainak azonosításához nyomtasson hálózati konfigurációs jelentést.

Lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása.

#### IP beállítás a SetIP program (Windows) segítségével

Ez a program a készülék hálózati IP-címének manuális beállítására szolgál a készülékkel való kommunikációhoz szükséges MAC-cím használatával. A MAC-cím a hálózati interfész hardveres sorozatszáma, amely a Hálózati konfiguráció jelentésben található.

Lásd: IP-cím beállítása.

#### A készülék vezeték nélküli hálózatának beállítása

A kezdés előtt ismernie kell a vezeték nélküli hálózatának nevét (SSID) és a hálózati kulcsot, ha a hálózat titkosított. Ezen információ beállítása a vezeték nélküli elérési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) telepítésekor történt. Ha nem rendelkezik információkkal a vezeték nélküli környezetre vonatkozóan, forduljon ahhoz a személyhez, aki a hálózatot beállította.

A vezeték nélküli paraméterek konfigurálásához a SyncThru™ Web Service programot használhatja.

#### A SyncThru™ Web Service használata

A vezeték nélküli paraméterek beállításának megkezdése előtt ellenőrizze a kábel csatlakozását.

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez. Ha nincs, csatlakoztassa a készüléket normál hálózati kábellel.

2. Indítson el egy webböngészőt (például Internet Explorer, Safari vagy Firefox), és a böngészőablakba írja be a számítógép új IP-címét.

   Például

3. Kattintson a Bejelentkezés gombra a SyncThru™ Web Service webhely jobb felső sarkában.

4. Írja be az Azonosító és a Jelszó értékét, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

   - Azonosító: admin

   - Jelszó: sec00000

5. A SyncThru™ Web Service ablak megjelenésekor kattintson a Hálózati beállítások elemre.

6. Kattintson a Vezeték nélküli > Varázsló menüpontra.

   A Varázsló segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózati konfigurációt. Ha azonban közvetlenül szeretné beállítani a vezeték nélküli hálózatot, válassza a Egyedi méret lehetőséget.

7. Válassza ki az egyik Hálózat neve (SSID) lehetőséget a listából.

   - SSID: az SSID (Service Set Identifier - szolgáltatáskészlet-azonosító) egy olyan név, amely azonosítja a vezeték nélküli hálózatot. A hozzáférési pontoknak és egy adott vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli eszközöknek ugyanazt az SSID-t kell használniuk. Az SSID-névben meg kell különböztetni a kis- és a nagybetűt.

   - Mûködési mód: A Mûködési mód a vezeték nélküli kapcsolat típusát jelenti (lásd: A vezeték nélküli hálózat neve és a hálózati kulcs).

     - Ad-hoc: A vezeték nélküli eszközök közvetlenül, társközi környezetben kommunikálhatnak egymással.

     - Infrastruktúra: A vezeték nélküli eszközök hozzáférési ponton keresztül kommunikálnak egymással.

   Ha a hálózat Mûködési mód beállítása Infrastruktúra, válassza ki az elérési pont SSID-jét. Ha a Mûködési mód Ad-hoc, válassza ki a készülék SSID-jét. Ne feledje, hogy a készülék alapértelmezett SSID azonosítója „portthru”.

8. Kattintson a Tovább gombra.

   Ha megjelenik a vezeték nélküli biztonsági beállítási ablak, adja meg a már regisztrált jelszót (hálózati kulcsot), és kattintson a Tovább gombra.

9. Megjelenik a megerősítés ablak, ellenőrizze vezeték nélküli beállításait. Ha a beállítások megfelelőek, kattintson az Alkalmaz gombra.

   Szüntesse meg a hálózati kábel (szabványos vagy hálózati bekötésű) csatlakozását. Számítógépének ekkor el kell kezdenie a vezeték nélküli kommunikációt a hálózattal. Ad-hoc mód esetén egyszerre használhat vezeték nélküli és vezetékes LAN hálózatot.

### A Wi-Fi hálózat be- és kikapcsolása

Ha a készüléken van kijelző, a Wi-Fi kapcsolatot a készülék kezelőpultjáról, a Hálózat menüben is be- vagy kikapcsolhatja.

1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a készülékhez. Ha nincs, csatlakoztassa a készüléket normál hálózati kábellel.

2. Indítson el egy webböngészőt (például Internet Explorer, Safari vagy Firefox), és a böngészőablakba írja be a számítógép új IP-címét.

   Például

3. Kattintson a Bejelentkezés gombra a SyncThru™ Web Service webhely jobb felső sarkában.

4. Írja be az Azonosító és a Jelszó adatokat, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

   - Azonosító: admin

   - Jelszó: sec00000

5. A SyncThru™ Web Service ablak megjelenésekor kattintson a Hálózati beállítások elemre.

6. Kattintson a Vezeték nélküli > Egyedi méret menüpontra.

   A Wi-Fi hálózatot be és ki is kapcsolhatja.

### A Wi-Fi Direct beállítása a hordozható készülékekről való nyomtatáshoz

A Wi-Fi Direct könnyen beállítható, „társ-társ” típusú csatlakozási mód a nyomtatója és egy hordozható készülék között, amely biztonságos kapcsolatot és gyorsabb adatátvitelt biztosít, mint az Ad-hoc mód.

A Wi-Fi Direct segítségével nyomtatója egyszerre kapcsolódhat egy Wi-Fi Direct hálózathoz és egy hozzáférési ponthoz. Ezenfelül egyszerre használhat egy vezetékes és egy Wi-Fi Direct hálózatot is, így több felhasználó férhet hozzá a készülékhez és nyomtathat mind a Wi-Fi Direct, mind pedig a vezetékes hálózatból.

- A Wi-Fi Direct funkció segítségével nem csatlakozhat az internethez.

- A támogatott protokollok listája típusonként változhat. A Wi-Fi Direct hálózatok NEM támogatják az IPv6, hálózati szűrési, IPSec, WINS és SLP szolgáltatásokat.

#### A Wi-Fi Direct beállítása

A Wi-Fi Direct funkciót a következő módokon kapcsolhatja be:

##### USB kábellel csatlakoztatott számítógépről (ajánlott);

- a mellékelt szoftveres CD-ről (a hozzáférési pont USB kábelen csatlakozik).

  - Windows felhasználók esetén lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

  - Macintosh felhasználók esetén lásd: Hozzáférési pont elérése USB kábelen keresztül.

- Miután az illesztőprogram telepítése befejeződött, beállíthatja a Samsung Easy Printer Manager alkalmazást, és módosíthatja a Wi-Fi Direct funkciót.

  A Samsung Easy Printer Manager csak Windows és Macintosh rendszereken használható.

  - Az Indítás menüből válassza a Programok vagy Összes program > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Eszköz beállításai> Hálózat elemet.

    - Wi-Fi Direct BE/KI: A bekapcsoláshoz válassza a BE lehetőséget.

    - Eszköznév: Adja meg az eszköz nevét, amelyet a vezeték nélküli hálózaton meg szeretne találni. Alapértelmezett módon az eszköz neve a készülék típusneve.

    - IP cím: Adja meg nyomtatója IP-címét. Ezt az IP-címet csak a Wi-Fi Direct hálózaton használja a készülék, nem pedig a helyi vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton. Azt javasoljuk, hogy használja az alapértelmezett IP-címet (a nyomtató alapértelmezett Wi-Fi Direct IP-címe 192.168.3.1).

    - Csoporttulajdonos: Akkor aktiválja ezt a lehetőséget, ha a nyomtatót egy Wi-Fi Direct csoport tulajdonosaként szeretné beállítani. A Csoporttulajdonos egy vezeték nélküli hozzáférési ponthoz hasonlóan működik. Azt javasoljuk, hogy aktiválja ezt a lehetőséget.

    - Hálózati kulcs: Ha a nyomtatója csoporttulajdonos, a hordozható eszközök csak hálózati kulcs megadása után csatlakozhatnak a nyomtatóhoz. A hálózati kulcsot ön állíthatja be, vagy pedig megjegyezheti azt a kulcsot, amelyet alapértelmezett módon hoz létre a készülék.

##### A készülékről (olyan készülékek esetében, amelyeken van kijelző)

- A kezelőpulton válassza a Hálózat > Vez.nelkuli > Wi-Fi Direct lehetőséget.

- Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót.

##### A hálózaton keresztül csatlakozó számítógépről

Ha a készüléke vezetéken vagy vezeték nélkül csatlakozik egy számítógéphez, a Wi-Fi Direct funkciót a SyncThru™ Web Service alkalmazásban állíthatja be.

- Nyissa meg a SyncThru™ Web Service alkalmazást, majd válassza a Beállítások > Hálózati beállítások > Vezeték nélküli > Wi-Fi Direct lehetőséget.

- Itt be- és kikapcsolhatja a Wi-Fi Direct funkciót, illetve megadhat más beállításokat is.

- Linux rendszer esetén:

  - Nyomtasson egy IP-konfigurációs jelentést, hogy így ellenőrizni tudja a kimenetet (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása).

  - Nyissa meg a SyncThru webszolgáltatás alkalmazást, majd válassza a Beállítások > Hálózati beállítások > Vezeték nélküli > Wi-Fi Direct lehetőséget.

  - Itt be- és kikapcsolhatja a Wi-Fi Direct funkciót.

#### A hordozható eszköz beállítása

- Miután a nyomtatón beállította a Wi-Fi Direct funkciót, állítsa be a hordozható eszközön is (lásd a hordozható eszköz kézikönyvét).

- Hogy egy okostelefonról nyomtasson, miután beállította a Wi-Fi Direct funkciót, le kell töltenie a hordozható eszközök számára készült nyomtatási alkalmazást (például Samsung Mobile Printer).

- Miután megtalálta azt a nyomtatót, amelyhez hordozható eszközével csatlakozni szeretne, válassza ki – ekkor felvillan a nyomtató LED-je. Nyomja meg a nyomtató WPS gombját, ekkor hordozható eszköze csatlakozik.

- Ha hordozható eszköze nem támogatja a WPS funkciót, akkor a WPS gomb megnyomása helyett meg kell adnia a nyomtató hálózati kulcsát.

### Hibaelhárítás

#### Az illesztőprogram beállítása vagy telepítése során fellépő problémák

##### Nem található nyomtató

- Lehet, hogy a készülék nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a számítógépet, majd a készüléket.

- Nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépet és a készüléket összekötő USB-kábel. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-kábellel.

- A készülék nem támogatja a vezeték nélküli hálózatot. Tanulmányozza a készülékhez mellékelt, szoftvert tartalmazó CD-n található Használati útmutatót, és készítse elő a vezeték nélküli hálózati készüléket.

##### Csatlakozási hiba – Az SSID nem található

- A készülék nem találja a kiválasztott vagy megadott hálózatnevet (SSID-t). Ellenőrizze a hálózatnevet (SSID) a hozzáférési pontot, majd próbáljon meg ismét csatlakozni.

- A hozzáférési pont nincs bekapcsolva. Kapcsolja be a hozzáférési pontot.

##### Csatlakozási hiba - Érvénytelen biztonság

- Nincs megfelelően beállítva a biztonság. Ellenőrizze a hozzáférési pont és készülék biztonsági konfigurációs beállításait.

##### Csatlakozási hiba - Általános csatlakozási hiba

- A számítógép nem kap jelet a készüléktől. Ellenőrizze az USB-kábelt és a készülék áramellátását.

##### Csatlakozási hiba - Csatlakozó vezetékes hálózat

- A készülék vezetékes hálózati kábellel csatlakozik. Húzza ki a hálózati kábelt a nyomtatóból.

##### PC kapcsolati hiba

- A konfigurált hálózati cím nem tud kapcsolatot teremteni a számítógép és a készülék között.

  - DHCP hálózati környezet esetén

    A nyomtató automatikusan kapja meg az IP-címet (DHCP), ha a számítógép DHCP használatára van konfigurálva.

  - Statikus hálózati környezet esetén

    A készülék a statikus IP-címet használja, ha a számítógép statikus cím használatára van konfigurálva.

    Például

    Ha a számítógép hálózati adatai a következők:

    - IP-cím: 169.254.133.42

    - Alhálózati maszk: 255.255.0.0

    A készülék hálózati információinak a következőknek kell lenniük:

    - IP-cím: 169.254.133.43

    - Alhálózati maszk: 255.255.0.0 (használja a számítógép alhálózati maszkját).

    - Átjáró: 169.254.133.1

#### Egyéb problémák

Ha a készülék hálózati használata során fordul elő probléma, ellenőrizze a következőt:

A hozzáférési ponttal (vagy vezeték nélküli útválasztóval) kapcsolatos információkért lásd az adott készülékek használati útmutatóját.

- Lehet, hogy a számítógép, a hozzáférési pont (vagy a vezeték nélküli útválasztó) vagy a készülék nincs bekapcsolva.

- Ellenőrizze a készülék körül a vezeték nélküli hálózat jelerősségét. Ha a jelforrás messze van a készüléktől, vagy akadályok vannak a készülék és a jelforrás között, vételi zavar alakulhat ki.

- Kapcsolja ki- majd be a hozzáférési pontot (vagy vezeték nélküli útválasztót), a készüléket és a számítógépet. A ki-, majd bekapcsolás bizonyos esetekben helyreállítja a hálózati kommunikációt.

- Ellenőrizze, hogy esetleg tűzfal szoftver (V3 vagy Norton) blokkolja-e a kommunikációt.

  Ha a számítógép és a készülék ugyanazon hálózathoz csatlakozik, de mégsem találják egymást, a tűzfal blokkolhatja a kommunikációt. Tekintse meg a szoftver használati útmutatóját a ki- és bekapcsoláshoz, majd próbálja meg ismét megkeresni a készüléket.

- Ellenőrizze, hogy a készülék IP-címe megfelelően van-e kiosztva. Az IP-címet a kinyomtatott hálózati konfigurációs jelentésből tudhatja meg.

- Ellenőrizze a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) biztonsági beállításait (jelszó). Ha jelszó van beállítva, forduljon a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli router) rendszergazdájához.

- Ellenőrizze a készülék IP-címét. Telepítse újra a készülék illesztőprogramját, és módosítsa a beállításokat a készülék hálózathoz történő csatlakoztatásához. A DHCP sajátosságai miatt a kiosztott IP-cím megváltozhat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, vagy újraindítják a hozzáférési pontot.

  Amikor a hozzáférési ponton (vagy vezeték nélküli útválasztón) beállítja a DHCP kiszolgálót, regisztrálja a készülék MAC-címét. Ezután a készülék mindig azt a IP-címet fogja kapni, amelyet a MAC-címével regisztrált. A készülék MAC-címét a hálózati konfigurációs jelentésen találhatja (lásd: Hálózati konfigurációs jelentés nyomtatása).

- Ellenőrizze a hálózati környezetet. Előfordulhat, hogy belső hálózati környezetben nem tud a hálózathoz csatlakozni, mert a hozzáférési ponthoz (vagy vezeték nélküli útválasztóhoz) történő csatlakozás előtt meg kell adni a felhasználói információkat.

- A készülék csak az IEEE 802.11b/g/n és Wi-Fi szabványokat támogatja. Az egyéb vezeték nélküli kommunikációs szabványok (pl. Bluetooth) nem támogatottak.

- Ha Ad-hoc módot használ Windows Vista operációs rendszer esetén, lehet, hogy a vezeték nélküli hálózati beállításokat a vezeték nélküli készülék minden használatakor be kell állítania.

- Samsung vezeték nélküli hálózati készülékek használata során nem használhatja egyszerre a belső hálózati és ad-hoc módot.

- A készülék egy vezeték nélküli hálózat lefedettségi tartományában van.

- A készülék közelében nincsenek olyan akadályok, amelyek blokkolhatják a vezeték nélküli hálózat jeleit.

  Távolítson el minden nagyméretű fémtárgyat a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) és a készülék közül.

  Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli router) és a készülék között nem található fémet vagy betont tartalmazó oszlop, fal, támpillér.

- A készülék közelében nincsenek más olyan elektronikus eszközök, amelyek zavarhatják a vezeték nélküli hálózat jeleit.

  Számos eszköz zavarhatja a vezeték nélküli hálózat jeleit, többek között mikrohullámú sütők és egyes Bluetooth eszközök.

- Ha a hozzáférési pont (vagy vezeték nélküli útválasztó) beállításai megváltoznak, újra el kell végeznie a készülék vezeték nélküli beállításainak konfigurálását.