## תפריט פקס

### פקס בעל קדימות

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (פקס) > (תפריט) > Fax Feature בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Default Setting‏ > Fax Default במסך המגע.

- לחלופין, לחץ על Fax > בחר את פריט התפריט הרצוי במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

להגדרת גודל התמונה.

Contrast | כוונון רמת הניגודיות לסריקת מסמך מקור קל יותר לקריאה, כאשר מסמך המקור מכיל תוכן בהיר מדי או כהה מדי.
Darkness | מכוון את רמת הבהירות כדי לסרוק מסמך מקור שקל יותר לקרוא אותו, כאשר מסמך המקור מכיל סימנים דהויים ודמויות כהות (ראה Darkness).
Resolution | הגדרות ברירת המחדל של המסמך מפיקות תוצאות טובות בעת שימוש במסמכי מקור מבוססי-טקסט רגילים. עם זאת, אם תשלח מסמכי מקור באיכות נמוכה, או מסמכים המכילים צילומים, תוכל להתאים את הרזולוציה כדי לקבל איכות פקס גבוהה יותר (ראה Resolution).
Duplex | הדפסת פקסים שהתקבלו על שני צידי הנייר.

Multi Send

שליחת פקס ליעדים רבים (ראה שיגור פקס ליעדים רבים).

לא ניתן לשגר פקס צבעוני באמצעות מאפיין זה.

Delay Send

הגדרת ההתקן לשליחת פקס במועד מאוחר יותר, ללא צורך בנוכחותך (ראה עיכוב שידור פקס).

לא ניתן לשגר פקס צבעוני באמצעות מאפיין זה.

Priority Send | סריקת מסמך המקור לזיכרון ושידורו מייד לאחר סיום הפעולה הנוכחית. שידור בעל קדימות יפסיק פעולה של משלוח פקסים ליעדים מרובים בין תחנה לתחנה (למשל, לאחר שיסתיים שידור לתחנה א, ולפני שיתחיל שידור לתחנה ב) או בין נסיונות חיוג חוזר (ראה שליחת פקס בעל עדיפות).

Forward

להעברת הפקס שהתקבל או משלח ליעד אחר באמצעות פקס או מחשב. אם יצאת מהמשרד אך אתה אמור לקבל פקס, מאפיין זה עשוי להיות מועיל.

- ראה העברת פקס שנשלח ליעד אחר.

- ראה העברת פקס שהתקבל.

Secure Receive | אחסון הפקס שהתקבל בזיכרון, מבלי להדפיס אותו. כדי להדפיס מסמכים שהתקבלו, עליך להזין את הסיסמה. באפשרותך למנוע גישה של אנשים בלתי מורשים לפקסים שהתקבלו (ראה קבלה במצב קבלה מאובטח).
Add page | הוספת מסמכים לעבודת פקס מעוכבת שמורה (ראה הוספת מסמכים לפקס שמור).
Cancel Job | ביטול משימת הפקס המעוכב השמור בזיכרון (ראה ביטול משימת פקס מעוכבת שמורה).

### הגדרת שליחה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (פקס) > (תפריט) > Fax Setup‏ > Sending בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Default Setting‏ > Fax Default במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Redial Times | הגדרת מספר ניסיונות החיוג החוזר. אם תזין 0, ההתקן לא יבצע חיוג חוזר.
Redial Term | הגדרת מרווח הזמן שלפני ביצוע חיוג חוזר אוטומטי.
Prefix Dial | הגדרת קידומת של עד חמש ספרות. ההתקן יחייג מספר זה לפני התחלת חיוג אוטומטי כלשהו. פעולה זו שימושית ליצירת גישה לרכזת PABX.
ECM Mode | שליחת פקסים באמצעות מצב תיקון שגיאות (ECM), כדי לוודא שהפקסים נשלחים כהלכה וללא שגיאות. השליחה עשויה להימשך זמן רב יותר.
Send Report | הגדרת ההתקן להדפיס דו"ח בין אם שידור הפקס הושלם בהצלחה, בין אם לאו. אם תבחר באפשרות On-Error, ההתקן ידפיס דוח רק כאשר השידור לא הושלם בהצלחה.
Image TCR | הדפסה דוח שידור עם תמונה ממוזערת של העמוד הראשון של הפקס שנשלח.
Dial Mode | הגדרת מצב החיוג לחיוג צלילי או חיוג מתקפים. בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר, ייתכן והגדרה זו לא תהיה זמינה.
Toll Save | שליחת פקסים במועד קבוע מראש שבו מחיר השיחות מוזל, כדי לחסוך בעלויות השיחה. בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר, ייתכן והגדרה זו לא תהיה זמינה.
Setup Wizard | מאפשר להגדיר בקלות את אפשרויות הפקס הדרושות, כגון מזהה ההתקן, מספר הפקס וכו'.

### הגדרת קבלה

ייתכן שתפריטים מסויימים לא יופיעו בתצוגה בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם תפריט אינו מופיע בתצוגה, האפשרויות אינן ישימות בהתקן שברשותך (ראה סקירת התפריטים).

כדי לשנות את אפשרויות התפריט:

- לחץ על (פקס) > (תפריט) > Fax Setup‏ > Receiving בלוח הבקרה.

- לחלופין, לחץ על Setup‏ > Machine Setup‏ > Default Setting‏ > Fax Default במסך המגע.

פריט | תיאור
--- | ---
Receive Mode | בחירת מצב קבלת הפקסים המשמש כברירת מחדל.
Ring To Answer | ציון מספר הפעמים שההתקן יצלצל לפני שיענה לשיחה נכנסת.
Stamp RCV Name | הדפסה אוטומטית בתחתית העמוד של מספר העמוד, והתאריך והשעה שבהם התקבל הפקס.
RCV Start Code | יזימת קבלת פקס מטלפון שלוחה המחובר לשקע ה-EXT בגב המכשיר. אם תרים את טלפון השלוחה ותשמע צלילי פקס, הזן את הקוד. הקוד הוגדר מראש *9* במפעל.
Auto Reduction | הקטנה אוטומטית של דף פקס נכנס כך שיתאים לגודל הנייר הטעון במכשיר.
Discard Size | מחיקת אורך ספציפי מסופו של הפקס המתקבל.
Junk Fax Setup | חסימת פקסים לא רצויים שאחסנת בזיכרון כמספרי פקס זבל. בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר, ייתכן והגדרה זו לא תהיה זמינה.
DRPD Mode | מאפשר להשתמש בקו טלפון אחד כדי לענות על התקשרויות למספרי טלפון שונים. באפשרותך להגדיר את המכשיר לזיהוי תבניות צלצול שונות עבור כל מספר. בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר, ייתכן והגדרה זו לא תהיה זמינה (ראה קבלת פקסים במצב DRPD).
Duplex Print | הדפסת נתוני הפקסים שהתקבלו משני צדיו של גיליון הנייר. באפשרותך לחסוך בשימוש בנייר.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

אחסון פקסים שהתקבלו בתיבה המשותפת. תפריט זה מופיע רק כאשר הותקן התקן אחסון אופציונלי בנפח גדול (כונן דיסק קשיח) (ראה מאפיין מגוון).