## Menu Digitalizza

### Funzione di digitalizzazione

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Digitalizzazione) > (Menu) > Funzione digit sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostaz predef > Digit predef sul touch screen.

- Oppure premere Scan > selezionare la voce di menu che si desidera visualizzare sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---

- USB predef.

- USB

Imposta la destinazione di digitalizzazione su un USB. È possibile digitalizzare gli originali e salvare l'immagine digitalizzata su un dispositivo USB.

- E-mail predef.

- Inv e-mail

- Pers e-mail

Imposta la destinazione di digitalizzazione su un'e-mail. Si digitalizzano gli originali e si invia via e-mail l'immagine digitalizzata alle destinazioni (vedere Digitalizzazione verso e-mail).

- FTP predef.

- FTP

Imposta la destinazione su un server FTP. Si digitalizzano gli originali e si invia l'immagine digitalizzata a un server FTP (vedere Digitalizzazione su server FTP/SMB).

- SMB predef.

- SMB

Imposta la destinazione della digitalizzazione su un server SMB. Si digitalizzano gli originali e si invia l'immagine digitalizzata a un server SMB (vedere Digitalizzazione su server FTP/SMB).

Rapporto invio | Stampa un report di conferma che mostra se l'invio dell'immagine digitalizzata è riuscito.
PC locale | Imposta la destinazione di digitalizzazione su un computer connesso mediante USB. Si digitalizzano gli originali e si salva l'immagine digitalizzata in una directory, ad esempio in Documenti (vedere Digitalizzazione di base).
PC di rete | Imposta la destinazione di digitalizzazione su un computer connesso in rete. Si digitalizzano gli originali e si salva l'immagine digitalizzata in una directory, ad esempio in Documenti (vedere Scansione dal dispositivo connesso alla rete).
Casella documenti | Imposta la destinazione di digitalizzazione su una Casella documenti. È possibile digitalizzare gli originali e inviare l'immagine digitalizzata alla memoria denominata Casella documenti nell'apparecchio.
Cas cond | Imposta la destinazione di digitalizzazione su una cartella condivisa. È possibile creare una cartella condivisa e utilizzarla (vedere Uso delle funzioni di cartella condivisa).

### Impostazione di digitalizzazione

A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, non sono applicabili al dispositivo (vedere Panoramica dei menu).

Per modificare le opzioni del menu:

- Premere (Digitalizzazione) > (Menu) > Impostaz digit sul pannello di controllo.

- Oppure premere Insta > Config macch > Impostaz predef > Digit predef sul touch screen.

Elemento | Descrizione
--- | ---

- Dimens digital

- Dimensioni originale

imposta il formato immagine.

Tipo di origin | imposta il tipo di documento originale.
Risoluzione | imposta la risoluzione dell'immagine.
Modal colori | imposta la modalità colore.
Formato file | imposta il formato file in cui l'immagine sarà salvata. Se si seleziona BMP, JPEG, TIFF o PDF, è possibile selezionare la digitalizzazione di più pagine.
Scurezza | Regola il livello luminosità digitalizzazione.
Contrasto | Regolare il contrasto per rendere la copia più chiara o più scura dell'originale.