## Draivera instalēšana no tīkla

- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. Skats no aizmugures).

### Windows

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ieslēgta. Ir arī jābūt iestatītai ierīces IP adresei (sk. IP adreses iestatīšana).

   Ja instalēšanas procedūras laikā tiek parādīts ziņojums “Jaunas aparatūras atrašanas vednis”, noklikšķiniet uz Atcelt, lai aizvērtu logu.

2. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

3. Atlasiet Install Now.

   Opcija Custom Installation ļauj izvēlēties ierīces savienojuma tipu un atsevišķi instalējamus komponentus. Izpildiet logā redzamās instrukcijas.

4. Izlasiet sadaļu License Agreement un atlasiet I accept the terms of the License Agreement. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

   Programma meklē ierīci.

   Ja ierīce netiek atrasta tīklā vai lokāli, tiek parādīts kļūdas paziņojums. Izvēlieties nepieciešamo opciju un noklikšķiniet uz Next.

5. Atrastās ierīces tiek parādītas ekrānā. Izvēlieties to, kuru lietosiet, un noklikšķiniet uz OK.

   Ja draiveris atrod tikai vienu ierīci, tiek parādīts apstiprinājuma logs.

6. Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

#### Klusās instalēšanas režīms

Klusās instalēšanas režīms ir instalācijas metode, kurai nav nepieciešama nekāda lietotāja iejaukšanās. Palaižot instalāciju, ierīces draiveris un programmatūra tiek automātiski instalēti datorā. Kluso instalēšanu var palaist, komandu logā ievadot /s vai /S.

##### Komandu līnijas parametri

Nākamajā tabulā ir parādītas komandas, ko var izmantot komandu logā.

Tālāk esošās komandu līnijas ir efektīvas un darbojas, ja komanda tiek lietota ar parametru /s vai /S. Bet /h, /H vai /? ir izņēmuma komandas, kuras var izpildīt atsevišķi.

Komandrinda | Definīcija | Apraksts
--- | --- | ---
/s vai /S | Sāk kluso instalēšanu. | Instalē ierīces draiverus bez jebkādu lietotāju interfeisu piedāvāšanas vai lietotāja iejaukšanās.

/p”<porta nosaukums>” vai /P”<porta nosaukums>”

Norāda printera portu.

Izmantojot standarta TCP/IP porta pārraugu, tiks izveidots tīkla ports. Izmantojot lokālu portu, šim portam ir jābūt sistēmā pirms norādīšanas ar komandu.

Printera porta nosaukumu var norādīt kā IP adresi, resursdatora nosaukumu, USB lokālā porta nosaukumu vai IEEE1284 porta nosaukumu.

Piemēram:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, kur “xxx.xxx.xxx.xxx” nozīmē tīkla printera IP adresi. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”resursdatora nosaukums”

- Instalējot draiveri ar kluso metodi korejiešu valodā, ierakstiet: Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<galamērķa ceļš>” vai /A”<galamērķa ceļš>”

Norāda instalēšanas galamērķa ceļu.

Galamērķa ceļam ir jābūt pilnam ceļam.

Tā kā ierīces draiveri ir jāinstalē operētājsistēmas norādītajā vietā, šī komanda attiecas tikai uz lietojumprogrammām.

/i”<skripta faila nosaukums>” vai /I”<skripta faila nosaukums>”

Norāda pielāgoto instalēšanas skripta failu pielāgotai instalēšanai.

Skripta faila nosaukumam ir jābūt pilnam faila nosaukumam.

Pielāgotai klusajai instalēšanai var piešķirt pielāgotu skripta failu. Šo skripta failu var izveidot vai modificēt, izmantojot nodrošināto instalētāja pielāgošanas utilītu vai teksta redaktoru.

Šim pielāgotajam skripta failam ir lielāka prioritāte nekā instalētāja noklusējuma iestatījumiem uzstādīšanas pakotnē, taču mazāka prioritāte nekā komandu līnijas parametriem.

/n”<Printera nosaukums>” vai /N”<Printera nosaukums>” | Norāda printera nosaukumu. Ir jāizveido printera instance, kas ir tāda pati kā norādītā printera nosaukums. | Izmantojot šo parametru, varat pievienot printeru instances pēc saviem ieskatiem.
/nd vai /ND | Dod komandu neiestatīt instalēto draiveri kā ierīces noklusējuma draiveri. | Tas nozīmē, ka instalētais ierīces draiveris nebūs noklusējuma ierīces draiveris jūsu sistēmā, ja tajā ir viens vai vairāki instalēti printeru draiveri. Ja sistēmā nav neviena instalēta ierīces draivera, šī opcija netiks lietota, jo operētājsistēma Windows iestatīs instalēto draiveri kā noklusējuma ierīces draiveri.
/x vai /X | Izmanto esošos ierīces draivera failus, lai izveidotu printera instanci, ja tas jau ir instalēts. | Šī komanda nodrošina veidu, kā instalēt printera instanci, kas izmanto instalētā printera draivera failus, neinstalējot papildu draiveri.
/up”<printera nosaukums>” vai /UP”<printera nosaukums>” | Noņem tikai norādīto printera instanci un nenoņem draivera failus. | Šī komanda nodrošina veidu, kā noņemt no sistēmas tikai norādīto printera instanci, neietekmējot citus printeru draiverus. Tā noņem printera draivera failus no sistēmas.
/d vai /D | Atinstalē no sistēmas visus ierīces draiverus un lietojumprogrammas. | Šī komanda noņem visus instalētos ierīces draiverus un lietojumprogrammas no sistēmas.
/v”<koplietojuma nosaukums>” vai /V”<koplietojuma nosaukums>” | Koplieto instalēto ierīci un pievieno līdzeklim Point & Print citus pieejamos platformas draiverus. | Šī komanda instalēs sistēmā visus atbalstītos operētājsistēmas Windows platformas ierīces draiverus un koplietos norādīto <koplietojuma nosaukumu> norādīšanai un drukāšanai.
/o vai /O | Pēc instalēšanas atver mapi Printeri un faksa aparāti. | Šī komanda pēc klusās instalēšanas atvērs mapi Printeri un faksa aparāti.
/f”<žurnāla faila nosaukums>” vai /F”<žurnāla faila nosaukums>” | Norāda žurnāla faila nosaukumu. Ja tas nav norādīts, noklusējuma žurnāla fails tiek izveidots sistēmas pagaidu mapē. | Šī komanda izveidos žurnāla failu norādītajā mapē.
/h, /H vai /? | Parāda komandrindas lietojumu.

### Macintosh

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta.

2. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

3. Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Macintosh datora darbvirsmā.

4. Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS X.

5. Noklikšķiniet uz Continue.

6. Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.

7. Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

8. Kad tiek parādīts brīdinājums, ka datorā tiks aizvērtas visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz Continue.

9. Noklikšķiniet uz Continue rūtī User Options Pane.

   Ja vēl neesat iestatījis IP adresi, noklikšķiniet uz "Set IP address" un skatiet IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (operētājsistēmā Macintosh). Ja vēlaties iestatīt bezvadu iestatījumu, skatiet Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Macintosh.

10. Noklikšķiniet uz Install. Tiks instalēti visi ierīcei nepieciešamie komponenti.

    Noklikšķinot uz Customize, var izvēlēties atsevišķus instalējamos komponentus.

11. Ievadiet paroli un noklikšķiniet uz OK.

12. Lai instalētu programmatūru, ir jāpārstartē dators. Noklikšķiniet uz Continue Installation.

13. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Quit vai Restart.

14. Atveriet mapi Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - Operētājsistēmā Mac OS X 10.5–10.7 atveriet mapi Applications > System Preferences un noklikšķiniet uz Print & Fax.

15. Izvēlnē Printer List noklikšķiniet uz Add.

    - Operētājsistēmā Mac OS X 10.5–10.7 noklikšķiniet uz ikonas “+”. Tiek parādīts uznirstošais logs.

16. Operētājsistēmā Mac OS X 10.4 noklikšķiniet uz IP Printer.

    - Operētājsistēmā Mac OS X 10.5–10.7 noklikšķiniet uz IP.

17. Izvēlnē Protocol atlasiet HP Jetdirect - Socket.

    Kad drukājat dokumentu, kuram ir daudzas lapas, drukāšanas veiktspēju var uzlabot, kā Printer Type opciju izvēloties Socket.

18. Ievades laukā Address ievadiet ierīces IP adresi.

19. Ievades laukā Queue ievadiet rindas nosaukumu. Ja nevarat noteikt ierīces servera rindas nosaukumu, vispirms pamēģiniet izmantot noklusējuma rindu.

20. Ja operētājsistēmā Mac OS X 10.4 automātiskā izvēle nedarbojas pareizi, izvēlnē Print Using atlasiet Samsung un izvēlnē Model — savas ierīces nosaukumu.

    - Ja operētājsistēmā Mac OS X 10.5–10.7 automātiskās izvēles opcija nedarbojas pareizi, izvēlieties Select Printer Software un izvēlnē Print Using — savas ierīces nosaukumu.

21. Noklikšķiniet uz Add.

    Jūsu ierīce tiek parādīta sarakstā Printer List un tiek iestatīta kā noklusējuma ierīce.

Lai instalētu faksa draiveri:

1. Atveriet mapi Lietojumprogrammas > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Ierīce tiek parādīta sarakstā Printer List.

3. Atlasiet ierīci, kuru izmantot, un noklikšķiniet uz pogas Create

### Linux

Lai instalētu printera programmatūru, no Samsung vietnes jālejupielādē Linux programmatūras pakotnes (http://www.samsung.com > Find your product > Support or Downloads).

Citas programmatūras instalēšana:

- Sk. Programmas Smart Panel instalēšana.

- Sk. Utilītas Printer Settings Utility instalēšana.

#### Linux draivera instalēšana un tīkla printera pievienošana

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota tīklam un ir ieslēgta. Tāpat ir jābūt iestatītai ierīces IP adresei.

2. Samsung tīmekļa vietnē lejupielādējiet Unified Linux Driver pakotni.

3. Izvelciet failu UnifiedLinuxDriver.tar.gz un atveriet jaunu direktoriju.

4. Veiciet dubultklikšķi uz mapes Linux > ikonas install.sh.

5. Atveras Samsung instalēšanas programmas logs. Noklikšķiniet uz Continue.

6. Tiek atvērts printera pievienošanas vednis. Noklikšķiniet uz Next.

7. Izvēlieties tīkla printeri un noklikšķiniet uz pogas Search.

8. Saraksta laukā parādās ierīces IP adrese un modeļa nosaukums.

9. Atlasiet savu ierīci un noklikšķiniet uz Next.

10. Ievadiet printera aprakstu un noklikšķiniet uz Next.

11. Kad ierīce ir pievienota, noklikšķiniet uz Finish.

12. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Finish.

#### Tīkla printera pievienošana

1. Veiciet dubultklikšķi uz Unified Driver Configurator.

2. Noklikšķiniet uz Add Printer.

3. Tiek atvērts logs Add printer wizard. Noklikšķiniet uz Next.

4. Atlasiet Network printer un noklikšķiniet uz pogas Search.

5. Saraksta laukā parādās printera IP adrese un modeļa nosaukums.

6. Atlasiet savu ierīci un noklikšķiniet uz Next.

7. Ievadiet printera aprakstu un noklikšķiniet uz Next.

8. Kad ierīce ir pievienota, noklikšķiniet uz Finish.

### UNIX

- Pirms UNIX printera draivera instalēšanas pārliecinieties, ka jūsu ierīce atbalsta UNIX operētājsistēmu (sk. Operētājsistēma).

- Komandas ir atzīmētas ar “”; rakstot komandas, nerakstiet “”.

- Dažas iespējas un papildiespējas var nebūt pieejamas atkarībā no modeļa vai valsts (sk. Operētājsistēma).

Lai izmantotu UNIX printera draiveri, vispirms ir jāinstalē UNIX printera draivera pakotne un pēc tam jāuzstāda printeris. UNIX printera draivera pakotni var lejupielādēt Samsung vietnē (http://www.samsung.com > Find your product > Support or Downloads).

#### UNIX printera draivera pakotnes instalēšana

Instalēšanas procedūra ir kopīga visiem minētajiem UNIX operētājsistēmas variantiem.

1. No Samsung vietnes lejupielādējiet datorā un atveriet UNIX printera draivera pakotni.

2. Iegūstiet saknes privilēģijas.

   “su -”

3. Kopējiet attiecīgo draivera arhīvu mērķa UNIX datorā.

   Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet savas UNIX operētājsistēmas administrēšanas rokasgrāmatu.

4. Izpakojiet UNIX printera draivera pakotni.

   Piemēram, operētājsistēmā IBM AIX tiek izmantotas turpmāk norādītās komandas.

   “gzip -d < ievadiet pakotnes nosaukumu | tar xf -”

5. Pārejiet uz izpakoto direktoriju.

6. Palaidiet instalēšanas skriptu.

   “./install”

   install ir instalēšanas programmas skripta fails, kas tiek izmantots, lai instalētu vai atinstalētu UNIX printera draivera pakotni.

   Lai instalēšanas programmai dotu atļauju, izmantojiet komandu “chmod 755 install”.

7. Izpildiet komandu “. /install –c”, lai pārbaudītu instalēšanas rezultātus.

8. Komandrindā palaidiet “installprinter”. Ar šo komandu tiks izsaukts logs Add Printer Wizard. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar tālāk aprakstītajām procedūrām.

   Iespējams, dažās UNIX operētājsistēmās, piemēram, Solaris 10, tikko pievienotus printerus nevar iespējot un/vai tie nevar pieņemt darbus. Šādā gadījumā saknes terminālī palaidiet šādas divas komandas: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Printera draivera pakotnes atinstalēšana

Lai dzēstu sistēmā instalētu printeri, jāizmanto utilīta.

1. Terminālī palaidiet komandu "uninstallprinter".

   Tā atvērs printera atinstalēšanas vedni Uninstall Printer Wizard.

   Nolaižamajā sarakstā ir uzskaitīti instalētie printeri.

2. Atlasiet printeri, kas jādzēš.

3. Lai printeri dzēstu no sistēmas, noklikšķiniet uz Delete.

4. Izpildiet komandu “. /install –d”, lai atinstalētu visu pakotni.

5. Lai pārbaudītu noņemšanas rezultātus, izpildiet komandu “. /install –c”.

Lai to instalētu atkārtoti, izmantojiet komandu “. /install”,lai bināros failus instalētu atkārtoti.

#### Printera iestatīšana

Lai printeri pievienotu savai UNIX sistēmai, komandrindā palaidiet ‘installprinter’. Ar šo komandu tiks izsaukts logs Printera pievienošanas vednis. Šajā logā uzstādiet printeri saskaņā ar tālāk aprakstītajām darbībām:

1. Ievadiet printera nosaukumu.

2. Modeļu sarakstā atlasiet attiecīgo printera modeli.

3. Laukā Type ievadiet jebkādu aprakstu, kas atbilst printera tipam. Tas nav obligāti.

4. Laukā Description norādiet jebkādu printera aprakstu. Tas nav obligāti.

5. Laukā Location norādiet printera atrašanās vietu.

6. Tīklam pievienotiem printeriem tekstlodziņā Device ievadiet printera IP adresi vai DNS nosaukumu. Operētājsistēmā IBM AIX ar jetdirect Queue type ir iespējams ievadīt tikai DNS nosaukumu — ciparu IP adrese nav atļauta.

7. Queue type parāda savienojumu kā lpd vai jetdirect attiecīgajā sarakstlodziņā. Operētājsistēmā Sun Solaris ir arī pieejams usb tips.

8. Lai iestatītu kopiju skaitu, atlasiet Copies.

9. Lai kopijas saņemtu jau kārtotā veidā, atzīmējiet opciju Collate.

10. Lai kopijas saņemtu apgrieztā secībā, atzīmējiet opciju Reverse Order.

11. Lai šo printeri iestatītu kā noklusējuma printeri, atzīmējiet opciju Make Default.

12. Lai pievienotu printeri, noklikšķiniet uz OK.