## 용지 및 용지함

이 장에서는 제품에 맞는 용지를 선택하고 용지함을 사용하는 방법을 설명합니다.

- 제품에 맞지 않는 용지를 사용하면 제품이 고장나서 수리해야할 수도 있습니다. 이 경우 보증 기간 내에도 Samsung의 무상 서비스를 보장받지 못합니다.

- 이 제품에는 잉크젯용 사진 용지를 사용할 수 없습니다. 제품 고장의 원인이 됩니다.

- 불에 타기 쉬운 용지를 사용하면 화재의 위험이 있습니다.

- 지정된 용지만을 사용하세요 (인쇄 용지 규격 참조).

불에 타기 쉬운 용지를 사용하거나 제품에 이물질이 남아있는 경우 제품이 과열되어 화재의 위험이 있습니다.

### 용지함 알아두기

용지함의 크기를 변경하려면 용지 가이드를 조정하세요.

1. 용지 너비 가이드

2. 용지함

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

가이드 조절을 하지 않으면, 용지 여백과 관계된 오류, 용지 비뚤어짐, 용지 걸림이 발생 할 수도 있습니다.

### 용지함에 용지 넣기

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

1. 용지함을 열어주세요. 그런 다음에, 용지함에 넣을 용지 사이즈를 조절하세요 (용지함 알아두기 참조).

2. 용지를 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어 주고 가지런하게 정렬하세요.

3. 인쇄될 면이 위로 향하게 용지를 용지함에 넣으세요.

   - 용지 너비 가이드를 지나치게 밀어 넣어 용지가 휘어지지 않도록 하세요.

   - 앞 가장자리가 말려 있는 용지는 사용하지 마세요. 용지 걸림 또는 용지 주름의 원인이 됩니다.

   - 용지 너비 가이드를 적절히 조절하지 않으면 용지 걸림의 원인이 됩니다.

4. 용지 너비 가이드를 잡고 용지 가장자리까지 미세요. 용지가 구겨질 수 있으니 너무 세게 조이지 마세요.

5. 문서를 인쇄하려면, 용지함 용지 종류 및 크기를 설정하세요 (용지 크기와 종류 설정 참조).

   프린터 드라이버에서 설정한 내용은 제품의 조작부에서 설정한 내용보다 우선합니다.

   1. 응용 프로그램에서 인쇄하려면 응용 프로그램을 열고 인쇄 메뉴를 시작하세요.

   2. 인쇄 기본 설정을 여세요 (인쇄 기본 설정 창 열기 참조).

   3. 인쇄 기본 설정에서 용지 탭을 선택한 후, 적절한 용지 종류를 선택하세요.

      예를 들어 라벨 용지를 사용하려면, 라벨 용지로 선택하세요.

   4. 용지 공급원을 자동 선택 (또는 수동 급지)으로 선택한 다음, 확인을 누르세요.

   5. 응용 프로그램에서 인쇄를 시작하세요.

### 용지함에서 수동 인쇄하기

엽서, 카드, 봉투 등 특수한 크기와 종류의 용지를 사용하려면 용지함을 이용하세요 (인쇄 용지 규격 참조).

용지함에서 수동 급지 인쇄를 하기위해 아래를 클릭하세요.

용지함에 용지 넣기을 참조하세요.

용지함에서 수동 인쇄 사용 시 유용한 정보

- 인쇄 기본 설정창 > 용지탭 > 용지 공급원 > 수동 급지를 선택하고 필요에 따라 OK 버튼을 눌러 한 장씩 인쇄하세요.

- 용지함에 한 번에 한 가지 종류, 크기 및 무게를 가진 용지를 넣어야 합니다

- 용지 걸림을 방지하기 위해, 용지함에 용지가 남아있을 때는 인쇄 도중에 용지를 추가하지 마세요.

- 인쇄 용지는 인쇄될 면이 위를 향하고 용지 상단이 용지함의 안쪽으로 들어가도록 하여 용지함의 중앙에 넣어야 합니다.

- 용지 걸림이나 인쇄 품질 문제가 발생하지 않도록 규격에 맞는 용지를 사용하세요 (인쇄 용지 규격 참조).

- 용지함에 용지를 넣기 전에 엽서, 봉투, 라벨 용지의 구겨지거나 말린 부분을 평평하게 펴주세요.

- 특수 용지에 인쇄하려면 용지를 넣는 방법 설명을 참고하세요 (특수 용지에 인쇄하기 참조).

### 특수 용지에 인쇄하기

아래의 표는 용지함에 사용할 수 있는 특수 용지를 보여줍니다.

인쇄 기본 설정에서 용지 종류를 보여줍니다. 최상의 인쇄품질을 얻기위해서는 인쇄 기본 설정창 > 용지탭 > 용지 종류에서 사용하고자 하는 용지 종류를 선택하세요 (인쇄 기본 설정 창 열기 참조).

예를 들어 라벨 용지에 인쇄를 하려면, 용지 종류에서 라벨 용지를 선택하세요.

- 특수 용지를 사용할 때에는 한 번에 한 장씩 급지하기를 권장합니다 (인쇄 용지 규격 참조).

- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

지원되는 용지의 무게를 보려면 인쇄 용지 규격 을 참조하세요.

종류 | 용지함[a]
--- | ---
일반 용지 | ●
두꺼운 용지 | ●
얇은 용지 | ●
본드 용지 | ●
컬러 | ●
카드 용지 | ●
라벨 용지 | ●
봉투 | ●
인쇄된 용지 | ●
코튼 용지 | ●
재생 용지 | ●
Archive 용지 | ●
[a] 용지 종류는 용지함에서 수동 인쇄가 가능합니다.

( ●: 포함, 공란: 포함 안됨)

#### 봉투

봉투의 인쇄 품질은 봉투 용지의 품질에 의해 결정됩니다.

봉투 인쇄하려면, 봉투를 아래 그림과 같은 형태로 놓아주세요.

- 봉투를 선택할 때에는 아래의 사항을 확인하세요.

  - 무게: 90 g/m2을 넘지 않게해야 하며, 그렇지 않을 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

  - 모양: 인쇄를 시작하기 전, 봉투는 용지함에 평평하게 놓여야 하며 6 mm가 넘게 말려져 있거나 봉투안에 공기가 들어 있지 않아야 합니다.

  - 상태: 구겨짐, 말림, 흠집 등의 손상이 없는 깨끗한 상태여야 합니다.

  - 온도: 제품이 제대로 동작할 수 있도록 적정 온도가 유지된 상태에서 인쇄하세요.

- 깨끗하게 잘 접힌 봉투를 사용하세요.

- 우표가 붙어 있는 봉투는 사용하지 마세요.

- 걸림 장치가 붙어 있는 봉투, 창 봉투, 내지가 덧대어진 봉투, 봉인용 접착제가 묻어 있는 봉투, 그 밖의 다른 소재가 섞여 있는 봉투는 사용하지 마세요.

- 손상되었거나 품질이 떨어지는 봉투는 사용하지 마세요.

- 봉투 양쪽 가장자리의 솔기가 봉투의 모서리를 완전히 덮고 있는지 확인하세요.

  1. 사용 가능

  2. 사용 불가능

- 벗겨 내는 접착 테이프가 있거나 봉합 부분이 이중으로 된 봉투는 인쇄 중 0.1초 간 발생하는 정착기 열 (약 170 °C)에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다. 별도의 덮개나 띠가 있는 봉투는 구겨지거나 주름이 생기거나 걸릴 수 있으며, 제품을 손상시킬 수도 있습니다.

- 최고의 인쇄 품질을 내려면 봉투 가장자리 여백이 15 mm보다 커야 합니다.

- 봉투의 솔기가 접혀서 만나는 부분은 인쇄되지 않도록 주의하세요.

#### 라벨 용지

제품의 손상을 방지하기 위해 반드시 레이저 프린터용으로 제작된 라벨 용지만 사용하세요.

- 라벨 용지를 선택할 때는 다음 사항을 확인하세요.

  - 접착제: 인쇄 중 발생하는 정착기 열 (약 170 °C)에 잘 견디는 접착제가 사용되어야 합니다.

  - 배열: 라벨 사이의 뒷면이 노출되지 않은 라벨 용지만 사용하세요. 떼어진 부분의 라벨이 벗겨지면서 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다.

  - 인쇄된 용지 휘어짐: 용지의 휘어진 정도가 13 mm 이하가 되도록 평평하게 만든 후 인쇄해야 합니다.

  - 상태: 구겨진 라벨 용지, 접착 부분에 공기가 들어간 라벨 용지 또는 그 밖에 라벨이 떨어질 수 있는 용지는 사용하지 마세요.

- 라벨 사이에 접착제가 노출되지 않았는지 확인하세요. 인쇄 중 접착제가 라벨 용지를 벗겨 내어 심각한 용지 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 노출된 접착제가 제품 내부의 부품을 손상시킬 수 있습니다.

- 한 장의 라벨 용지를 여러 번 인쇄하지 마세요. 접착제가 묻어 있는 라벨 용지 뒷면은 한 번의 인쇄만 견딜 수 있도록 제작되었습니다.

- 라벨이 떨어져 있거나 구겨진 용지, 접착면에 공기가 들어간 용지, 기타 손상된 용지는 사용하지 마세요.

#### 카드 용지 / 사용자 지정 크기 용지

- 이미지 편집 등의 여러가지 상용 프로그램에서 인쇄 할 때에는, 용지의 가장자리로부터 여백이 6.4 mm 이상 되도록 설정하세요.

#### 인쇄된 용지

인쇄된 면이 위로 향하도록, 종이가 말려 있지 않은 부분이 용지함 안으로 먼저 들어가도록 용지함에 넣어 줍니다. 용지 공급에 문제가 있으면 용지를 뒤집어 넣어보세요. 단, 이 경우 인쇄 품질은 보장되지 않습니다.

- 인쇄 중 제품에서 발생하는 정착기 열 (약 170°C)에 녹거나 증발하지 않는 강한 잉크를 사용한 인쇄된 용지여야합니다. 그리고, 독성 물질을 방출하지 않는 열에 강한 잉크를 사용한 인쇄된 용지여야 합니다.

- 인쇄된 용지의 쓰인 잉크는 불연성이며, 제품안의 롤러에 영향을 주지 않아야 하니다.

- 용지함에 넣기 전에 용지의 잉크가 완전히 말랐는지 확인해 주세요. 정착 과정에서 마르지 않은 잉크가 번져나와 인쇄 품질을 저하시킬 수 있습니다.

### 용지 크기와 종류 설정

용지함에 용지를 넣은 후, 조작부 버튼을 이용하여 용지 크기와 종류를 설정하세요.

조작부에 +/- 버튼을 가지고 있는 제품인 경우(조작부):

Samsung Easy Printer Manager 프로그램 장치 설정 또는 Printer Settings Utility 프로그램 Machine 섹션을 이용하여 제품 설정값을 설정할 수 있습니다.

- Windows와 Macintosh 사용자는 장치 설정을 보세요.

- Linux 사용자는 Smart Panel 를 보세요.

모델에 따라 하위 메뉴로 이동하기 위하여 OK 버튼을 눌러야 할 수도 있습니다.

1. 조작부의 (메뉴) 버튼을 누르세요.

2. 시스템설정 > 용지설정 > 용지크기 또는 용지종류를 차례대로 선택하세요.

3. 설정 하려는 용지함과 원하는 옵션을 선택하세요.

4. OK 버튼을 눌러 설정값을 저장하세요.

5. 준비 모드로 돌아가려면 (정지/기능복귀) 버튼을 누르세요.

- 프린터 드라이버에서 설정한 내용은 제품의 조작부에서 설정한 내용보다 우선합니다.

  1. 응용 프로그램에서 인쇄하려면 응용 프로그램을 열고 인쇄 메뉴를 시작하세요.

  2. 인쇄 기본 설정을 여세요 (인쇄 기본 설정 창 열기 참조).

  3. 용지 탭을 선택한 후, 적절한 용지 종류를 선택하세요.

- 영수증 용지와 같은 특수한 크기의 용지를 사용하려면, 인쇄 기본 설정의 용지 탭 > 용지크기 > 편집을 선택하고 사용자정의 용지 설정에서 크기를 설정하세요 (인쇄 기본 설정 창 열기 참조).

### 용지 받침대 사용하기

한꺼번에 많은 양을 인쇄 하면 인쇄된 용지 받침대의 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 용지 받침대는 만지지 마시고, 어린이 손에 닿지 않도록 주의하세요.

인쇄된 용지는 용지 받침대에 쌓이며, 용지 받침대가 인쇄된 용지를 가지런하게 모아줍니다. 기본적으로 제품은 용지함 배출구로 출력물을 보냅니다.

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

### 원본 준비

- 142 x 148 mm 보다 작거나 216 x 356 mm 보다 큰 원본은 사용하지 마세요.

- 원본 걸림 방지, 인쇄 품질 저하, 제품의 고장 등을 방지하기 위하여 다음의 원본들은 사용하지 마세요.

  - 먹지 또는 뒷면에 먹지가 덧 대어진 용지

  - 코팅된 용지

  - 습자지 또는 얇은 용지

  - 구겨지거나 주름이 있는 용지

  - 가장자리가 말린 용지

  - 찢어진 용지

- 스테이플과 종이 클립은 원본을 넣기 전에 모두 제거하세요.

- 원본을 넣기 전에 용지에 묻은 풀, 잉크 또는 수정액이 완전히 말랐는지 확인하세요.

- 크기나 무게가 다른 용지들이 포함된 원본을 한꺼번에 넣지 마세요.

- 책자, 팜플렛, 투명 필름과 그 밖의 특수한 용지는 넣지 마세요.

### 원본 넣기

원본을 스캔 유리에 올려 놓거나 원고 급지 장치에 넣어서 복사, 스캔을 하거나 팩스로 전송 할 수 있습니다.

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

#### 스캔 유리에 넣기

컬러 또는 흑백 이미지의 최상의 스캔 품질을 얻으려면 스캔 유리를 사용하세요. 스캔을 하기 전 급지 장치에 다른 원본이 없는지 확인하세요. 급지 장치에 다른 원본이 있다면 제품은 스캔 유리에 있는 원본보다 이 원본을 우선으로 사용합니다.

1. 급지 장치를 여세요.

2. 원본의 앞면이 스캔 유리를 향하게 하여 상단 왼쪽 모서리에 원본을 맞춰주세요.

3. 급지 장치를 닫으세요.

- 급지 장치를 열고 복사를 하면 빛에 노출되는 부분이 검게 인쇄되기 때문에 복사 품질이 떨어지고 토너 소모가 많아집니다.

- 스캔 유리에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 반점이 나타날 수 있습니다. 유리면은 항상 깨끗하게 유지하세요 (스캔 장치 청소하기 참조).

- 책이나 잡지를 복사하는 경우, 두께가 30 mm 보다 두꺼우면 급지 장치를 열어둔 채로 복사를 하세요.

- 스캔 유리가 깨져 다치지 않도록 주의하세요.

- 급지 장치를 닫을 때는 손을 주의하세요. 급지 장치가 손 위에 떨어져 다칠 수 있습니다.

- 스캔 혹은 복사 시 스캔부에서 나오는 빛을 바라보지 마세요. 눈에 해롭습니다.

#### 원고 급지 장치에 넣기

급지 장치에는 원본을 한 번에 최대 40장 (80 g/m2)까지 넣을 수 있습니다.

1. 원고 급지 가이드 덮개를 열어주세요.

2. 원본을 넣기 전에 용지들이 서로 붙지 않도록 불거나 털어주고 가지런하게 정렬하세요.

3. 원본의 앞면이 위를 향하게 하여 급지 장치에 넣으세요. 원본이 문서 급지대에 표시된 용지 크기선에 맞춰졌는지 확인하세요.

4. 용지 크기에 맞게 원고 너비 조절 가이드를 조절하세요.

급지 장치의 유리면에 먼지가 있으면 인쇄물에 검은 선이 나타날 수 있습니다. 따라서 유리면을 항상 깨끗하게 유지해 주세요 (스캔 장치 청소하기 참조).