## Specifikācijas

### Vispārīgas specifikācijas

Zemāk uzskaitītās specifikāciju vērtības var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Lai uzzinātu par iespējamām izmaiņām informācijā, apmeklējiet vietni www.samsung.com.

Vienumi | Apraksts
--- | ---
Izmēri | Platums x garums x augstums | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 9,80 collas)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 11,65 collas)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 11,65 collas)
Svars | Ierīce kopā ar patērējamiem materiāliem | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg (14,66 mārciņas)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg (17,64 mārciņas)
Trokšņu līmenis[b] | Gatavības režīms | Mazāk par 26 dB (A)
Drukāšanas režīms | Mazāk par 50 dB (A)
Kopēšanas režīms | Skenera stikls | Mazāk par 50 dB (A)
Dokumentu padevējs | Mazāk par 52 dB (A)
Skenēšanas režīms | Skenera stikls | Mazāk par 52 dB (A)
Dokumentu padevējs | Mazāk par 54 dB (A)
Temperatūra | Ekspluatācija | No 10 līdz 32 ℃ (no 50 līdz 89.6 °F)
Glabāšana (iepakots) | No -20 līdz 40 ℃ (no -4 līdz 104 °F)
Mitrums | Ekspluatācija | no 20 līdz 80% RH
Glabāšana (iepakots) | no 10 līdz 90% RH
Maksimāli pieļaujamā jauda[c] | 110 voltu modeļi | AC 110 - 127 V
220 voltu modeļi | AC 220 - 240 V
Elektroenerģijas patēriņš | Vidējais ekspluatācijas režīms | Mazāk nekā 310 W
Gatavības režīms | Mazāk nekā 30 W

Enerģijas taupīšanas režīms

- SCX-340x Series: Mazāk nekā 1,2 W

- SCX-340xW Series: Mazāk nekā 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Mazāk nekā 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Mazāk nekā 2,1 W

Izslēgšanas režīms | Mazāk nekā 0,45 W
Bezvadu tīkls[d] | Modulis | T77H262

[a] Izmēri un svars ir norādīti bez klausules.

[b] Skaņas spiediena līmenis, ISO 7779. Testētā konfigurācija: ierīces pamatuzstādījums, A4 papīrs, vienpusējā drukāšana.

[c] Lai uzzinātu pareizo spriegumu (V), frekvenci (hercos) un strāvas stiprumu (A), skatiet tehnisko parametru uzlīmi uz ierīces.

[d] Tikai bezvadu sistēmas modeļiem (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

### Drukas materiāla specifikācijas

Tips | Lielums | Izmēri | Apdrukājamo materiālu svars/ietilpība[a]
--- | --- | --- | ---
Tekne | Manuālā padeve teknē[b]

Parasts papīrs

Letter

216 x 279 mm (8,5 x 11,00 collas)

No 71 līdz 85 g/m2 (no 19 līdz 23 mārciņām).

- 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas)

No 71 līdz 85 g/m2 (no 19 līdz 23 mārciņām).

- 1 loksne

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13,00 collas)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 collas)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,50 collas)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 collas)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 collas)
Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 collas)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 collas)

Envelope

Aploksne Monarch

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 collas)

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 10 loksnes

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 1 loksne

Aploksne No. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
Aploksne DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 collas)
Aploksne C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 collas)

Biezs papīrs

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 86 līdz 120 g/m2 (no 23 līdz 32 mārciņām).

- 50 loksnes, 120 g/m2 (32 mārciņas)

No 86 līdz 120 g/m2 (no 23 līdz 32 mārciņām).

- 1 loksne

Plāns papīrs

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

no 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz 19 mārciņām)

- 160 loksnes, 60 g/m2 (16 mārciņas)

no 60 līdz 70 g/m2 (no 16 līdz 19 mārciņām)

- 1 loksne

katūna

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas)

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 1 loksne

krāsains

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas)

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 1 loksne

iepriekš apdrukāts

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas)

No 75 līdz 90 g/m2 (no 20 līdz 24 mārciņām).

- 1 loksne

Otrreizēji pārstrādāts,

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 60 līdz 90 g/m2 (no 16 līdz 24 mārciņām).

- 150 loksnes, 80 g/m2 (21 mārciņas)

No 60 līdz 90 g/m2 (no 16 līdz 24 mārciņām).

- 1 loksne

Uzlīmes[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 120 līdz 150 g/m2 (no 32 līdz 40 mārciņām)

- 10 loksnes

No 120 līdz 150 g/m2 (no 32 līdz 40 mārciņām)

- 1 loksne

Kartīšu papīrs

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postcard 4x6

Skatiet sadaļu par parasto papīru

No 121 līdz 163 g/m2 (no 32 līdz 43 mārciņām)

- 10 loksnes

No 121 līdz 163 g/m2 (no 32 līdz 43 mārciņām)

- 1 loksne

Dokumentu papīrs

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

- 10 loksnes

- 1 loksne

Archive

Skatiet sadaļu par parasto papīru

Skatiet sadaļu par parasto papīru

- 100 loksnes

- 1 loksne

Minimālais izmērs (parastais) | 76 x 127 mm (3 x 5 collas) | No 60 līdz 163 g/m2 (no 16 līdz 43 mārciņām)
Maksimālais izmērs (parastais) | 216 x 356 mm (8,5 x 14,00 collas)
[a] Maksimālā jauda var atšķirties atkarībā no materiāla svara, biezuma un apkārtējās vides apstākļiem. [b] 1 loksne manuālajai padevei. [c] Šajā ierīcē izmantojamo uzlīmju gludums ir no 100 līdz 250 (sheffield). Tas nozīmē skaitlisko gluduma līmeni.

### Sistēmas prasības

#### Microsoft® Windows®

Operētājsistēma | Prasības (ieteicamās)
--- | ---
CPU | RAM | Brīva vieta cietajā diskā
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | No 1,25 GB līdz 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bitu vai 64 bitu procesors vai jaudīgāks | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- DirectX® 9 grafikas atbalsts ar 128 MB atmiņu (lai iespējotu dizainu Aero).

- DVD-R/W diskdzini

Windows Server® 2008 R2 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) or 1,4 GHz (x64) procesori (2 GHz vai ātrāki) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 vai jaunāka versija ir minimālā prasība visām Windows operētājsistēmām.

- Programmatūru var instalēt lietotāji, kuriem ir administratora tiesības.

- Šī ierīce ir saderīga ar Windows Terminal Services.

- Operētājsistēmai Windows 2000 ir nepieciešama Service Pack 4 vai jaunāka versija.

#### Macintosh

Operētājsistēma | Prasības (ieteicams)
--- | ---
CPU | RAM | Brīva HDD vieta

Mac OS X 10.4

- Intel® procesori

- PowerPC G4/ G5

- 128 MB Mac datoram ar PowerPC (512 MB)

- 512 MB Mac datoram ar Intel procesoru (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Intel® procesori

- 867 MHz vai ātrāks Power PC G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Intel® procesori

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Intel® procesori

2 GB

4 GB

#### Linux

Vienumi | Prasības
--- | ---

Operētājsistēma

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bitu)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bitu)

SuSE Linux 10.1 (32 bitu)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bitu)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bitu)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bitu)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bitu)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bitu)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Brīva HDD vieta | 1 GB (2 GB)

### Tīkla vide

Tikai tīkla un bezvadu modeļiem (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

Lai ierīci lietotu kā tīkla ierīci, tajā ir jāiestata tīkla protokoli. Tālāk esošajā tabulā ir redzamas ierīces atbalstītās tīkla vides.

Vienumi | Specifikācijas
--- | ---

Tīkla interfeiss

- Ethernet 10/100 Base-TX vadu LAN

- 802.11 b/g/n bezvadu LAN

Tīkla operētājsistēma

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Dažādas Linux OS

- Mac OS X 10.4–10.7

Tīkla protokoli

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standarta TCP/IP drukāšana (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Bezvadu drošība

- Autentifikācija: atvērta sistēma, Koplietota atslēga, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Šifrēšana: WEP64, WEP128, TKIP, AES