## Басқару панеліне жалпы шолу

- Бұл басқару панелі моделіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Басқару тақталарының әр түрлі түрлері бар.

- Модельге немесе елге байланысты кейбір мүмкіндіктер және қосымшалар қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

### A түрі

1 | Экономия | ДК арқылы басып шығару кезінде ғана тонерді тұтынуды және қағазды пайдалануды азайту үшін үнемдеу режиміне кіреді (Үнемді басып шығару бөлімін қараңыз).
2 | WPS [a] |  | Сымсыз желі қосылымын компьютерсіз оңай теңшейді (WPS түймесін пайдалану бөлімін қараңыз).

Печать экрана

Бұл түймені басыңыз, Состояние жарық диодты көрсеткіші жыпықтай бастайды. Тек белсенді экранды басып шығару керек болса, Состояние жарық диодты көрсеткіші жыпықтауын тоқтатқанда түймені жіберіңіз. Бүкіл экранды басып шығару керек болса, түймені ол жыпықтап тұрғанда жіберіңіз.

- Басып шығару экраны функциясы тек Windows және Macintosh амалдық жүйелерінде пайдаланылады.

- Бұл функцияны тек USB арқылы қосылған құрылғыда пайдалана аласыз.

- Экранды басып шығару түймесін пайдаланып белсенді терезені/бүкіл монитор экранын басып шығарғанда, құрылғы ненің басып шығарылып жатқанына байланысты көбірек тонер пайдалануы мүмкін.

- Бұл функцияны құрылғының Samsung Easy Printer Manager бағдарламасы орнатылған болса ғана пайдалана аласыз. Егер Macintosh жүйесінің пайдаланушысы болсаңыз, Print Screen мүмкіндігін пайдалану үшін Samsung Easy Printer Manager бағдарламасында Screen Print Settings қосу керек.

3 | Сканировать на | Сканерленген деректерді жібереді (Негізгі сканерлеу бөлімін қараңыз).
4 | Копия удостов. | Парақтың бір бетіне жүргізуші куәлігі сияқты жеке куәлік карталарының екі жағын көшіруге мүмкіндік береді (Жеке бас куәлігінің көшірмесін жасау қараңыз).
5 | итание |  | Қуатты қосады немесе өшіреді я болмаса құрылғыны қуатты үнемдеу режимінен оятады. Егер құрылғыны өшіру керек болса, осы түймені үш секундтан көбірек басыңыз.
6 | Лицевая сторона жарық диоды | Жарық диоды жанғанда, жеке куәліктің бетін төмен қаратып сканер әйнегіне қойыңыз (Жеке бас куәлігінің көшірмесін жасау бөлімін қараңыз).
7 | Обр. Сторона жарық диоды | Жарық диоды жанғанда, куәліктің артқы жағын төмен қаратып сканер әйнегіне қойыңыз (Жеке бас куәлігінің көшірмесін жасау бөлімін қараңыз).

8

Стоп/Сброс

Жұмысты кез келген уақытта тоқтатады және қосымша функциялары бар.

- Ағымдағы тапсырманы болдырмайды.

- Теңшелім есептерін басып шығарады: Көрсеткіш шамы жыпықтағанша, осы түймені шамамен 2 секунд бойы басып тұрыңыз және жіберіңіз.

- Берілген ақпарат туралы есеп: Осы түймені шамамен 6 секунд бойы басып тұрыңыз және жіберіңіз.

- Желі теңшелімі туралы есеп[a]: Көрсеткіш шамы жыпықтағанша, осы түймені шамамен 4 секунд бойы басып тұрыңыз және жіберіңіз.

9

Кнопки +/-

Көшіретін беттердің санын арттыруға/азайтуға мүмкіндік береді. Көшіретін көшірмелердің (99 көшірмеге дейін) +/- түймелерін басу арқылы анықтауға болады. Әдепкі мәні 1-ге тең.

- +/- түймелерін бассаңыз, көшірмелердің саны бір-бірден артады/азаяды.

- Егер +/- түймелерін басып тұрсаңыз, көшірмелердің саны он-оннан артады/азаяды.

10 | Старт |  | Тапсырманы бастайды.
11 | Состояние жарық диодты көрсеткіші | Құрылғының күйін көрсетеді (Жарық диодты экран күйін түсіну бөлімін қараңыз).
12 | Тонер жарық диоды | Тонердің күйін көрсетеді (Жарық диодты экран күйін түсіну бөлімін қараңыз).
13 | Дисплей | Көшіргіңіз келетін беттердің санын көрсетеді.
[a] SCX-340xW Series ғана.

### В түрі

1 | Экономия | ДК арқылы басып шығару және көшіру кезінде ғана тонерді тұтынуды және қағазды пайдалануды азайту үшін үнемдеу режиміне кіреді (Үнемді басып шығару бөлімін қараңыз).
2 | WPS [a] |  | Сымсыз желі қосылымын компьютерсіз оңай теңшейді (WPS түймесін пайдалану бөлімін қараңыз).

Печать экрана

Бұл түймешікті басыңыз және дисплей экранында Печатать снимок? көрсетіледі. Егер тек белсенді экранды басып шығарғыңыз келсе, Активно параметрін таңдаңыз. Егер экранды толығымен басып шығару қажет болса, Заполнено параметрін таңдаңыз.

- Басып шығару экраны функциясы тек Windows және Macintosh амалдық жүйелерінде пайдаланылады.

- Бұл функцияны тек USB арқылы қосылған құрылғыда пайдалана аласыз.

- Экранды басып шығару түймесін пайдаланып белсенді терезені/бүкіл монитор экранын басып шығарғанда, құрылғы ненің басып шығарылып жатқанына байланысты көбірек тонер пайдалануы мүмкін.

- Бұл функцияны құрылғының Samsung Easy Printer Manager бағдарламасы орнатылған болса ғана пайдалана аласыз. Егер Macintosh жүйесінің пайдаланушысы болсаңыз, Print Screen мүмкіндігін пайдалану үшін Samsung Easy Printer Manager бағдарламасында Screen Print Settings қосу керек.

3 | Копия удостов. | Парақтың бір бетіне жүргізуші куәлігі сияқты жеке куәлік карталарының екі жағын көшіруге мүмкіндік береді (Жеке бас куәлігінің көшірмесін жасау қараңыз).
4 | итание |  | Қуатты қосады немесе өшіреді я болмаса құрылғыны қуатты үнемдеу режимінен оятады. Егер құрылғыны өшіру керек болса, осы түймені үш секундтан көбірек басыңыз.
5 | Факс |  | Факс режиміне ауыстырады.
6 | Копия |  | Көшіру режиміне ауыстырады.
7 | Скан |  | Сканерлеу режиміне ауыстырады.
8 | Меню |  | «Menu» мәзірін ашады және қол жетімді мәзірлерде жылжиды (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).
9 | Сол/оң жақ жолақтар |  | Таңдалған мәзірдің ішіндегі қол жетімді опциялар арқылы жылжытып, мәндерді арттырады немесе азайтады.
10 | OK | Экрандағы таңдауды растайды.
11 | Обр. Сторона |  | Жоғарғы мәзір деңгейіне қайтарады.
12 | Старт |  | Тапсырманы бастайды.
13 | Стоп/Сброс |  | Әрекеттерді кез келген уақытта тоқтатады.
14 | Состояние жарық диод көрсеткіші | Құрылғының күйін көрсетеді (Жарық диодты экран күйін түсіну бөлімін қараңыз).
15 | Сандық пернетақта | Нөмірді тереде немесе әліпбилік-сандық таңбаларды енгізеді (Пернетақтадағы әріптер мен сандар бөлімін қараңыз).
16 | Без снятия трубки |  | Бұл түймені басқанда, теру үнін естисіз. Содан кейін факс нөмірін енгізіңіз. Спикерфонды пайдаланып қоңырау соғуға ұқсайды (Факстерді «Tel» режимінде қолмен қабылдау бөлімін қараңыз).
17 | Повтор/пауза |  | Дайын режимінде жақында жіберілген факс нөмірін немесе алынған қоңырау шалушы идентификаторын қайта тереді я болмаса өңдеу режимінде факс нөміріне кідірту(-) таңбасын енгізеді (Факс нөмірін қайта теру бөлімін қараңыз).
18 | Адресная книга |  | Жиі пайдаланылатын факс нөмірлерін сақтауға немесе сақталған факс нөмірлерін іздеуге мүмкіндік береді (Электрондық пошта мекенжайын сақтау немесе Факс мекенжай кітапшасын орнату бөлімін қараңыз).
19 | Дисплей экраны | Ағымдағы күйді көрсетіп, жұмыс кезінде ұсыныстар жасайды.
[a] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series ғана.

### Басқару тақтасын реттеу

Пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер параметрлеріне немесе моделіне байланысты сіздің құрылғыңыздағыдан басқаша болуы мүмкін. Құрылғының түрін тексеріңіз (Алдыңғы көрінісі бөлімін қараңыз).