## Pengaturan jaringan nirkabel

- Pastikan printer Anda mendukung jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mungkin tidak tersedia tergantung model (lihat Fitur-fitur menurut model).

- Jika jaringan IPv6 tidak berfungsi, kembalikan semua pengaturan jaringan ke default pabrik, lalu coba lagi menggunakan Clear Setting.

### Memulai

#### Memahami jenis jaringan Anda

Pada umumnya Anda hanya bisa memiliki satu sambungan antara komputer dan printer pada satu waktu.

| Modus infrastruktur Ini adalah lingkungan yang secara umum digunakan di rumah dan SOHO (Small Office/ Home Office). Modus ini menggunakan titik akses untuk berkomunikasi dengan printer nirkabel.
| Modus ad hoc Modus ini tidak menggunakan titik akses. Komputer nirkabel dan printer nirkabel berkomunikasi secara langsung.

#### Nama jaringan nirkabel dan nomor jaringan

Jaringan nirkabel membutuhkan keamanan yang lebih tinggi, sehingga saat titik akses pertama kali disetel, nama jaringan (SSID), jenis keamanan yang digunakan, dan Nomor Jaringan dibuat untuk jaringan tersebut. Tanyakan informasi ini pada administrator jaringan Anda sebelum melanjutkan pemasangan printer.

### Memperkenalkan metode pengaturan nirkabel

Anda dapat menetapkan pengaturan nirkabel, dari printer atau komputer. Pilih metode pengaturan dari tabel berikut.

Beberapa jenis instalasi jaringan nirkabel mungkin tidak tersedia, tergantung model atau negara.

Metode pengaturan | Metode koneksi | Deskripsi & Referensi
--- | --- | ---

Dari kontrol panel printer

Menggunakan WPS (direkomendasikan)

()

- Lihat Printer dengan layar tampilan.

- Lihat Printer tanpa layar tampilan.

Menggunakan tombol menu

()

- Lihat Menggunakan tombol menu.

Dari komputer

Titik akses melalui kabel USB (direkomendasikan)

()

- Untuk pengguna Windows, lihat Titik akses melalui kabel USB.

- Untuk pengguna Macintosh, lihat Titik akses melalui kabel USB.

Titik akses melalui tombol WPS (tanpa sambungan kabel UBS)

( , )

- Untuk pengguna Windows, lihat Titik akses melalui tombol WPS (tanpa sambungan kabel UBS).

- Untuk pengguna Macintosh, lihat Mengatur titik akses menggunakan tombol WPS.

Ad hoc melalui kabel USB

()

- Untuk pengguna Windows, lihat Ad hoc melalui kabel USB.

- Untuk pengguna Macintosh, lihat Ad hoc melalui kabel USB.

Menggunakan kabel jaringan

- Lihat Menggunakan kabel jaringan.

Metode pengaturan lain

Mengatur Wi-Fi Direct untuk mencetak dari perangkat bergerak

- Lihat Menyiapkan Wi-Fi Direct.

Jika masalah terjadi selama pengaturan nirkabel atau instalasi driver, lihat bab pemecahan masalah (lihat Pemecahan Masalah).

### Menggunakan tombol WPS

Jika printer dan titik akses (atau router nirkabel) mendukung Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Anda dapat dengan mudah mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel dengan menekan tombol (WPS) pada panel kontrol tanpa menggunakan komputer.

- Jika Anda ingin menggunakan jaringan nirkabel dengan modus infrastruktur, pastikan kabel jaringan tidak tersambung dengan printer. Penggunaan tombol WPS (PBC) atau pemasukan nomor PIN dari komputer untuk menyambung ke titik akses (atau router nirkabel) bisa berbeda tergantung titik akses (atau router nirkabel) yang Anda gunakan. Lihat panduan pengguna titik akses (atau router nirkabel) yang Anda gunakan.

- Menggunakan tombol WPS untuk mengatur jaringan nirkabel dapat mengubah pengaturan keamanan. Untuk mencegah hal ini, kunci opsi WPS untuk pengaturan keamanan nirkabel saat ini. Nama opsi mungkin berbeda tergantung titik akses (atau router nirkabel) yang Anda gunakan.

#### Item-item yang harus dipersiapkan

- Periksa apakah titik akses (atau router nirkabel) mendukung WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Periksa apakah printer Anda mendukung Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Komputer jaringan (modus PIN saja)

#### Memilih jenis Anda

Ada dua metode yang tersedia untuk menghubungkan printer ke jaringan nirkabel menggunakan tombol (WPS) pada panel kontrol.

Metode Push Button Configuration (PBC) memungkinkan Anda menghubungkan printer ke jaringan nirkabel dengan menekan tombol (WPS) pada panel kontrol printer Anda dan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel) dengan Wi-Fi Protected Setup™ WPS aktif secara berurutan.

Metode Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) membantu Anda menghubungkan printer ke jaringan nirkabel dengan memasukkan informasi PIN yang disediakan pada titik akses (atau router nirkabel) dengan WPS Wi-Fi Protected Setup™ aktif.

Default pabrik printer Anda adalah modus PBC, yang disarankan untuk lingkungan jaringan nirkabel pada umumnya.

Anda dapat mengubah mode WPS dalam panel kontrol ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Printer dengan layar tampilan

##### Menyambungkan dalam modus PBC

1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama lebih dari 2 detik.

   Printer mulai menunggu hingga dua menit sampai Anda menekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

   Pesan ditampilkan pada layar tampilan seperti urutan di bawah ini:

   1. Connecting: Printer sedang menyambung ke titik akses (atau router nirkabel).

   2. Connected: Jika printer berhasil tersambung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

   3. AP SSID: Setelah menyelesaikan proses sambungan jaringan nirkabel, informasi AP SSID muncul pada layar.

##### Menyambungkan dalam modus PIN

1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama lebih dari 2 detik.

2. PIN delapan digit muncul pada layar.

   Anda perlu memasukkan delapan digit PIN dalam dua menit ke komputer yang tersambung ke titik akses (atau router nirkabel).

   Pesan ditampilkan pada layar tampilan seperti urutan di bawah ini:

   1. Connecting: Printer menyambung ke jaringan nirkabel.

   2. Connected: Jika printer berhasil tersambung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

   3. SSID Type: Setelah proses sambungan jaringan nirkabel selesai, informasi SSID AP ditampilkan pada layar LCD.

#### Printer tanpa layar tampilan

##### Menyambungkan dalam modus PBC

1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama lebih dari 2 - 4 detik hingga LED status berkedip cepat.

   Printer mulai menyambung ke jaringan nirkabel. LED berkedip pelan selama dua menit sampai Anda menekan tombol PBC pada titik akses (atau router nirkabel).

2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

   1. Lampu LED WPS akan berkedip cepat. Printer sedang menyambung ke titik akses (atau router nirkabel).

   2. Jika printer berhasil tersambung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

##### Menyambungkan dalam modus PIN

1. Laporan konfigurasi jaringan, termasuk nomor PIN harus tercetak (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan).

   Pada mode siaga, tekan dan tahan tombol (Cancel atau Stop/Clear) pada panel kontrol sekitar 5 detik. Anda dapat menemukan PIN printer Anda.

2. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama lebih dari 4 detik hingga LED status menyala.

   Printer mulai menyambung ke titik akses (atau router nirkabel).

3. Anda perlu memasukkan delapan digit PIN dalam dua menit ke komputer yang tersambung ke titik akses (atau router nirkabel).

   LED berkedip pelan selama dua menit sampai Anda memasukkan delapan digit PIN

   Lampu WPS berkedip seperti urutan di bawah ini:

   1. Lampu LED WPS akan berkedip cepat. Printer sedang menyambung ke titik akses (atau router nirkabel).

   2. Jika printer berhasil tersambung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

#### Menyambung kembali ke jaringan

Jika fungsi nirkabel tidak aktif, printer secara otomatis mencoba menyambung kembali ke titik akses (atau router nirkabel) dengan setelan dan alamat sambungan nirkabel yang digunakan sebelumnya.

Printer akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan nirkabel pada kasus-kasus berikut:

- Printer dimatikan dan dinyalakan kembali.

- Titik akses (atau router nirkabel) dimatikan dan dinyalakan kembali.

#### Membatalkan proses sambungan

Untuk membatalkan koneksi jaringan nirkabel saat printer sedang berusaha terhubung ke jaringan nirkabel, tekan dan lepas tombol (Cancel atau Stop/Clear) pada panel kontrol. Tunggu 2 menit untuk mencoba terhubung kembali ke jaringan nirkabel.

#### Memutus sambungan dari jaringan

Untuk memutuskan koneksi jaringan nirkabel, tekan tombol (WPS) pada panel kontrol selama lebih dari dua detik.

- Jika jaringan Wi-Fi dalam mode idle: Printer segera terputus dari jaringan nirkabel dan LED WPS mati.

- Jika jaringan Wi-Fi sedang digunakan: Saat printer menunggu hingga pekerjaan yang sedang dilakukan selesai, lampu LED WPS berkedip cepat. Lalu, sambungan jaringan nirkabel akan terputus secara otomatis dan LED WPS mati.

### Menggunakan tombol menu

Beberapa menu mungkin tidak muncul di layar tergantung opsi dan model. Ini artinya printer Anda tidak dilengkapi fitur tersebut (lihat Tinjauan menu).

Sebelum memulai, Anda perlu mengetahui nama jaringan (SSID) dari jaringan nirkabel Anda dan kunci jaringan jika dienkripsi. Informasi ini disetel saat titik akses (atau router nirkabel) diinstal. Jika Anda tidak mengetahui informasi tentang lingkungan nirkabel Anda, tanyakan kepada orang yang telah menyiapkan jaringan Anda.

Setelah menyelesaikan sambungan jaringan nirkabel, Anda perlu memasang driver printer untuk mencetak dari sebuah aplikasi (lihat Menginstal driver melalui jaringan).

1. Tekan tombol (Menu) pada panel kontrol.

2. Tekan Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Tekan OK untuk memilih metode persiapan yang Anda inginkan.

   - Wizard (disarankan): Untuk mode ini, persiapan berlangsung otomatis. Printer akan menampilkan daftar jaringan yang tersedia untuk dipilih. Setelah salah satu jaringan dipilih, printer akan meminta kunci pengaman yang diperlukan.

   - Custom: Dalam mode ini, pengguna dapat memasukkan atau mengedit SSID secara manual, atau memilih opsi keamanan secara rinci.

### Persiapan menggunakan Windows

Pintasan ke program Wireless Setting tanpa CD: Setelah menginstal driver printer, Anda dapat mengakses program Wireless Setting tanpa CD. Dari menu Mulai, pilih Program atau Semua Program > Samsung Printers > nama driver printer Anda > Wireless Setting Program.

#### Titik akses melalui kabel USB

##### Item-item yang harus dipersiapkan

- Titik akses

- Komputer yang tersambung ke jaringan

- CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

- Kabel USB

##### Membuat jaringan infrastruktur

1. Periksa apakah kabel USB tersambung ke printer.

2. Nyalakan komputer, titik akses, dan printer Anda.

3. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

4. Pilih opsi Wireless Setting and Installation.

5. Bacalah License Agreement, dan pilih I accept the terms of the License Agreement. Lalu, klik Next.

6. Perangkat lunak mencari jaringan nirkabel.

   Jika piranti lunak gagal menemukan jaringan, periksa apakah kabel USB terhubung dengan benar antara komputer dan printer, lalu ikuti petunjuk di jendela.

   - Jika jaringan nirkabel sudah diatur sebelumnya, jendela Wireless Network Setting Information akan tampil.

     Jika Anda ingin mengatur ulang pengaturan nirkabel, beri tanda kotak centang dan klik Next.

   - Untuk model yang mendukung tombol WPS (tanpa koneksi kabel USB), jendela berikut akan muncul.

     - With a USB Cable: Hubungkan kabel USB dan klik Next, lalu lanjutkan ke langkah 7.

     - Using the WPS button: Lihat Titik akses melalui tombol WPS (tanpa sambungan kabel UBS).

7. Pilih metode untuk menggunakannya dari jendela metode pengaturan nirkabel.

   - Configure the wireless settings manually.: Lanjutkan ke langkah 8.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Hubungkan ke jaringan nirkabel dengan menekan tombol WPS pada titik akses (atau router nirkabel).

     - Ikuti petunjuk pada jendela. Selesai mengatur jaringan nirkabel, lanjutkan langkah 11.

8. Setelah mencari, jendela menunjukkan printer jaringan nirkabel. Pilih nama (SSID) titik akses yang Anda gunakan dan klik Next.

   Jika Anda tidak dapat menemukan nama jaringan yang ingin dipilih, atau jika Anda ingin menyetel konfigurasi nirkabel secara manual, klik Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Masukkan SSID titik akses (besar kecil huruf SSID menentukan).

   - Operation Mode: Pilih Infrastructure.

   - Authentication: Pilih jenis otentikasi.

     Open System: Otentikasi tidak digunakan, dan enkripsi bisa digunakan dan tidak, tergantung kebutuhan akan keamanan data.

     Shared Key: Otentikasi digunakan. Printer yang memiliki kunci WEP yang sesuai dapat mengakses jaringan.

     WPA Personal atau WPA2 Personal: Pilih opsi ini untuk melakukan otentikasi server cetak berbasis WPA Pre-Shared Key. Otentikasi ini menggunakan kunci rahasia bersama (umumnya disebut frasa kunci Pre Shared Key), yang dikonfigurasi secara manual pada titik akses dan pada setiap klien.

   - Encryption: Pilih enkripsi (Tidak ada/None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: Masukkan nilai kunci jaringan enkripsi.

   - Confirm Network Key: Konfirmasikan nilai kunci jaringan enkripsi.

   - WEP Key Index: Jika Anda menggunakan Enkripsi WEP, pilih WEP Key Index yang sesuai.

   Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul jika jaringan titik akses memiliki setelan keamanan.

   Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul. Jendela bisa berbeda tergantung modus keamanannya: WEP atau WPA.

   - WEP

     Pilih Open System atau Shared Key untuk otentikasi dan masukkan kunci keamanan WEP. Klik Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah protokol keamanan yang mencegah akses lain ke jaringan nirkabel Anda. WEP mengenkripsi bagian data dari tiap-tiap paket yang ditukar pada jaringan nirkabel menggunakan kunci enkripsi WEP 64 bit atau 128 bit.

   - WPA

     Masukkan kunci bagi pakai WPA dan klik Next.

     WPA mengizinkan dan mengenali pengguna berdasarkan kunci rahasia yang berubah secara otomatis pada interval yang teratur. WPA juga menggunakan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) dan AES (Advanced Encryption Standard) untuk enkripsi data.

9. Jendela menampilkan setelan jaringan nirkabel dan memeriksa apakah setelannya benar. Klik Next.

   - Untuk metode DHCP

     Jika metode penentuan alamat IP adalah DHCP, periksa apakah DHCP ditampilkan pada jendela. Jika jendela menunjukkan Statis, klik Change TCP/IP untuk mengubah metode penentuan ke DHCP.

   - Untuk metode Statis

     Jika metode penentuan alamat IP adalah Statis, periksa apakah Statis ditampilkan pada jendela. Jika jendela menunjukkan DHCP, klik Change TCP/IP untuk memasukkan alamat IP dan nilai konfigurasi jaringan lain untuk printer. Sebelum memasukkan alamat IP untuk printer, Anda harus tahu informasi konfigurasi jaringan komputer. Jika komputer disetel ke DHCP, Anda harus menghubungi administrator jaringan untuk mendapatkan alamat IP statis.

     Misalnya,

     Jika informasi jaringan komputer adalah seperti ditunjukkan di bawah,

     - Alamat IP: 169.254.133.42

     - Subnet Mask: 255.255.0.0

     Maka, informasi jaringan printer seharusnya seperti di bawah ini:

     - Alamat IP: 169.254.133.43

     - Subnet Mask: 255.255.0.0 (Gunakan subnet mask komputer)

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Setelah jendela yang menunjukkan sambungan kabel jaringan dikonfirmasi muncul, lepas kabel jaringan dan klik Next.

    Dengan kabel jaringan terpasang, akan sulit untuk menemukan printer saat mengonfigurasi jaringan nirkabel.

11. Pengaturan jaringan nirkabel selesai. Untuk mencetak dari perangkat bergerak yang mendukung Wi-Fi Direct, atur Opsi Wi-Fi Direct Option (lihat Menyiapkan Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opsi Wi-Fi Direct muncul pada layar hanya jika printer Anda mendukung fitur ini.

    - Dengan Samsung Easy Printer Manager Anda dapat membuat Wi-Fi Direct (lihat Menyiapkan Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Nama Jaringan default adalah nama model dengan panjang maksimum 22 karakter (tidak termasuk "Direct-xx-").

    - Network Key adalah rangkaian angka dan jumlahnya 8 ~ 64 karakter.

12. Setelan jaringan nirkabel selesai, lepas kabel USB antara komputer dan printer. Klik Next.

13. Klik Next saat jendela Confirm Printer Connection muncul.

14. Pilih komponen-komponen yang akan diinstal. Klik Next.

15. Setelah memilih komponen, Anda juga dapat mengubah nama printer, menyetel printer untuk dibagi pakai pada jaringan, menyetel printer sebagai printer setelan asal, dan mengubah nama port masing-masing printer. Klik Next.

16. Setelah instalasi selesai, jendela yang meminta Anda untuk mencetak halaman percobaan muncul. Jika Anda ingin mencetak halaman percobaan, klik Print a test page.

    Jika tidak, cukup klik Next dan lanjutkan ke langkah 18.

17. Jika halaman percobaan tercetak dengan benar, klik Yes.

    Jika tidak, klik No untuk mencetak ulang.

18. Jika Anda ingin mendaftarkan printer dalam situs web Samsung dan menerima informasi berguna, klik On-line Registration. Jika tidak, klik Finish.

#### Titik akses melalui tombol WPS (tanpa sambungan kabel UBS)

Untuk model yang dilengkapi tombol WPS, Anda dapat mengatur jaringan nirkabel menggunakan tombol WPS (tanpa koneksi USB) dan tombol titik akses (atau router) WPS.

##### Item-item yang harus dipersiapkan

- Titik akses (atau router nirkabel)

- Komputer yang terhubung ke jaringan

- CD piranti lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

##### Membuat jaringan infrastruktur

1. Nyalakan komputer, titik akses, dan printer Anda.

2. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

3. Pilih opsi Wireless Setting and Installation.

4. Baca License Agreement, dan pilih I accept the terms of the License Agreement. Lalu, klik Next.

5. Pilih Using the WPS button dan klik Next.

   - Untuk model yang mendukung tombol WPS, jendela di atas akan muncul.

   - Jika printer terhubung lewat kabel USB, jendela di atas tidak muncul. Lepas kabel USB jika Anda ingin menghidupkan jaringan nirkabel menggunakan tombol WPS.

   - Jika Anda ingin menyiapkan jaringan nirkabel menggunakan kabel USB, lihat Titik akses melalui kabel USB.

6. Jendela selanjutnya meminta Anda memeriksa apakah titik akses (atau router nirkabel) mendukung WPS atau tidak.

   Jika titik akses (atau router nirkabel) memiliki tombol WPS, pilih Yes dan klik Next.

7. Ikuti instruksi pada jendela tersebut untuk mengatur jaringan nirkabel.

   - Untuk model yang dilengkapi layar tampilan, ikuti langkah berikut.

     1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama kira-kira 2-4 detik.

        Printer menunggu sampai dengan 2 menit hingga tombol WPS pada titik akses (atau router) ditekan.

     2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

        Pesan ditampilkan pada layar tampilan seperti urutan berikut:

        - Connecting: Printer sedang berusaha terhubung ke titik akses (atau router nirkabel).

        - Connected: Setelah printer berhasil terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

        - SSID Type: Setelah proses menghubungkan ke jaringan nirkabel, informasi SSID AP muncul pada layar.

   - Untuk model yang dilengkapi layar tampilan, ikuti langkah berikut.

     1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama kira-kira 2 - 4 detik hingga LED status berkedip cepat.

        Printer mulai terhubung ke jaringan nirkabel. LED berkedip pelan selama dua menit sampai Anda menekan tombol PBC pada titik akses (atau router nirkabel).

     2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

        - Lampu LED WPS akan berkedip cepat saat printer mencoba terhubung ke titik akses (atau router nirkabel).

        - Setelah printer berhasil terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

8. Jendela Wireless Network Setting Complete akan muncul. Klik Next.

9. Klik Next saat jendela Confirm Printer Connection muncul.

10. Pilih komponen-komponen yang akan diinstal. Klik Next.

11. Setelah memilih komponen, Anda juga dapat mengubah nama printer, menyetel printer untuk dibagi pakai pada jaringan, menyetel printer sebagai printer setelan asal, dan mengubah nama port masing-masing printer. Klik Next.

12. Setelah instalasi selesai, jendela yang meminta Anda untuk mencetak halaman percobaan muncul. Jika Anda ingin mencetak halaman percobaan, klik Print a test page.

    Jika tidak, cukup klik Next dan lanjutkan ke langkah 14.

13. Jika halaman percobaan tercetak dengan benar, klik Yes.

    Jika tidak, klik No untuk mencetak ulang.

14. Jika Anda ingin mendaftarkan printer dalam situs web Samsung dan menerima informasi berguna, klik On-line Registration. Jika tidak, klik Finish.

#### Ad hoc melalui kabel USB

Jika Anda tidak mempunyai titik akses (AP), Anda masih dapat menghubungkan printer secara nirkabel ke komputer Anda dengan menyetel jaringan nirkabel ad-Hoc dengan mengikuti langkah sederhana berikut.

##### Item-item yang harus dipersiapkan

- Komputer yang tersambung ke jaringan

- CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

- Kabel USB

##### Membuat jaringan ad hoc di Windows

1. Periksa apakah kabel USB tersambung ke printer.

2. Nyalakan komputer dan printer jaringan nirkabel Anda.

3. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

4. Pilih opsi Wireless Setting and Installation.

5. Bacalah License Agreement, dan pilih I accept the terms of the License Agreement. Lalu, klik Next.

6. Perangkat lunak mencari jaringan nirkabel.

   Jika piranti lunak gagal menemukan jaringan, periksa apakah kabel USB terhubung dengan benar antara komputer dan printer, lalu ikuti petunjuk di jendela.

7. Setelah mencari jaringan nirkabel, daftar jaringan nirkabel printer Anda yang telah dicari muncul.

   Jika Anda ingin menggunakan pengaturan ad hoc default Samsung, pilih jaringan nirkabel terakhir dari daftar dengan Network Name(SSID) adalah Portthru dan Signal adalah Printer Self Network.

   Lalu, klik Next.

   Jika Anda ingin menggunakan setelan ad hoc lainnya, pilih jaringan nirkabel lain dari daftar.

   Jika Anda ingin mengubah pengaturan ad hoc, klik tombol Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Masukkan nama SSID yang Anda inginkan (SSID sensitif besar kecilnya huruf).

   - Operation Mode: Pilih ad hoc.

   - Channel: Pilih channel (Auto Setting atau 2412 MHz hingga 2467 MHz).

   - Authentication: Pilih jenis otentikasi.

     Open System: Otentikasi tidak digunakan, dan enkripsi bisa digunakan dan tidak, tergantung kebutuhan akan keamanan data.

     Shared Key: Otentikasi digunakan. Printer yang memiliki kunci WEP yang sesuai dapat mengakses jaringan.

   - Encryption: Pilih enkripsi (Tidak ada/None, WEP64, WEP128).

   - Network Key: Masukkan nilai kunci jaringan enkripsi.

   - Confirm Network Key: Konfirmasikan nilai kunci jaringan enkripsi.

   - WEP Key Index: Jika Anda menggunakan Enkripsi WEP, pilih WEP Key Index yang sesuai.

   Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul jika keamanan jaringan ad hoc aktif.

   Pilih Open System atau Shared Key untuk otentikasi dan klik Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah protokol keamanan yang mencegah akses lain ke jaringan nirkabel Anda. WEP mengenkripsi bagian data dari tiap-tiap paket yang ditukar pada jaringan nirkabel menggunakan kunci enkripsi WEP 64 bit atau 128 bit.

8. Jendela yang menampilkan setelan jaringan nirkabel muncul. Periksa setelan, lalu klik Next.

   Sebelum memasukkan alamat IP untuk printer, Anda harus tahu informasi konfigurasi jaringan komputer. Jika konfigurasi jaringan komputer disetel ke DHCP, setelan jaringan nirkabel juga harus DHCP. Begitu pula jika konfigurasi jaringan komputer disetel ke Statis, setelan jaringan nirkabel juga harus Statis.

   Jika komputer Anda disetel ke DHCP dan Anda ingin menggunakan setelan jaringan nirkabel Statis, Anda harus menghubungi administrator jaringan untuk mendapatkan alamat IP statisnya.

   - Untuk metode DHCP

     Jika metode penentuan alamat IP adalah DHCP, periksa apakah DHCP ditampilkan pada jendela Wireless Network Setting Confirm. Jika jendela menunjukkan Statis, klik Change TCP/IP untuk mengubah metode penentuan ke Receive IP address automatically (DHCP).

   - Untuk metode Statis

     Jika metode penentuan alamat IP adalah Static, periksa apakah Static ditampilkan pada jendela Wireless Network Setting Confirm. Jika jendela menunjukkan DHCP, klik Change TCP/IP untuk memasukkan alamat IP dan nilai konfigurasi jaringan lain untuk printer.

     Misalnya,

     Jika informasi jaringan komputer adalah seperti ditunjukkan di bawah ini:

     - Alamat IP: 169.254.133.42

     - Subnet Mask: 255.255.0.0

     Maka, informasi jaringan printer seharusnya seperti di bawah ini:

     - Alamat IP: 169.254.133.43

     - Subnet Mask: 255.255.0.0 (Gunakan subnet mask komputer)

     - Gateway: 169.254.133.1

9. Jendela Wireless Network Setting Complete akan muncul. Klik Next.

10. Setelah pengaturan jaringan nirkabel selesai, lepas kabel USB antara komputer dan printer. Klik Next.

    Jika jendela Change PC Network Setting muncul, ikuti langkah-langkah yang ditampilkannya. Klik Next jika Anda telah menyelesaikan setelan jaringan nirkabel komputer. Alamat IP akan diterima dalam beberapa menit jika Anda mengatur jaringan nirkabel komputer ke DHCP.

11. Klik Next saat jendela Confirm Printer Connection muncul.

12. Pilih komponen-komponen yang akan diinstal. Klik Next.

13. Setelah memilih komponen, Anda juga dapat mengubah nama printer, mengatur printer untuk dibagi pakai pada jaringan, mengatur printer sebagai printer default, dan mengubah nama port masing-masing printer. Klik Next.

14. Setelah instalasi selesai, jendela yang meminta Anda untuk mencetak halaman percobaan muncul. Jika Anda ingin mencetak halaman percobaan, klik Print a test page.

    Jika tidak, cukup klik Next dan lanjutkan ke langkah 16.

15. Jika halaman percobaan tercetak dengan benar, klik Yes.

    Jika tidak, klik No untuk mencetak ulang.

16. Jika Anda ingin mendaftarkan printer dalam situs web Samsung dan menerima informasi berguna, klik On-line Registration. Jika tidak, klik Finish.

### Pengaturan menggunakan Macintosh

#### Item-item yang harus dipersiapkan

- Titik akses

- Komputer yang tersambung ke jaringan

- CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

- Kabel USB

#### Titik akses melalui kabel USB

1. Periksa apakah kabel USB tersambung ke printer.

2. Nyalakan komputer, titik akses, dan printer Anda.

3. Masukkan CD perangkat lunak yang disertakan ke dalam drive CD-ROM.

4. Klik dua kali ikon CD-ROM yang muncul pada desktop Macintosh Anda.

5. Klik dua kali folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

6. Klik Continue.

7. Baca perjanjian lisensi, kemudian klik Continue.

8. Untuk menyetujui perjanjian lisensi, klik Agree.

9. Saat muncul pesan yang memperingatkan semua aplikasi pada komputer Anda akan ditutup, klik Continue.

10. Klik tombol Wireless Network Setting pada User Options Pane.

11. Perangkat lunak mencari jaringan nirkabel.

    Jika piranti lunak gagal menemukan jaringan, periksa apakah kabel USB terhubung dengan benar antara komputer dan printer, lalu ikuti petunjuk di jendela.

    - Jika jaringan nirkabel sudah diatur sebelumnya, jendela, Wireless Network Setting Information akan tampil.

      Jika Anda ingin mengubah pengaturan nirkabel, beri tanda kotak centang dan klik Next.

    - Untuk model yang mendukung tombol WPS (tanpa koneksi kabel USB), jendela berikut akan muncul.

      - With a USB Cable: Hubungkan kabel USB dan klik Next, lalu lanjutkan ke langkah 7.

      - Using the WPS button: Lihat Titik akses melalui tombol WPS (tanpa sambungan kabel UBS).

12. Pilih metode untuk menggunakannya dari jendela metode pengaturan nirkabel.

    - Configure the wireless settings manually.: Lanjutkan ke langkah 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Hubungkan ke jaringan nirkabel dengan menekan tombol WPS pada titik akses (atau router nirkabel).

      - Ikuti petunjuk pada jendela. Selesai mengatur jaringan nirkabel, lanjutkan langkah 16.

13. Setelah mencari, jendela menunjukkan printer jaringan nirkabel. Pilih nama (SSID) titik akses yang Anda gunakan dan klik Next.

    Apabila Anda menyetel konfigurasi nirkabel secara manual, klik Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Masukkan SSID titik akses (besar kecil huruf SSID menentukan).

    - Operation Mode: Pilih Infrastructure.

    - Authentication: Pilih jenis otentikasi.

      Open System: Otentikasi tidak digunakan, dan enkripsi bisa digunakan dan tidak, tergantung kebutuhan akan keamanan data.

      Shared Key: Otentikasi digunakan. Printer yang memiliki kunci WEP yang sesuai dapat mengakses jaringan.

      WPA Personal atau WPA2 Personal: Pilih opsi ini untuk melakukan otentikasi server cetak berdasarkan WPA Pre-Shared Key. Otentikasi ini menggunakan kunci rahasia bersama (umumnya disebut frasa kunci Pre Shared Key), yang dikonfigurasi secara manual pada titik akses dan pada setiap klien.

    - Encryption: Pilih enkripsi (Tidak ada, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

    - Network Key: Masukkan nilai kunci jaringan enkripsi.

    - Confirm Network Key: Konfirmasikan nilai kunci jaringan enkripsi.

    - WEP Key Index: Jika Anda menggunakan Enkripsi WEP, pilih WEP Key Index yang sesuai.

    Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul jika keamanan titik akses aktif.

    Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul. Jendela bisa berbeda tergantung modus keamanannya: WEP atau WPA.

    - WEP

      Pilih Open System atau Shared Key untuk otentikasinya dan masukkan kunci keamanan WEP. Klik Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah protokol keamanan yang mencegah akses lain ke jaringan nirkabel Anda. WEP mengenkripsi bagian data dari tiap-tiap paket yang ditukar pada jaringan nirkabel menggunakan kunci enkripsi WEP 64 bit atau 128 bit.

    - WPA

      Masukkan kunci bagi pakai WPA dan klik Next.

      WPA mengizinkan dan mengenali pengguna berdasarkan kunci rahasia yang berubah secara otomatis pada interval yang teratur. WPA juga menggunakan TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) dan AES (Advanced Encryption Standard) untuk enkripsi data.

14. Jendela menampilkan setelan jaringan nirkabel dan memeriksa apakah setelannya benar. Klik Next.

    - Untuk metode DHCP

      Jika metode penentuan alamat IP adalah DHCP, periksa apakah DHCP ditampilkan pada jendela. Jika jendela menunjukkan Statis, klik Change TCP/IP untuk mengubah metode penentuan ke DHCP.

    - Untuk metode Statis

      Jika metode penentuan alamat IP adalah Statis, periksa apakah Statis ditampilkan pada jendela. Jika jendela menunjukkan DHCP, klik Change TCP/IP untuk memasukkan alamat IP dan nilai konfigurasi jaringan lain untuk printer. Sebelum memasukkan alamat IP untuk printer, Anda harus tahu informasi konfigurasi jaringan komputer. Jika komputer disetel ke DHCP, Anda harus menghubungi administrator jaringan untuk mendapatkan alamat IP statis.

      Misalnya:

      Jika informasi jaringan komputer adalah seperti ditunjukkan di bawah ini:

      - Alamat IP: 169.254.133.42

      - Subnet Mask: 255.255.0.0

      Informasi jaringan printer adalah sebagai berikut:

      - Alamat IP: 169.254.133.43

      - Subnet Mask: 255.255.0.0 (Gunakan subnet mask komputer)

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Setelah jendela yang menunjukkan sambungan kabel jaringan dikonfirmasi muncul, lepas kabel jaringan dan klik Next.

    Dengan kabel jaringan terpasang, akan sulit untuk menemukan printer saat mengonfigurasi jaringan nirkabel.

16. Pengaturan jaringan nirkabel selesai. Untuk mencetak dari perangkat bergerak yang mendukung Wi-Fi Direct, atur Opsi Wi-Fi Direct Option (lihat Menyiapkan Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opsi Wi-Fi Direct muncul pada layar hanya jika printer Anda mendukung fitur ini.

    - Dengan Samsung Easy Printer Manager Anda dapat membuat Wi-Fi Direct (lihat Menyiapkan Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): Nama Jaringan default adalah nama model dengan panjang maksimum 22 karakter (tidak termasuk "Direct-xx-").

    - Network Key adalah rangkaian angka dan jumlahnya 8 ~ 64 karakter.

17. Apabila setelan jaringan nirkabel telah selasai, lepas sambungan kabel USB antara komputer dan printer.

18. Pengaturan jaringan nirkabel selesai. Setelah penginstalan selesai, klik Quit.

    Setelah menyelesaikan sambungan jaringan nirkabel, Anda perlu memasang driver printer untuk mencetak dari sebuah aplikasi (lihat Penginstalan untuk Macintosh).

#### Mengatur titik akses menggunakan tombol WPS

Untuk model yang dilengkapi tombol WPS, Anda dapat mengatur jaringan nirkabel menggunakan tombol WPS (tanpa koneksi USB) dan tombol titik akses (atau router) WPS.

##### Item-item yang harus dipersiapkan

- Titik akses (atau router nirkabel)

- Komputer yang terhubung ke jaringan

- CD piranti lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

##### Membuat jaringan infrastruktur

1. Nyalakan komputer, titik akses, dan printer Anda.

2. Masukkan CD piranti lunak yang disertakan ke drive CD-ROM.

3. Klik dua kali ikon CD-ROM yang muncul pada desktop Macintosh Anda.

4. Klik dua kali folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

5. Klik Continue.

6. Baca perjanjian lisensi, kemudian klik Continue.

7. Untuk menyetujui perjanjian lisensi, klik Agree.

8. Saat muncul pesan yang memperingatkan semua aplikasi pada komputer Anda akan ditutup, klik Continue.

9. Klik tombol Wireless Network Setting pada User Options Pane.

10. Pilih Using the WPS button dan klik Next.

    - Untuk model yang mendukung tombol WPS, jendela di atas akan muncul.

    - Jika printer terhubung lewat kabel USB, jendela di atas tidak muncul. Lepas kabel USB jika Anda ingin menghidupkan jaringan nirkabel menggunakan tombol WPS.

    - Jika Anda ingin menghidupkan jaringan nirkabel menggunakan kabel USB, lihat Titik akses melalui kabel USB.

11. Jendela selanjutnya meminta Anda memeriksa apakah titik akses (atau router nirkabel) mendukung WPS atau tidak.

    Jika titik akses (atau router nirkabel) memiliki tombol WPS, pilih Yes dan klik Next.

12. Ikuti instruksi pada jendela tersebut untuk mengatur jaringan nirkabel.

    - Untuk model yang dilengkapi layar tampilan, ikuti langkah berikut:

      1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama kira-kira 2 detik.

         Printer menunggu sampai dengan 2 menit hingga tombol WPS pada titik akses (atau router) ditekan.

      2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

         Pesan ditampilkan pada layar tampilan seperti urutan berikut:

         - Connecting: Printer sedang berusaha terhubung ke titik akses (atau router nirkabel).

         - Connected: Setelah printer berhasil terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

         - SSID Type: Setelah proses menghubungkan ke jaringan nirkabel, informasi SSID AP muncul pada layar.

    - Untuk model tanpa layar tampilan, ikuti langkah berikut:

      1. Tekan dan tahan tombol (WPS) pada panel kontrol selama kira-kira 2 - 4 detik hingga LED status berkedip cepat.

         Printer mulai terhubung ke jaringan nirkabel. LED berkedip pelan selama dua menit sampai Anda menekan tombol PBC pada titik akses (atau router nirkabel).

      2. Tekan tombol WPS (PBC) pada titik akses (atau router nirkabel).

         - Lampu LED WPS akan berkedip cepat. Printer sedang berusaha terhubung ke titik akses (atau router nirkabel).

         - Setelah printer berhasil terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED WPS tetap menyala.

13. Pengaturan jaringan nirkabel selesai. Setelah penginstalan selesai, klik Quit.

    Setelah menyelesaikan sambungan jaringan nirkabel, Anda perlu memasang driver printer untuk mencetak dari sebuah aplikasi (lihat Penginstalan untuk Macintosh).

#### Ad hoc melalui kabel USB

Jika Anda tidak mempunyai titik akses (AP), Anda masih dapat menghubungkan printer secara nirkabel ke komputer Anda dengan menyetel jaringan nirkabel ad hoc dengan mengikuti petunjuk sederhana berikut.

##### Item-item yang harus dipersiapkan

- Komputer yang tersambung ke jaringan

- CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

- Kabel USB

##### Membuat jaringan ad hoc di Macintosh

1. Periksa apakah kabel USB tersambung ke printer.

2. Nyalakan komputer dan printer jaringan nirkabel Anda.

3. Masukkan CD piranti lunak yang disertakan ke drive CD-ROM.

4. Klik dua kali ikon CD-ROM yang muncul pada desktop Macintosh Anda.

5. Klik dua kali folder MAC_Installer > ikon Installer OS X.

6. Klik Continue.

7. Baca perjanjian lisensi, kemudian klik Continue.

8. Untuk menyetujui perjanjian lisensi, klik Agree.

9. Saat muncul pesan yang memperingatkan semua aplikasi pada komputer Anda akan ditutup, klik Continue.

10. Klik tombol Wireless Network Setting pada User Options Pane.

11. Piranti lunak mencari printer jaringan nirkabel.

    Jika pencarian gagal, periksa kabel USB yang menghubungkan komputer dan printer apakah telah terpasang dengan benar lalu ikuti petunjuk di jendela.

12. Setelah mencari jaringan nirkabel, daftar jaringan nirkabel printer Anda yang telah dicari muncul.

    Jika Anda ingin menggunakan pengaturan ad hoc default Samsung, pilih jaringan nirkabel terakhir dari daftar dengan Network Name(SSID) adalah Portthru dan Signal adalah Printer Self Network.

    Lalu, klik Next.

    Jika Anda ingin menggunakan setelan ad hoc lainnya, pilih jaringan nirkabel lain dari daftar.

    Jika Anda ingin mengubah setelan ad hoc, klik tombol Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Masukkan nama SSID (besar kecil huruf SSID menentukan).

    - Operation Mode: Pilih ad hoc.

    - Channel: Pilih saluran (Auto Setting atau 2412 MHz hingga 2467 MHz).

    - Authentication: Pilih jenis otentikasi.

      Open System: Otentikasi tidak digunakan, dan enkripsi bisa digunakan dan tidak, tergantung kebutuhan akan keamanan data.

      Shared Key: Otentikasi digunakan. Printer yang memiliki kunci WEP yang sesuai dapat mengakses jaringan.

    - Encryption: Pilih enkripsi (Tidak ada/None, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Masukkan nilai kunci jaringan enkripsi.

    - Confirm Network Key: Konfirmasikan nilai kunci jaringan enkripsi.

    - WEP Key Index: Jika Anda menggunakan Enkripsi WEP, pilih WEP Key Index yang sesuai.

    Jendela keamanan jaringan nirkabel muncul jika jaringan ad hoc memiliki setelan keamanan.

    Pilih Open System atau Shared Key untuk otentikasi dan klik Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) adalah protokol keamanan yang mencegah akses lain ke jaringan nirkabel Anda. WEP mengenkripsi bagian data dari tiap-tiap paket yang ditukar pada jaringan nirkabel menggunakan kunci enkripsi WEP 64 bit atau 128 bit.

13. Jendela yang menampilkan setelan jaringan nirkabel muncul. Periksa setelan, lalu klik Next.

    Sebelum memasukkan alamat IP untuk printer, Anda harus tahu informasi konfigurasi jaringan komputer. Jika konfigurasi jaringan komputer disetel ke DHCP, setelan jaringan nirkabel juga harus DHCP. Begitu pula jika konfigurasi jaringan komputer disetel ke Statis, setelan jaringan nirkabel juga harus Statis.

    Jika komputer Anda disetel ke DHCP dan Anda ingin menggunakan setelan jaringan nirkabel Statis, Anda harus menghubungi administrator jaringan untuk mendapatkan alamat IP statis-nya.

    - Untuk metode DHCP

      Jika metode penentuan alamat IP adalah DHCP, periksa apakah DHCP ditampilkan pada jendela Wireless Network Setting Confirm. Jika jendela menunjukkan Statis, klik Change TCP/IP untuk mengubah metode penentuan ke Receive IP address automatically (DHCP).

    - Untuk metode Statis

      Jika metode penentuan alamat IP adalah Static, periksa apakah Static ditampilkan pada jendela Wireless Network Setting Confirm. Jika jendela menunjukkan DHCP, klik Change TCP/IP untuk memasukkan alamat IP dan nilai konfigurasi jaringan lain untuk printer.

      Misalnya,

      Jika informasi jaringan komputer adalah seperti ditunjukkan di bawah ini:

      - Alamat IP: 169.254.133.42

      - Subnet Mask: 255.255.0.0

      Informasi jaringan printer adalah sebagai berikut:

      - Alamat IP: 169.254.133.43

      - Subnet Mask: 255.255.0.0 (Gunakan subnet mask komputer)

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Setelah jendela yang menunjukkan sambungan kabel jaringan dikonfirmasi muncul, lepas kabel jaringan dan klik Next.

    Dengan kabel jaringan terpasang, akan sulit untuk menemukan printer saat mengonfigurasi jaringan nirkabel.

15. Jaringan nirkabel menyambung sesuai konfigurasi jaringan.

16. Pengaturan jaringan nirkabel selesai. Setelah penginstalan selesai, klik Quit.

    Setelah menyelesaikan sambungan jaringan nirkabel, Anda perlu memasang driver printer untuk mencetak dari sebuah aplikasi (lihat Penginstalan untuk Macintosh).

### Menggunakan kabel jaringan

Printer yang tidak mendukung antarmuka jaringan tidak akan dapat menggunakan fitur ini (lihat Tampak Belakang).

Printer Anda adalah printer yang kompatibel dengan jaringan. Agar printer Anda dapat bekerja dengan jaringan, Anda perlu melakukan beberapa prosedur konfigurasi.

- Setelah menyelesaikan sambungan jaringan nirkabel, Anda perlu memasang driver printer untuk mencetak dari sebuah aplikasi (lihat Menginstal driver melalui jaringan).

- Untuk informasi tentang konfigurasi jaringan Anda, hubungi administrator jaringan Anda atau orang yang menyetel jaringan nirkabel Anda.

#### Item-item yang harus dipersiapkan

- Titik akses

- Komputer yang tersambung ke jaringan

- CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer

- Printer yang dipasang dengan antarmuka jaringan nirkabel

- Kabel jaringan

#### Laporan konfigurasi jaringan pencetakan

Anda bisa mengidentifikasi setelan jaringan printer Anda dengan mencetak laporan konfigurasi jaringan.

Lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan.

#### Penyetelan IP menggunakan Program SetIP (Windows)

Program ini digunakan untuk menyetel alamat IP jaringan printer Anda secara manual menggunakan alamat MAC untuk berkomunikasi dengan printer. Alamat MAC adalah nomor seri perangkat keras antarmuka jaringan dan dapat ditemukan di Laporan Konfigurasi Jaringan.

Lihat Menyetel alamat IP.

#### Mengonfigurasi jaringan nirkabel printer

Sebelum memulai, Anda perlu mengetahui nama jaringan (SSID) dari jaringan nirkabel Anda dan kunci jaringan jika dienkripsi. Informasi ini disetel saat titik akses (atau router nirkabel) diinstal. Jika Anda tidak mengetahui informasi tentang lingkungan nirkabel Anda, tanyakan kepada orang yang telah menyiapkan jaringan Anda.

Untuk mengonfigurasi parameter nirkabel, Anda dapat menggunakan SyncThru™ Web Service.

#### Menggunakan SyncThru™ Web Service

Sebelum memulai konfigurasi parameter nirkabel, periksa status sambungan kabel.

1. Periksa apakah kabel jaringan tersambung ke printer atau tidak. Bila tidak, sambungkan printer dengan kabel jaringan standar.

2. Jalankan peramban web seperti Internet Explorer, Safari, atau Firefox dan masukkan alamat IP baru printer pada jendela browser.

   Misalnya,

3. Klik Login di sisi kanan atas situs web SyncThru™ Web Service.

4. Ketik ID dan Password lalu klik Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Saat jendela SyncThru™ Web Service terbuka, klik Network Settings.

6. Klik Wireless > Wizard.

   Wizard akan membantu Anda menyiapkan konfigurasi jaringan nirkabel. Tapi, jika Anda ingin menyetel jaringan nirkabel secara langsung, pilih Custom.

7. Pilih Network Name(SSID) satu-satunya dalam daftar.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) adalah nama yang menunjukkan jaringan nirkabel. Titik akses dan printer nirkabel yang mencoba menyambung ke jaringan nirkabel tertentu harus menggunakan SSID yang sama. Besar kecil huruf SSID menentukan.

   - Operation Mode: Operation Mode mengacu ke jenis sambungan nirkabel (Lihat Nama jaringan nirkabel dan nomor jaringan).

     - Ad-hoc: Memungkinkan printer nirkabel untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara langsung pada lingkungan teman-ke-teman (P2P).

     - Infrastructure: Memungkinkan printer nirkabel untuk saling berkomunikasi satu sama lain melalui titik akses.

   Jika Operation Mode jaringan Anda berupa Infrastructure, pilih SSID titik akses. Jika Operation Mode berupa Ad-hoc, pilih SSID printer. Perlu dicatat “portthru” adalah SSID default printer Anda.

8. Klik Next.

   Jika muncul jendela setelan keamanan nirkabel, masukkan sandi yang sudah terdaftar (kunci jaringan) kemudian klik Next.

9. Jendela konfirmasi muncul, periksalah penyiapan nirkabel Anda. Jika penyiapan sudah benar, klik Apply.

   Lepaskan kabel jaringan (standar atau jaringan). Kemudian printer Anda mulai berkomunikasi dengan jaringan secara nirkabel. Pada modus Ad-Hoc, Anda dapat menggunakan LAN nirkabel dan LAN berkabel secara bersamaan.

### Mengaktifkan dan menonaktifkan jaringan Wi-Fi

Jika printer dilengkapi perangkat penampil, Anda dapat juga mengaktifkan/mematikan Wi-Fi dari panel kontrol printer menggunakan menu Network.

1. Periksa apakah kabel jaringan tersambung ke printer. Bila tidak, sambungkan printer dengan kabel jaringan standar.

2. Jalankan peramban web seperti Internet Explorer, Safari, atau Firefox dan masukkan alamat IP baru printer pada jendela browser.

   Misalnya,

3. Klik Login di sisi kanan atas situs web SyncThru™ Web Service.

4. Ketik ID dan Password lalu klik Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Saat jendela SyncThru™ Web Service terbuka, klik Network Settings.

6. Klik Wireless > Custom.

   Anda juga dapat mengaktifkan dan menonaktifkan jaringan Wi-Fi.

### Mengatur Wi-Fi Direct untuk mencetak dari perangkat bergerak

Wi-Fi Direct adalah metode koneksi peer to peer yang mudah dikonfigurasi untuk printer Anda dan perangkat bergerak dengan koneksi aman, serta hasil lebih baik dibanding mode ad hoc.

Dengan Wi-Fi Direct, Anda dapat menghubungkan printer ke jaringan Wi-Fi Direct sekaligus terhubung ke titik akes, Anda juga dapat menggunakan jaringan berkabel dan jaringan Wi-Fi Direct secara serempak sehingga beberapa pengguna dapat mengakses dan mencetak dokumen baik dari Wi-Fi Direct dan dari jaringan berkabel.

- Anda tidak dapat terhubung ke internet melalui Wi-Fi Direct printer.

- Daftar protokol yang didukung mungkin berbeda dari model yang Anda miliki, jaringan Wi-Fi Direct TIDAK mendukung IPv6, penyaringan jaringan, IPSec, WINS, dan layanan SLP.

#### Menyiapkan Wi-Fi Direct

Anda dapat mengaktifkan fitur Wi-Fi Direct dengan cara berikut.

##### Dari komputer yang terhubung via kabel USB (direkomendasikan)

- Saat mengatur lewat CD piranti lunak yang disertakan, lihat titik akses via kabel USB.

  - Untuk pengguna Windows, lihat Titik akses melalui kabel USB.

  - Untuk pengguna Macintosh, lihat Titik akses melalui kabel USB.

- Setelah instalasi driver selesai, Samsung Easy Printer Manager dapat diatur dan perubahan pada Wi-Fi Direct dapat dipakai.

  Samsung Easy Printer Manager untuk pengguna Windows dan Macintosh OS saja.

  - Dari menu Mulai, pilih Program atau Semua Program > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Pilih On untuk mengaktifkannya.

    - Device Name: Masukkan nama printer untuk mencari printer Anda pada jaringan nirkabel. Secara default, nama perangkat sama dengan nama model.

    - IP Address: Masukkan alamat IP printer. Alamat IP hanya digunakan untuk jaringan lokal dan bukan infrastruktur jaringan berkabel atau nirkabel. Gunakan alamat IP lokal default (alamat IP lokal default printer untuk Wi-Fi Direct adalah 192.168.3.1)

    - Group Owner: Aktifkan opsi ini untuk menginformasikan printer ke pemilik grup Wi-Fi Direct. Fungsi Group Owner sama seperti titik akses nirkabel. Aktifkan opsi ini.

    - Network Key: Jika printer Anda adalah Group Owner, Network Key diperlukan oleh perangkat bergerak lain untuk terhubung ke printer. Anda dapat mengonfigurasi sendiri kunci jaringan, atau mengingat Kunci Jaringan yang diberikan, secara default.

##### Dari printer (Printer dengan layar tampilan)

- Pilih Network > Wireless > Wi-Fi Direct dari panel kontrol.

- Aktifkan Wi-Fi Direct.

##### Dari jaringan yang terhubung ke komputer

Jika printer menggunakan kabel jaringan atau titik akses nirkabel, Anda dapat mengaktifkan dan mengonfigurasi Wi-Fi Direct dari SyncThru™ Web Service.

- Buka SyncThru™ Web Service, pilih Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Aktifkan atau nonaktifkan Wi-Fi Direct dan atur opsi lain.

- Untuk pengguna SO Linux,

  - Cetak laporan konfigurasi Jaringan IP untuk memeriksa hasilnya (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan).

  - Buka SyncThru Web Service, pilih Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Aktifkan atau nonaktifkan Wi-Fi Direct.

#### Mengatur perangkat bergerak

- Setelah mengatur Wi-Fi Direct dari printer, lihat panduan pengguna perangkat bergerak yang Anda pakai untuk mengatur Wi-Fi Direct perangkat tersebut.

- Setelah mengatur Wi-Fi Direct, unduh aplikasi mencetak menggunakan perangkat bergerak (Misalnya: Samsung Mobile printer) untuk mencetak dari ponsel pintar Anda.

- Setelah menemukan printer yang Anda ingin hubungkan ke perangkat bergerak Anda, pilih printer tadi dan LED printer akan berkedip. Tekan tombol WPS pada printer dan printer akan terhubung pada perangkat bergerak Anda.

- Jika perangkat bergerak Anda tidak mendukung WPS, masukkan "Kunci Jaringan" printer, jangan menekan tombol WPS.

### Pemecahan Masalah

#### Masalah-masalah selama pengaturan atau penginstalan driver

##### Printers Not Found

- Printer Anda mungkin belum dinyalakan. Nyalakan komputer dan printer Anda.

- Kabel USB belum terhubung antara komputer dan printer Anda. Hubungkan printer ke komputer dengan kabel USB.

- Printer tidak mendukung jaringan nirkabel. Periksa panduan pengguna printer yang ada pada CD perangkat lunak yang disertakan bersama printer dan siapkan printer jaringan nirkabel.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Printer tidak dapat menemukan nama jaringan (SSID) yang Anda pilih atau masukkan. Periksa nama jaringan (SSID) di titik akses Anda dan cobalah menyambungkan kembali.

- Titik akses Anda belum dinyalakan. Nyalakan titik akses Anda.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Keamanan tidak dikonfigurasi dengan benar. Periksa keamanan yang dikonfigurasi pada titik akses dan printer Anda.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Komputer Anda tidak menerima sinyal dari printer. Periksa kabel USB dan daya printer.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Printer Anda terhubung dengan kabel jaringan berkabel. Lepaskan kabel jaringan berkabel dari printer.

##### PC Connection Error

- Alamat jaringan yang dikonfigurasi tidak dapat menghubungkan antara komputer dengan printer.

  - Untuk lingkungan jaringan DHCP

    Printer menerima alamat IP secara otomatis (DHCP) saat komputer dikonfigurasi ke DHCP.

  - Untuk lingkungan jaringan Statis

    Printer menggunakan alamat statis saat komputer dikonfigurasi ke alamat statis.

    Misalnya,

    Jika informasi jaringan komputer adalah seperti ditunjukkan di bawah ini:

    - Alamat IP: 169.254.133.42

    - Subnet Mask: 255.255.0.0

    Informasi jaringan printer adalah sebagai berikut:

    - Alamat IP: 169.254.133.43

    - Subnet Mask: 255.255.0.0 (Gunakan subnet mask komputer)

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Masalah lainnya

Bila masalah terjadi selama penggunaan printer di jaringan, periksa hal-hal berikut:

Untuk informasi titik akses (atau router nirkabel), baca panduan penggunanya.

- Komputer, titik akses (atau router nirkabel), atau printer Anda mungkin belum menyala.

- Periksa penerimaan nirkabel di sekitar printer. Jika router jauh dari printer atau ada halangan, Anda dapat kesulitan menerima sinyal.

- Ganti sumber daya untuk titik akses (atau router nirkabel), printer, dan komputer. Kadang mengganti sumber daya dapat mengembalikan komunikasi jaringan.

- Periksa apakah perangkat lunak firewall (V3 atau Norton) menghalangi komunikasi.

  Jika komputer dan printer yang tersambung pada jaringan yang sama tidak dapat ditemukan saat dicari, perangkat lunak firewall mungkin menghalangi komunikasinya. Baca panduan pengguna perangkat lunak tentang cara mematikannya dan cobalah mencari printer kembali.

- Periksa apakah alamat IP printer dimasukkan dengan benar. Anda dapat memeriksa alamat IP dengan mencetak laporan konfigurasi jaringan.

- Periksa apakah titik akses (atau router nirkabel) telah mengonfigurasi keamanan (sandi). Jika titik akses memiliki sandi, hubungi administrator titik akses (atau router nirkabel).

- Periksa alamat IP printer. Instal kembali driver printer dan ubah setelan sambungan printer pada jaringan. Karena karakteristik DHCP, alamat IP yang diberikan dapat berubah bila printer tidak digunakan dalam waktu lama atau bila titik akses telah disetel ulang.

  Daftarkan alamat MAC produk saat Anda mengonfigurasi server DHCP pada titik akses (atau router nirkabel). Setelah itu, Anda dapat terus menggunakan alamat IP yang diatur dengan alamat MAC. Anda bisa mengetahui alamat MAC printer Anda dengan mencetak laporan konfigurasi jaringan (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan).

- Periksa lingkungan nirkabel. Anda mungkin tidak dapat terhubung ke jaringan dalam lingkungan infrastruktur yang mengharuskan Anda memasukkan informasi pengguna sebelum dapat terhubung ke titik akses (atau router nirkabel).

- Printer ini hanya mendukung IEEE 802.11 b/g/n dan Wi-Fi. Jenis komunikasi lainnya (misalnya, Bluetooth) tidak didukung.

- Jika menggunakan modus ad hoc, untuk sistem operasi seperti WIndows Vista, Anda perlu menyetel setelan sambungan nirkabel setiap kali menggunakan printer nirkabel.

- Anda tidak dapat menggunakan modus infrastruktur dan ad hoc sekaligus untuk printer jaringan nirkabel Samsung.

- Printer masih dalam jangkauan jaringan nirkabel.

- Printer berada jauh dari halangan yang dapat menghalangi sinyal nirkabel.

  Lepas semua benda logam besar yang berada di antara titik akses (atau router nirkabel) dan printer.

  Pastikan printer dan titik akses nirkabel (atau router nirkabel) tidak dipisahkan oleh tiang atau dinding yang terbuat dari besi atau beton.

- Printer berada jauh dari printer elektronik lain yang dapat mengganggu sinyal nirkabel.

  Banyak printer dapat mengganggu sinyal nirkabel, termasuk oven microwave dan beberapa parangkat Bluetooth.

- Setiap kali konfigurasi titik askes (router nirkabel) berubah, Anda harus mengubah pengaturan jaringan nirkabel produk.