## Dasar-dasar pemindaian

Untuk fitur pemindaian khusus, baca Panduan Tingkat Lanjut (lihat Fitur-fitur pemindaian).

### Dasar-dasar Scanning

Prosedur ini biasa dan umum dilakukan untuk memindai dokumen asli Anda.

Ini adalah metode pemindaian dasar untuk perangkat yang terhubung dengan USB.

- Anda mungkin harus menekan OK untuk menavigasi ke level menu bawah untuk beberapa model.

- Jika Anda ingin memindai menggunakan jaringan, baca Panduan Tingkat Lanjut (lihat Memindai dari perangkat yang terhubung dengan jaringan).

1. Letakkan satu dokumen menghadap ke bawah pada kaca scan, atau masukkan dokumen menghadap ke atas pada pengumpan dokumen (lihat Memasukkan dokumen asli).

2. Pilih (pindai) > Scan to PC pada panel kontrol.

   ATAU

   Tekan Scan to pada panel kontrol.

   Jika Anda melihat pesan Not Available periksa koneksi port, atau pilih Enable Scan from Device Panel dalam Samsung Easy Printer Manager > Alihkan ke mode tingkat lanjut > Scan to PC Settings.

3. Pilih tujuan pindai yang Anda inginkan dan tekan OK.

   Setelan asalnya adalah My Documents.

   - Anda dapat membuat dan menyimpan pengaturan yang sering digunakan sebagai daftar profil. Anda juga dapat menambah dan menghapus profil, serta menyimpan masing-masing profil ke lokasi lain.

   - Untuk mengubah Samsung Easy Printer Manager > Alihkan ke mode tingkat lanjut > Scan to PC Settings.

4. Pilih opsi yang Anda kehendaki, kemudian tekan OK.

5. Pemindaian dimulai.

   Gambar hasil pemindaian disimpan dalam komputer C:\Users\nama pengguna\Dokumenku. Folder yang tersimpan mungkin berbeda, tergantung sistem operasi atau aplikasi yang digunakan.