## Жүйелік параметрлерді орнату

### Құрылғы параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Настройка тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
ИД устройства | Жіберілетін әр факс бетінің үстінде басып шығарылатын машина идентификаторын орнатады.
Номер факса | Жіберілетін әр факс бетінің үстінде басып шығарылатын факс нөмірін орнатады.
Дата и время | Күн мен уақытты орнатады.
Режим часов | 12 сағ және 24 сағ арасында уақытты көрсету пішімін таңдайды.

Меню наложений

- Выкл. Қалыпты режимде басып шығарады.

- Одно наложен. Барлық беттерді бірінші пішінді пайдаланып басып шығарады.

- Два наложения: Алдыңғы бетті бірінші пішінді пайдаланып және артқы бетті екінші пішінді пайдаланып басып шығарады.

Выбор наложен. | Қабат – принтердің сақтау құрылғысында (HDD) сақталатын, кез келген құжатта қабаттар түрінде басып шығаруға болатын кескіндер.
Пост. в оч. на диске | Вкл. күйінде болғанда, құжаттарды желіден басып шығару үшін сақтау құрылғысында (HDD) сақтайды.
Язык | Басқару тақтасының дисплейінде шығатын мәтіннің тілін орнатады.
Реж. по умолч. | Факс режиміне, көшіру режиміне немесе сканерлеу режиміне қоса құрылғының әдепкі режимін орнатады.
Формат бум. по ум. | Пайдаланылатын әдепкі қағаз өлшемін орната аласыз.
Энергосбереж. | Қуатты үнемдеу режиміне өту алдында машинаның қанша күтетінін орнатады. Машина ұзақ уақыт бойы деректерді алмаса, қуатты тұтыну автоматты түрде азайтылады.
Скан.энергосб. | Қуатты үнемдеу режиміне өту алдында құрылғы сканерінің қанша күтетінін орнатады. Сканер ұзақ уақыт бойы деректерді алмаса, қуатты тұтыну автоматты түрде азайтылады.
Время ож.сист. | Құрылғының алдында пайдаланылған көшіру параметрлерін есте сақтау уақытын орнатады. Уақыт аяқталғаннан кейін құрылғы әдепкі көшіру параметрлерін қалпына келтіреді.
Вр.ожид.задан. | Принтердің бетті басып шығару пәрменімен аяқталмайтын басып шығару тапсырмасының соңғы бетін басып шығару алдында күту уақытын орнатады.

Соб. пробужд.

Қуатты үнемдеу режимінен ояту шартын орнатуға болады. Элементті орнатыңыз.

- Нажатие кнопки: Қуат түймесінен басқа кез келген түймені басқанда, машина қуатты үнемдеу режимінен оянады.

- Сканер: Құжат бергішке қағазда салғанда, құрылғы қуатты үнемдеу режимінен шығады.

- Принтер: Қағаз науасын ашқанда немесе жапқанда, құрылғы қуатты үнемдеу режимінен оянады.

Автопродолж.

Қағаздың қағаз параметрлеріне сәйкес емес екенін анықтағанда, машинаның басып шығаруды жалғастыратын немесе жалғастырмайтынын анықтайды.

- Выкл. Егер қағаз сәйкес емес болса, машина дұрыс қағазды салғанша күтеді.

- Вкл. Егер қағаз сәйкес емес болса, қате туралы хабар көрсетіледі. Машина 30 секунд бойы күтеді, содан кейін хабарды автоматты түрде тазалайдә және басып шығаруды жалғастырады.

- Над уров. моря

- Поправка на высоту

Басып шығару сапасын машинаның биіктігіне сәйкес оңтайландырыңыз.

Автом. CR | Әрбір жолды тасымалдау үшін каретканы қайтаруды қосуға мүмкіндік береді. Бұл Unix немесе DOS пайдаланушыларына ыңғайлы.
Версия ПО | Өнімнің бағдарламалық жасақтама нұсқасын көрсетеді.
Автоматическое завершение | Электрондық пошта мекенжайын немесе факс нөмірін енгізгенде, ұсыныстарды береді. Бұл толығымен енгізусіз деректерді табуға және таңдауға мүмкіндік береді.

- Цикл лотков

- Перекл.автовыб.лот

Қағаздың қағаз параметрлеріне сәйкес емес екенін анықтағанда, құрылғының басып шығаруды жалғастыратын немесе жалғастырмайтынын анықтайды. Мысалы, 1-науаға да, 2-науаға да бір өлшемді қағаз салынған болса, құрылғы 1-науада қағаз таусылғанда, 2-науадан автоматты түрде басып шығарады.

Бұл параметр принтер драйверінен Источник бумаги үшін Автовыбор параметрін таңдасаңыз көрсетілмейді.

Замена бумаги Замена бумаги | Letter және A4 арасындағы қағаз сәйкессіздігін болдырмау үшін принтер драйверінің қағаз өлшемін автоматты түрде ауыстырады. Мысалы, науада A4 қағазы болса, бірақ принтер драйверінде қағаз өлшемін Letter деп орнатсаңыз, құрылғы A4 қағаз басып шығарады және керісінше.
в лотке 1 | Қағаз сәйкессіздігі қатесіне көңіл бөлмеу немесе бөлуді анықтайды. Выкл. пәрменін таңдаңыз, сонда құрылғы тіпті қағаз сәйкес емес болса да, басып шығаруды тоқтатпайды.
ПечПустойСтр | Бет бос болсын, болмасын, принтер компьютерден басып шығару деректерін анықтайды. Бос бетті басып шығаруды немесе өткізіп жіберуді орнатуға болады.

Многоцелевой лоток

- Режим: Пайдаланғыңыз келетін көп қалталы режимді таңдайды.

- Лоток по умолчанию: Әдепкі ретінде пайдалану керек ысырманы таңдайды.

Источник по умолчанию | Әдепкі ретінде пайдалану керек науаны таңдайды.
Адр. книга | Телефон кітапшасының немесе электрондық пошта мекенжайларының тізімін көру немесе басып шығару.

Обслуживание

- Чист. бараб. Парақты басып шығару арқылы картридждің фотобарабанын тазалайды.

- Чист. фьюзера: Парақты басып шығару арқылы фьюзерді тазалайды.

- Уд.сообщ.тон. Бұл параметр тек тонер картриджі бос кезде ғана шығады.

- Расх. материал: Қанша беттер басып шығарылғанын және картриджде қанша тонер қалғанын тексеруге мүмкіндік береді.

- Заканч. тонер: Егер картридждегі тонер аяқталса, пайдаланушыға тонер картриджін ауыстыруды хабарлайтын хабар шығады. Осы хабарды шығу немесе шықпауы параметрін орната аласыз.

- Уклад.в стопку: Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерде қолдансаңыз немесе жоғары ылғалдылық нәтижесінде ылғалданған басып шығару материалдарын пайдалансаңыз, басылымдар шығару науасында иілмелі болып, дұрыс жинақталмауы мүмкін. Бұл жағдайда, басылымдар тығыз жинақталуы үшін машинаны осы функцияны пайдалануға орната аласыз. Бірақ, бұл функцияны пайдаланған кезде басып шығару жылдамдығы төмендейді.

Импорт настр. | USB жад картасында сақталған деректерді машинаға импорттайды.
Экспорт настр. | USB жад картасында сақталған деректерді машинаға экспорттайды.
Эконом. тонера | Бұл режимді белсендіру тонер картриджінің қызмет көрсету мерзімін арттырады және әр беттің құнын қалыпты режимдегіден төмендетеді. Бірақ бұл басып шығару сапасын төмендетеді.
Тихий режим | Басып шығару шуын осы мәзірді қосу арқылы азайта аласыз. Бірақ, басып шығару жылдамдығы мен сапасы төмендеуі мүмкін.

Параметры эко

Басып шығару ресурстарын үнемдеп басып шығаруға мүмкіндік береді.

- Реж. по умолч. Үнемдеу режимін қосу немесе өшіруді таңдаңыз.

  Принудительно (Принуд.): Үнемдеу режимін құпия сөзбен бірге қосады. Үнемдеу режимін қосу/өшіруді қаласа, пайдаланушы құпия сөзді енгізуі керек.

- Выбрать шабл. (Выбрать шабл.): SyncThru™ Web Service. бағдарламасында Еco үлгісін таңдайды.

Сброс настроек | Машинаның зауыттық әдепкі параметрлерін қалпына келтіреді.

### Қағаз параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Настр. бумаги тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка устройства > Настройка > Настройка бум. тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Размер бумаги | Талаптарға сай A4, Letter сияқты немесе басқа қағаз өлшемдерін орнатады.
Тип бумаги | Әр науа үшін қағаз түрін таңдайды.
Источн. бумаги | Қай науадағы қағаз пайдаланылатынын таңдайды.
Поле | Құжаттың шеттерін орнатады.
Подтвержд. лотка | Ысырманы растау хабарын белсендіреді. Ысырманы ашып, жапсаңыз, жаңа ғана ашылған ысырма үшін қағаз өлшемін және түрін орнатуды сұрайтын терезе шығады.

### Sound/Volume

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Звук/громкость тармағына өтіңіз.

- Я болмаса, сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка > Звук/громкость тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Звук клавиш | Перне дыбысын қосады немесе өшіреді. Бұл параметр оn күйіне орнатылған болса, перне басылған сайын дыбыс естіледі.
Сигнал | Дабыл дыбысын қосады немесе өшіреді. Бұл параметр оn күйіне орнатылса, қате орын алғанда немесе факс байланысы аяқталғанда дабыл дыбысы естіледі.

Динамик

Теру үні немесе факс үні сияқты телефон желісінен динамик арқылы шығатын дыбыстарды қосулы немесе өшірулі күйлеріне келтіреді. Бұл параметр Связь деп орнатылған болса, динамик қашықтағы құрылғы жауап бергенше қосулы болады.

Дыбыс деңгейін Без снятия трубки параметрі арқылы реттеуге болады. Динамиктің дыбыс деңгейін телефон желісі қосылғанда ғана реттеуге болады.

1. Басқару тақтасында (факс) түймесін басыңыз.

2. Без снятия трубки тармағын таңдаңыз. Динамиктен теру үні шығады.

3. Қажет дыбыс деңгейін естігенше көрсеткілерді басыңыз.

4. Өзгертілген параметрді сақтау және дайын режимге қайту үшін Без снятия трубки параметрін таңдаңыз.

Звонок | Қоңыраудың дыбыс деңгейін реттейді. Қоңырау дыбысы үшін өшірулі, төмен, орташа және жоғары деңгейін таңдауға болады.

### Report

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Отчет тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Отчеты тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Структура меню | Осы машинаның орналасуын және ағымдағы параметрлерін көрсететін мәзір картасын басып шығарады.
Все отчеты | Осы құрылғы қамтамасыз еттеін есептердің барлық түрлерін басып шығарады.
Конфигурация | Машинаның жалпы теңшелімі туралы есепті басып шығарады.

- Расх. материал

- Сведения о расх. мат.

Басып шығарудың шығын материалдары туралы ақпарат беті.

Адресная книга | Құрылғы жадында қазіргі уақытта сақталған барлық электрондық пошта мекенжайларын басып шығарады.
Тест. страница | Құрылғының дұрыс немесе дұрыс емес басып шығаратынын тексеру үшін сынақ бетін басып шығарады.
Отправка факса | Жіберу есебін басып шығарады, соның ішінде факс тапсырмасының факс нөмірін, беттер санын, тапсырмаға кеткен уақытты, байланыс режимін және байланыс нәтижелерін. Құрылғыны әр факс тапсырмасынан кейін жіберуді растау есебін автоматты түрде басып шығаратындай реттеуге болады.
Факс отправлен | Жақында жіберілген факстар туралы ақпаратты басып шығарады.
Факс принят | Жақында қабылданған факстар туралы ақпаратты басып шығарады.
Сообщ. отправ. | Жақында жіберілген электрондық хаттар туралы ақпаратты басып шығарады.

- Заплан.задания

- Запланированные задания факса

Бұл тізім, әр әрекеттің басталу уақытымен және түрімен қоса, кідіртілген факстар үшін ағымдағы уақытта сақталған құжаттарды көрсетеді.

Нежелат. факс | Қалаусыз факс нөмірлері ретінде көрсетілген факс нөмірлерін басып шығарады.

- Конфигур. сети

- Конфигурация сети

Құрылғының желі байланысы мен конфигурациясы туралы ақпаратты басып шығарады.

- Авториз.польз.

- Пров. подлин. локал. пользователя

Электрондық пошта функциясын пайдалану рұқсат етілген пайдаланушыларды басып шығарады.

Шрифт PCL | PCL қаріптерінің тізімін басып шығарады.

- Шрифт PS

- Шрифты PS3

PS/PS3 қаріптерінің тізімін басып шығарады.

Шрифт EPSON | EPSON қаріптерінің тізімін басып шығарады.
Шрифт KSC5843 | KSC5843 қаріптерінің тізімін басып шығарады.
Шрифт KSC5895 | KSC5895 қаріптерінің тізімін басып шығарады.
Шрифты KSSM | KSSM қаріптерінің тізімін басып шығарады.

- Авториз.в сети

- Пров. подлин. сетев. пользователя

Доменге кірген пайдаланушыларды және олардың идентификаторларын басып шығарады.

Счетчик испол. | Пайдалану бетін басып шығарады. Пайдалану беті басып шығарылған беттердің жалпы санын қамтиды.
Парам-ры факса | Факс есептері туралы ақпаратты басып шығарады.

- Сохран. задан.

- Сохраненные задания

Қазіргі уақытта қосымша жадта немесе сақтау құрылғысында (HDD) сақталған тапсырмаларды басып шығарады.

- Заверш.задание

- Завершенные задания

Аяқталған тапсырмалардың тізімін басып шығарады.

Отчет об исп.устр. | Бұл пайдалану үшін тек SyncThru™ Web Admin Service бағдарламасында тапсырмаларды бақылау қосылғанда ғана қол жетімді болады. Әрбір пайдаланушы үшін басып шығару санағы туралы есепті басып шығаруға болады.

### Қызмет көрсету

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Обслуживание тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Нач. настройка тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Уд.сообщ.тон. | Тонер картриджі бос болғанда осы параметр пайда болады. Бос хабарды тазалауға болады.
Игнор. тонер | Құрылғыны тонер бос екені туралы хабарда елемей, кіріс факстардан басқаны басып шығаруды жалғастыруға реттеуге болады.
Срок службы | Жабдықтардың қызмет көрсету мерзімін көрсетеді (Керек-жарақтардың жұмыс мерзімін бақылау бөлімін қараңыз.)
Заканч. тонер | Деңгейді тонер төмен немесе тонер бос болғанда ескертетіндей теңшейді (Тонер төмен ескертуін орнату бөлімін қараңыз).

- Серийный номер

- Серийный №

Құрылғының сериялық нөмірін көрсетеді. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалғанда немесе Samsung веб-торабында пайдаланушы ретінде тіркелгенде, оны таба аласыз.

Уклад.в стопку | Қағаз бос болуына немесе сәйкессіздігіне байланысты бір науа қол жетімді болмағанда, науалар үшін автоматты байланыстыру мүмкіндігін қосады. Бұл параметр принтерге қағазды басқа қол жетімді науаға беруге мүмкіндік береді.
Цветная | Контраст деңгейі, түсті тіркеу, түс тығыздығы, т.б. сияқты түс параметрін реттеуге мүмкіндік береді.
Электрон. диск | Электрондық дискінің біраз бөлігін тапсырманы сақтау аймағына орнатады. Сақтау аймағын пайдалану тапсырмаларды басқару мәзірін белсендіреді (Тапсырмаларды басқару қараңыз). Бұл компьютер деректерінің электрондық дискінің басып шығару кезегіне жіберілуіне мүмкіндік береді.

### Параметрлерді ысыру

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Сброс настроек тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Восстановить параметры тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Все настройки | Жадта сақталған барлық деректерді жойып, параметрлердің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.
Настройка принтера | Принтер параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.
Настройка бум. | Қағаздың параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.

- Настр. факса

- Факс по умолчанию

Факс параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.

- Настр. копии

- Копий по умолчанию

Көшіру параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.

- Настр. скан.

- Сканир. по умолчанию

Сканерлеу параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.

Настр. сист. | Жүйе параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады.
Настр. сети | Желі параметрлерінің барлығын зауыттық параметрлерге қайтарады. (Қайта іске қосу қажет.)
Адресная книга | Жадта сақталған барлық электрондық пошта мекенжайларының жазбаларын тазалайды.

- Факс отправлен

- Отчет об отправке

Жіберілген факстардың барлық жазбаларын тазалайды.

Сообщ. отправ. | Жіберілген электрондық хаттардың барлық жазбаларын тазалайды.

- Получение факса

- Отчет о приеме

- Отчет о приеме

Қабылданған факстардың барлық жазбаларын жояды.

### Тапсырмаларды басқару

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

Мәзір параметрлерін өзгерту:

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Управ. задан. тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Текущее задан. | Басып шығаруды күтіп тұрған басып шығару тапсырмаларының тізімін көрсетеді.
Сохран. задан. | Дискіде сақталған басып шығару тапсырмаларының тізімдерін көрсетеді.
Политика | Жадта енгізген жаңа файл атауы әлдеқашан бар болса, оның атын өзгертуге немесе қайта жазуға болады.

### Суретті қайта жазу

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Перезап.изобр. тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Вручную | Ішінде сақталған барлық деректерді тазалау үшін ендірілген USB жадты қайта жазуға болады.

### USB параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Сенсорлық экранда USB тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---
Печать из | Поиск файлов ішінен файлдар тізімін көреді. Басып шығарылатын файлды таңдаңыз.
Скан. в USB | Сканерлеудің тағайындалған орнын USB деп орнатады. Түпнұсқаларды сканерлеуге және сканерленген суретті USB құрылғыға сақтауға болады.
Управ. файлами | Поиск файлов ішінен файлдар тізімін көреді. Жойылатын файлды таңдаңыз. USB құрылғыны пішімдеуге болады.
Показать место | Қалған бос орынды көрсетеді.

### Эмуляция параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. печати > Эмуляция тармағына өтіңіз.

Элемент | Сипаттама
--- | ---
Тип эмуляции | Машинаның тілі компьютердің машинамен байланысу әдісін анықтайды.
Настройка | Таңдалған эмуляция түрі үшін егжей-тегжейлі параметрлерді орнатады.

### Электрондық пошта параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Настройка электронной почты тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---
Сервер SMTP | SMTP серверінің конфигурациясын орнатады.
Отправить себе | Электрондық поштаның сақтық көшірмесін жасауға немесе еске салу ретінде пайдалануға болатындай поштаны өзіңізге жіберуге орнатады.
Адресат по умолчанию | Электрондық поштаның тағайындалған мекенжайын әдепкі етіп орнатады.
Отправитель по умолчанию | Жіберушінің электрондық пошта мекенжайын әдепкі етіп орнатады.
Тема по умолчанию | Электрондық поштаның тақырыбын әдепкі етіп орнатады.

### Мекенжай кітапшасының параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Адр. книга тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---
Телеф. книга | Телефон кітапшаларының тізімін қосады, басып шығарады немесе жояды. Сондай-ақ, топты жасауға болады.
Эл. почта | Телефон кітапшаларының тізімін қосады, басып шығарады немесе жояды. Сондай-ақ, топты жасауға болады.

### Құжаттар папкасының параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

#### Құжаттар папкасы мүмкіндігі

- Басқару тақтасында (Меню ) > Папка док-тов > Ф-ции папки докум. тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---
Из сканера | Сканерленген құжаттарды папкада сақтайды. Сақталған файл «жылайкүнсағатминутсекунд» деп автоматты түрде аталады.
Из папки документов | Папкадағы құжатты басып шығарады.

#### Құжаттар папкасының параметрлерін орнату

- Басқару тақтасында (Меню ) > Папка док-тов > Настр. папки докум. тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---
Из сканера | Құжатты папкаға сақтаудың әдепкі параметрлерін орнатады.
Из папки документов | Папкадағы құжатты басып шығарудың әдепкі параметрлерін орнатады.

### Желі параметрлерін орнату

Параметрлерге немесе үлгілерге байланысты дисплейде кейбір мәзірлер пайда болмауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді (Мәзірді шолу бөлімін қараңыз).

- Басқару тақтасында (Меню ) > Сеть тармағына өтіңіз.

- Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Настройка сети тармағына өтіңіз.

Опция | Сипаттама
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Желі ортасын пайдалану үшін тиісті протоколды таңдайды және параметрлерді теңшейді.

Орнатылатын көп параметрлер бар. Сенімді болмасаңыз, осы түрінде қалдырыңыз немесе желілік әкімшіден сұраңыз.

TCP/IP (IPv6) | Желі ортасын IPv6 арқылы пайдалану үшін осы параметрді таңдайды (IPv6 конфигурациясы бөлімін қараңыз).
Скор. Ethernet | Желі арқылы беру жылдамдығының параметрлерін реттеңіз.
802.1x | Желілік байланыс үшін пайдаланушының түпнұсқалық растамасын таңдай аласыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты желілік әкімшіден сұраңыз.
Беспроводной | Сымсыз желіні пайдалану үшін осы параметрді таңдаңыз.
Сброс настроек | Желі параметрлерін әдепкі мәндеріне қайтарады. (Қайта іске қосу қажет.)

- Конфигур. сети

- Конфигурация сети

Бұл тізім құрылғының желі байланысы мен конфигурациясы бойынша мәліметтерді көрсетеді.

Включение сети | Ethernet протоколын қосу немесе өшіруді таңдауға болады.
Включение HTTP | SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану немесе пайдаланбауды орната аласыз.