## Spiegazione del LED di stato

Il colore del LED indica lo stato corrente del dispositivo.

- Alcuni LED potranno non essere disponibili a seconda dei modelli o dei Paesi (vedere Panoramica pannello di controllo).

- Per risolvere l'errore, cercare il messaggio di errore le relative istruzioni nella parte dedicata alla risoluzione dei problemi (vedere Spiegazione dei messaggi del display).

- È possibile inoltre risolvere l'errore utilizzando le linee guida nella finestra del programma Stato della stampa Samsung o Smart Panel (vedere Utilizzo di Stato della stampante Samsung o Utilizzo di Smart Panel).

- Se il problema persiste, contattare un tecnico.

LED | Stato | Descrizione
--- | --- | ---
Stato | Spento | Il dispositivo non è in linea.
Verde | Lampeggiante | Quando la luce lampeggia, l'apparecchio sta ricevendo o stampando dati.

Acceso

- Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.

Rosso

Lampeggiante

- Si è verificato un errore di piccola entità e il dispositivo è in attesa della risoluzione dell'errore. Controllare il messaggio sul display. Quando il problema viene risolto, il dispositivo riprende la sua attività.

- Nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner. La durata prevista della cartuccia[a] del toner è prossima al termine. Preparare una nuova cartuccia per la sostituzione. Si potrebbe migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere Ridistribuzione del toner).[b]

Acceso

- Una cartuccia di toner è quasi al termine della sua durata prevista [a]. Si consiglia di sostituire la cartuccia (vedere Sostituzione della cartuccia del toner).

- Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio.

- Il vassoio non contiene carta, quando si ricevono o stampano dati. Caricare la carta nel vassoio.

- Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display (vedere Spiegazione dei messaggi del display).

- La carta si è inceppata (vedere Rimozione della carta inceppata).

() WPS[b] | Blu | Lampeggiante | Il dispositivo sta eseguendo la connessione a una rete wireless.
Acceso | Il dispositivo è connesso a una rete wireless (vedere Impostazione di rete wireless).
Spento | Il dispositivo sta eseguendo la disconnessione da una rete wireless.
()On | Blu | Acceso | Il dispositivo è in modalità Risparmio energia.
Spento | Il dispositivo è in modalità Pronto o è spento.
Eco | Verde | Acceso | La modalità Eco è attiva. L'impostazione predefinita per la modalità Eco è N su 2 e modalità risparmio:
Spento | La modalità Eco è disattivata.
Toner [b] | Arancione | Lampeggiante | Nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner. La durata della cartuccia [a]del toner è prossima al termine. Preparare una nuova cartuccia per la sostituzione. Si potrebbe migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner (vedere Ridistribuzione del toner).
Acceso | Una cartuccia di toner è quasi al termine della sua durata prevista [a]. Si consiglia di sostituire la cartuccia (vedere Sostituzione della cartuccia del toner).
Spento | Tutte le cartucce di toner sono alla capacità normale.

[a] La durata prevista della cartuccia o del toner indica il numero di stampe medio, come previsto dallo standard ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può variare a seconda dell'ambiente operativo, della percentuale di area di immagine, dell'intervallo di stampa, della grafica, del tipo e del formato del supporto. Una certa quantità di toner potrebbe rimanere nella cartuccia anche quando il LED è di colore rosso e la stampante smette di stampare.

[b] Alcuni LED potranno non essere disponibili a seconda dei modelli o dei Paesi (vedere Panoramica pannello di controllo).