## Rimozione della carta inceppata

Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente.

### Nel vassoio

Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione relativa all'eliminazione di un inceppamento.

Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello. Controllare il tipo del dispositivo (vedere Vista anteriore).

### All'interno del dispositivo

Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione relativa all'eliminazione di un inceppamento.

- L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

- Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello. Controllare il tipo del dispositivo (vedere Vista anteriore).

Se non è presente carta in quest'area, fermarsi e passare al punto successivo: