## Vadu tīkla uzstādīšana

### Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana

Izmantojot ierīces vadības paneli, var izdrukāt tīkla konfigurācijas atskaiti, kurā redzami ierīces pašreizējie tīkla iestatījumi. Tas palīdz iestatīt tīklu.

- Ierīcei ir displeja ekrāns: Vadības panelī nospiediet pogu (Menu un atlasiet Network > Network Conf. (Network Configuration).

- Ierīcei ir skārienekrāns: Nospiediet Setup galvenajā ekrānā > Network > Next > Network Configuration.

- Ierīcei nav displeja ekrāna: Turiet nospiestu vadības paneļa pogu (Cancel vai Stop/Clear) ilgāk par 4–5 sekundēm.

Izmantojot šo tīkla konfigurācijas atskaiti, var uzzināt ierīces MAC adresi un IP adresi.

Piemēram:

- MAC adrese: 00:15:99:41:A2:78

- IP adrese: 169.254.192.192

### IP adreses iestatīšana

- Ierīcē, kas neatbalsta tīkla interfeisu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. Skats no aizmugures).

- Šī programma neatbalsta TCP/IPv6.

Lai tīklā veiktu drukāšanu un pārvaldību, vispirms ir jāiestata IP adrese. Vairumā gadījumu jaunu adresi automātiski piešķirs tīklā esošais DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokols) serveris.

#### IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Windows)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri: Vadības panelis > Drošības centrs > Windows ugunsmūris.

1. Instalējiet šo programmu no komplektācijā iekļautā kompaktdiska, veicot dubultklikšķi uz Application > SetIP > Setup.exe.

2. Izpildiet instalēšanas logā redzamās instrukcijas.

3. Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.

4. Ieslēdziet ierīci.

5. Operētājsistēmas Windows izvēlnē Sākt atlasiet Visas programmas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas SetIP logā noklikšķiniet uz ikonas (trešā no kreisās puses).

7. Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā tālāk parādītajā veidā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.

   Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana) un ievadiet to bez koliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

8. Noklikšķiniet uz Apply un pēc tam noklikšķiniet uz OK. Ierīce automātiski izdrukās Tīkla konfigurācijas atskaiti. Apstipriniet, vai visi iestatījumi ir pareizi.

#### IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (operētājsistēmā Macintosh)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri: System Preferences > Security > Firewall.

Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.

1. Pievienojiet ierīci tīklam, izmantojot tīkla kabeli.

2. Ievietojiet instalācijas kompaktdisku un atveriet diska logu, atlasiet MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Veiciet dubultklikšķi uz faila, lai automātiski atvērtu programmu Safari, un atlasiet Trust. Pārlūkprogrammā tiks atvērta lapa SetIPapplet.html, kurā būs redzams printera nosaukums un IP adreses informācija.

4. Lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurācijas logu, programmas SetIP logā noklikšķiniet uz ikonas (trešā no kreisās puses).

5. Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.

   Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana) un ievadiet to bez koliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

6. Atlasiet Apply, pēc tam OK un vēlreiz OK.

7. Izejiet no pārlūkprogrammas Safari.

#### IPv4 konfigurācija, izmantojot programmu SetIP (Linux)

Pirms programmas SetIP izmantošanas, atspējojiet datora ugunsmūri šeit: System Preferences vai Administrator.

Tālāk aprakstītās instrukcijas var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa vai operētājsistēmas.

1. Atveriet /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Veiciet dubultklikšķi uz faila SetIPApplet.html.

3. Noklikšķiniet, lai atvērtu protokolu TCP/IP konfigurēšanas logu.

4. Ievadiet jauno ierīces informāciju konfigurācijas logā. Uzņēmuma iekštīklā pirms darba turpināšanas var būt nepieciešams, lai šo informāciju piešķir tīkla pārvaldnieks.

   Uzziniet ierīces MAC adresi tīkla konfigurācijas atskaitē (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana) un ievadiet to bez koliem. Piemēram, 00:15:99:29:51:A8 kļūst par 0015992951A8.

5. Ierīce automātiski izdrukās Tīkla konfigurācijas atskaiti.