## 토너 카트리지 교체

이 링크를 클릭하면 토너 카트리지를 교체하는 방법을 보여주는 동영상을 볼 수 있습니다.

- 토너 카트리지를 충분히 흔들어 주세요. 초기 인쇄 품질이 좋아집니다.

- 이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델 타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).

- 토너 카트리지가 손상될수 있으므로, 토너 카트리지를 햇빛에 몇 분 이상 노출시키지 마세요. 필요하다면 종이로 토너 카트리지를 덮어 두세요.

- 토너 카트리지의 녹색 표면이 손에 닿지 않도록 주의 하세요. 이 부분을 만지지 않도록 토너 카트리지의 손잡이를 이용하세요.

- 칼이나 가위와 같은 날카로운 물체를 사용해서 인쇄 카트리지 패키지를 열지 마세요. 인쇄 카트리지 표면이 손상될 수 있습니다.

- 만약 옷에 토너가 묻었다면 마른 천으로 닦아낸 후 찬물로 씻어 주세요. 뜨거운 물로 씻으면 옷에 토너 얼룩이 남습니다.

- 스캔 유니트를 열때에는 반드시 원고 급지 장치와 스캔부를 한꺼번에 잡고 열어주세요.

토너 카트리지가 예상 카트리지 수명에 도달하면 제품의 인쇄가 중지됩니다.