## Факс мүмкіндіктері

- Негізгі факс мүмкіндіктерін Негізгі нұсқаулық қараңыз (Негізгі факс жіберу бөлімін қараңыз).

- Бұл функцияға SCX-340x/SCX-340xW Series принтерлерінде қолдау көрсетілмейді (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз).

### Автоматты түрде қайта теру

Терілген нөмір бос емес болса немесе факсты жібергенде жауап болмаса, құрылғы автоматты түрде нөмірді қайта тереді. Қайта теру уақыты елдің зауыттық әдепкі параметріне байланысты.

Дисплей Повторить набор? сөздерін көрсеткенде, нөмірді күтусіз қайта теру үшін (Старт ) түймесін басыңыз. Автоматты түрде қайта теруді болдырмау үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

Қайта терулер арасындағы уақыт аралығын немесе қайта теру әрекеттерінің санын өзгерту үшін.

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Отправка тармағына өтіңіз.

2. Кол-во дозв. немесе Интервал дозв. параметрлерін таңдаңыз.

3. Қажет параметрді таңдаңыз.

### Факс нөмірін қайта теру

1. Басқару тақтасында (Повтор/пауза) түймесін басыңыз.

2. Қажет факс нөмірін таңдаңыз.

   Он жақында жіберілген факс нөмірлері мен он алынған қоңырау шалушы идентификаторлары көрсетіледі.

3. Түпнұсқа құжат бергішке салынған кезде, құрылғы автоматты түрде жіберуін бастайды.

   Түпнұсқа сканерлеу әйнегіне қойылса, тағы бет қосу үшін, Да түймесін басыңыз. Басқа түпнұсқаны салып, OK түймесін басыңыз. Аяқтаған кезде, Следующая стр.? пайда болғанда Нет пәрменін таңдаңыз.

### Тасымалдауды растау

Түпнұсқаның соңғы беті сәтті жіберілгенде, құрылғы дыбыстық сигнал беріп, дайын режиміне өтеді.

Факс жіберу кезінде қате пайда болса, дисплейде қате туралы хабар көрсетіледі. Қате туралы хабарды алсаңыз, хабарды тазалау үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басып, факсты жіберу әрекетін қайталаңыз.

Әрдайым, факсті жіберу аяқталған кезде растау есебін басып шығару параметрін орнатуға болады. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Отправка > Отчет об отпр. тармағына өтіңіз.

### Факсті компьютермен жіберу

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

Факсті құрылғыға бармай-ақ, компьютер арқылы жіберуге болады.

Компьютер арқылы факс жіберу үшін, Samsung Network PC Fax бағдарламасын орнату керек. Бұл бағдарлама принтер драйверін орнатқан кезде орнатылады.

1. Жіберілетін құжатты ашыңыз.

2. Файл мәзірінде Басып шығару түймесін таңдаңыз.

   Басып шығару терезесі көрсетіледі. Қолданба нұсқасына қарай бұл терезе сәл өзгеше болуы мүмкін.

3. Басып шығару терезесінен Samsung Network PC Fax тармағын таңдаңыз.

4. Басып шығару немесе ОК түймесін басыңыз.

5. Алушылардың нөмірлерін енгізіп, опцияны таңдаңыз

   Справка мәзірін таңдаңыз немесе терезеде түймесін басып, мәліметтер алу керек кез келген параметрді нұқыңыз.

6. Отправить түймесін басыңыз.

### Факстің тасымалдануын кідірту

Жабдыққа факсті кейінірек, сіз болмаған кезде жіберу параметрін орнатуға болады. Бұл функцияны пайдаланып, түрлі түсті факс жіберу мүмкін емес.

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) түймесін басыңыз.

3. Ажыратымдылығы мен ашықтығын қажетті деңгейге келтіріңіз.

4. Басқару тақтасында (Меню ) > Факс > Отлож. отправ. тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Факс > Отложенная отправка > Кому тармағына өтіңіз.

5. Алушы факсінің нөмірін енгізіп, OK түймесін басыңыз.

6. Дисплейде құжатты жіберу үшін, келесі факс нөмірін енгізу сұралады.

7. Қосымша факс нөмірлерін енгізу үшін Да параметрі бөлектелгенде OK түймесін басып, 5 қадамды қайталаңыз.

   - 10-ға дейін мақсатты орындарды қосуға болады.

   - Топтық теру нөмірлерін бір рет енгізгеннен кейін, басқа топтық теру нөмірлерін енгізу мүмкін емес.

8. Жұмыс атауын және уақытты енгізіңіз.

   Егер тапсырмаға ағымдағы уақыттан ерте уақытты белгілесеңіз, факс келесі күні сол уақытта жіберіледі.

9. Түпнұсқа тасымалданбас бұрын, жадқа сканерленеді.

   Жабдық дайын режиміне өтеді. Дисплейде құрылғының дайын режиміне ауысқаны және кідіртілген факс орнатылғаны туралы ескерту көрсетіледі.

   Кідіртілген факс тапсырмаларының тізімін тексеруге болады. Басқару тақтасында (Меню ) > Настр. сист. > Отчет > Заплан.задания тармағына өтіңіз.

#### Тапсырыс жасалған факске құжаттарды қосу

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Добавить стр. тармағына өтіңіз.

3. Факс жұмысын таңдап, OK түймесін басыңыз.

   Аяқтаған кезде, Следующая стр.? пайда болғанда Нет пәрменін таңдаңыз. Жабдық түпнұсқаны жадқа сақтайды.

4. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

#### Тапсырыс жасалған кідіртілген факс тапсырмасын болдырмау

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Отмена задания тармағына өтіңіз.

2. Қажетті факс тапсырмасын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. Дисплейде Да бөлектелгенде, OK түймесін басыңыз.

   Таңдалған факс тапсырмасы жадтан өшіріледі.

4. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

### Басымдылыққа ие факсті жіберу

Бұл функция жоғары басымдылыққа ие факсті тапсырыс жасалған жұмыстардан бұрын жіберу үшін пайдаланылады. Түпнұсқа жадқа сканерленеді және ағымдағы жұмыс орындалғаннан кейін дереу жіберіледі.

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Приор. отправ. тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Факс > Приорит. отправка > Кому тармағына өтіңіз.

3. Екінші алушы факсінің нөмірін енгізіп, OK түймесін басыңыз.

4. Жұмыс атауын енгізіп, OK түймесін басыңыз.

5. Түпнұсқа сканерлеу әйнегіне қойылса, тағы беттер қосу үшін, Да түймесін басыңыз. Басқа түпнұсқаны салып, OK түймесін басыңыз.

   Аяқтаған кезде, Нет пайда болғанда Следующая стр.? пәрменін таңдаңыз.

   Жабдық сканерлеуді бастап, факсті бағыты бойынша жібереді.

### Жіберілген факсті басқа бағытқа қайта жіберу

Жабдықтың қабылданған немесе жіберілген факсті факс, электрондық пошта не сервер арқылы басқа бағытқа жіберу функциясын қосуға болады. Бұл функция кеңседен тыс болып, бірақ факс алуыңыз керек болған кезде өте пайдалы.

- Факсты электрондық пошта арқылы басқа бағытқа қайта жібергенде, алдымен SyncThru™ Web Service ішінде пошта сервері мен IP мекенжайды орнату керек (SyncThru™ Web Service бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз).

- Түсті факсті жіберіп не қабылдағаныңызбен, деректер сұр түсте қайта жіберіледі.

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Передать > Факс > Переслать > Вкл. тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Настройка факса > Переслать > Факс, Эл. почта немесе Сервер > Пересл. отпр. > Вкл. тармағын таңдаңыз.

   Модельге немесе қққққосымшаларға байланысты Передать опциясы қол жетімді болмауы мүүмкін (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

3. Мақсатты факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын немесе сервер мекенжайын енгізіңіз және OK түймесін басыңыз.

4. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

   Барлық келесі жіберілген факстер көрсетілген факс жабдығына қайта жіберіліп тұрады.

### Қабылданған факсті қайта жіберу

Жабдықтың қабылданған немесе жіберілген факсті факс, электрондық пошта не сервер арқылы басқа бағытқа жіберу функциясын қосуға болады. Бұл функция кеңседен тыс болып, бірақ факс алуыңыз керек болған кезде өте пайдалы.

Түсті факсті жіберіп не қабылдағаныңызбен, деректер сұр түсте қайта жіберіледі.

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Передать > Факс, Эл. почта, немесе Сервер > Переслать принятые немесе Перенаправить > Передать тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Настройка факса > Переслать > Факс, Эл. почта немесе Сервер > Переслать принятые немесе Перенаправить > Вкл. тармағын таңдаңыз.

   - Модельге немесе қққққосымшаларға байланысты Передать опциясы қол жетімді болмауы мүүмкін (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

   - Факсті қайта жіберу орындалған соң, құрылғыда факстің басып шығарылуын орнату үшін, Пересл.и печ. тармағын таңдаңыз.

2. Мақсатты факс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын немесе сервер мекенжайын енгізіңіз және OK түймесін басыңыз.

3. Басталу уақыты мен аяқталу уақытын енгізіп, OK түймесін басыңыз.

4. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

   Барлық келесі жіберілген факстер көрсетілген факс жабдығына қайта жіберіліп тұрады.

### Қағаздың екі жағында факс жіберу

- Бұл құжат бергішке түпнұсқаларды жүктегенде ғана қол жетімді.

- Параметрлерге немесе модельдерге байланысты кейбір мәзірлер дисплейде шықпауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді.

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) > Duplex тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Факс > Қажет мәзірді таңдау > Ішкі мәзірлерде Двусторонняя тармағына өтіңіз.

   - Выкл. Факстерді қалыпты режимде жібереді.

   - 2-стороний: Түпнұсқаның екі жағында факс жіберу.

   - 2->1-ст.пов.2: Түпнұсқаның екі жағында факс жібереді және әрқайсысын бөлек парақта басып шығарады, бірақ басып шығарылғанның артқы жағындағы ақпарат 180° айналдырылады.

3. OK түймесін басыңыз.

### Факсті компьютермен қабылдау

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін басқару тақтасындағы параметрді орнатыңыз:

  Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Передать > PC > Вкл. тармағына өтіңіз.

  Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Переслать > ПК > Вкл. тармағына өтіңіз.

1. Samsung Easy Printer Manager бағдарламасын ашыңыз.

2. Список принтеров ішінен қажетті құрылғыны таңдаңыз.

3. Параметры режима Факс-ПК мәзірін таңдаңыз.

4. Факс параметрлерін өзгерту үшін, Включить прием факсов с устройства қойындысын пайдаланыңыз.

   - Тип изображения: Қабылданған факстің пішінін PDF немесе TIFF пішініне ауыстыру.

   - Папка для сохранения: Пішіні ауыстырылған факстерді сақтау орны таңдалады.

   - Префикс: Префиксті таңдаңыз.

   - Печать принятых факсов: факс қабылданғаннан кейін, осы факсті басып шығарады.

   - Уведомить по завершении: Факс келгенде қалқымалы терезе арқылы ескерту жасалады.

   - Открыть с помощью приложения по умолчанию: Факсті қабылдағаннан кейін оны әдепкі бағдарламамен ашу.

   - Отсутствуют: Факсты қабылдағаннан кейін құрылғы пайдаланушыға хабарламайды немесе бағдарламаны ашпайды.

5. Save > OK нұқыңыз.

### Қабылдау режимдерін өзгерту

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Прием > Режим приема тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию > Стандартное > Режим приема тармағына өтіңіз.

2. Қажет параметрді таңдаңыз.

   - Факс: факстің кіріс қоңырауына жауап беріп, бірден факсті қабылдау режиміне өтеді.

   - Телефон: (Без снятия трубки) түймесін, содан кейін (Старт ) түймесін басу арқылы факсты қабылдайды.

   - Автоотв/факс: жауап беру құрылғысы сіздің жабдығыңызға жалғанғанда қолданылады. Жабдығыңыз кіріс қоңырауына жауап беріп, қоңырау шалушы жауап беру құрылғысында хабар қалдыра алады. Егер құрылғы желіде факс үнін сезінсе, ол автоматты түрде «Fax» режиміне ауысып, факсті қабылдай бастайды.

     Автоотв/факс режимін пайдалану үшін, жауап беруші құрылғыны құрылғының артындағы «EXT» ұясына қосыңыз.

   - DRPD: Шартты қоңырауды автоматты түрде тану (DRPD) функциясын пайдаланып қоңырауды қабылдауға болады. Шартты қоңырау - бұл телефон компаниясы ұсынатын бір телефон желісі арқылы бірнеше телефон нөмірлерін пайдаланып қоңырауға жауап беруге мүмкіндік беретін қызмет. Қосымша мәліметтерді мына жерден қараңыз: Факсті DRPD режимі арқылы қабылдау.

     Бұл параметр елге байланысты болмауы мүмкін.

3. OK түймесін басыңыз.

4. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

### Факстерді «Tel» режимінде қолмен қабылдау

Факсты факс үнін естігенде (Без снятия трубки) түймесін, содан кейін (Старт ) түймесін басу арқылы қабылдауға болады. Егер құрылғының тұтқасы болса, қоңырауларға тұтқаны пайдаланып жауап бере аласыз (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

### «Answering Machine/Fax» режимінде қабылдау

Осы режимді пайдалану үшін жауап беруші құрылғыны құрылғының артындағы «EXT» ұясына қосыңыз. Қоңырау шалушы хабар қалдырса, жауап беруші құрылғы хабарды сақтайды. Егер құрылғы желіде факс үнін анықтаса, автоматты түрде факсті қабылдай бастайды.

- Егер құрылғыда осы режим орнатылып, жауап беруші құрылғы өшірілген немесе «EXT» ұясына жалғанған болса, алдын ала орнатылған қоңыраулар санынан кейін құрылғы автоматты түрде Факс режиміне өтеді.

- Егер жауап беруші құрылғыда қоңырау санын пайдаланушының өзі таңдау мүмкіндігі болса, құрылғыны кіріс қоңырауына 1 қоңыраудан кейін жауап беру параметріне орнатыңыз.

- Егер құрылғы «Tel» режимінде болса, факс құрылғысы бар бар жауап беруші құрылғыны ажыратыңыз немесе өшіріңіз. Әйтпесе, жауап беруші құрылғының шығыс хабары телефон байланысын үзеді.

### Факстарды қосымша телефон арқылы қабылдау

«EXT» ұясына қосылған қосымша телефонды пайдаланып жатқанда, факс құрылғысына өтпестен, сөйлесіп жатқан адамнан факсты қосымша телефонда қабылдай аласыз.

Қосымша телефоннан қоңырау алып факс үнін естіңіз, қосымша телефондағы *9* түймелерін басыңыз. Құрылғы факсты қабылдайды.

*9* зауытта алдын ала орнатылған қашықтан қабылдау коды. Бірінші және соңғы жұлдызша бекітілген, ал ортасындағы санды қалауыңыз бойынша өзгертуге болады.

«EXT» ұясына қосылған телефонмен сөйлесіп жатқанда, көшіру және сканерлеу мүмкіндіктер қол жетімді болмайды.

### Факсті DRPD режимі арқылы қабылдау

Бұл параметр елге байланысты болмауы мүмкін. Шартты қоңырау - бұл телефон компаниясы ұсынатын бір телефон желісі арқылы бірнеше телефон нөмірлерін пайдаланып қоңырауға жауап беруге мүмкіндік беретін қызмет. Бұл функция әдетте, қоңырауға тиісті түрде жауап беру үшін, осы қоңырау қай нөмірге жасалғанын білу керек көптеген клиенттермен жұмыс істейтін қызметтерде пайдаланылады.

Бұл параметр елге байланысты болмауы мүмкін.

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Прием > Режим DRPD > Ожидание звонка тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройки по умолчанию > Факс по умолчанию > Стандартное > Режим приема > DRPD тармағына өтіңіз.

2. Факс нөміріңізге басқа телефоннан қоңырау соғыңыз.

3. Жабдыққа қоңырау келгенде, оған жауап бермеңіз. Шартты сигналды есте сақтау үшін құрылғыға бірнеше қоңырау жасалуы керек.

   Жабдық сигналды есте сақтағаннан кейін, дисплейде Настройка DRPD завершена хабары көрсетіледі. DRPD функциясын орнату жүзеге аспаса, Ошибка звонка DRPD хабары көрсетіледі.

4. «DRPD» хабары көрсетілгенде OK түймесін басып, 2-қадамнан бастап әрекетті қайталаңыз.

   - Факстің нөмірі өзгертілсе немесе құрылғы басқа желіге қосылса, DRPD функциясын қайтадан орнату керек болады.

   - DRPD функциясы орнатылғаннан кейін, сигналды факске жасалған қоңырау ретінде қабылдайтынын тексеру үшін, құрылғы нөміріне қайтадан қоңырау соғыңыз. Содан соң, қоңырау «EXT» ұясына жалғанған қосымша телефон немесе жауап беруші құрылғыға жіберілетінін тексеру үшін, дәл осы желідегі басқа нөмірге қоңырау соғыңыз.

### Қауіпсіз қабылдау режимінде қабылдау

Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

Қабылданған факстерді рұқсаты жоқ адамдардың оқуын болдырмау керек болуы мүмкін. Қауіпсіз қабылдау режимін қосыңыз, сонда барлық кіріс факстер жадқа жіберіледі. Құпия сөзді енгізіп кіріс факстерді басып шығаруға болады.

Қауіпсіз қабылдау режимін пайдалану үшін басқару тақтасының (факс) > (Меню ) > Факс > Безопас. прием тармағында мәзірді белсендіріңіз. Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Безопас. прием тармағына өтіңіз.

#### Қабылданған факстерді басып шығару

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Факс > Безопас. прием > Печать тармағына өтіңіз.

   Я болмаса сенсорлық экранда Настройка > Настройка устройства > Далее > Настройка факса > Безопас. прием > Печ. тармағына өтіңіз.

2. Төрт санды құпия сөзді енгізіп, OK түймесін басыңыз.

3. Жабдық жадта сақталған барлық факстерді басып шығарады.

### Қағаздың екі бетінде де басып шығару

- Параметрлерге немесе модельдерге байланысты кейбір мәзірлер дисплейде шықпауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді.

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Үлгілер бойынша мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

1. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз.

2. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Прием > Дупл. печать тармағына өтіңіз.

   - Выкл. Қалыпты режимде басып шығарады.

   - Длинный край: Беттерді кітап сияқты оқуға болатындай басып шығарады.

   - Короткий край: Беттерді блокнот сияқты ақтарып оқуға болатындай басып шығарады.

3. OK түймесін басыңыз.

4. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

### Жадтағы факстерді қабылдау

Бұл құрылғы көп функциялы құрылғы болғандықтан, ол көшірме жасау немесе басып шығару кезінде факс қабылдай алады. Көшірме жасау немесе басып шығару кезінде факс қабылдасаңыз, құрылғы келген факсті жадында сақтайды. Содан соң, көшірме жасау немесе басып шығару аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде факсті басып шығарады.

Егер факс қабылданып, басып шығарылып жатса, дәл сол уақытта басқа көшіру және басып шығару тапсырмаларын өңдеу мүмкін емес.

### Факстің жіберілуі туралы есепті автоматты түрде басып шығару

Құрылғыны уақыт пен күндерді қоса алдыңғы 50 байланыс әрекеттері туралы толық мәліметтері бар есепті басып шығаратын етіп орнатуға болады.

1. Басқару тақтасында (факс) > (Меню ) > Настр. факса > Автоотчет > Вкл. тармағына өтіңіз.

2. Дайын режимге оралу үшін (Cancel немесе Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.