## Menggunakan SyncThru™ Web Service

- Internet Explorer 6.0 atau lebih tinggi adalah persyaratan minimal untuk SyncThru™ Web Service.

- Penjelasan untuk SyncThru™ Web Service pada panduan pengguna ini mungkin berbeda dari printer Anda, tergantung opsi dan modelnya.

- Khusus model jaringan (lihat Piranti lunak).

### Mengakses SyncThru™ Web Service

1. Jalankan browser web, seperti Internet Explorer, dari Windows.

   Masukkan alamat IP printer printer Anda (http://xxx.xxx.xxx.xxx) di dalam kolom alamat, lalu tekan tombol Enter atau klik Pergi.

2. Situs web pada printer Anda terbuka.

#### Masuk ke SyncThru™ Web Service

Sebelum mengonfigurasi opsi dalam SyncThru™ Web Service, masuk dulu sebagai administrator. Anda masih bisa menggunakan SyncThru™ Web Service tanpa masuk, tetapi tidak bisa mengakses tab Settings dan tab Security.

1. Klik Login pada bagian kanan atas situs web SyncThru™ Web Service.

2. Ketik ID dan Password lalu klik Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

### Sekilas SyncThru™ Web Service

Beberapa tab mungkin tidak muncul, tergantung model printer Anda.

#### Tab Information

Tab ini berisi informasi umum tentang printer Anda. Anda dapat memeriksa berbagai hal seperti sisa toner. Anda juga dapat mencetak laporan, seperti laporan kesalahan.

- Active Alerts: Menampilkan gangguan yang terjadi pada printer dan keseriusannya.

- Supplies: Menunjukkan jumlah halaman yang dicetak dan sisa toner dalam kartrid.

- Usage Counters: Menunjukkan frekuensi penggunaan menurut jenis pencetakan: simplex dan duplex.

- Current Settings: Menunjukkan informasi printer dan jaringan.

- Print information: Mencetak laporan, misalnya laporan terkait sistem, alamat email dan laporan font.

#### Tab Settings

Dengan tab ini Anda dapat mengatur konfigurasi yang disediakan printer dan jaringan Anda. Anda harus masuk sebagai administrator untuk melihat tab ini.

- Tab Machine Settings: Mengatur opsi yang disediakan printer Anda.

- Tab Network Settings: Menunjukkan opsi-opsi untuk lingkungan jaringan. Mengatur opsi-opsi seperti TCP/IP dan protokol jaringan.

#### Tab Security

Dengan tab ini, Anda dapat mengatur informasi sistem dan keamanan jaringan. Anda harus masuk sebagai administrator untuk melihat tab ini.

- System Security: Mengatur informasi administrator sistem dan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur printer.

- Network Security: Menyesuaikan pengaturan server HTTP, IPSec, IPv4/IPv6 filtering, 802.1x, dan Otentikasi.

- User Access Control: Mengelompokkan pengguna sesuai peran mereka. Otorisasi, otentikasi, and tanggung jawab tiap pengguna diatur lewat batas peran kelompok yang bersangkutan.

#### Tab Maintenance

Dengan tab ini, Anda dapat merawat printer dengan memperbarui firmware dan mengatur informasi kontak untuk mengirim email. Anda juga dapat terhubung ke situs web Samsung atau mengunduh driver dengan memilih menu Link.

- Firmware Upgrade: Memutakhirkan firmware printer Anda.

- Contact Information: Menunjukkan informasi kontak.

- Link: Menunjukkan link ke situs-situs bermanfaat untuk mengunduh atau mencari informasi.

### Konfigurasi notifikasi email

Anda dapat menerima email tentang status perangkat Anda dengan mengatur opsi ini. Setelah informasi seperti alamat IP, nama host, alamat email dan informasi server SMTP diatur, status perangkat (kekurangan kartrid toner atau kerusakan printer) akan dikirim ke email orang tertentu secara otomatis. Opsi ini bisa lebih sering digunakan oleh administrator perangkat.

Beberapa menu mungkin tidak muncul di layar tergantung opsi dan model. Artinya, menu tersebut tidak tersedia untuk printer Anda.

1. Jalankan browser web, seperti Internet Explorer, dari Windows.

   Masukkan alamat IP perangkat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) di dalam ruas alamat dan tekan tombol Enter atau klik Pergi.

2. Situs web pada printer Anda terbuka.

3. Dari tab Settings, pilih Machine Settings > E-mail Notification.

   Jika Anda belum mengonfigurasikan lingkungan server keluar, masuklah ke Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP) untuk mengonfigurasi lingkungan jaringan sebelum mengatur notifikasi email.

4. Centang kotak Enable untuk menggunakan E-mail Notification.

5. Klik tombol Add untuk menambah pengguna notifikasi email.

   Atur nama dan alamat email penerima dengan item notifikasi yang Anda ingin terima peringatannya.

6. Klik Apply.

Jika firewall diaktifkan, email mungkin tidak bisa dikirim. Jika demikian, hubungi administrator jaringan.

### Mengatur informasi administrator sistem

Pengaturan ini diperlukan untuk menggunakan opsi notifikasi email.

Beberapa menu mungkin tidak muncul di layar tergantung opsi dan model. Artinya, menu tersebut tidak tersedia untuk printer Anda.

1. Jalankan browser web, seperti Internet Explorer, dari Windows.

   Masukkan alamat IP perangkat (http://xxx.xxx.xxx.xxx) di dalam kolom alamat dan tekan tombol Enter atau klik Pergi.

2. Situs web pada perangkat Anda terbuka.

3. Dari tab Security, pilih System Security > System Administrator

4. Masukkan nama administrator, nomor telepon, lokasi atau alamat email.

5. Klik Apply.