## Драйверді жергілікті орнату

Жергілікті қосылған машина – кабельді пайдаланып компьютерге тікелей жалғанған машина. Құрылғы желіге қосылған болса, төмендегі келесі қадамдарды өткізіп жіберіңіз және желіге қосылған құрылғының драйверін орнатуға өтіңіз (Желі арқылы драйверді орнату бөлімін қараңыз).

- Егер Macintosh немесе Linux амалдық жүйелерінің пайдаланушысы болсаңыз, Macintosh жүйесінде орнату немесе Linux үшін орнату бөлімін қараңыз.

- Осы Пайдаланушы нұсқаулығы тармағындағы орнатым терезесі қолданыстағы құрылғы мен интерфейске байланысты түрлі болуы мүмкін.

- Выборочная установка тармағын таңдау бағдарламаларды орнату үшін таңдауға мүмкіндік береді.

- Тек 3 метрден аспайтын USB кабельді пайдаланыңыз.

### Windows

1. Құрылғы компьютерге қосылып, қуат көзіне қосылғанын тексеріңіз.

   Орнату іс рәсімі кезінде «Жаңа жабдық табылды шебері» шықса, терезені жабу үшін Болдырмау түймешігін басыңыз.

2. Қос берілген бағдарламалық жасақтама ықшам дискісін CD-ROM дискжетекке енгізіңіз.

   Егер орнату терезесі көрсетілмесе, Бастау > Барлық бағдарламаларда > Қалыпталған > Іске қосу нұқыңыз.

   X:\Setup.exe деп “X” әрпінің орнына дискіенгізгінің әрпін теріп OK түймесін басыңыз.

3. Установить сейчас түймесін басыңыз.

4. Лицензионное соглашение бөлімін оқыңыз және Я принимаю условия лицензионного соглашения. түймесін таңдаңыз. Содан кейін Далее түймесін басыңыз.

5. Орнату терезесіндегі нұсқауларды орындаңыз.