## Мәзірді шолу

Басқару тақтасы құрылғы параметрлерін орнату немесе құрылғы функцияларын пайдалану үшін түрлі мәзірлерді ашуға мүмкіндік береді.

- Бұл функцияға SCX-340x/SCX-340xW Series өнімдерінде қолдау көрсетілмейді (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз).

- Параметрлерге немесе модельдерге байланысты кейбір мәзірлер дисплейде шықпауы мүмкін. Егер солай болса, ол құрылғыға сәйкес келмейді.

- Машинаңыздың параметрлеріне немесе моделіне байланысты кейбір мәзір атаулары басқа болуы мүмкін.

- Мәзірлер кеңейтілген нұсқаулықта сипатталған (Пайдалы параметр мәзірлері бөлімін қараңыз).

### Мәзірге қатынасу

1. Пайдаланылатын мүмкіндікке байланысты басқару тақтасында Fax, Copy немесе Scan түймесін таңдаңыз.

2. Дисплейдің төөменгі жағғында мәзір пайда болғғанша (Меню ) түймесін басып, OK түймесін басыңңыз.

3. Қажет мәзір элементі шыққанша көрсеткілерді басыңыз және OK түймесін басыңыз.

4. Егер параметр элементінде ішкі мәзірлер бар болса, 3-қадамды қайталаңыз.

5. Таңдалған параметрді сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

6. Дайын режимге ққайту үүшін (Стоп/Сброс) түүймесін басыңңыз.

Элементтер | Параметрлер
--- | ---
Факс | Плотность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Контрастность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Разрешение | Стандартное Четкое Очень четкое Фотография Цветной
Размер скан.
Отпр.нескольк.
Отлож. отправ.
Факс (жалғастыру) | Приор. отправ.
Передать | Факс PC
Безопас. прием | Выкл. Вкл. Печать
Добавить стр.
Отмена задания

Настр. факса

Отправка

Кол-во дозв.

Интервал дозв.

Префикс набора

Реж. испр. ош.

Отчет об отпр.

Образ страницы

Режим набора [a]

Настр. факса (жалғастыру)

Прием

Режим приема

Звонк. до отв.

Печ. дан.факса

Код начала пр.

Автоуменьшение

Обрезать изоб.

Наст. неж.факс

Режим DRPD [a]

Измен. умолч. | Разрешение Плотность Контрастность Размер скан.
Автоотчет | Вкл. Выкл.
Копирование | Размер скан.
Масштабировать
Плотность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Копирование (жалғасы) | Контрастность | Стандартное Темное+1- Темное+5 Светлое+5- Светлое+1
Тип оригинала | Текст Текст/фото Фото

Макет

Стандартное

2 копии/стр.

4 копии/стр.

Копия удостов.

Копия плаката

Клонирование

Настройка фона | Выкл. Авто Усил.: уров.1 Усил.: уров.2 Удал.: уров.1- Удал.: уров.4

Настр. копии

Измен. умолч.

Размер скан.

Копии

Сортировка

Масштабировать

Плотность

Контрастность

Тип оригинала

Настройка фона

Настр. сист.

Настройка

ИД устройства

Номер факса

Дата и время

Режим часов

Язык

Энергосбереж.

Соб. пробужд.

Время ож.сист.

Над уров. моря

Автопродолж. [b]

в лотке 1

Замена бумаги [b]

Эконом. тонера

Параметры эко

Настр. бумаги | Размер бумаги Тип бумаги Поле
Настр. сист. (жалғастыру) | Звук/громкость | Звук клавиш Сигнал Динамик Звонок

Отчет

Все отчеты

Конфигурация

Расх. материал

Адресная книга

Отправка факса

Факс отправлен

Факс принят

Заплан.задания

Нежелат. факс

Конфигур. сети [c]

Счетчик испол.

Парам-ры факса

Обслуживание | Уд.сообщ.тон. [d] Срок службы Серийный № Заканч. тонер

Настр. сист. (жалғастыру)

Сброс настроек

Все настройки

Настр. факса

Настр. копии

Настр. сист.

Настр. сети [c]

Адресная книга

Факс отправлен

Факс принят

Сеть [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Статический
TCP/IP (IPv6) | Включить IPv6 Конфиг. DHCPv6
Скор. Ethernet | Немедленно 10Мбит/с,п/д 10 Мбит/с,дуп 100Мбит/с,п/д 100Мбит/с,дуп

Сеть [c] (жалғасы)

Беспроводной

ВКЛ/ВЫКЛ Wi-Fi

Wi-Fi Direct

Параметры WPS

Параметры WLAN

Б.сеть: По ум.

Сигнал WLAN

Сброс настроек
Конфигур. сети
[a] Бұл опция елге байланысты болмауы мүмкін. [b] Бұл параметр в лотке 1 қосылған болса ғана көрсетіледі. [c] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series ғана. [d] Картриджде тонердің аз мөлшері қалған кезде бұл параметр пайда болуы мүмкін.