## Impostazione rete cablata

### Stampa del rapporto di configurazione della rete

Dal pannello di controllo del dispositivo è possibile stampare un Rapporto di configurazione della rete con le impostazioni di rete correnti del dispositivo. Tale operazione agevola l'impostazione di una rete.

- L'apparecchio è dotato di display. Premere il pulsante (Menu) sul pannello di controllo e selezionare Rete > Conf. rete (Configurazione di rete).

- L'apparecchio è dotato di touch screen: Premere Imposta nella schermata principale quindi Rete > Succ > Configurazione rete.

- L'apparecchio non dispone di display. Tenere premuto il pulsante (Annulla o Stop/Cancella) sul pannello di controllo per più di quattro-cinque secondi.

Con il Rapporto di configurazione della rete è possibile trovare l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP del dispositivo.

Ad esempio:

- indirizzo MAC: 00:15:99:41:A2:78

- indirizzo IP: 169.254.192.192

### Impostazione dell'indirizzo IP

- I dispositivi che non supportano l'interfaccia di rete non potranno utilizzare questa funzione (vedere Vista posteriore).

- L'TCP/IPv6 non è supportato da questo programma.

Per prima cosa, è necessario impostare l'indirizzo IP per la stampa e la gestione in rete. Nella maggior parte dei casi, il nuovo indirizzo IP verrà assegnato automaticamente da un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol Server) collegato alla rete.

#### Impostazione IPv4 tramite SetIP (Windows)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da Pannello di controllo > Centro sicurezza > Firewall Windows.

1. Installare il programma dal CD-ROM in dotazione e fare doppio clic su Application > SetIP > Setup.exe.

2. Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione.

3. Collegare il dispositivo alla rete con un cavo di rete.

4. Accendere il dispositivo.

5. Da menu Avvio di Windows, selezionare Tutti i programmi > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Fare clic sull' icona (terza da sinistra) nella finestra SetIP per visualizzare la finestra di configurazione TCP/IP.

7. Immettere i nuovi dati del dispositivo nella finestra di configurazione come segue. In una intranet aziendale, potra essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

   Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel Rapporto configurazione rete (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete) e immetterlo senza i due punti. Ad esempio, 00:15:99:29:51:A8 diventa 0015992951A8.

8. Fare clic su Applica, quindi su OK. Il dispositivo stamperà automaticamente il Rapporto di configurazione di rete. Verificare che tutte le impostazioni siano corrette.

#### Impostazione IPv4 tramite SetIP (Macintosh)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da Preferenze di sistema > Sicurezza > Firewall.

Le seguenti istruzioni variano da modello a modello.

1. Collegare il dispositivo alla rete con un cavo di rete.

2. Inserire il CD-ROM di installazione e aprire la finestra del disco, poi selezionare MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Fare doppio clic sul file e Safari si aprirà automaticamente, quindi selezionare Autorizza. Il browser aprirà la pagina SetIPapplet.html in cui vengono visualizzati il nome della stampante e le informazioni sull'indirizzo IP.

4. Fare clic sull' icona (terza da sinistra) nella finestra SetIP per visualizzare la finestra di configurazione TCP/IP.

5. Immettere le nuove informazioni del dell'apparecchio nella finestra di configurazione. In una intranet aziendale, potra essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

   Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel Rapporto configurazione rete (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete) e immetterlo senza i due punti. Ad esempio, 00:15:99:29:51:A8 diventa 0015992951A8.

6. Selezionare Applica, quindi OK e ancora OK.

7. Uscire da Safari.

#### Impostazione IPv4 tramite SetIP (Linux)

Prima di utilizzare il programma SetIP, disattivare il firewall da System Preferences o Administrator.

Le seguenti istruzioni potranno variare in base al modello o ai sistemi operativi.

1. Aprire /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Fare doppio clic sul file SetIPApplet.html.

3. Fare clic per aprire la finestra di configurazione TCP/IP.

4. Immettere le nuove informazioni del dell'apparecchio nella finestra di configurazione. In una intranet aziendale, potra essere necessario chiedere tali informazioni a un responsabile della rete prima di procedere.

   Trovare l'indirizzo MAC della macchina nel Rapporto configurazione rete (vedere Stampa del rapporto di configurazione della rete) e immetterlo senza i due punti. Ad esempio, 00:15:99:29:51:A8 diventa 0015992951A8.

5. Il dispositivo stamperà automaticamente il Rapporto di configurazione di rete.