## Informasi keselamatan

Peringatan dan tindakan pencegahan ini disertakan untuk mencegah terjadinya cedera pada diri Anda dan orang lain, serta mencegah setiap kemungkinan kerusakan pada printer. Pastikan Anda membaca dan memahami semua petunjuk ini sebelum menggunakan printer ini. Setelah membaca bagian ini, simpan di tempat yang aman untuk referensi di masa mendatang.

### Simbol-simbol keselamatan penting

#### Penjelasan semua ikon dan tanda yang digunakan dalam bab ini

| Peringatan | Bahaya atau tindakan yang tidak aman yang dapat berakibat pada cedera parah pada manusia atau kematian.
| Awas | Bahaya atau tindakan yang tidak aman yang dapat berakibat pada cedera ringan pada manusia atau kerusakan barang.
| Jangan dicoba.

### Lingkungan pengoperasian

#### Peringatan

| Jangan digunakan jika kabel daya rusak atau stopkontak listrik tidak dibumikan. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Jangan meletakkan apa pun di atas printer ini (air, logam kecil atau benda berat, lilin, rokok yang menyala, dsb.). Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

- Jika printer menjadi terlalu panas, printer akan mengeluarkan asap, mengeluarkan suara berisik, atau mengeluarkan bau tidak wajar, segera matikan sakelar daya dan cabut kabel daya printer.

- Pengguna harus bisa mengakses stopkontak listrik jika terjadi keadaan darurat yang mungkin mengharuskan pengguna menarik steker.

Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

| Jangan membengkokkan kabel daya atau membebaninya dengan benda berat. Menginjak atau melindas kabel daya dengan benda berat dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Jangan mencabut steker dengan menarik kabel; jangan menyentuh steker dengan tangan yang basah. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

#### Awas

| Selama terjadi badai petir atau selama periode printer tidak digunakan, cabut kabel daya dari stopkontak listrik. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Hati-hati, area keluaran kertas panas. Bisa menyebabkan luka bakar.
| Jika printer jatuh, atau jika kabinet tampak rusak, cabut kabel daya printer dari semua sambungan antarmuka dan mintalah bantuan dari staf layanan yang cakap. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Jika printer tidak berjalan dengan benar setelah semua petunjuk ini dipatuhi, cabut kabel daya printer dari semua sambungan antarmuka dan mintalah bantuan dari staf layanan yang cakap. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Jika steker tidak dapat masuk ke stopkontak dengan mudah, jangan dipaksa. Panggil tukang listrik untuk mengganti stopkontak listrik, atau hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.
| Jangan biarkan binatang piaraan menggigiti kabel listrik, telepon, atau kabel antarmuka PC. Hal ini bisa menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran dan/atau cedera pada hewan piaraan Anda.

### Metode pengoperasian

#### Awas

| Jangan mencabut kertas secara paksa selama pencetakan berlangsung. Hal ini dapat merusak printer.
| Hati-hati, jangan sampai meletakkan tangan di antara printer dan baki kertas. Anda dapat terluka.
| Berhati-hatilah saat mengganti kertas atau melepas kertas macet. Kertas baru memiliki sisi yang tajam dan dapat menyebabkan luka sayat.
| Saat mencetak dalam jumlah besar, bagian bawah dari area keluaran kertas mungkin menjadi panas. Jangan biarkan anak-anak menyentuhnya. Bisa menyebabkan luka bakar.
| Bila melepas kertas yang macet, jangan menggunakan catut atau benda logam yang tajam. Hal ini dapat merusak printer.
| Jangan sampai terlalu banyak kertas yang menumpuk di baki keluaran kertas. Hal ini dapat merusak printer.
| Jangan menghalangi atau memasukkan benda ke dalam lubang ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan suhu komponen naik yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran.
| Penggunaan kontrol atau penyesuaian atau prosedur selain yang ditetapkan di sini dapat menimbulkan paparan radiasi berbahaya.
| Perangkat penerimaan daya pada printer ini adalah kabel daya. Untuk mematikan catu daya, lepas kabel daya dari stopkontak listrik.

### Instalasi/Pemindahan

#### Peringatan

| Jangan menempatkan printer ini di tempat yang berdebu, lembab atau terdapat bocoran air. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

#### Awas

Sebelum memindahkan printer, matikan printer dan cabut semua kabel. Informasi di bawah ini hanyalah saran berdasarkan berat unit. Jika Anda memiliki kondisi medis yang membuat Anda tidak bisa mengangkat sesuatu, jangan angkat printer ini. Mintalah bantuan, dan agar aman saat mengangkat printer selalu pastikan jumlah orang cukup.

Lalu angkat printer:

- Jika berat printer di bawah 20 kg (44,09 lb), angkat oleh 1 orang.

- Jika berat printer 20 kg (44,09 lb) - 40 kg (88,18 lb), angkat oleh 2 orang.

- Jika berat printer di atas 40 kg (88,18 lb), angkat oleh 4 orang atau lebih.

Printer dapat jatuh, yang dapat mencederai orang atau menyebabkan printer rusak.

| Jangan meletakkan printer di atas permukaan yang tidak stabil. Printer dapat jatuh, yang dapat mencederai orang atau menyebabkan printer rusak.
| Hanya gunakan No.26 AWG[a] atau kabel telepon yang lebih besar, jika perlu. Jika tidak, kabel tersebut dapat merusak printer ini.
| Pastikan Anda mencolokkan steker kabel daya ke dalam stopkontak listrik yang dibumikan. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Gunakan kabel daya yang disertakan dengan printer ini untuk pengoperasian yang aman. Jika Anda menggunakan kabel yang lebih panjang dari 2 meter (6 kaki) dengan printer 110V, maka ukurannya harus lebih besar dari 16 AWG. Jika tidak, kabel tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada printer, dan dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Jangan memberi penutup di atas printer atau meletakkannya di tempat yang kedap udara, seperti lemari. Jika printer tidak diberi ventilasi yang baik, akan dapat menyebabkan kebakaran.
| Jangan memberikan beban terlalu besar pada stopkontak dinding dan kabel ekstensi. Hal ini dapat menurunkan kinerja, dan dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Printer ini harus disambungkan ke tingkat daya yang ditentukan pada tabel. Jika Anda tidak yakin dan ingin memeriksa tingkat daya yang Anda gunakan, hubungi perusahaan pemasok listrik.
[a] AWG: American Wire Gauge

### Pemeliharaan/Pemeriksaan

#### Awas

| Cabut kabel daya produk ini dari stopkontak sebelum membersihkan bagian dalam printer. Jangan membersihkan printer ini dengan bensin, tiner cat atau alkohol; jangan menyemprotkan air secara langsung ke printer ini. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
| Bila Anda sedang melakukan sesuatu terhadap bagian dalam printer untuk mengganti bahan pakai atau membersihkan bagian dalam, jangan mengoperasikan printer ini. Anda dapat terluka.
| Jauhkan bahan pembersih dari jangkauan anak-anak. Mereka bisa terluka.
| Jangan membongkar, memperbaiki atau merakit kembali printer sendiri. Hal ini dapat merusak printer. Panggil teknisi resmi apabila printer perlu diperbaiki.
| Untuk membersihkan dan mengoperasikan printer ini, patuhi dengan sungguh-sungguh panduan pengguna yang disediakan bersama printer ini. Jika tidak, printer bisa rusak.
| Jaga kebersihan kabel daya dan permukaan kontak steker dari debu atau air. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

- Jangan melepas penutup atau pelindung mana pun yang dikencangkan dengan sekrup.

- Printer ini hanya boleh diperbaiki oleh teknisi resmi. Perbaikan oleh teknisi tidak resmi beresiko menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik.

- Printer ini hanya boleh diperbaiki oleh teknisi layanan Samsung.

### Penggunaan komponen persediaan

#### Awas

| Jangan membongkar kartrid toner. Debu toner dapat membahayakan bila terhirup atau tertelan.
| Jangan membakar bahan pakai, msl. kartrid toner atau unit pelebur. Hal ini dapat menyebabkan ledakan atau api yang tidak terkontrol.
| Saat menyimpan komponen persediaan bahan pakai, msl. kartrid toner, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Debu toner dapat membahayakan bila terhirup atau tertelan.
| Penggunaan bahan pakai hasil daur ulang, msl. toner, dapat menyebabkan kerusakan pada printer. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh bahan pakai daur ulang, maka servis akan dikenai biaya.
| Jika toner mengenai pakaian Anda, jangan gunakan air panas untuk mencucinya. Air panas membuat toner meresap ke serat kain. Gunakan air dingin.
| Pada saat mengganti kartrid toner atau melepas kertas yang macet, hati-hati jangan sampai debu toner mengenai tubuh atau pakaian Anda. Debu toner dapat membahayakan bila terhirup atau tertelan.