## konfigurasi IPv6

IPv6 didukung semestinya pada Windows Vista atau versi yang lebih baru.

- Beberapa fitur dan aksesoris tambahan mungkin tidak tersedia, tergantung model atau negara (lihat Fitur-fitur menurut model atau Tinjauan menu).

- Jika jaringan IPv6 tidak berfungsi, atur semua setelan jaringan ke default pabrik, lalu coba lagi menggunakan Clear Setting.

Dalam menggunakan lingkungan jaringan IPv6, ikuti prosedur berikutnya untuk menggunakan alamat IPv6.

### Dari kontrol panel

1. Sambungkan printer ke jaringan dengan menggunakan kabel jaringan.

2. Hidupkan printer.

3. Cetak Network Configuration Report yang akan memeriksa alamat IPv6 (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan).

4. Pilih Mulai > Panel Kontrol > Printer dan Faks.

5. Klik Tambah printer pada panel kiri Printer dan Faks.

6. Klik Tambah printer lokal pada jendela Tambah Printer.

7. Jendela Wisaya Tambah Printerakan muncul. Ikuti petunjuk pada jendela.

Jika printer tidak berfungsi di lingkungan jaringan, aktifkan IPv6. Lihat bagian berikutnya diikuti oleh..

#### Mengaktifkan IPv6

1. Tekan tombol (Menu) pada panel kontrol.

2. Tekan Network > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activate.

3. Pilih On, kemudian tekan OK.

4. Matikan printer, kemudian hidupkan lagi.

5. Instal ulang driver printer.

#### Menetapkan alamat IPv6

Printer ini mendukung alamat IPv6 untuk pencetakan dan pengaturan jaringan.

- Link-local Address: Alamat IPv6 lokal yang dikonfigurasi sendiri (Alamat diawali dengan FE80).

- Stateless Address: Alamat IPv6 yang dikonfigurasi secara otomatis oleh router jaringan.

- Stateful Address: alamat IPv6 yang dikonfigurasi oleh server DHCPv6.

- Manual Address: alamat IPv6 yang dikonfigurasi secara manual oleh pengguna.

##### Konfigurasi alamat DHCPv6 (Status lengkap)

Jika memiliki server DHCPv6 di jaringan, Anda dapat menetapkan salah satu pilihan berikut untuk konfigurasi host dinamis default.

1. Tekan tombol (Menu) pada panel kontrol.

2. Tekan Network > TCP/IP (IPv6) > DHCPv6 Config.

3. Tekan OK untuk memilih nilai diperlukan yang Anda inginkan.

   - DHCPv6 Addr.: Selalu gunakan DHCPv6, apa pun permintaan router.

   - DHCPv6 Off: Jangan sekali-kali menggunakan DHCPv6, apapun permintaan router.

   - Router: Gunakan DHCPv6 saja jika diminta oleh router.

### Dari SyncThru™ Web Service

Untuk model yang tidak mempunyai layar tampilan pada panel kontrol, pertama kali Anda harus mengakses SyncThru™ Web Service menggunakan alamat IPv4 lalu ikuti prosedur dibawah untuk dapat menggunakan IPv6.

1. Jalankan browser web, seperti Internet Explorer, dari Windows. Masukkan alamat IP printer (http://xxx.xxx.xxx.xxx) di dalam ruas alamat, lalu tekan tombol Enter atau klik Pergi.

2. Jika ini kali pertama Anda masuk SyncThru™ Web Service, Anda harus log-in sebagai administrator. Ketik ID dan password default dibawah.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

3. Jika jendela SyncThru™ Web Service terbuka, pindahkan kursor mouse ke Settings pada bilah menu atas, lalu klik Network Settings.

4. Klik TCP/IPv6 pada panel kiri situs web.

5. Periksa kotak cek IPv6 Protocol untuk mengaktifkan IPv6.

6. Centang kotak Manual Address. Lalu, kotak teks Address/Prefix diaktifkan.

7. Masukkan alamat lengkap (misalnya: 3FFE:10:88:194::AAAA. “A” adalah heksadesimal 0 hingga 9, A hingga F).

8. Pilih konfigurasi DHCPv6.

9. Klik tombol Apply.

#### Menggunakan SyncThru™ Web Service

1. Jalankan browser Web, seperti Internet Explorer yang mendukung alamat IPv6 sebagai URL.

2. Pilih salah satu alamat IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) dari Laporan Konfigurasi Jaringan (lihat Laporan konfigurasi jaringan pencetakan).

3. Masukkan alamat IPv6 (misalnya: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Alamat harus diapit tanda kurung “[ ]”.