## Panoramica pannello di controllo

- Questo pannello di controllo potrebbe essere diverso a seconda del modello del dispositivo. Vi sono tipi diversi di pannelli di controllo.

- Alcune funzioni e articoli opzionali potranno non essere disponibili a seconda dei modelli e Paesi (vedere Funzioni per modello).

### Tipo A

1 | Eco | Accede alla modalità Eco per ridurre il consumo di toner e l'uso di carta solo durante la stampa da PC (vedere Stampa Eco).
2 | WPS [a] |  | Consente di configurare con facilità la connessione di rete wireless senza bisogno di un computer (vedere Utilizzo del pulsante WPS ).

Stampa schermo

Premere questo pulsante e il LED Statoinizia a lampeggiare. Per stampare solo la schermata attiva, rilasciare il pulsante quando il LED Stato smette di lampeggiare. Per stampare l'intera schermata, rilasciare il pulsante mentre lampeggia.

- Il pulsante Stampa schermo può essere utilizzato solo con i sistemi operativi Windows e Macintosh.

- Questa funzione può essere utilizzata solo con una stampante collegata tramite USB.

- Quando si stampa la schermata della finestra attiva o dell'intero monitor mediante il pulsante di stampa dello schermo, è possibile che il dispositivo utilizzi una quantità di toner maggiore, a seconda di cosa si stampa.

- È possibile utilizzare questa funzione solo se è installato il programma Samsung Easy Printer Manager sul dispositivo. Gli utenti con sitema operativo Macintosh OS, per utilizzare la funzione Stampa schermo, devono attivare le impostazioni di stampa della schermata in Samsung Easy Printer Manager.

3 | Digitalizza su | Invia i dati digitalizzati (vedere Digitalizzazione di base).
4 | Copia ID | Consente di copiare entrambi i lati di un documento di riconoscimento, ad esempio una patente, su una singola facciata di un foglio (vedere Copia di una scheda ID).
5 | On |  | Accende o spegne l'apparecchio o disattiva la modalità di risparmio energetico. Se occorre spegnere il dispositivo, tenere premuto questo pulsante per oltre tre secondi.
6 | LED Fronte | Quando il LED si accende, posizionare il lato anteriore del documento di riconoscimento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner (vedere Copia di una scheda ID).
7 | LED Indietro | Quando il LED si accende, posizionare il lato posteriore del documento di riconoscimento rivolto verso il basso sul vetro dello scanner (vedere Copia di una scheda ID).

8

Stop/Cancella

Arresta un'operazione in qualsiasi momento, consentendo altre funzioni.

- Annulla il lavoro corrente.

- Stampa il rapporto di configurazione: Tenere premuto questo pulsante per circa 2 secondi finché il LED non lampeggia lentamente, quindi rilasciarlo.

- Rapporto informazioni sui materiali di consumo: Tenere premuto questo pulsante per circa sei secondi, quindi rilasciarlo.

- Rapporto di configurazione della rete[a]: Tenere premuto questo pulsante per circa 4 secondi finché il LED non lampeggia rapidamente, quindi rilasciarlo.

9

Pulsanti +/-

Consentono di aumentare/diminuire il numero di pagine da copiare. Premendo i pulsanti +/- è possibile determinare il numero di copie (fino a 99 pagine) da eseguire. Il valore predefinito è 1.

- Premendo i pulsanti +/-, il numero di copie viene ridotto/aumentato di uno.

- Tenendo premuti i pulsanti +/-, il numero di copie viene ridotto/aumentato di dieci.

10 | Avvio |  | Consente di avviare un lavoro.
11 | LED Stato | Mostra lo stato dell'apparecchio (vedere Spiegazione del LED di stato).
12 | LED Toner | Indica lo stato del toner (vedere Spiegazione del LED di stato).
13 | Display | Indica il numero di pagine che si desidera copiare.
[a] Solo SCX-340xW Series.

### Tipo B

1 | Eco | Accede alla modalità Eco per ridurre il consumo di toner e l'uso di carta solo durante la stampa e le fotocopie da PC (vedere Stampa Eco).
2 | WPS [a] |  | Consente di configurare con facilità la connessione di rete wireless senza bisogno di un computer (vedere Utilizzo del pulsante WPS ).

Stampa schermo

Premere questo pulsante e il display esegue l'operazione Stam schermo? sullo schermo del display. Per stampare solo la schermata attiva, selezionare Attivo. Per stampare la schermata intera, selezionare Completo.

- Il pulsante Stampa schermo può essere utilizzato solo con i sistemi operativi Windows e Macintosh.

- Questa funzione può essere utilizzata solo con una stampante collegata tramite USB.

- Quando si stampa la schermata della finestra attiva o dell'intero monitor mediante il pulsante di stampa dello schermo, è possibile che il dispositivo utilizzi una quantità di toner maggiore, a seconda di cosa si stampa.

- È possibile utilizzare questa funzione solo se è installato il programma Samsung Easy Printer Manager sul dispositivo. Gli utenti con sitema operativo Macintosh OS, per utilizzare la funzione Stampa schermo, devono attivare le impostazioni di stampa della schermata in Samsung Easy Printer Manager.

3 | Copia ID | Consente di copiare entrambi i lati di un documento di riconoscimento, ad esempio una patente, su una singola facciata di un foglio (vedere Copia di una scheda ID).
4 | On |  | Accende o spegne l'apparecchio o disattiva la modalità di risparmio energetico. Se occorre spegnere il dispositivo, tenere premuto questo pulsante per oltre tre secondi.
5 | Fax |  | Passa alla modalità Fax.
6 | Copia |  | Passa alla modalità Copia.
7 | Digitalizzazione |  | Passa alla modalità Digitalizzazione.
8 | Menu |  | Entra nella modalità Menu e scorre tra i menu disponibili (vedere Panoramica dei menu).
9 | Frecce sinistra/destra |  | Scorre attraverso le opzioni disponibili nel menu selezionato e aumenta o diminuisce i valori.
10 | OK | Conferma la selezione sul display.
11 | Indietro |  | Consente di passare al livello di menu superiore.
12 | Avvio |  | Consente di avviare un lavoro.
13 | Stop/Cancella |  | Interrompe un'operazione in qualsiasi momento.
14 | LED Stato | Mostra lo stato dell'apparecchio (vedere Spiegazione del LED di stato).
15 | Tastierino numerico | Consente di comporre un numero o di inserire caratteri alfanumerici (vedere Lettere e numeri del tastierino numerico).
16 | Selez. |  | Quando si preme questo pulsante, è possibile udire un tono specifico. Immettere un numero di fax. È come effettuare una chiamata mediante il telefono diffusore (vedere Ricezione manuale in modalità Telefono).
17 | Rp/P |  | Ricompone l'ultimo numero di fax inviato o l'ID chiamante ricevuto nella modalità Pronta o inserisce una pausa(-) in un numero di fax nella modalità di modifica (vedere Ricomposizione del numero di fax).
18 | Rubrica |  | Consente di memorizzare numeri di fax usati di frequente o di cercare numeri di fax memorizzati (vedere Memorizzazione degli indirizzi e-mail o Impostazione della rubrica del fax).
19 | Display | Visualizza lo stato corrente e i messaggi durante un'operazione.
[a] Solo SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Regolazione pannello di controllo

Le illustrazioni contenute in questa guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante utilizzata, in base alle opzioni o al modello. Controllare il tipo del dispositivo (vedere Vista anteriore).