## Bezvadu tīkla uzstādīšana

- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta bezvadu tīklu. Atkarībā no modeļa bezvadu tīkls var nebūt pieejams (sk. Atsevišķu modeļu funkcijas).

- Ja IPv6 tīkls nedarbojas, iestatiet visiem tīkla iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un mēģiniet vēlreiz, izmantojot iespēju Clear Setting.

### Darba sākšana

#### Informācija par tīkla tipu

Parasti starp datoru un ierīci vienlaicīgi var būt tikai viens savienojums.

| Infrastruktūras režīms Šī ir vide, kuru galvenokārt izmanto mājās un mājas vai mazu uzņēmumu birojos. Šis režīms izmanto piekļuves punktu, lai sazinātos ar bezvadu ierīci.
| Ekspromta režīms Šis režīms neizmanto piekļuves punktu. Bezvadu dators un bezvadu ierīce lieto tiešās saziņas režīmu.

#### Bezvadu tīkla nosaukums un tīkla atslēga

Bezvadu tīkliem ir nepieciešama lielāka drošība, tāpēc, kad pirmo reizi tiek iestatīts piekļuves punkts, tīklam tiek izveidots tīkla nosaukums (SSID), izmantotās drošības veids un tīkla atslēga. Pirms turpināt ierīces uzstādīšanu sazinieties ar savu tīkla administratoru par šo informāciju.

### Iepazīšanās ar bezvadu sistēmas iestatīšanas paņēmieniem

Varat iestatīt bezvadu sistēmas iestatījumus, izmantojot ierīci vai datoru. Tālāk redzamajā tabulā izvēlieties iestatīšanas paņēmienu.

Atkarībā no modeļa vai valsts atsevišķi bezvadu tīkla instalēšanas veidi var nebūt pieejami.

Iestatīšanas paņēmiens | Savienošanas metode | Apraksts un atsauces
--- | --- | ---

Ierīces vadības panelī

WPS izmantošana (ieteicams)

()

- Sk. Ierīces ar displeja ekrānu.

- Sk. Ierīces bez displeja ekrāna.

Izvēlnes pogas izmantošana

()

- Sk. Izvēlnes pogas izmantošana.

No datora

Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli (ieteicams)

()

- Operētājsistēmas Windows lietotājiem — sk. Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

- Macintosh lietotājiem — sk. Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

Piekļuves punkts, izmantojot WPS pogu (bez USB kabeļa pievienošanas)

( , )

- Operētājsistēmas Windows lietotājiem — sk. Piekļuves punkts, izmantojot WPS pogu (bez USB kabeļa pievienošanas).

- Macintosh lietotājiem — sk. Piekļuves punkta iestatīšana, izmantojot WPS pogu.

Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli

()

- Operētājsistēmas Windows lietotājiem — sk. Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli.

- Macintosh lietotājiem — sk. Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli.

Izmantojot tīkla kabeli

- Sk. Izmantojot tīkla kabeli.

Citi iestatīšanas paņēmieni

Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai

- Sk. Wi-Fi Direct iestatīšana.

Ja bezvadu sistēmas iestatīšanas vai draiveru instalēšanas laikā rodas problēmas, skatiet nodaļu par problēmu novēršanu (sk. Problēmu novēršana)

### WPS pogas izmantošana

Ja jūsu ierīce un piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta Wi-Fi Protected Setup™(WPS), bezvadu tīkla iestatījumus var ērti konfigurēt, uz vadības paneļa nospiežot pogu (WPS) un neizmantojot datoru.

- Ja vēlaties izmantot bezvadu tīklu infrastruktūras režīmā, atvienojiet no ierīces tīkla kabeli. Pogas WPS (PBC) izmantošana vai PIN koda ievadīšana datorā, lai izveidotu savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), atšķiras atkarībā no izmantotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja). Skatiet lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) lietotāja rokasgrāmatu.

- Lietojot WPS pogu bezvadu tīkla iestatīšanai, iespējams, tiks mainīti drošības iestatījumi. Lai nepieļautu to, bloķējiet WPS opciju pašreizējiem bezvadu drošības iestatījumiem. Opcijas nosaukums var atšķirties atkarībā no lietotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja).

#### Sagatavojamie elementi

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Tīkla dators (tikai PIN režīmā)

#### Sava savienojuma veida izvēle

Pastāv divas metodes, kā izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, izmantojot vadības paneļa pogu (WPS).

Metode Push Button Configuration (PBC) ļauj izveidot savienojumu starp ierīci un bezvadu tīklu, nospiežot vai nu ierīces vadības paneļa pogu (WPS), vai arī Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) iespējotā piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

Metode Personal Identification Number (PIN) palīdz izveidot savienojumu starp jūsu ierīci un bezvadu tīklu, WPS (Wi-Fi Protected Setup™) piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) ievadot sniegto PIN informāciju.

Ierīces rūpnīcas noklusējuma režīms ir PBC, kuru ieteicams izmantot parastai bezvadu tīkla videi.

Varat mainīt WPS režīmu vadības panelī ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Ierīces ar displeja ekrānu

##### Savienojuma izveide PBC režīmā

1. Nospiediet un turiet uz vadības paneļa pogu (WPS) vairāk nekā 2 sekundes.

   Ierīce sākt gaidīt aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsit piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

   Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:

   1. Connecting: Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

   2. Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

   3. AP SSID: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.

##### Savienojuma izveide PIN režīmā

1. Nospiediet un turiet uz vadības paneļa pogu (WPS) vairāk nekā 2 sekundes.

2. Displejā tiek parādīts astoņu ciparu PIN kods.

   Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu ciparu PIN kods.

   Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:

   1. Connecting: Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.

   2. Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

   3. SSID Type: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, LCD displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.

#### Ierīces bez displeja ekrāna

##### Savienojuma izveide PBC režīmā

1. Nospiediet un 2–4 sekundes turiet vadības paneļa pogu (WPS), līdz gaismas diode sāk ātri mirgot.

   Ierīce sāk savienojuma izveidi ar bezvadu tīklu. Gaismas diode lēni mirgos aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsit piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) PBC pogu.

2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

   1. WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

   2. Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

##### Savienojuma izveide PIN režīmā

1. Ir jāizdrukā tīkla konfigurācijas atskaite kopā ar PIN kodu (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).

   Gatavības režīmā vadības panelī nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet pogu (Cancel vai Stop/Clear). Varat atrast savas ierīces PIN kodu.

2. Nospiediet un turiet uz vadības paneļa pogu (WPS) vairāk nekā četras sekundes, līdz statusa gaismas diode paliek ieslēgta.

   Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

3. Divu minūšu laikā datorā, kuram ir izveidots savienojums ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), ir jāievada astoņu ciparu PIN kods.

   Aptuveni divas minūtes indikators mirgos lēni, līdz ievadīsit astoņu ciparu PIN kodu.

   WPS gaismas diode mirgo tālāk norādītajā secībā:

   1. WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

   2. Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

#### Savienojuma atkārtota izveide ar tīklu

Kad bezvadu funkcija ir deaktivizēta, ierīce vēlreiz automātiski mēģinās izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), izmantojot iepriekš lietotos bezvadu savienojuma iestatījumus un adresi.

Šādos gadījumos ierīce automātiski izveido atkārtotu savienojumu ar bezvadu tīklu.

- Ierīce izslēgsies un vēlreiz ieslēgsies.

- Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) tiks izslēgts un vēlreiz ieslēgts.

#### Savienojuma izveides procesa atcelšana

Lai atceltu ierīces savienojuma izveides procesu ar bezvadu tīklu, nospiediet vadības paneļa pogu (Cancel vai Stop/Clear). Lai atkārtoti izveidotu savienojumu ar bezvadu tīklu, uzgaidiet 2 minūtes.

#### Tīkla savienojuma pārtraukšana

Lai pārtrauktu bezvadu tīkla savienojumu, nospiediet un vairāk nekā divas sekundes turiet vadības paneļa pogu (WPS).

- Ja Wi-Fi tīkls ir dīkstāves režīmā: Ierīce tiek uzreiz atvienota no bezvadu tīkla, un WPS gaismas diode vairs nedeg.

- Ja Wi-Fi tīkls tiek lietots: Kamēr ierīce gaida pašreizējā darba pabeigšanu, WPS gaismas diode mirgo ātri. Tad bezvadu tīkls tiek automātiski atvienots un WPS gaismas diode izslēdzas.

### Izvēlnes pogas izmantošana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Pirms sākšanas jāzina bezvadu tīkla nosaukums (SSID) un tīkla atslēga, ja tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezināt par bezvadu tīkla vidi, lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.

Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. Draivera instalēšana no tīkla).

1. Nospiediet vadības paneļa pogu (Menu).

2. Nospiediet Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Lai atlasītu vajadzīgo uzstādīšanas metodi, nospiediet pogu OK.

   - Wizard (ieteicams): Šajā režīmā uzstādīšana ir automātiska. Ierīce parādīs pieejamo tīklu sarakstu. Pēc tīkla izvēles printeris ieteiks ievadīt attiecīgo drošības atslēgu.

   - Custom: Šajā režīmā lietotāji vai iesniegt vai manuāli rediģēt savu SSID, kā arī izvēlēties drošības opciju.

### Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Windows

Saīsne uz programmu Wireless Setting bez kompaktdiska: kad esat instalējis printera draiveri, varat piekļūt programmai Wireless Setting bez kompaktdiska lietošanas. Izvēlnē Sākt atlasiet Programmas vai Visas programmas > Samsung Printers > savu printera draivera nosaukumu > Wireless Setting Program.

#### Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli

##### Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

- USB kabelis

##### Infrastruktūras tīkla izveide

1. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.

2. Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

3. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

4. Atlasiet opciju Wireless Setting and Installation.

5. Izlasiet sadaļu License Agreement un atlasiet I accept the terms of the License Agreement. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

6. Programmatūra meklē bezvadu tīklu.

   Ja programmatūrai nav izdevies atrast tīklu, pārbaudiet, vai dators un ierīce ir pareizi savienoti ar USB kabeli, un izpildiet logā redzamās instrukcijas.

   - Ja bezvadu tīkls jau ir iestatīts pirms tam, parādās logs Wireless Network Setting Information.

     Ja vēlaties atiestatīt bezvadu iestatījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz Next.

   - Modeļiem, kas atbalsta WPS pogu (bez USB kabeļa savienojuma), tiks parādīts tālāk redzamais logs.

     - With a USB Cable: pievienojiet USB kabeli un noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai dotos uz 7. darbību.

     - Using the WPS button: sk. Piekļuves punkts, izmantojot WPS pogu (bez USB kabeļa pievienošanas).

7. Bezvadu savienojuma iestatīšanas metožu logā izvēlieties vajadzīgo metodi.

   - Configure the wireless settings manually.: dodieties uz 8. darbību.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) nospiežot WPS pogu, izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu.

     - Izpildiet logā norādītās instrukcijas. Kad esat pabeidzis bezvadu tīkla konfigurēšanu, dodieties uz 11. darbību.

8. Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties izmantotā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un noklikšķiniet uz Next.

   Ja nevarat atrast vajadzīgā tīkla nosaukumu, vai arī, ja vēlaties manuāli iestatīt bezvadu konfigurāciju, noklikšķiniet uz Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID (SSID ir reģistrjutīgs).

   - Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.

   - Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.

     Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.

     Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.

     WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga (parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.

   - Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: ievadiet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

   - Confirm Network Key: apstipriniet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

   - WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru WEP Key Index.

   Ja piekļuves punktam ir drošības iestatījumi, tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs.

   Tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs. Logs var atšķirties atkarībā no tā drošības režīma: WEP vai WPA.

   - WEP

     Autentifikācijai izvēlieties Open System vai Shared Key un ievadiet WEP drošības atslēgu. Noklikšķiniet uz Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

   - WPA

     Ievadiet WPA koplietoto atslēgu un noklikšķiniet uz Next.

     WPA autorizē un identificē lietotājus, izmantojot slepenu atslēgu, kas pēc noteiktiem laika intervāliem automātiski tiek mainīta. Datu šifrēšanai WPA izmanto arī TKIP (Temporal Key Integrity Protocol — īslaicīgas atslēgu integritātes protokols) un AES (Advanced Encryption Standard — uzlabotais šifrēšanas standarts).

9. Logā tiks parādīti bezvadu tīkla iestatījumi un tiks pārbaudīts, vai tie ir pareizi. Noklikšķiniet uz Next.

   - DHCP metodei

     Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas metodi uz DHCP.

   - Static metodei

     Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības. Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datoram ir iestatīts DHCP, ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

     Piemēram:

     Ja datora tīkla informācija ir šāda:

     - IP adrese: 169.254.133.42

     - Apakštīkla maska: 255.255.0.0

     Tad ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

     - IP adrese: 169.254.133.43

     - Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).

     - Vārteja: 169.254.133.1

10. Kad parādās logs, kurā tiek apstiprināts tīkla kabeļa savienojums, atvienojiet tīkla kabeli un noklikšķiniet uz Next.

    Ja tīkla kabelis pievienots, konfigurējot bezvadu tīklu, ierīce, iespējams, netiks atpazīta.

11. Bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta. Lai drukātu no mobilās ierīces, kura atbalsta funkciju Wi-Fi Direct, iestatiet opciju Wi-Fi Direct (sk. Wi-Fi Direct iestatīšana).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opcija Wi-Fi Direct parādās ekrānā tikai tad, ja jūsu printeris atbalsta šo funkciju.

    - Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt iestatīt Wi-Fi Direct (sk. Wi-Fi Direct iestatīšana).

    - Network Name(SSID): noklusējuma tīkla nosaukums ir ierīces modeļa nosaukums un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes (neiekļaujot "Direct-xx-").

    - Network Key ir ciparu virkne un tās lielums 8–64 rakstzīmes.

12. Kad bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.

13. Ja tiek parādīts logs Confirm Printer Connection, noklikšķiniet uz Next.

14. Atlasiet instalējamos komponentus. Noklikšķiniet uz Next.

15. Pēc komponentu atlases varat mainīt arī ierīces nosaukumu, iestatīt ierīci, lai to koplietotu tīklā vai kā noklusējuma ierīci, un mainīt katras ierīces porta nosaukumu. Noklikšķiniet uz Next.

16. Kad instalēšana pabeigta, tiek parādīts logs, kas piedāvā izdrukāt testa lappusi. Ja vēlaties izdrukāt testa lapu, noklikšķiniet uz Print a test page.

    Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Next un pārejiet pie 18. darbības.

17. Ja testa lapa tiek izdrukāta pareizi, noklikšķiniet uz Yes.

    Ja nē, noklikšķiniet uz No, lai to izdrukātu vēlreiz.

18. Ja vēlaties reģistrēt savu ierīci Samsung vietnē un saņemt noderīgu informāciju, noklikšķiniet uz On-line Registration. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Finish.

#### Piekļuves punkts, izmantojot WPS pogu (bez USB kabeļa pievienošanas)

Modeļiem, kuriem ir WPS poga, varat iestatīt bezvadu tīklu, izmantojot WPS pogu (bez USB savienojuma) un piekļuves punkta (vai maršrutētāja) WPS pogu.

##### Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs)

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce instalēta, izmantojot bezvadu tīkla interfeisu

##### Infrastruktūras tīkla izveide

1. Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

2. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

3. Atlasiet opciju Wireless Setting and Installation.

4. Izlasiet sadaļu License Agreement un atlasiet I accept the terms of the License Agreement. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

5. Atlasiet Using the WPS button un noklikšķiniet uz Next.

   - Modeļiem, kas atbalsta WPS pogu, tiek parādīts iepriekš redzamais logs.

   - Ja jūsu ierīce tiek pievienota, izmantojot USB kabeli, iepriekš redzamais logs neparādās. Ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu, lietojot WPS pogu, atvienojiet USB kabeli.

   - Ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu, izmantojot USB kabeli, skatiet Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

6. Nākamajā logā tiks ieteikts pārbaudīt, vai jūsu piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta WPS.

   Ja piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir WPS poga, atlasiet Yes un noklikšķiniet uz Next.

7. Lai iestatītu bezvadu tīklu, izpildiet logā redzamos norādījumus.

   - Modeļos, kuros ir displeja ekrāns, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

     1. Nospiediet un turiet vadības paneļa pogu (WPS) aptuveni 2–4 sekundes..

        Ierīce gaida aptuveni 2 minūtes, lai tiktu nospiesta piekļuves punkta (vai maršrutētāja) WPS poga.

     2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

        Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:

        - Connecting: Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

        - Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

        - SSID Type: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.

   - Modeļos, kuros nav displeja ekrāna, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

     1. Nospiediet un 2–4 sekundes turiet vadības paneļa pogu (WPS), līdz gaismas diode sāk ātri mirgot.

        Ierīce sāk savienojuma izveidi ar bezvadu tīklu. Gaismas diode lēni mirgos aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsit piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) PBC pogu.

     2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

        - Kamēr tiek izveidots savienojums ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), WPS gaismas diode mirgo ātri.

        - Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

8. Tiek parādīts logs Wireless Network Setting Complete. Noklikšķiniet uz Next.

9. Ja tiek parādīts logs Confirm Printer Connection, noklikšķiniet uz Next.

10. Atlasiet instalējamos komponentus. Noklikšķiniet uz Next.

11. Pēc komponentu atlases varat mainīt arī ierīces nosaukumu, iestatīt ierīci, lai to koplietotu tīklā vai kā noklusējuma ierīci, un mainīt katras ierīces porta nosaukumu. Noklikšķiniet uz Next.

12. Kad instalēšana ir pabeigta, tiek parādīts logs ar aicinājumu izdrukāt testa lapu. Ja vēlaties izdrukāt testa lapu, noklikšķiniet uz Print a test page.

    Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Next un pārejiet pie 14. darbības.

13. Ja testa lapa tiek izdrukāta pareizi, noklikšķiniet uz Yes.

    Ja nē, noklikšķiniet uz No, lai to izdrukātu vēlreiz.

14. Ja vēlaties reģistrēt savu ierīci Samsung vietnē un saņemt noderīgu informāciju, noklikšķiniet uz On-line Registration. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Finish.

#### Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli

Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu savienojumu starp ierīci un datoru, ja, iestatīsit ekspromta bezvadu tīklu, izpildot tālāk aprakstītās vienkāršās darbības.

##### Sagatavojamie elementi

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

- USB kabelis

##### Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Windows

1. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.

2. Ieslēdziet datoru un bezvadu tīkla ierīci.

3. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

4. Atlasiet opciju Wireless Setting and Installation.

5. Izlasiet sadaļu License Agreement un atlasiet I accept the terms of the License Agreement. Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

6. Programmatūra meklē bezvadu tīklu.

   Ja programmatūrai nav izdevies atrast tīklu, pārbaudiet, vai dators un ierīce ir pareizi savienoti ar USB kabeli, un izpildiet logā redzamās instrukcijas.

7. Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu tīklu saraksts.

   Ja vēlaties izmantot Samsung noklusējuma ekspromta iestatījumu, atlasiet sarakstā pēdējo bezvadu tīklu, kura Network Name(SSID) ir Portthru un Signal ir Printer Self Network.

   Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

   Ja vēlaties izmantot citus ekspromta iestatījumus, atlasiet sarakstā citu bezvadu tīklu.

   Ja vēlaties mainīt ekspromta iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Ievadiet vajadzīgo SSID nosaukumu (SSID ir reģistrjutīgs).

   - Operation Mode: izvēlieties Ad-hoc.

   - Channel: Atlasiet kanālu (Auto Setting vai no 2412 MHz līdz 2467 MHz).

   - Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.

     Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.

     Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.

   - Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).

   - Network Key: ievadiet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

   - Confirm Network Key: apstipriniet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

   - WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru WEP Key Index.

   Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla drošības logs.

   Autentifikācijai atlasiet Open System vai Shared Key un noklikšķiniet uz Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

8. Tiek parādīts logs, kurā ir redzams bezvadu tīkla iestatījums. Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz Next.

   Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā, ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt Static.

   Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

   - DHCP metodei

     Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas metodi uz Receive IP address automatically (DHCP).

   - Static metodei

     Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.

     Piemēram:

     Ja datora tīkla informācija ir šāda:

     - IP adrese: 169.254.133.42

     - Apakštīkla maska: 255.255.0.0

     Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

     - IP adrese: 169.254.133.43

     - Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).

     - Vārteja: 169.254.133.1

9. Tiek parādīts logs Wireless Network Setting Complete. Noklikšķiniet uz Next.

10. Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces. Noklikšķiniet uz Next.

    Ja tiek parādīts logs Change PC Network Setting, izpildiet logā redzamos norādījumus. Kad esat pabeidzis datora bezvadu tīkla iestatījumu iestatīšanu, noklikšķiniet uz Next. Ja datora bezvadu tīkls ir iestatīts kā DHCP, lai saņemtu IP adresi, var paiet vairākas minūtes.

11. Ja tiek parādīts logs Confirm Printer Connection, noklikšķiniet uz Next.

12. Atlasiet instalējamos komponentus. Noklikšķiniet uz Next.

13. Pēc komponentu atlases varat mainīt arī ierīces nosaukumu, iestatīt ierīci, lai to koplietotu tīklā vai kā noklusējuma ierīci, un mainīt katras ierīces porta nosaukumu. Noklikšķiniet uz Next.

14. Kad instalēšana ir pabeigta, tiek parādīts logs ar aicinājumu izdrukāt testa lapu. Ja vēlaties izdrukāt testa lapu, noklikšķiniet uz Print a test page.

    Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Next un pārejiet pie 16. darbības.

15. Ja testa lapa tiek izdrukāta pareizi, noklikšķiniet uz Yes.

    Ja nē, noklikšķiniet uz No, lai to izdrukātu vēlreiz.

16. Ja vēlaties reģistrēt savu ierīci Samsung vietnē un saņemt noderīgu informāciju, noklikšķiniet uz On-line Registration. Pretējā gadījumā noklikšķiniet uz Finish.

### Uzstādīšana, izmantojot operētājsistēmu Macintosh

#### Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

- USB kabelis

#### Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli

1. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.

2. Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

3. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

4. Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Macintosh datora darbvirsmā.

5. Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS X.

6. Noklikšķiniet uz Continue.

7. Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.

8. Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

9. Kad tiek parādīts paziņojums, kas brīdina, ka datorā tiks aizvērtas visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz Continue.

10. Sadaļā User Options Pane noklikšķiniet uz Wireless Network Setting.

11. Programmatūra meklē bezvadu tīklu.

    Ja programmatūrai nav izdevies atrast tīklu, pārbaudiet, vai dators un ierīce ir pareizi savienoti ar USB kabeli, un izpildiet logā redzamās instrukcijas.

    - Ja bezvadu tīkls jau ir instalēts pirms tam, parādās logs Wireless Network Setting Information.

      Ja vēlaties atiestatīt bezvadu iestatījumus, atzīmējiet izvēles rūtiņu un noklikšķiniet uz Next.

    - Modeļiem, kas atbalsta WPS pogu (bez USB kabeļa savienojuma), tiks parādīts tālāk redzamais logs.

      - With a USB Cable: pievienojiet USB kabeli un noklikšķiniet uz Next (Tālāk), lai dotos uz 7. darbību.

      - Using the WPS Button: sk. Piekļuves punkts, izmantojot WPS pogu (bez USB kabeļa pievienošanas).

12. Bezvadu savienojuma iestatīšanas metožu logā izvēlieties vajadzīgo metodi.

    - Configure the wireless settings manually.: dodieties uz 13. darbību.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) nospiežot WPS pogu, izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu.

      - Izpildiet logā norādītās instrukcijas. Kad esat pabeidzis bezvadu tīkla iestatīšanu, pārejiet uz 16. darbību.

13. Pēc meklēšanas logā tiek parādītas bezvadu tīkla ierīces. Izvēlieties izmantotā piekļuves punkta nosaukumu (SSID) un noklikšķiniet uz Next.

    Ja bezvadu tīkla konfigurāciju iestatāt manuāli, noklikšķiniet uz Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Ievadiet piekļuves punkta SSID (SSID ir reģistrjutīgs).

    - Operation Mode: Atlasiet Infrastructure.

    - Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.

      Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.

      Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.

      WPA Personal vai WPA2 Personal: Atlasiet šo opciju, lai autentificētu drukāšanas serveri atkarībā no WPA iepriekš koplietotās atslēgas. Tam tiek izmantota koplietota slepena atslēga (parasti dēvēta par iepriekš koplietotās atslēgas paroles frāzi), kura tiek manuāli konfigurēta piekļuves punktā un katrā no tā klientiem.

    - Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

    - Network Key: ievadiet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

    - Confirm Network Key: apstipriniet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

    - WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru WEP Key Index.

    Ja piekļuves punktam ir aktivizēta drošība, tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs.

    Tiek parādīts bezvadu tīkla drošības logs. Logs var atšķirties atkarībā no tā drošības režīma: WEP vai WPA.

    - WEP

      Autentifikācijai atlasiet Open System vai Shared Key un ievadiet WEP drošības atslēgu. Noklikšķiniet uz Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

    - WPA

      Ievadiet WPA koplietoto atslēgu un noklikšķiniet uz Next.

      WPA autorizē un identificē lietotājus, izmantojot slepenu atslēgu, kas pēc noteiktiem laika intervāliem automātiski tiek mainīta. Datu šifrēšanai WPA izmanto arī TKIP (Temporal Key Integrity Protocol — īslaicīgas atslēgu integritātes protokols) un AES (Advanced Encryption Standard — uzlabotais šifrēšanas standarts).

14. Logā tiks parādīti bezvadu tīkla iestatījumi; pārbaudiet, vai tie ir pareizi. Noklikšķiniet uz Next.

    - DHCP metodei

      Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas metodi uz DHCP.

    - Static metodei

      Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības. Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datoram ir iestatīts DHCP, ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

      Piemēram:

      Ja datora tīkla informācija ir šāda:

      - IP adrese: 169.254.133.42

      - Apakštīkla maska: 255.255.0.0

      Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

      - IP adrese: 169.254.133.43

      - Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).

      - Vārteja: 169.254.133.1

15. Kad parādās logs, kurā tiek apstiprināts tīkla kabeļa savienojums, atvienojiet tīkla kabeli un noklikšķiniet uz Next.

    Ja tīkla kabelis pievienots, konfigurējot bezvadu tīklu, ierīce, iespējams, netiks atpazīta.

16. Bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta. Lai drukātu no mobilās ierīces, kura atbalsta funkciju Wi-Fi Direct, iestatiet opciju Wi-Fi Direct (sk. Wi-Fi Direct iestatīšana).

    Wi-Fi Direct Option:

    - Opcija Wi-Fi Direct parādās ekrānā tikai tad, ja jūsu printeris atbalsta šo funkciju.

    - Izmantojot programmu Samsung Easy Printer Manager, var sākt iestatīt Wi-Fi Direct (sk. Wi-Fi Direct iestatīšana).

    - Network Name(SSID): noklusējuma tīkla nosaukums ir ierīces modeļa nosaukums un tā maksimālais garums ir 22 rakstzīmes (neiekļaujot "Direct-xx-").

    - Network Key ir ciparu virkne un tās lielums 8–64 rakstzīmes.

17. Kad bezvadu tīkla iestatīšana ir pabeigta, atvienojiet USB kabeli no datora un ierīces.

18. Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Quit.

    Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. Instalēšana operētājsistēmā Macintosh).

#### Piekļuves punkta iestatīšana, izmantojot WPS pogu

Modeļiem, kuriem ir WPS poga, varat iestatīt bezvadu tīklu, izmantojot WPS pogu (bez USB savienojuma) un piekļuves punkta (vai maršrutētāja) WPS pogu.

##### Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs)

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

##### Infrastruktūras tīkla izveide

1. Ieslēdziet datoru, piekļuves punktu un ierīci.

2. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

3. Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Macintosh datora darbvirsmā.

4. Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS X.

5. Noklikšķiniet uz Continue.

6. Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.

7. Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

8. Kad tiek parādīts paziņojums, kas brīdina, ka datorā tiks aizvērtas visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz Continue.

9. Sadaļā User Options Pane noklikšķiniet uz Wireless Network Setting.

10. Atlasiet Using the WPS button un noklikšķiniet uz Next.

    - Modeļiem, kas atbalsta WPS pogu, tiek parādīts iepriekš redzamais logs.

    - Ja jūsu ierīce tiek pievienota, izmantojot USB kabeli, iepriekš redzamais logs neparādās. Ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu, lietojot WPS pogu, atvienojiet USB kabeli.

    - Ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu, izmantojot USB kabeli, skatiet Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

11. Nākamajā logā tiks ieteikts pārbaudīt, vai jūsu piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) atbalsta WPS.

    Ja piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir WPS poga, atlasiet Yes un noklikšķiniet uz Next.

12. Lai iestatītu bezvadu tīklu, izpildiet logā redzamos norādījumus.

    - Modeļos, kuros ir displeja ekrāns, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

      1. Nospiediet un turiet vadības paneļa pogu (WPS) aptuveni 2–4 sekundes.

         Ierīce gaida aptuveni 2 minūtes, lai tiktu nospiesta piekļuves punkta (vai maršrutētāja) WPS poga.

      2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

         Displeja ekrānā ziņojumi tiek parādīti šādā secībā:

         - Connecting: Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

         - Connected: Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

         - SSID Type: Kad bezvadu tīkla savienojuma izveides process ir pabeigts, displejā tiek parādīta piekļuves punkta SSID informācija.

    - Modeļos, kuros nav displeja ekrāna, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

      1. Nospiediet un 2–4 sekundes turiet vadības paneļa pogu (WPS), līdz gaismas diode sāk ātri mirgot.

         Ierīce sāk savienojuma izveidi ar bezvadu tīklu. Gaismas diode lēni mirgos aptuveni divas minūtes, līdz nospiedīsit piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) PBC pogu.

      2. Nospiediet piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) pogu WPS (PBC).

         - WPS gaismas diode mirgo ātri. Ierīce veido savienojumu ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju).

         - Kad ierīces savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgi izveidots, WPS gaismas diode deg pastāvīgi.

13. Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Quit.

    Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. Instalēšana operētājsistēmā Macintosh).

#### Ekspromta tīkls, izmantojot USB kabeli

Ja jums nav piekļuves punkta (AP), joprojām varat izveidot bezvadu savienojumu starp ierīci un datoru, ja iestatīsit ekspromta bezvadu tīklu, izpildot zemāk aprakstītās vienkāršās darbības.

##### Sagatavojamie elementi

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

- USB kabelis

##### Ekspromta tīkla izveide operētājsistēmā Macintosh

1. Pārbaudiet, vai USB kabelis ir pievienots ierīcei.

2. Ieslēdziet datoru un bezvadu tīkla ierīci.

3. Ievietojiet nodrošinātās programmatūras kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.

4. Veiciet dubultklikšķi uz CD-ROM ikonas, kas parādās Macintosh datora darbvirsmā.

5. Veiciet dubultklikšķi uz mapes MAC_Installer > ikonas Installer OS X.

6. Noklikšķiniet uz Continue.

7. Izlasiet licences līgumu un noklikšķiniet uz Continue.

8. Noklikšķiniet uz Agree, lai piekristu licences līguma noteikumiem.

9. Kad tiek parādīts paziņojums, kas brīdina, ka datorā tiks aizvērtas visas lietojumprogrammas, noklikšķiniet uz Continue.

10. Sadaļā User Options Pane noklikšķiniet uz Wireless Network Setting.

11. Programmatūra meklē bezvadu tīkla ierīces.

    Ja meklēšana neizdodas, pārbaudiet, vai dators un ierīce ir pareizi savienoti ar USB kabeli, un izpildiet logā redzamās instrukcijas.

12. Pēc bezvadu tīklu meklēšanas tiek parādīts ierīces atrasto bezvadu tīklu saraksts.

    Ja vēlaties izmantot Samsung noklusējuma ekspromta iestatījumu, atlasiet sarakstā pēdējo bezvadu tīklu, kura Network Name(SSID) ir Portthru un Signal ir Printer Self Network.

    Pēc tam noklikšķiniet uz Next.

    Ja vēlaties izmantot citus ekspromta iestatījumus, atlasiet sarakstā citu bezvadu tīklu.

    Ja vēlaties mainīt ekspromta iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Ievadiet SSID nosaukumu (SSID ir reģistrjutīgs).

    - Operation Mode: izvēlieties Ad-hoc.

    - Channel: Izvēlieties kanālu (Auto Setting vai no 2412 MHz līdz 2467 MHz).

    - Authentication: Atlasiet autentifikācijas tipu.

      Open System: autentifikācija netiek lietota, un šifrēšana var tikt vai netikt lietota atkarībā no datu drošības vajadzībām.

      Shared Key: autentifikācija tiek lietota. Tīklam var piekļūt ierīce ar pareizu WEP atslēgu.

    - Encryption: Atlasiet šifrēšanu (Nav, WEP64, WEP128).

    - Network Key: ievadiet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

    - Confirm Network Key: apstipriniet šifrēšanas tīkla atslēgas vērtību.

    - WEP Key Index: Ja lietojat WEP šifrēšanu, izvēlieties attiecīgo parametru WEP Key Index.

    Ja ekspromta tīklam ir drošības iestatījums, parādās bezvadu tīkla drošības logs.

    Autentifikācijai atlasiet Open System vai Shared Key un noklikšķiniet uz Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy — vadu ekvivalentais privātums) ir drošības protokols, kas novērš neautorizētu piekļuvi bezvadu tīklam. WEP šifrē katras bezvadu tīklā nosūtītās vai saņemtās pakotnes datu daļu, izmantojot 64 bitu vai 128 bitu WEP šifrēšanas atslēgu.

13. Tiek parādīts logs, kurā ir redzami bezvadu tīkla iestatījumi. Pārbaudiet iestatījumus un noklikšķiniet uz Next.

    Pirms ierīces IP adreses ievadīšanas ir jāzina datora tīkla konfigurācijas informācija. Ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā DHCP, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt DHCP. Pretējā gadījumā, ja datora tīkla konfigurācija ir iestatīta kā Static, bezvadu tīkla iestatījumam arī ir jābūt Static.

    Ja datoram ir iestatīts DHCP un jūs vēlaties izmantot bezvadu tīkla iestatījumu Static, jums ir jāsazinās ar tīkla administratoru, lai iegūtu statisko IP adresi.

    - DHCP metodei

      Ja IP adreses piešķiršanas metode ir DHCP, pārbaudiet, vai logā Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts DHCP. Ja tas rāda Static, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai mainītu piešķiršanas metodi uz Receive IP address automatically (DHCP).

    - Static metodei

      Ja IP adreses piešķiršanas metode ir Static, pārbaudiet, vai logā Wireless Network Setting Confirm tiek parādīts Static. Ja tas rāda DHCP, noklikšķiniet uz Change TCP/IP, lai ievadītu IP adresi un citas ierīces tīkla konfigurācijas vērtības.

      Piemēram:

      Ja datora tīkla informācija ir šāda:

      - IP adrese: 169.254.133.42

      - Apakštīkla maska: 255.255.0.0

      Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

      - IP adrese: 169.254.133.43

      - Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).

      - Vārteja: 169.254.133.1

14. Kad parādās logs, kurā tiek apstiprināts tīkla kabeļa savienojums, atvienojiet tīkla kabeli un noklikšķiniet uz Next.

    Ja tīkla kabelis pievienots, konfigurējot bezvadu tīklu, ierīce, iespējams, netiks atpazīta.

15. Bezvadu tīkls izveido savienojumu atbilstoši tīkla konfigurācijai.

16. Bezvadu tīkla iestatīšana pabeigta. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķiniet uz Quit.

    Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. Instalēšana operētājsistēmā Macintosh).

### Izmantojot tīkla kabeli

Ierīces, kas neatbalsta tīkla portu, nevarēs izmantot šo funkciju (sk. Skats no aizmugures).

Ierīce ir saderīga ar tīklu. Lai iespējotu ierīces darbību tīklā, jāizpilda dažas konfigurēšanas procedūras.

- Kad ir izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, instalējiet ierīces draiveri, lai veiktu drukāšanu no lietojumprogrammas (sk. Draivera instalēšana no tīkla).

- Lai iegūtu informāciju par tīkla konfigurāciju, sazinieties ar tīkla administratoru vai personu, kas iestatīja jūsu bezvadu tīklu.

#### Sagatavojamie elementi

- Piekļuves punkts

- Tīklam pievienots dators

- Programmatūras kompaktdisks, kas iekļauts ierīces komplektācijā

- Ierīce, kas instalēta ar bezvadu tīkla interfeisu

- Tīkla kabelis

#### Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana

Ierīces tīkla iestatījumus var noteikt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.

Sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana.

#### IP iestatīšana, izmantojot programmu SetIP (sistēmā Windows)

Šī programma tiek izmantota, lai manuāli iestatītu jūsu ierīces IP adresi, izmantojot tās MAC adresi, lai veiktu saziņu ar ierīci. MAC adrese ir tīkla interfeisa aparatūras sērijas numurs un to var atrast tīkla konfigurācijas atskaitē.

Sk. IP adreses iestatīšana.

#### Ierīces bezvadu tīkla konfigurēšana

Pirms sākšanas ir nepieciešams zināt bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un tīkla atslēgu, ja tas ir šifrēts. Šī informācija tika iestatīta, kad tika uzstādīts piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs). Ja jūs neko nezināt par bezvadu tīkla vidi, lūdzu, uzziniet to no personas, kas iestatīja tīklu.

Lai konfigurētu bezvadu tīkla parametrus, varat izmantot programmu SyncThru™ Web Service.

#### SyncThru™ Web Service lietošana

Pirms sākat bezvadu tīkla parametru konfigurēšanu, pārbaudiet, kāds ir kabeļa pievienošanas stāvoklis.

1. Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.

2. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces jauno IP adresi.

   Piemēram:

3. SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Login.

4. Ievadiet ID un Password, pēc tam noklikšķiniet uz Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz Network Settings.

6. Noklikšķiniet uz Wireless > Wizard.

   Programma Wizard palīdzēs iestatīt bezvadu tīkla konfigurāciju. Taču, ja vēlaties iestatīt bezvadu tīklu tieši, atlasiet Custom.

7. Atlasiet sarakstā pareizo parametru Network Name(SSID).

   - SSID: pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir nosaukums, kas identificē bezvadu tīklu. Piekļuves punktiem un bezvadu ierīcēm, kas mēģina izveidot savienojumu ar noteiktu bezvadu tīklu, ir jāizmanto viens un tas pats SSID. SSID ir reģistrjutīgs.

   - Operation Mode: Opcija Operation Mode norāda bezvadu savienojumu tipu (sk. Bezvadu tīkla nosaukums un tīkla atslēga).

     - Ad-hoc: ļauj bezvadu ierīcēm tieši sazināties vienai ar otru vienādranga vidē.

     - Infrastructure: ļauj bezvadu ierīcēm sazināties vienai ar otru, izmantojot piekļuves punktu.

   Ja tīkla opcija Operation Mode ir Infrastructure, atlasiet piekļuves punkta SSID. Ja opcija Operation Mode ir Ad-hoc, atlasiet ierīces SSID. Ņemiet vērā, ka ierīces noklusējuma SSID ir “portthru”.

8. Noklikšķiniet uz Next.

   Ja parādās bezvadu tīkla drošības iestatījumu logs, ievadiet reģistrēto paroli (tīkla atslēgu) un noklikšķiniet uz Next.

9. Parādās apstiprinājuma logs. Lūdzu, pārbaudiet bezvadu tīkla iestatījumus. Ja iestatījumi ir kārtībā, noklikšķiniet uz Apply.

   Atvienojiet tīkla kabeli (standarta vai tīkla). Tad ierīcei vajadzētu uzsākt bezvadu saziņu ar tīklu. Ekspromta režīmā varat izmantot bezvadu LAN un vadu LAN vienlaicīgi.

### Wi-Fi tīkla aktivizēšana/deaktivizēšana

Ja jūsu ierīcē ir displejs, Wi-Fi var arī ieslēgt/izslēgt ierīces vadības panelī, izmantojot izvēlni Network.

1. Pārbaudiet, vai ierīcei ir pievienots tīkla kabelis. Ja nav, pievienojiet ierīci, izmantojot standarta tīkla kabeli.

2. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Safari vai Firefox, un pārlūkprogrammas logā ievadiet savas ierīces jauno IP adresi.

   Piemēram:

3. SyncThru™ Web Service vietnes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Login.

4. Ierakstiet ID un Password, tad noklikšķiniet uz Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kad tiek atvērts logs SyncThru™ Web Service, noklikšķiniet uz Network Settings.

6. Noklikšķiniet uz Wireless > Custom.

   Varat arī aktivizēt/deaktivizēt Wi-Fi tīklu.

### Wi-Fi Direct iestatīšana mobilai drukāšanai

Wi-Fi Direct ir ērti iestatāma printera un mobilās ierīces vienādranga savienojuma metode, kas nodrošina drošu savienojumu un ātrāku datu pārraidi nekā ekspromta režīms.

Izmantojot Wi-Fi Direct, varat pievienot printeri gan Wi-Fi Direct tīklam, gan piekļuves punktam. Turklāt vienlaikus varat lietot arī vadu tīklu un Wi-Fi Direct tīklu, lai vairāki lietotāji abos tīklos varētu piekļūt dokumentiem un tos izdrukātu.

- Izmantojot printera funkciju Wi-Fi Direct, nevar izveidot savienojumu ar internetu.

- Atbalstīto protokolu saraksts var būt atšķirīgs no ierīcei pieejamā; Wi-Fi Direct tīkli NEATBALSTA IPv6, tīkla filtrēšanu, IPSec, WINS un SLP pakalpojumu.

#### Wi-Fi Direct iestatīšana

Varat iespējot funkciju Wi-Fi Direct kādā no tālāk minētajiem veidiem.

##### No datora, kurš pievienots ar USB kabeli (ieteicams)

- Ja veicat iestatīšanu, izmantojot komplektācijā iekļauto programmatūras kompaktdisku, sk. sadaļu "Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli".

  - Operētājsistēmas Windows lietotājiem — sk. Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

  - Macintosh lietotājiem — sk. Piekļuves punkts, izmantojot USB kabeli.

- Kad draivera instalēšana pabeigta, var iestatīt programmu Samsung Easy Printer Manager un veikt funkcijas Wi-Fi Direct režīma maiņu.

  Programma Samsung Easy Printer Manager ir pieejama tikai operētājsistēmas Windows un Macintosh lietotājiem.

  - Izvēlnē Sākt izvēlieties Programmas vai Visas programmas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: lai iespējotu, izvēlieties On.

    - Device Name: ievadiet printera nosaukumu, lai bezvadu tīklā atrastu savu printeri. Pēc noklusējuma ierīces nosaukums ir modeļa nosaukums.

    - IP Address: ievadiet printera IP adresi. Šī IP adrese tiek izmantota tikai lokālajam tīklam, nevis infrastruktūras vadu vai bezvadu tīklam. Ieteicams lietot noklusējuma lokālo IP adresi (funkcijai Wi-Fi Direct paredzētā printera noklusējuma lokālā IP adrese ir 192.168.3.1).

    - Group Owner: aktivizējiet šo opciju, lai piešķirtu printeri Wi-Fi Direct grupas īpašniekam. Opcija Group Owner darbojas tāpat kā bezvadu piekļuves punkts. Ieteicams aktivizēt šo opciju.

    - Network Key: ja šim printerim ir izvēlēta opcija Group Owner, citu mobilo ierīču pievienošanai printerim, nepieciešama Network Key. Varat pats konfigurēt opciju Network key (Tīkla atslēga) vai iegaumēt nodrošināto Network key, kas tiek nejaušā secībā ģenerēta pēc noklusējuma.

##### Ierīcē (ierīces ar displeja ekrānu)

- Vadības panelī izvēlieties Network > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Iespējojiet Wi-Fi Direct.

##### Tīklam pievienotā datorā

Ja printeris izmanto tīkla kabeli vai bezvadu tīkla piekļuves punktu, varat iespējot un konfigurēt Wi-Fi Direct, lietojot SyncThru™ Web Service.

- Piekļūstiet SyncThru™ Web Service, izvēlieties Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Iespējojiet vai atspējojiet Wi-Fi Direct un iestatiet citas opcijas.

- Operētājsistēmas Linux lietotājiem

  - Izdrukājiet IP tīkla konfigurācijas atskaiti, lai apskatītu informāciju (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).

  - Piekļūstiet SyncThru Web Service, izvēlieties Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Iespējojiet vai atspējojiet Wi-Fi Direct.

#### Mobilās ierīces iestatīšana

- Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas printerī skatiet savas mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iestatītu tās funkciju Wi-Fi Direct.

- Pēc Wi-Fi Direct iestatīšanas nepieciešams lejupielādēt mobilās drukāšanas lietojumprogrammu (piemēram: Samsung Mobile printer), lai drukātu no sava viedtālruņa.

- Kad esat atradis printeri, kam vēlaties pievienoties no mobilās ierīces, atlasiet to, un sāks mirgot printera gaismas diode. Nospiediet printera WPS pogu, un printeris tiks pievienots mobilajai ierīcei.

- Ja mobilā ierīce neatbalsta WPS, nepieciešams nevis nospiest WPS pogu, bet gan ievadīt printera "Network Key" (Tīkla atslēga).

### Problēmu novēršana

#### Problēmas uzstādīšanas vai draivera instalēšanas laikā

##### Printers Not Found

- Iespējams, ierīce nav ieslēgta. Ieslēdziet datoru un ierīci.

- Ierīce un dators nav savienoti ar USB kabeli. Savienojiet ierīci un datoru, izmantojot USB kabeli.

- Ierīce neatbalsta bezvadu tīklu. Pārbaudiet komplektācijā iekļautajā programmatūras kompaktdiskā pieejamo ierīces lietotāja rokasgrāmatu un sagatavojiet bezvadu tīkla ierīci.

##### Connecting Failure - SSID Not Found

- Ierīce nevar atrast jūsu izvēlēto vai ievadīto tīkla nosaukumu (SSID). Pārbaudiet tīkla nosaukumu (SSID) piekļuves punktā un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu.

- Piekļuves punkts nav ieslēgts. Ieslēdziet piekļuves punktu.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Nav pareizi konfigurēta drošība. Pārbaudiet piekļuves punktā un ierīcē konfigurētos drošības iestatījumus.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Dators nesaņem signālu no ierīces. Pārbaudiet USB kabeli un ierīces barošanu.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Ierīce ir pievienota, izmantojot vadu tīkla kabeli. Atvienojiet no ierīces vadu tīkla kabeli.

##### PC Connection Error

- Konfigurētā tīkla adrese nevar izveidot savienojumu starp datoru un ierīci.

  - DHCP tīkla videi

    Ierīce automātiski saņem IP adresi (DHCP), ja datoram ir konfigurēts DHCP.

  - Static tīkla videi

    Ierīce izmanto statisko adresi, ja dators ir konfigurēts statiskas adreses izmantošanai.

    Piemēram:

    Ja datora tīkla informācija ir šāda:

    - IP adrese: 169.254.133.42

    - Apakštīkla maska: 255.255.0.0

    Ierīces tīkla informācijai vajadzētu būt šādai:

    - IP adrese: 169.254.133.43

    - Apakštīkla maska: 255.255.0.0 (izmantojiet datora apakštīkla masku).

    - Vārteja: 169.254.133.1

#### Citas problēmas

Ja problēmas rodas ierīces lietošanas laikā tīklā, pārbaudiet tālāk minēto:

Lai iegūtu informāciju par piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju), skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu.

- Iespējams, ka nav ieslēgts dators, piekļuves punkts (vai bezvadu maršrutētājs) vai ierīce.

- Pārbaudiet bezvadu sakaru uztveramību ap ierīci. Ja maršrutētājs atrodas tālu no ierīces vai ir kāds šķērslis, var būt problēmas ar signāla saņemšanu.

- Atslēdziet un no jauna pieslēdziet strāvu piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam), ierīcei un datoram. Dažreiz strāvas izslēgšana un atkārtota ieslēgšana var atjaunot tīkla sakarus.

- Pārbaudiet, vai ugunsmūra programmatūra (V3 vai Norton) nebloķē sakarus.

  Ja dators un ierīce ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam, kur to meklējot nevar atrast, iespējams, sakarus bloķē ugunsmūra programmatūra. Skatiet programmatūras lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā to izslēgt, un vēlreiz mēģiniet meklēt ierīci.

- Pārbaudiet, vai ierīces IP adrese ir piešķirta pareizi. IP adresi var pārbaudīt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punktam (vai bezvadu maršrutētājam) ir konfigurēti drošības iestatījumi (parole). Ja tam ir parole, sazinieties ar piekļuves punkta (vai bezvadu tīkla) administratoru.

- Pārbaudiet ierīces IP adresi. Instalējiet ierīces draiveri un mainiet iestatījumus, lai savienotu ierīci ar tīklu. DHCP raksturlielumu dēļ piešķirtā IP adrese var mainīties, ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu vai ja piekļuves punkts tiek atiestatīts.

  Konfigurējot piekļuves punktā (vai bezvadu maršrutētājā) DHCP serveri, reģistrējiet ierīces MAC adresi. Tad varēsit vienmēr izmantot IP adresi, kas iestatīta kopā ar MAC adresi. Ierīces MAC adresi var noteikt, izdrukājot tīkla konfigurācijas atskaiti (sk. Tīkla konfigurācijas atskaites drukāšana).

- Pārbaudiet bezvadu tīkla vidi. Iespējams, savienojumu ar tīklu nevar izveidot infrastruktūras vidē, kurā pirms savienojuma izveides ar piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) ir jāievada lietotāja informācija.

- Šī ierīce atbalsta tikai IEEE 802.11 b/g/n un Wi-Fi. Citi bezvadu savienojumi (piemēram, Bluetooth) netiek atbalstīti.

- Kad lietojat ekspromta režīmu tādās operētājsistēmās kā Windows Vista, iespējams, bezvadu savienojuma iestatījums ir jāiestata katru reizi, kad lietojat bezvadu ierīci.

- Samsung bezvadu tīkla ierīcēs infrastruktūras režīmu un ekspromta režīmu nevar lietot vienlaicīgi.

- Ierīce atrodas bezvadu tīkla darbības diapazonā.

- Ierīce ir jānovieto vietā, kur bezvadu signālu nebloķē priekšmeti.

  Noņemiet starp bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) un ierīci esošus lielus metāla priekšmetus.

  Pārbaudiet, vai starp ierīci un bezvadu piekļuves punktu (vai bezvadu maršrutētāju) neatrodas stabi, sienas vai atbalsta kolonnas, kurās ir metāls vai betons.

- Nenovietojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā, jo tās var traucēt bezvadu signāla uztveršanu.

  Bezvadu signālam var traucēt daudzas ierīces, tostarp mikroviļņu krāsnis un dažas Bluetooth ierīces.

- Mainot piekļuves punkta (vai bezvadu maršrutētāja) konfigurāciju, vēlreiz jāiestata bezvadu tīkls.