## 조작부

- 모델에 따라 이 그림과 실제 제품의 모양이 다를 수 있습니다. 제품에 따라 여러 타입의 조작부를 제공합니다.

- 일부 기능과 옵션은 모델 또는 국가에 따라 제공되지 않을 수 있습니다 (제품 모델별 특징 참조).

### A 타입

1 | 에코 | 컴퓨터로 인쇄할때만 토너 및 용지 사용을 절약하기 위해 에코 모드로 진입합니다 (에코 설정 참조).
2 | WPS [a] |  | 컴퓨터 없이도 무선 네트워크 연결을 간편하게 설정할 수 있습니다 (WPS 버튼으로 설정하기 참조).

화면인쇄

이 버튼을 누르면 상태 표시등 (LED)이 깜박이기 시작합니다. 활성 창을 인쇄하고 싶으면, 상태 표시등 (LED)이 멈췄을 때 버튼을 놓으세요. 전체 모니터 화면을 인쇄하고 싶다면, 상태 표시등 (LED)이 깜박일때 버튼을 놓으세요.

- 화면인쇄는 Windows와 Macintosh에서만 사용할 수 있습니다.

- USB로 연결된 제품에서만 사용가능한 기능입니다.

- 화면 인쇄 버튼을 사용하여 활설 창/전체 모니터 화면을 인쇄할 때 인쇄하는 내용에 따라 토너 사용양이 많을 수 있습니다.

- 제품에 Easy Printer Manager 프로그램이 설치된 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다. Macintosh OS 사용자라면, 화면 인쇄를 사용하려면 Easy Printer Manager에서 화면 인쇄 설정을 사용으로 해야합니다.

3 | 스캔 보내기 | 스캔 데이타를 보냅니다 (기본 스캔 참조).
4 | 신분증 복사 | 면허증과 같은 신분증의 양면을 용지 한 장에 복사할 수 있습니다 (신분증 복사 참조).
5 | 전원 |  | 이 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제품을 준비 모드로 활성화 시킵니다. 전원 버튼을 약 3초이상 눌렀다 손을 떼면 전원이 꺼집니다. 이 버튼을 눌러 다시 전원을 켤 수 있습니다.
6 | 앞면 표시등 (LED) | 표시등 (LED)에 불이 켜지면 신분증의 앞면이 밑으로 가도록 스캔 유리에 올려놓으세요 (신분증 복사 참조).
7 | 뒷면 표시등 (LED) | 표시등 (LED)에 불이 켜지면 신분증의 뒷면이 밑으로 가도록 스캔 유리에 올려놓으세요 (신분증 복사 참조).

8

정지/기능복귀

언제든지 작업을 중지합니다. 이 버튼에는 다른 기능도 있습니다.

- 현재의 작업을 취소.

- 시험 페이지 인쇄 리포트: 이 버튼을 약 2초간 눌러 상태 표시등 (LED)이 천천히 깜박이면 놓으세요.

- 소모품 정보 리포트: 이 버튼을 약 6초간 눌렀다 놓으세요.

- 설정 리포트/네트워크 설정 리포트[a] 인쇄: 이 버튼을 약 4초간 눌러 상태 표시등 (LED)이 빠르게 깜박이면 놓으세요.

9

+/- 버튼

복사할 페이지 수를 증가/감소시킬 수 있습니다. +/- 버튼을 눌러 복사 매수(최대 99매)를 설정할 수 있습니다. 기본 설정값은 1입니다.

- +/- 버튼을 짧게 누르면 복사 매수가 1단위로 증가/감소합니다.

- +/- 버튼을 길게 누르면 복사 매수가 10단위로 증가/감소합니다.

10 | 시작 |  | 작업을 시작합니다.
11 | 상태 표시등 (LED) |  | 제품의 현재 상태를 알 수 있습니다 (상태 표시등 (LED) 이해하기 참조).
12 | 토너 표시등 (LED) |  | 토너의 상태를 알 수 있습니다 (상태 표시등 (LED) 이해하기 참조).
13 | 디스플레이 | 복사할 페이지 수를 표시합니다.
[a] SCX-340xW Series만 해당됩니다.

### B 타입

1 | 에코 | 복사 또는 컴퓨터 인쇄할때 토너 및 용지 사용을 절약하기 위해 에코 모드로 진입합니다 (에코 설정 참조).
2 | WPS [a] |  | 컴퓨터 없이도 무선 네트워크 연결을 간편하게 설정할 수 있습니다 (WPS 버튼으로 설정하기 참조).

화면인쇄

이 버튼을 누르면 디스플레이에 화면 인쇄? 메시지가 표시됩니다. 활성 창을 인쇄하고 싶으면, 활성화면을 선택하세요. 전체 모니터 화면을 인쇄하고 싶다면, 전체화면을 선택하세요.

- 화면인쇄는 Windows와 Macintosh에서만 사용할 수 있습니다.

- USB로 연결된 제품에서만 사용가능한 기능입니다.

- 화면 인쇄 버튼을 사용하여 활설 창/전체 모니터 화면을 인쇄할 때 인쇄하는 내용에 따라 토너 사용양이 많을 수 있습니다.

- 제품에 Easy Printer Manager 프로그램이 설치된 경우에만 이 기능을 사용할 수 있습니다. Macintosh OS 사용자라면, 화면 인쇄를 사용하려면 Easy Printer Manager에서 화면 인쇄 설정을 사용으로 해야합니다.

3 | 신분증 복사 | 면허증과 같은 신분증의 양면을 용지 한 장에 복사할 수 있습니다 (신분증 복사 참조).
4 | 전원 |  | 이 버튼을 눌러 전원을 켜고 끄거나, 절전 모드 상태에서 제품을 준비 모드로 활성화 시킵니다. 전원 버튼을 3초이상 눌렀다 손을 떼면 전원이 꺼집니다. 이 버튼을 눌러 다시 전원을 켤 수 있습니다.
5 | 팩스 |  | 팩스 모드를 활성화 합니다.
6 | 복사 |  | 복사 모드를 활성화 합니다.
7 | 스캔 |  | 스캔 모드를 활성화 합니다.
8 | 메뉴 |  | 메뉴 모드로 들어가 사용 가능한 메뉴를 스크롤합니다 (메뉴 사용하기 참조).
9 | 왼쪽/오른쪽 화살표 |  | 선택한 메뉴에서 원하는 옵션으로 이동하거나, 설정값을 높이거나 낮추는데 사용합니다.
10 | OK | 디스플레이 화면에서의 선택 사항을 적용합니다.
11 | 뒤로 |  | 상위 메뉴 수준으로 돌아갑니다.
12 | 시작 |  | 작업을 시작합니다.
13 | 정지/작업복귀 |  | 작업을 중지하거나 준비 모드로 전환 합니다.
14 | 상태 표시등 (LED) | 제품의 현재 상태를 알 수 있습니다 (상태 표시등 (LED) 이해하기 참조).
15 | 숫자 키패드 | 숫자를 눌러 전화를 걸거나 영숫자를 입력합니다.
16 | 온훅다이얼 |  | 이 버튼을 누르고 전화기 발신음이 들리면 수신자의 팩스 번호를 입력하세요. 스피커 폰을 사용하여 전화를 거는 방법과 유사합니다 (전화 모드에서 수동으로 팩스 받기 참조).
17 | 재다이얼/포즈 |  | 최근 걸었던 번호 또는 발신자 표시로 받은 번호를 재다이얼하거나, 편집 모드에서 팩스 번호에 포즈(-)를 삽입합니다 (팩스 번호 재발신하기 참조).
18 | 주소록 |  | 팩스 번호 또는 이메일 주소 저장하거나 저장된 팩스 번호 또는 이메일 주소를 검색할 수 있습니다 (이메일 주소 저장하기 또는 팩스 주소록 설정하기 참조).
19 | 디스플레이 | 현재 상태를 표시하고 작업 중에는 사용자 응답을 요구하는 메시지를 표시합니다.
[a] SCX-340xFW/ SCX-340xHW Series만 해당됩니다.

### 조작부 조절하기

이 사용 설명서에 나오는 그림은 옵션이나 모델에 따라 실제 제품과 다를 수 있습니다. 모델타입을 확인하세요 (앞 모습 참조).