## Informācija par statusa indikatoriem

Indikatora krāsa norāda uz ierīces pašreizējo statusu.

- Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams (sk. Vadības paneļa pārskats).

- Lai novērstu šo kļūdu, apskatiet kļūdas ziņojumu un izpildiet ar to saistītās instrukcijas problēmu novēršanas daļā m(sk. Displeja ziņojumu nozīme).

- Problēmu var novērst, arī ņemot vērā norādes datora programmas logā Samsung Printing Status vai Smart Panel (sk. Samsung Printer Status lietošana vai Smart Panel lietošana).

- Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra pārstāvi.

Gaismas diode | Statuss | Apraksts
--- | --- | ---
Status | Izsl. | Ierīce ir bezsaistē.
Zaļš | Mirgo | Ja fona apgaismojums mirgo, ierīce saņem vai drukā datus.

Iesl.

- Ierīce ir tiešsaistē, un to var izmantot.

Sarkans

Mirgo

- Ir radusies neliela kļūda, un ierīce gaida, kamēr kļūda tiks novērsta. Pārbaudiet displeja ziņojumu. Kad problēma ir novērsta, ierīce atsāk darbību.

- Kasetnē ir atlicis mazs daudzums tonera. Aptuvenais tonera kasetnes ekspluatācijas laiks[a] drīz beigsies. Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri (sk. Tonera atkārtota izkliedēšana).[b]

Iesl.

- Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies ekspluatācijas laiks [a]. Ieteicams nomainīt tonera kasetni (sk. Tonera kasetnes maiņa).

- Ir atvērts pārsegs. Aizveriet to.

- Saņemot vai drukājot datus, teknē nav papīra. Ievietojiet teknē papīru.

- Ierīce ir pārtraukusi darboties, jo radusies nopietna kļūda. Pārbaudiet displeja ziņojumu (sk. Displeja ziņojumu nozīme).

- Iesprūdis papīrs (sk. Papīra atbrīvošana iesprūšanas gadījumā).

() WPS[b] | Zils | Mirgo | Ierīce veido savienojumu ar bezvadu tīklu.
Iesl. | Ierīce ir pievienota bezvadu tīklam (sk. Bezvadu tīkla uzstādīšana).
Izsl. | Ir pārtraukts ierīces savienojums ar bezvadu tīklu.
() Power | Zils | Iesl. | Ierīce ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izsl. | Ierīce ir gatavības režīmā vai ierīces barošana ir izslēgta.
Eco | Zaļš | Iesl. | Ekoloģiskais režīms ir ieslēgts. Ekoloģiskā režīma noklusējuma iestatījums ir 2 lapas un tonera patēriņa mazināšana.
Izsl. | Ekoloģiskais režīms ir izslēgts.
Toner [b] | Oranžs | Mirgo | Kasetnē ir atlicis mazs daudzums tonera. Aptuvenais tonera kasetnes ekspluatācijas laiks[a] drīz būs beidzies. Sagatavojiet jaunu maiņas kasetni. Drukāšanas kvalitāti var īslaicīgi palielināt, atkārtoti izkliedējot toneri (sk. Tonera atkārtota izkliedēšana).
Iesl. | Tonera kasetnei ir gandrīz beidzies ekspluatācijas laiks [a]. Ieteicams nomainīt tonera kasetni (sk. Tonera kasetnes maiņa).
Izsl. | Visās tonera kasetnēs ir pietiekams tonera daudzums.

[a] Aptuvenais kasetnes ekspluatācijas laiks nozīmē paredzēto vai aptuveno tonera kasetnes ekspluatācijas ilgumu, kas norāda vidējo izdruku daudzumu, un ir izstrādāts atbilstoši standartam ISO/IEC 19752. Izdrukāto lapu skaitu var ietekmēt darba vide, attēlu laukuma procentuālā attiecība, drukāšanas intervāli, grafika, materiālu veida un materiālu formāts. Kasetnē joprojām var būt mazliet tonera pat tad, ja iedegas sarkans indikators un printeris pārstāj drukāt.

[b] Atkarībā no modeļa vai valsts dažas gaismas diodes, iespējams, nebūs pieejams (sk. Vadības paneļa pārskats).