## Негізгі көшіру

Арнайы басып шығару мүмкіндіктерін Кеңейтілген нұсқаулық қараңыз (Көшіру мәзірі бөлімін қараңыз).

### Негізгі көшіру

Құрылғыңыздың басқару тақтасында +/- түймелері бар болса (Басқару панеліне жалпы шолу бөлімін қараңыз):

1. Бір түпнұсқаны бетін төмен қаратып сканер әйнегіне қойыңыз.

2. Көшіру параметрлерін, соның ішінде күңгірттікті, түпнұсқа түрін және т.б. Samsung Easy Printer Manager бағдарламасындағы Параметры устройств тармағын немесе Printer Settings Utility бағдарламасындағы Machine бөлімін пайдалана отырып теңшеуге болады.

   - Windows және Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, Параметры устройств бөлімін қараңыз.

   - Linux пайдаланушысы болсаңыз, Smart Panel бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз.

3. Қажет болса, +/- түймелерімен көшірмелер санын енгізіңіз.

4. (Start) түймесін басыңыз.

1. Басқару тақтасында (көшіру) белгішесін таңдаңыз.

2. Бір құжатты төмен қаратып құжат әйнегіне қойыңыз немесе құжаттарды жоғары қаратып құжат бергішке жүктеңіз (Түпнұсқаларды салу бөлімін қараңыз).

3. Көшіру параметрлерін, соның ішінде Масштабировать, Плотность, Контрастность, Тип оригинала және т.б. басқару тақтасының түймелерін пайдалана отырып теңшеуге болады (Әрбір көшірме үшін параметрлерді өзгерту бөлімін қараңыз).

4. Керек болған жағдайда, көрсеткіні немесе сандық пернетақтаны пайдаланып көшірмелер санын енгізіңіз.

5. (Start) түймесін басыңыз.

Егер әрекет барысында көшіру тапсырмасынан бас тартқыңыз келсе, (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз, сонда көшіру тоқтатылады.

### Әрбір көшірме үшін параметрлерді өзгерту

Құрылғы жылдам әрі оңай көшірмелер жасау үшін әдепкі көшіру параметрлерімен қамтамасыз етеді.

- Көшіру параметрлерін орнатып жатқанда (Стоп/Сброс) түймесін екі рет бассаңыз, ағымдағы көшірме тапсырмасы үшін орнатқан барлық параметрлерден бас тартылып, әдепкі күйіне қайтарылады. Я болмаса құрылғы орындалу үстіндегі көшіруді аяқтағанда олар әдепкі күйіне оралады.

- Мәзірлерге қол жеткізу модельден модельге әр түрлі болуы мүмкін (Мәзірге қатынасу бөлімін қараңыз).

  Құрылғының басқару тақтасында +/- түймелері бар болса:

  Күңгірттік, түпнұсқа түрі және т.б. сияқты көшіру параметрлерін Samsung Easy Printer Manager бағдарламасының Параметры устройств тармағында немесе Printer Settings Utility бағдарламасының Machine бөлімінде теңшеуге болады.

  - Windows және Macintosh пайдаланушысы болсаңыз, Параметры устройств бөлімін қараңыз.

  - Linux пайдаланушысы болсаңыз, Smart Panel бағдарламасын пайдалану бөлімін қараңыз.

- Кейбір модельдерде төменірек деңгейдегі мәзірлерге өту үшін OK түймесін басу қажет болуы мүмкін.

#### Ашықтық

Егер көмескі түсті белгілер мен қою түсті суреттері бар түпнұсқа болса, оқуға оңай көшірме жасау үшін ашықтықты баптауға болады.

1. Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование > Плотность тармағына өтіңіз.

2. Қажет параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

   Мысалы, Светлое+5 ең ашығы, ал Темное+5 ең күңгірті.

3. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

#### Контраст

Контрастность мәзірі суреттің ашық және күңгірт аймақтарының арасындағы айырмашылықты арттыруға немесе азайтуға мүмкіндік береді.

1. Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование > Контрастность тармағына өтіңіз.

2. Қажет параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

   Контрастты арттыру үшін Темное пәрменін және азайту үшін Светлое пәрменін таңдаңыз.

3. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

#### Түпнұсқа

Түпнұсқа параметрі ағымдағы көшіру тапсырмасы үшін құжатты таңдау арқылы көшіру сапасын жақсарту үшін пайдаланылады.

1. Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование > Тип оригинала тармағына өтіңіз.

2. Қажет параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

   - Текст: Негізінен мәтіннен құратын түпнұсқаны пайдаланыңыз.

   - Текст/фото: Мәтіні мен фотосуреттері бар аралас мазмұнды түпнұсқаларды пайдаланыңыз.

     Басып шығарылған мәтіндер бұлдыр болса, анық мәтіндерді алу үшін Текст параметрін таңдаңыз.

   - Фото: Түпнұсқалар фотосуреттер болған кезде пайдаланыңыз.

3. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

#### Кішірейтілген немесе үлкейтілген көшірме

Көшірілетін кескіннің өлшемін құжат бергіштен немесе сканер әйнегінен 25% - 400% аралығында кішірейтуге немесе үлкейтуге болады..

- Модельге немесе қосымшаларға байланысты бұл мүмкіндік қол жетімді болмауы мүмкін (Әр түрлі мүмкіндіктер бөлімін қараңыз).

- Егер машина Экономия режимінде болса, кішірейту және үлкейту мүмкіндіктері қол жетімді болмайды.

##### Алдын ала орнатылған көшірме өлшемдерін таңдау үшін

1. Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование > Масштабировать тармағына өтіңіз.

2. Қажет параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

##### Көшірмені масштаб өлшемдерін тікелей енгізу арқылы масштабтау үшін

1. Басқару тақтасында (көшіру) > (Меню ) > Копирование > Масштабировать > Нестандартный тармағына өтіңіз.

2. Сандық пернетақтаны пайдаланып қажет көшірме өлшемін енгізіңіз.

3. Таңдалған параметрді сақтау үшін OK түймесін басыңыз.

4. Дайын режимге қайту үшін (Стоп/Сброс) түймесін басыңыз.

Көшірме өлшемін қысқартқан кезде, көшірменің төменгі бөлігінде қара сызықтар пайда болуы мүмкін.

### Жеке бас куәлігінің көшірмесін жасау

Құрылғы бір параққа қос бетті түпнұсқаларды басып шығара алады.

Құрылғы түпнұсқаның өлшемін азайтпай, түпнұсқаның бір бетін қағаздың жоғары бетіне басып шығарады, екінші бетін төменгі бетіне басып шығарады. Бұл мүмкіндік іскери карта сияқты кіші көлемді нәрселерді көшіруге тиімді.

- Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін түпнұсқа сканер шынысына орналастырылуы тиіс.

- Егер машина үнемдеу режиміне орнатылса, бұл функция қол жетімсіз болады.

Модельге байланысты жұмыс пайдалану іс рәсімі басқа болуы мүмкін.

1. Басқару тақтасындағы Копия удостов. түймесін басыңыз.

2. Түпнұсқаның алдыңғы бетін көрсеткен сканер шынысына төмен қаратып орналастырыңыз. Одан кейін сканер қақпағын жабыңыз.

3. Дисплейде Помест. лиц стор и нажмите [Пуск] хабары көөөөрсетіледі.

   Құрылғының басқару тақтасында +/- түймелері бар болса, басқару тақтасындағы алдыңғы жарық диоды жанады.

4. (Старт ) түймесін басыңыз.

   Құрылғы алдыңғы бетті сканерлеуді бастап, Помест. обр.стор и нажмите [Пуск] хабарын көөрсетеді.

   Құрылғының басқару тақтасында +/- түймелері бар болса, басқару тақтасының артқы жарық диоды жанады.

5. Түпнұсқаны аударып, сканер шынысына көрсеткілер төмендегідей нұсқайтын жерге орналастырыңыз. Одан кейін сканер қақпағын жабыңыз.

6. (Старт ) түймесін басыңыз.

- (Старт ) түймесін баспасаңыз, тек алдыңғы жағы көшіріледі.

- Егер түпнұсқа басып шығарылатын аумақтан үлкенірек болса, кейбір бөліктер басылып шықпауы мүмкін.